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	Према Закону о шумама (Сл. гл. Републике Србије број 30/2010, 93/12 и 89/15), газдинска јединица „Каменички вис I“ припада Моравском шумском подручју и источној шумској области. Овом газдинском јединицом газдује Шумско газдинство „Ниш“ Ниш преко шумске управе „Ниш-Бела Паланка“.

Прва инвентаризација за шуме ГЈ „Каменички Вис I“ урађена је 1966. године. Следећи циклуси уређивања били су 1976-1985; 1987-1996; 1997-2006; 2007-2016; 2017-2026. Ово је сада седмо уређивање. 

	Основа је урађена у складу са одредбама Закона о шумама (Сл.гл.РС.бр. 30/10; 93/12; 89/15; 95/18) у даљем тексту „Закона о шумама“, Правилник о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидетирању извршених радова и шумској хроници (Сл.гл.РС.бр. 18, од 08.03.2024. године) - у даљем тексту „Правилник“.

	Поред тога уважене су и одредбе које се односе на газдовање шумама у ниже наведеним законима, правилницима и осталим актима и то:

· Правилник о начину и времену дознаке, додељивању дозначног жига, начину обележавања пањева бесправно посечених стабала, начину евидентирања тих стабала и пањева у дозначним књигама, односно књигама шумске кривице, облику и садржини дозначних жигова и жигова за шумску кривицу као и обрасцима дозначне књиге („Сл. гл. РС“ бр. 110/21);
· Правилник о шумском реду („Сл. гл. РС“ бр. 38/11, 75/16, 94/17, 87/21);
· Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике („Сл. гл. РС“ бр. 93/16);
· Правилник о садржини, начину управљања, одржавања и коришћења информацијоног система у шумарству („Сл. гл. РС“ бр. 49/21);
· Правилник о садржини средњeрочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина („Сл. гл. РС“ бр. 36/11);
· Закон о заштити природе („Сл. гл. РС“  бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закони 71/21);
· Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл. гл. РС“ бр. 35/10); 
· Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја(„Сл. гл. РС“, бр. 97/15); и гљива („Сл. гл. РС“ бр. 5/10, 47/11,32/16, 98/16);
· Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Сл. гл. РС“ бр. 30/92, 24/94, 17/96);
· Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гл. РС“ бр. 102/10);
· Уредба о режимима заштите („Сл. гл. РС“ бр. 31/12);
· Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Сл. гл. РС“ бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 - др. закон);
· Одлука о стављању под заштиту биљних врста као природних реткости („Сл. гл. РС“ бр. 11/90, 49/91);
· Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 8/05-исправка, 41/09, 19/2025);
· Правилник о квалитету репродуктивног материјала топола и врба („Сл. гл. РС“ бр. 76/09);
· Закон о дивљачи и ловству („Сл. гл. РС“ бр. 18/10, 95/18 - др. закон и 92/2023 – др. закони);
· Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања штете („Сл. гл. РС“ бр. 2/12);
· Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Сл. гл. РС“, бр. 72/10); 
· Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 94/24-др.закон);
· Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 94/2024);
· Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гл. РС“ бр. 94/2024);
· Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 114/08);
· Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 25/15 и 109/2021);
· Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ-Међународни уговори“ бр. 11/01);
· Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Сл. гл. РС-Међународни уговори“ бр. 102/07);
· Закон о водама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон);
· Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гл. РС“, бр. 72/17, 44/18 - др. Закон и 12/2022);
· Водопривредна основа Републике Србије (Сл. гл. РС бр. 11/2002)
· Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гл. РС“ бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18 - др. закон);
· Закон о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/2023);
· Закон о просторном плану Републике Србије од 2010-2020 („Сл. гл. РС“ бр. 88/10);
· Закон о путевима („Сл.гл.РС“ бр. 41/18, 95/18-др.закон и 92/2023-др.закон);
· Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18-др.закон);
· Закон о државном премеру и катастру (Сл. гл. РС бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 –одлука УС, 96/2015, 47/2017 –аутентично тумачење, 113/2017 –др. закон, 27/2018 –др. закон, 41/2018 –др. Закон и 9/2020 –др. Закон и 92/2023);
· Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гл. РС“ бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени динарски износ, 156/2020 - усклађени динарски износ, 15/2021 – доп. усклађени динарски износ, 15/2023 - усклађени динарски износ, 92/2023, 120/2023 - усклађени динарски износ  99/2024 усклађени динарски износ);
· Закон о одбрани (Сл. гл. РС бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18);
· Закон о стандардизацији (Сл. гл. РС бр. 36/09 и 46/15);

	При спровођењу ове ОГШ шумско газдинство је обавезно да се придржава одредби напред наведених закона. У томе ће сарађивати са надлежним органима који се старају о извршењу истих. 

	Потребно је узети у обзир решење о условима о заштити природе са чијим условима је ова ОГШ усаглашена и придржавати се истих (налази се у прилогу основе).

		Основа за газдовање шумама за ГЈ ,,Каменички Вис I” има важност 01.01.2027. – 31.12.2036. год., а ступа на снагу даном доношења акта о давању сагласности од стране надлежног Министарства.
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Газдинска јединица „Каменички Вис I“ лежи на масиву Каменичког Виса, Калафата и на њиховим обронцима и простире се већим делом на јужном делу планине.

По општем географском положају простире се између: 43° 19' 00" и 43° 28' 00" северне географске ширине и између 19° 30' 00" и 19° 46' 00" источне географске дужине.

Газдинска јединица заузима југозападне делове Моравског шумског подручја. Два главна комплекса газдинске јединице протежу се северно тј. Североисточно од града Ниша а два одељења источно уз границу са ГЈ „Сврљишко-гулијанске планине“.

У висинском погледу ова јединица простире се од 200m надморске висине на обали реке Нишаве (одељење 49) па до 980m (одељење 48) у близини врха „Градац“ на Сврљишким планинама.
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ГЈ „Каменички Вис I“ по политичкој подели припада територији општине Ниш. Простире се у две административне општине и то ГО Пантелеј на катастарским општинама: 
Бреница, Врело, Горњи матејевац, Доњи матејевац II, Јасеновик, Каменица, Кнез село, Ореовац, Пасјача, Церје и ГО Црвени Крст на катастарским општинама: Берчинац, Веле поље, Горња топоница, Доња Врежина, Кравље, Лесковик, Малча, Медошевац, Миљковац, Палиграце, Поповац, Рујник.

Као што је већ напоменуто ову јединицу чине два значајна комплекса а граниче се углавном са приватним поседом. Комплекс одељења 1-16 своју источну границу дели са ГЈ „Каменички Вис II“ у дужини од 2156 метара а комплекс одељења 22-45 такође се граничи са ГЈ „Каменички Вис II“ у дужини од 5027 метара. Одељење 48 своју североисточну границу дели са ГЈ „Сврљишко-гулијанске планине“ у дужини 1492 метара.

Све унутрашње границе (границе одељења) и спољашње границе газдинске јединице обележене су на терену према важећем стандарду за обележавање граница. Унутар ГЈ налазе се границе са катастарским парцелама - путевима и потоцима који нису предмет газдовања. Укупна дужина спољашњих граница је 329km.
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			Табела 1: Стање површина по врсти земљишта
	Врста земљишта
	Површина

	
	ha
	%

	Шума
	2.762,28
	92

	Шумска култура
	3,07
	<1

	Укупно обрасло
	2.765,35
	92

	Неплодно
	31,86
	1

	За ост.сврхе
	195,44
	7

	Заузећа
	3,28
	<1

	Укупно необрасло
	230,58
	8

	Укупно ГЈ
	2.995,93
	100


	
	Укупна површина ГЈ „Каменички Вис I“ износи 2.995,93ha 
	Обрасла површина износи 2.765,35ha што чини 92% целокупне површине.
	Необрасла површина износи 230,58ha што чини 8% целокупне површине.
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Ова ГЈ налази се на територијама Градских општина Пантелеј и Црвени Крст. ГО Пантелеј налази се на 2.233,24ha (74,5%), а ГО Црвени Крст на 762,69ha (25,5%). У следећој табели дате су врсте земљишта по катастарским општинама.
		
		Табела 2: Врста земљишта по катастарским општинама 
	КО / Врста земљишта
	Површина 

	
	ha
	%

	Шума
	2,77
	<1

	Берчинац Укупно
	2,77
	<1

	Земљиште за остале сврхе
	3,74
	<1

	Пут
	1,08
	<1

	Шума
	98,64
	3

	Шумска култура
	3,07
	<1

	Бреница Укупно
	106,53
	4

	Зграде и други објекти са окућницом
	0,04
	<1

	Земљиште за остале сврхе
	0,34
	<1

	Камењар
	13,04
	<1

	Простор око локалитета историјског значаја
	0,18
	<1

	Пут
	1,31
	<1

	Шума
	80,42
	3

	Веле поље Укупно
	95,33
	3

	Земљиште за остале сврхе
	3,29
	<1

	Шума
	26,84
	1

	Врело Укупно
	30,13
	1

	Зграде и други објекти са окућницом
	0,06
	<1

	Шума
	0,08
	<1

	Горња топоница Укупно
	0,14
	<1

	Зграде и други објекти са окућницом
	0,65
	<1

	Земљиште за остале сврхе
	1,33
	<1

	Ливада
	0,18
	<1

	Пут
	1,02
	<1

	Шума
	577,34
	19

	Горњи матејевац Укупно
	580,52
	19

	Шума
	1,67
	<1

	Доња врежина Укупно
	1,67
	<1

	Пут
	0,33
	<1

	Шума
	136,70
	5

	Доњи матејевац II Укупно
	137,03
	5

	Земљиште за остале сврхе
	10,00
	<1

	Пут
	9,27
	<1

	Шума
	183,45
	6

	Јасеновик Укупно
	202,72
	7

	Далековод
	0,97
	<1

	Зграде и други објекти са окућницом
	1,90
	<1

	Земљиште за остале сврхе
	10,53
	<1

	Камењар
	3,60
	<1

	Поток (канал)
	1,87
	<1

	Пут
	3,92
	<1

	Ски стаза
	2,00
	<1

	Терен за спорт и рекреацију
	1,91
	<1

	Шума
	514,99
	17

	Каменица Укупно
	541,69
	18

	Зграде и други објекти са окућницом
	0,21
	<1

	Земљиште за остале сврхе
	87,85
	3

	Пут
	3,14
	<1

	Шума
	256,83
	9

	Кнез село Укупно
	348,03
	12

	Земљиште за остале сврхе
	0,73
	<1

	Камењар
	3,75
	<1

	Пут
	1,51
	<1

	Шума
	494,32
	16

	Кравље Укупно
	500,31
	17

	Далековод
	0,20
	<1

	Земљиште за остале сврхе
	24,70
	1

	Камењар
	7,02
	<1

	Шума
	92,74
	3

	Лесковик Укупно
	124,66
	4

	Шума
	24,16
	1

	Малча Укупно
	24,16
	1

	Земљиште за остале сврхе
	0,16
	<1

	Медошевац Укупно
	0,16
	<1

	Шума
	6,84
	<1

	Миљковац Укупно
	6,84
	<1

	Пут
	0,56
	<1

	Шума
	33,78
	1

	Ореовац Укупно
	34,34
	1

	Шума
	5,91
	<1

	Палиграце Укупно
	5,91
	<1

	Шума
	0,61
	<1

	Пасјача Укупно
	0,61
	<1

	Земљиште за остале сврхе
	0,70
	<1

	Поповац Укупно
	0,70
	<1

	Земљиште за остале сврхе
	0,04
	<1

	Рујник Укупно
	0,04
	<1

	Далековод
	0,24
	<1

	Зграде и други објекти са окућницом
	0,22
	<1

	Земљиште за остале сврхе
	24,41
	1

	Камењар
	2,58
	<1

	Шума
	224,19
	7

	Церје Укупно
	251,64
	8

	Укупно ГЈ
	2.995,93
	100



Највећа површина ове ГЈ налази се на територији КО Горњи Матејевац и то на 580,52ha (19%) површине, затим следе КО Каменица са 541,69ha (18%) и КО Кравље на 500,31ha (17%).

За све шуме и шумска земљишта ове газдинске јединице постоје уредно формирани катастарски планови који се налазе у Геодетској управи у Нишу, за израду катастра коришћени су дигитални подаци преузети са сервера РГЗ-а.

Током описа стања састојина и станишта евидентирана су зазузећа а то су најчешће грађевински објекти од тврдог материјала. ШГ „Ниш“ Ниш покренуло је правне поступке за решавање статуса ових површина.

		Табела 3: Списак заузећа
	Одељење
	Одсек
	Врста земљишта
	Површина (ha)

	2
	3
	Зграде и други објекти са окућницом
	0,01

	26
	3
	Зграде и други објекти са окућницом
	0,52

	26
	4
	Зграде и други објекти са окућницом
	1,38

	26
	5
	Терен за спорт и рекреацију
	0,51

	33
	1
	Зграде и други објекти са окућницом
	0,56

	35
	1
	Зграде и други објекти са окућницом
	0,03

	39
	2
	Зграде и други објекти са окућницом
	0,06

	41
	2
	Зграде и други објекти са окућницом
	0,02

	42
	2
	Зграде и други објекти са окућницом
	0,19

	Укупно заузећа
	3,28


	
	Заузећа на подручју ове ГЈ евидентирана су на 3,28ha.

	На територији ове ГЈ евидентиране су сувласничке парцеле на којима су поред ПД „Србијашуме“ доо Београд уписани и други власници – физичка лица, а списак поменутих парцела дат је у следећој табели.

	Табела 4: Списак сувласничких парцела 
	Општина
	Катастарска општина
	Бр.парцеле
	Површина (ha)
	Одељење
	Одсек

	ЦРВЕНИ КРСТ
	ВЕЛЕ ПОЉЕ
	4083
	3,15
	1
	h

	
	ГОРЊА ТОПОНИЦА
	466
	5,60
	1
	1

	
	ВЕЛЕ ПОЉЕ
	667
	0,30
	2
	d

	ПАНТЕЛЕЈ
	ЈАСЕНОВИК
	66
	0,22
	44
	g

	
	ЦЕРЈЕ
	161
	74,85
	15
	а

	
	КНЕЗ СЕЛО
	15
	173,89
	41
	a,b,1,2

	
	
	
	
	42
	a,b,c,d,e,f,g,1,2,3

	
	
	
	
	43
	d

	
	
	
	
	44
	b,c



	За ове парцеле покренут је поступак развргавања (у прилогу основе), а на овим површинама нису планирани никакви радови, али ће се вршити заштита од противправног коришћења, пожара и појаве и ширења биљних болести.
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Ова газдинска јединица већим делом лежи на централном делу масива Каменичког Виса и Калафата. Протеже се са северозападне стране од Топоничке реке па преко “Љутог Врха“, “Дебелог Врха“, “Голог Врха“ односно Каменичког Виса и Калафата према крајњем југу и југоистоку према реци Нишави и граду Нишу. Највиши врх овог комплекса је „Калафат“ и износи 839m. Одaтле се ГЈ „Каменички Вис I“ постепено спушта ка југу у виду блажих нагиба. Рељеф терена је претежно стрм, купиран са нагибом терена до 30 степени. Виши делови ове  ГЈ су махом тупи заобљени гребени. 

Други део ове јединице лежи на југозападним деловима масива Каменичког Виса. Рељеф терена је претежно стрм, купиран са екстремним нагибом терена. Овим просторима највише се истичу врхови Каменички Вис са 803m, Љути Врх са 760m, Дебели Врх са 733m, Темени Врх са 730m. Од гребена ка равници спуштају се углавном широке стране и косине које у неким деловима чине литице кањонског типа – одељења 1-14, и овде доминира северна експозиција. Узимајући у обзир целокупну површину ГЈ најдоминантнија је јужна експозиција.
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Климатски, хидрографски, орографски и остали услови утицали су на формирање и распоред геолошке подлоге. Геолошку подлогу ове ГЈ чине углавном доломитни кречњаци, који местимично добијају типичан карстни карактер са појавом мањих вртача. У северним деловима ГЈ (одељења 8 до 15) матични супстрат избија на површину у виду крупних камених блокова. Геолошку подлогу у хрпама чине и кристаласти шкриљци, и глиновити пешчари који припадају громадним планинама родопске системе. Шкриљаста подлога се због слабе отпорности на дејство атмосфералија лако распада и кроз генезу ствара дубока, растресита и песковита земљишта карактеристична за ову јединицу. Вегетација зависи од дубине земљишта а условљена је и ерозионим процесима. 

На нижим надморским висинама доминирају различите врсте храста, црног јасена, граба и грабића, и то већином у деградационим формама. Са порастом надморске висине, шуме на шкриљцима су углавном храстове а јавља се и буква као доминантна врста на кречњачкој подлози. Геолошка подлога уз разноврсност рељефних облика условила је формирање одређених врста земљишта што директно утиче на појаву и развој одређеног биљног покривача.

[bookmark: _Toc229647976]Типови земљишта

Типови земљишта су издвојени на основу педолошких карата као и запажања приликом  прикупљања таксационих података на терену. Земљиште је већим делом плитко и неразвијено што је условила геолошка подлога. Састав и особине земљишта уско су повезане са геолошком подлогом, рељефом, климом те је и сама вегетација овиме условљена. Најзаступљени типови земљишта који се срећу у овој газдинској јединици су: 
· смеђе земљиште на кречњаку и доломиту (малмокамбисол);
· кречњачко доломитна црница;
· еутрично смеђе или гајњача.

Ова земљишта се јавља на доломитним кречњацима, кристаластим шкриљцима и глиновитим пешчарима Каменичког Виса и његових обронака. То су првенствено шумска земљишта, насељена најчешће буковим шумама, а на јужним падинама средњих појасева су ксеротерминије храстове шуме. 

Хумусни хоризонт износи 5–10cm, а може се појавити у форми зрелог или полусировог хумуса. Граница према хоризонту је прилично оштра. Боја је тамно смеђа, а структура слабо изражена. Дубина хоризонта варира од 30–50cm. Боја варира од окер жуте, преко смеђе до црвенкасте (уколико је матична стена обојена црвено). Обично је лакшег механичког састава и проткан је скелетом. 

Матични супстрат чине киселе силикатне стене. У нижем појасу више су заступљене киселе стене седиментног порекла, углавном пешчари, глинци, конгломерати, а у планинском појасу смеђа земљишта, гнајсеви, шкриљци, микашисти, филити и др. Настајање киселих смеђих земљишта везано је за релативно брзо физичко распадање стена. С обзиром да су процеси физичког распадања интензивнији од хемијског распадања, мањи део продуката распадања се трансформише у глину. На овај начин  образују се дубока земљишта, лаког механичког састава, често скелетна, пропустљива за воду и добро аерисана. Укупна дубина земљишног профила најчешће  варира од 50–100cm. На истакнутим гребенима формирају се плиће форме. По гранулометријском саставу су обично лакша земљишта песковитог или иловастог састава, са изузетком глинаца на којима се образују глиновити вариетети. Хоризонт (Б) је обично незнатно глиновитији, а профил често богат скелетом.. Садржај хумуса у средњим планинским појасевима креће се око 2-5%, а у вишим достиже и 10%. Он је увек доста кисео и нагло се смањује са дубином. 

У високопланинским варијантама напротив, садржај хумуса може износити и до дубине од 8cm 1,5-4%. Физичке особине су углавном повољне. Земљиште је кисело (pH 4,5 - 5,5). Типично и лесивирано кисело смеђе земљиште су високо продуктивна станишта букових шума. Ограничавајући фактор у одређеном степену може бити дубина и садржај скелета. Хумусни подтип је врло карактеристичан за високопланински појас и заједнице букве са планинским јавором и четинарским врстама. Смеђа земљишта су већином средње дубока, а захваљујући стабилној полиједричној структури често су пропустљива за воду и добро су аерисана. У читавом слоју земљишта биљке се добро закорењавају. Пољски капацитет ових земљишта је осредњи. Биљке осредње реагују на промену количине атмосферског талога, стога се и овде у еколошком смислу могу издвојити сувља и влажнија варијанта. 

Смеђе земљиште  на кречњаку и доломиту (малмокамбисол)

Овај тип земљишта по први пут је ближе описан и посебно издвојен из састава гајњача, на примеру Суве планине. Смеђа земљишта су већином средње дубока, а захваљујући стабилној полиједричној структури често су пропустљива за воду и добро су аерисана. У читавом слоју земљишта биљке се добро закорењавају. Пољски капацитет ових земљишта је осредњи. Биљке осредње реагују на промену количине  атмосферског  талога, стога  се и овде у еколошком смислу могу издвојити сувља и влажнија варијанта.  

Сва ова земљишта су довољно биолошки активна и на њима, по правилу, налазимо тип зрелог хумуса, умерено су кисела и средње обезбеђена храњивим материјама са изузетком фосфора који показује изразити дефицит. Са таквим својствима ово су ипак плодна шумска земљишта, тим пре што многе шумске биљке могу да користе фосфор и из теже растворљивих облика. Ова земљишта у хумидним областима су најчешће под шумом. У планинама источне Србије где спада и ова газдинска јединица, оваква земљишта су насељена углавном буковим шумама. У нижим подручјима могуће је срести ксеротермне заједнице цера, китњака и сладуна. На јужним падинама где је шумска вегетација јако девастирана или уништена, а земљиште коришћено за пашњаке, има појава односно трагова ерозије. 
Пашњаци су напуштани, после чега је долазило до појава шибљака и шикара грабића, храста медунца и црног јасена. Ово су најчешће шумска земљишта, обрасла шикарама и шибљацима. 	Производна способност шума је лоша, а могла би се повећати увођењем појединих брзорастућих врста, иако је степен интезитета производње на овим  земљиштима ипак ограничен неједнаком дубином и скелетношћу земљишта. 

Кречњачко доломитна црница (калкомеланосол)

Ова земљишта припадају групи неразвијених земљишта. Она имају у потпуности формиран хумусни  хоризонт, који непосредно или преко једног прелазног хоризонта прелази у матични супстрат. Дубина хумусног хоризотна се обично креће од неколико центиментара па до 25 односно 30 cm. Ова земљишта спадају у ред плићих земљишта по механичком саставу обично су иловаче до теже иловаче. Структура је по правилу зрнаста. Садржај  хумуса је прилично промењив (10-25%) зависно углавном од надморске висине. Земљиште је неутрално до слабо кисело, а степен засићености базама висок, док су у приступачном фосфору ова земљишта дефицитна. На северним експозицијама у нашем појасу расту углавном букове шуме.

Еутрично смеђе или гајњача (еутрични камбисол)

[bookmark: _Toc229647977]Овај тип земљишта претежно се јавља на шкриљцима и пешчарима. Гајњача је изразити представник шумских земљишта. Она је најчешће настањена храстовим шумама, често је због својих добрих особина крчена и претварана у пољопривредно земљиште. Ово земљиште је доста добро и спада у ред најбољих шумских земљишта. Оно по својој плодности и по својим особинама задовољава највећи број шумских врста, због чега су и узгојне могућности овог типа земљишта разноврсне.
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Као последица пропустљивости геолошке подлоге Каменички Вис није богат воденим токовима и изворима. Извори се углавном налазе на вишим деловима ГЈ испод гребена и скоро сви су каптирани и користе се за становништво оближњих села. Воде овог подручја припадају сливу река Нишава, Јужна Морава и Велики Тимок.

Од важнијих водотка постоји Топоничка река која се протеже северном и североисточном  границом ГЈ и улива се у Јужну Мораву и Матејевачка река која се протеже јужном страном ГЈ  и улива се у Нишаву. Река Сврљишки Тимок, потоци Калница, Белица, Трстеница налазе се на источној страни ГЈ и припадају сливу Великог Тимока. Од карактеристичних извора и водотокова поменућемо Срећково врело, Бањицу и Студену водицу, те Каменички, Дренски и Црвени поток. Стање састојина као и биљног покривача је такво да и после обилних падавина нема појава ерозије.
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Просторна расподела параметара климе условљена је географским положајем, рељефом и локалним утицајем, као резултатом комбинације рељефа, расподеле ваздушног притиска, експозицијом терена, присуством речних система, вегетацијом, урбанизацијом и слично. Од географских одредница које карактеришу битне синоптичке ситуације значајне за климу Србије треба споменути Алпе, Карпате и Родопске планине, Средоземно море, Панонску низију и долину Мораве као и брдовито планински део са котлинама и висоравнима. Територија на којој се налази ово подручје заузима југоисточни део Републике Србије, до које допире утицај умерено континенталне климе, утицај Панонске низије са севера и средоземне климе са југа. 
Ово подручје има умерено континенталну климу. Климатске карактеристике подручја Каменичког Виса могу се посматрати са становишта јачег и слабијег утицаја средоземне климе. Клима, у суштини, представља скуп временских појава, односно процеса у атмосфери, који карактеришу средње физичко стање атмосфере. Она се сагледава на основу анализе података прикупљених на метеоролошким станицама датих за низ година, који се статистички сређују и обрађују. 
Климатске прилике битно утичу не само на живот и раст биљака, посебно дрвенастих врста, него и на њихову распрострањеност у одређеним подручјима. С обзиром на очигледне климатске промене карактеристично је да нису нарочито изражена сва четири годишња доба.

Климатске промене такође имају значајан утицај за ову газдинску јединицу а користећи податке са сајта meteoblue.com (ERA5, пете генерација ECMWF атмосферских анализа светске климе) приказаћемо промене на овом подручју по температури и падавинама у последњих пар деценија.

[image: ]Дијаграм 1: Средње годишње температуре, тренд и екстреми 













[image: ]Дијаграм 2: Средње годишње падавине, тренд и екстреми

[image: ]Дијаграм 3: Просечне температуре и падавине


	Средњи дневни максимум (пуна црвена линија) приказује просечну дневну вредност сваког месеца. Исто тако, средњи дневни минимум (пуна плава линија) приказује просечну дневну минималну температуру. Врели дани или хладне ноћи (испрекидана црвена и плава линија) приказују средњу вредност најтоплијег дана и најхладније ноћи сваког месеца у последњих 30 година.
Најтоплији месеци су јул и август, а најхладнији су новембар и децембар.

[image: ]Дијаграм 4: Облачни, сунчани и кишни дани

Овај дијаграм приказује месечне вредности сунчаних, делимично облачних, облачних и кишних дана. Дани са облачношћу мањом од 20% се сматрају сунчаним, од 20-80% као делимично облачни, а са облачношћу већом од 80% као облачни. Појава магловитости на подручју није типична, а уколико се и манифестује везана је скоро углавном за зимски период и доста узан долински појас око реке Нишаве.



















[image: ]Дијаграм 5: Количина падавина по месецима


[image: ]Дијаграм 6: Температуре по месецимa



Претерано високи и ударни термички износи у летњем периоду, ублажени су константним ваздушним струјањима и повољном изменом долинског и планинског ваздуха са падина Суве планине и Коритњака и нишавске долине из правца Сићевачке клисуре. 

[image: ]Дијаграм 7: Брзине ветрова

[image: ]Дијаграм 8: Ружа ветрова
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Под екосистемом се подразумева узајамна повезаност свих чланова биотопа и биоценозе у јединствену целину. Без бољег познавања екологије није могуће успешно газдовати шумама. Готово  ниједан рад у шумарству не може се успешно извршити ако се једна од компонената планирања и извођења радова не заснива на екологији (еколошка основа). Екологија шума проучава односе шумског дрвећа и њихових заједница према околини, о утицају околине на њих и њиховим изменама под утицајем спољних и унутрашњих фактора. Овај скуп појава посматра се не само са биолошког гледишта него и са гледишта газдовања шумама. 

Екосистеми који чине животну средину представљају просторну и временску категорију. За нас су карактеристични копнени екосистеми. Продуктивни део земљишта користе две делатности: пољопривреда и шумарство, оне користе укупно 90 % простора Србије, што јасно указује на њихов значај. Однос између пољопривреде и шумарства у коришћењу простора има пресудан утицај на животну средину. У прошлости агросистеми су потискивали шумске екосистеме често неадекватно, што је узроковало деградацију животне средине. Основну животну средину сачињавају ресурси и потенцијали у које спадају шумски екосистеми. 

Према критеријумима на основу којих се одређује значај природних ресурса за животну средину, шумским екосистемима припада доминантно место. Животна средина има више конпоненти  живе и неживе природе. Она је резултат деловања не само природних закона, већ и човека, који својим активностима перманентно утиче на природу мењајући  је, како у позитивном тако и у негативном смеру. По својој природи шумски екосистеми су високо продукциони а обухватају поред биљног и животињски свет. С обзиром на  низ  специфичних  карактеристика, они се могу издвојити и као посебан ресурс. У карактеристике које дају значај овом ресурсу су  распрострањеност екосистема и висока продукциона способност. Као битну  карактеристику потребно је истаћи бројност функција шумских екосистема. Оне се углавном могу сврстати у три групе функција:

		- производна;
		- заштитно  -  регулаторна;
		- културно - социјална.

Производни потенцијал шума се не исцрпљује само кроз дрвну масу,већ су од све већег значаја и потенциали за производњу разних плодова, гљива, лековитог биља, лова, риболов и осталог.

За животну средину посебно су значајне заштитно – регулаторне функције шумa због свог  еколошког карактера. Овде је реч о утицају шумских екосистема на важније конпоненте биосфере као што су: ваздух, клима, вода,земљиште, али и утицај на пејсаж и простор, који су такође природни ресурси. Све напред наведено је у складу са захтевима FSC™ стандарда - сертификације одговорног и одрживог газдовања или управљања шумама

[bookmark: _Toc229647980]Биотички услови

У флористичком саставу ове газдинске јединице најзаступљенија врста дрвећа је буква – Fagus moesiaca.
Од осталих лишћара јављају се: Quercus petraeae – храст китњак, Quercus cerris – цер, Quercus frainetto - сладун Acer campestre – клен, Carpinus betulus – граб, Ulmus montana – брест, Populus tremula – јасика, Tilia parvifolia – ситнолисна липа, Fraxinus ornus – црни јасен, Robinia pseudoacacia – багрем.
Аутохтоних четинара нема на подручју ове газдинске јединице.
У вештачки подигнутим састојинама срећу се врсте: Pinus nigra – црни бор, Pinus silvestris – бели бор, Picea abies – смрча.

Од жбунастих врста аутохтоног порекла заступљене су следеће врсте: Rubus hirtus – купина, Corylus avellana – леска, Crategus monogyna – бели глог,  Hedera helix – бршљан, Sambucus nigra – црна зова, , Lonicera carpifolium – орлови нокти, Ruscus aquleatus - кострика и др.

У спрату приземне флоре јављају се следеће врсте: Anemone nemorosa – шумска бреберина, Asarum europeum – копитњак, Asperula odorata – лазаркиња, Athyrium filix femina – женска папрат, Dentaria bulbifera – брадавичак, Euphorbia amygdaloides – шумска млечика, Helleborus odorus – кукурек, Hypericum perforatum – кантарион, Fragaria vesca – шумска јагода, Allium ursinum – сремуш, и др.
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У оквиру спровођења процеса сертификације шума у ПД „Србијашуме“ д.о.о. Београд једна од обавеза је и израда прегледа ректих, рањивих и угожених врста (РТЕ). У наредној табели дат је преглед истих за ГЈ „Каменички Вис I“:

Табела 5: Стање заштићених врста
	Заштићене врсте флоре
· Acer heldreichii - планински јавор
· Helleborus odorus - кукурек
· Cornus mas - дрен
· Asperula odorata - лазаркиња
· Fragaria vesca - шумска јагода
· Alium ursinum - медвеђи лук
· Hypericum perforatum - кантарион
· Vaccinium myrtillus - боровница
· Boletus edulis - вргањ
· Sambucus nigra - црна зова
· Crataegus monogyna - бели глог
· Asarum europaeum - копитњак
	Заштићене врсте фауне
· Canis lupus - вук
· Myrmeca rufa - шумски мрав
· Vipera berus - шарка
· Sciurus vulgaris - веверица
· Strix aluco - шумска сова
· Talpa europaea - обична кртица
· Lacerta praticola - шумски гуштер
· Testudo hermanni - шумска корњача
· Columbia livia - дивљи голуб
· Lucanus cervus - јеленак
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Tабела 6: Стање шума по глобалној и основној намени
	Намена глобална
	Намена основна
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст

	
	
	ha
	%
	m³
	m³/ha
	%
	m³
	m³/ha
	%

	10. Шуме и шумска станишта са производном функцијом
	10. Производња дрвета
	844,61
	30,5
	144.320,2
	170,9
	80,0
	3.600,8
	4,3
	2,5

	12. Шуме са приоритетном заштитном функцијом
	26. Заштита земљишта од ерозије
	764,33
	27,7
	30.553,0
	40,0
	16,9
	869,5
	1,1
	2,8

	
	66. Стална заштита шума (изван газдинског третмана)
	1.136,76
	41,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15. Парк шума
	78. Парк шума
	19,65
	0,7
	5.627,9
	286,4
	3,1
	92,7
	4,7
	1,6

	Укупно
	2.765,35
	100,0
	180.501,1
	65,3
	100,0
	4.563,0
	1,7
	2,5



Најзаступљенија глобална намена је 12. Шуме са приоритетном заштитном функцијом са 1.901,09ha тј. 68,7% површине. Најзаступљенија основна намена је 66. – Стална заштита шума (изван газдинског третмана) са 1.136,76ha тј. 41,1% површине.
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Табела 7: Стање шума по газдинским типовима
	Газдински тип шуме
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст

	
	ha
	%
	m³
	m³/ha
	%
	m³
	m³/ha
	%

	2620.   Изданачке мешовите шуме храстова
	452,37
	16,4
	49.970,0
	110,5
	27,7
	1.292,1
	2,9
	2,6

	2621.   Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара
	133,35
	4,8
	26.234,9
	196,7
	14,5
	603,5
	4,5
	2,3

	2820.   Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	68,38
	2,5
	11.471,0
	167,7
	6,4
	238,3
	3,5
	2,1

	2920.   Изданачке мешовите шуме багрема
	2,55
	0,1
	268,2
	105,1
	0,1
	9,1
	3,5
	3,4

	21110. Високе мешовите шуме букве
	31,84
	1,2
	9.043,7
	283,9
	5,0
	151,6
	4,8
	1,7

	21120. Изданачке мешовите шуме букве
	203,31
	7,4
	51.274,1
	252,2
	28,4
	1.008,0
	5,0
	2,0

	21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара
	27,39
	1,0
	151,5
	5,5
	0,1
	5,6
	0,2
	3,7

	31211. Високе мешовите шуме борова-Високе шуме лишћара и четинара
	124,50
	4,5
	30.323,8
	243,6
	16,8
	1.200,7
	9,6
	4,0

	31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишћара
	5,58
	0,2
	1.763,9
	316,1
	1,0
	54,1
	9,7
	3,1

	51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација
	1.716,06
	62,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно
	2.765,35
	100,0
	180.501,1
	65,3
	100,0
	4.563,0
	1,7
	2,5



	
	
	У овој ГЈ формирано је 10 газдинских типова. 
	Најзаступљенији газдински тип је 51730. Шибљаци шикаре и жбунаста вегетација на 1.716,06ha површине (62,1%). 
	Следи 2620. Изданачке мешовите шуме храстова на површини од 452,37ha (16,4%), са запремином од 49.970,0m³ (27,7%), и запреминским прирастом 1.292,1m³. 
	Трећи по заступљености је 21120. Изданачке мешовите шуме букве на површини од 203,31ha (7,4%) са запремином од 51.274,1m³ (28,4%) и запреминским прирастом од 1.008,0m³.

Табела 8: Стање шума по газдинским типовима и узгојним групама
	Газдински тип
	Узгојна група
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст

	
	
	ha
	%
	m³
	m³/ha
	%
	m³
	m³/ha
	%

	21110.
	Дозревајућа састојина
	31,85
	1,2
	9.043,7
	283,9
	5,0
	151,6
	4,8
	1,7

	
	Високе мешовите шуме букве
	31,85
	1,2
	9.043,7
	283,9
	5,0
	151,6
	4,8
	1,7

	21120.
	Средњедобна састојина
	203,31
	7,4
	51.274,1
	252,2
	28,4
	1.008,0
	5,0
	2,0

	
	Изданачке мешовите шуме букве
	203,31
	7,2
	51.274,1
	252,2
	28,4
	1.008,0
	5,0
	2,0

	21121.
	Рани младик
	27,39
	1,0
	151,5
	5,5
	0,1
	5,6
	0,2
	3,7

	
	Изданачке меш. шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и чет.
	27,39
	1,0
	151,5
	5,5
	0,1
	5,6
	0,2
	3,7

	2620.
	Подмладак
	18,00
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Рани младик
	20,58
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Касни младик
	92,71
	3,4
	137,5
	1,5
	0,1
	3,7
	0,0
	2,7

	
	Средњедобна састојина
	321,08
	11,6
	49.832,6
	155,2
	27,6
	1.288,5
	4,0
	2,6

	
	Изданачке мешовите шуме храстова
	452,37
	16,4
	49.970,0
	110,5
	27,7
	1.292,1
	2,9
	2,6

	2621.
	Средњедобна састојина
	126,37
	4,6
	24.830,9
	196,5
	13,8
	575,7
	4,6
	2,3

	
	Дозревајућа састојина
	6,98
	0,3
	1.404,1
	201,2
	0,8
	27,9
	4,0
	2,0

	
	Изданачке меш. шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара
	133,35
	4,8
	26.234,9
	196,7
	14,5
	603,5
	4,5
	2,3

	2820.
	Средњедобна састојина
	68,39
	2,5
	11.471,0
	167,7
	6,4
	238,3
	3,5
	2,1

	
	Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	68,39
	2,5
	11.471,0
	167,7
	6,4
	238,3
	3,5
	2,1

	2920.
	Касни младик
	2,25
	0,1
	225,2
	100,1
	0,1
	7,4
	3,3
	3,3

	
	Средњедобна састојина
	0,30
	0,0
	42,8
	142,8
	0,0
	1,6
	5,4
	3,8

	
	Изданачке мешовите шуме багрема
	2,55
	0,1
	268,1
	105,1
	0,1
	9,0
	3,5
	3,4

	31211.
	Подмладак
	3,07
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Касни младик
	1,03
	0,0
	143,6
	139,4
	0,1
	10,9
	10,6
	7,6

	
	Средњедобна састојина
	120,40
	4,4
	30.180,3
	250,7
	16,7
	1.189,8
	9,9
	3,9

	
	Високе мешовите шуме борова-Високе шуме лишћара и четинара
	124,50
	4,5
	30.323,8
	243,6
	16,8
	1.200,7
	9,6
	4,0

	31511.
	Средњедобна састојина
	5,58
	0,2
	1.763,9
	316,1
	1,0
	54,1
	9,7
	3,1

	
	Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишћара
	5,58
	0,2
	1.763,9
	316,1
	1,0
	54,1
	9,7
	3,1

	51730.
	Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација
	1.716,06
	62,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно
	2.765,35
	100,0
	180.501,1
	65,3
	100,0
	4.563,0
	1,7
	2,5



	Ако изузмемо доминантно учешће шикара и шибљака (62,1%), најзаступљенија узгојна група су Средњедобне састојине у газдинском типу 2620. Изданачке мешовите шуме храстова на површини 321,08ha (11,6%), запремином од 49.832,6m³ (27,7%), запремином по ha од 155,2m³/ha и запреминским прирастом 1.288,5m³. Следе средњедобне састојине у ГТ 21120. Изданачке мешовите шуме букве са 203,31ha (7,4%), запремином од 51.274,1m³ (28,4%), запремином по ha од 252,2m³/ha и запреминским прирастом од 1.008,0 m³. 








Табела 9: Стање састојина по узгојним групама
	Узгојна група
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст

	
	ha
	%
	m³
	m³/ha
	%
	m³
	m³/ha
	%

	Подмладак
	21,10
	2,0
	
	
	
	0,0
	
	

	Рани младик
	48,00
	4,6
	151,5
	3,2
	0,1
	5,6
	0,1
	3,7

	Касни младик
	96,00
	9,1
	506,2
	5,3
	0,3
	22,0
	0,2
	4,3

	Средњедобна састојина
	845,40
	80,6
	169.395,5
	200,4
	93,8
	4.355,9
	5,2
	2,6

	Дозревајућа састојина
	38,80
	3,7
	10.447,8
	269,3
	5,8
	179,4
	4,6
	1,7

	Укупно 
	1.049,30
	100,0
	180.501,1
	172,0
	100,0
	4.562,9
	4,3
	2,5



	Најзаступљенија узгојна група је Средњедобна састојина са површином од 845,40ha (80,6%), запремином од 169.395,5m³, (93,8%) и запреминским прирастом од 5,2m³/ha. Следи узгојна група Касни младик са 96,00ha, (9,1%), запремином 506,2m³ (0,3%) и запреминским прирастом од 22,0m³. Учешће касног младика у највећој мери произилази из природно обновљених површина.
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	Табела 10: Стање по пореклу и очуваности састојина
	Порекло састојине
	Очуваност састојине
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст

	
	
	ha
	%
	m³
	m³/ha
	%
	m³
	m³/ha
	%

	Изданачка природна састојина тврдих лишћара
	очувана састојина
	887,36
	32,1
	139.369,7
	157,1
	77,2
	3.156,6
	3,6
	2,3

	Висока природна састојина тврдих лишћара
	очувана састојина
	31,85
	1,2
	9.043,7
	283,9
	5,0
	151,6
	4,8
	1,7

	Вештачки подигнута састојина четинара
	очувана састојина
	130,08
	4,7
	32.087,7
	246,7
	17,8
	1.254,8
	9,6
	3,9

	Укупно очуване
	1.049,29
	38,0
	180.501,1
	172,0
	100,0
	4.563,0
	4,3
	2,5

	Шикара
	622,39
	22,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Шибљак
	1.093,67
	39,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно
	2.765,35
	100,0
	180.501,1
	65,3
	100,00
	4.563,0
	1,7
	2,5



Све састојине у овој ГЈ су очуване. По пореклу највиште учествују Изданачке природне састојине тврдих лишћара са 887,36ha (32,1%), запремином од 139.369,7m³ (77,2%) и запреминским прирастом од 3.156,6m³. Следе вештачки подигнуте састојине четинара које се налазе на површини од 130,08ha (4,7%) и запремином од 32.087,7m³ (17,8%) и запреминским прирастом од 1.254,8m³.
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Табела 11:Стање шума по газдинским типовима и мешовитости
	Газдински тип
	Мешовитост
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст

	
	
	ha
	%
	m³
	m³/ha
	%
	m³
	m³/ha
	%

	21110.
	Мешовита састојина
	31,85
	1,2
	9.043,7
	283,9
	5,0
	151,6
	4,8
	1,7

	
	Високе мешовите шуме букве
	31,85
	1,2
	9.043,7
	283,9
	5,0
	151,6
	4,8
	1,7

	21120.
	Мешовита састојина
	197,60
	7,1
	49.453,5
	250,3
	27,4
	973,8
	4,9
	2,0

	
	Чиста састојина
	5,71
	0,2
	1.820,6
	318,8
	1,0
	34,2
	6,0
	1,9

	
	Изданачке мешовите шуме букве
	203,31
	7,4
	51.274,1
	252,2
	28,4
	1.008,0
	5,0
	2,0

	21121.
	Мешовита састојина
	27,39
	1,0
	151,5
	5,5
	0,1
	5,6
	0,2
	3,7

	
	Изданачке меш. шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и чет.
	27,39
	1,0
	151,5
	5,5
	0,1
	5,6
	0,2
	3,7

	2620.
	Мешовита састојина
	447,34
	16,2
	49.558,3
	110,8
	27,5
	1.282,1
	2,9
	2,6

	
	Чиста састојина
	5,03
	0,2
	411,7
	81,9
	0,2
	10,0
	2,0
	2,4

	
	Изданачке мешовите шуме храстова
	452,37
	16,4
	49.970,0
	110,5
	27,7
	1.292,1
	2,9
	2,6

	2621.
	Мешовита састојина
	133,35
	4,8
	26.234,9
	196,7
	14,5
	603,5
	4,5
	2,3

	
	Изданачке меш. шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћ.
	133,35
	4,8
	26.234,9
	196,7
	14,5
	603,5
	4,5
	2,3

	2820.
	Мешовита састојина
	68,39
	2,5
	11.471,0
	167,7
	6,4
	238,3
	3,5
	2,1

	
	Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	68,39
	2,5
	11.471,0
	167,7
	6,4
	238,3
	3,5
	2,1

	2920.
	Мешовита састојина
	2,55
	0,1
	268,1
	105,1
	0,1
	9,0
	3,5
	3,4

	
	Изданачке мешовите шуме багрема
	2,55
	0,1
	268,1
	105,1
	0,1
	9,0
	3,5
	3,4

	31211.
	Мешовита састојина
	73,23
	2,6
	17.695,0
	241,6
	9,8
	644,2
	8,8
	3,6

	
	Чиста састојина
	51,27
	1,9
	12.628,9
	246,3
	7,0
	556,5
	10,9
	4,4

	
	Високе мешовите шуме борова-Високе шуме лишћара и четинара
	124,50
	4,5
	30.323,8
	243,6
	16,8
	1.200,7
	9,6
	4,0

	31511.
	Мешовита састојина
	5,58
	0,2
	1.763,9
	316,1
	1,0
	54,1
	9,7
	3,1

	
	Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишћара
	5,58
	0,2
	1.763,9
	316,1
	1,0
	54,1
	9,7
	3,1

	51730.
	Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација
	1.716,06
	62,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно
	2.765,35
	100,0
	180.501,1
	65,3
	100,0
	4.563,0
	1,7
	2,5



Најзаступљеније су мешовите састојине газдинског типа 2620. Изданачке мешовите шуме храстова са 447,34ha (16,2%), запремином од 49.558,3m³, (27,5%) и запреминским прирастом 1.282,1m³. Следе мешовите састојие у ГТ 21120. Изданачке мешовите шуме букве са 197,60ha (7,1%), запремином од 49.453,5m³ (27,4%) и запреминским прирастом од 973,8m³. 
Што се тиче чистих састојина оне су најзаступљеније у ГТ 31211. Високе мешовите шуме борова-Високе шуме лишћара и четинара са површином 51,27ha (1,9%), запремином од 12.628,9m³ (7,0%) и запреминским прирастом од 556,5m³.

Табела 12: Стање састојина по смеси и пореклу
	Смеса
	Порекло
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст

	
	
	ha
	%
	m³
	m³/ha
	%
	m³
	m³/ha
	%

	Мешовите
	Висока природна састојина тврдих лишћара
	31,85
	1,2
	9.043,7
	283,9
	5,0
	151,6
	4,8
	1,7

	
	Изданачка природна састојина тврдих лишћара
	876,62
	31,7
	137.137,3
	156,4
	76,0
	3.112,4
	3,6
	2,3

	
	Вештачки подигнута састојина четинара
	78,81
	2,8
	19.458,8
	246,9
	10,8
	698,3
	8,9
	3,6

	Укупно мешовите састојине
	987,28
	35,7
	165.639,9
	167,8
	91,8
	3.962,3
	4,0
	2,4

	Чисте
	Изданачка природна састојина тврдих лишћара
	10,74
	0,4
	2.232,3
	207,9
	1,2
	44,2
	4,1
	2,0

	
	Вештачки подигнута састојина четинара
	51,27
	1,9
	12.628,9
	246,3
	7,0
	556,5
	10,9
	4,4

	Укупно чисте састојине
	62,01
	2,3
	14.861,2
	239,7
	8,2
	600,7
	9,7
	4,0

	Шикаре
	622,39
	22,5
	
	
	
	
	
	

	Шибљаци
	1.093,67
	39,5
	
	
	
	
	
	

	Укупно 
	2.765,35
	100,0
	180.501,1
	65,3
	100,0
	4.563,0
	1,7
	2,5



Мешовите састојине налазе се на површини од 987,28ha, (35,7%), запремином од 165.639,9m³, 167,8m³/ha (91,9%) запреминским прирастом од 3.962,3m³, 4,0m³/ha и процентом прираста од 2,4%.
Чисте састојине налазе се на површини од 62,01ha, (2,2%), запремином од 14.861,2m³, 239,7m³/ha (8,2%) запреминским прирастом од 600,7m³, 9,7m³/ha и процентом прираста од 4,0%
Чисте састојине имају већу просечну запремину и већи проценат прираста, али без обзира на то мора се подржавати учешће мешовитих, у складу еколошким оптимумом, с обзиром на њихов допринос биодиверзитету и отпорност на разне штетне утицаје.

Однос састојина у смеси је 94: 6 у корист мешовитих и сматра се повољним за ову ГЈ.

		
		Табела 13: Стање састојина по врстама дрвећа		
	Врста дрвећа
	Запремина
	Текући Запремински прираст

	
	m³
	%
	m³
	%

	буква
	48.809,7
	27,0
	908,2
	19,9

	цер
	33.028,8
	18,3
	766,7
	16,8

	китњак
	20.043,9
	11,1
	531,1
	11,6

	граб
	16.581,0
	9,2
	314,0
	6,9

	сладун
	11.855,3
	6,6
	304,4
	6,7

	остали тврди лишћари
	9.937,7
	5,5
	288,0
	6,3

	црни јасен
	3.934,1
	2,2
	53,3
	1,2

	клен
	3.551,8
	2,0
	101,1
	2,2

	јасика
	688,0
	0,4
	23,8
	0,5

	ситнолисна липа
	414,5
	0,2
	7,9
	0,2

	јавор
	271,0
	0,2
	7,1
	0,2

	багрем
	174,1
	0,1
	7,4
	0,2

	мечја леска
	134,8
	0,1
	3,4
	0,1

	бели јасен
	57,7
	<1
	1,2
	<1

	брекиња
	14,1
	<1
	0,3
	<1

	Свега лишћари
	149.496,7
	82,8
	3.317,9
	72,7

	црни бор
	26.274,6
	14,6
	1.092,5
	23,9

	бели бор
	2.860,0
	1,6
	96,5
	2,1

	смрча
	1.861,5
	1,0
	55,7
	1,2

	дуглазија
	8,3
	<1
	0,3
	<1

	Свега четинари
	31.004,4
	17,2
	1.245,1
	27,3

	СВЕГА
	180.501,1
	100,0
	4.563,0
	100,0



Најзаступљенија врста дрвета је буква са запремином од 48.809,7m³ (27,0%), и текућим запреминским прирастом од 908,2m³ (19,9%). Следи цер са 33.028,8m³ (18.3%) запремине, затим црни бор са 26.274,6m³ (14,6%). Учешће лишћара у укупној запремини је 82,8% а четинара 17,2%, док је запремински прираст 72,7% према 27,3% у корист лишћара. 
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Табела 14: Стање шума по дебљинској структури
	Газдински типови / Порекло
	Површина (ha)
	Свега
	11 - 20cm
	 21 - 30cm
	31 - 40cm
	41 - 50cm
	51 - 60cm
	61 - 70cm
	71 - 80cm
	81 - 90cm
	>90cm
	Iv

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	

	
	
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³

	21120. Изданачке мешовите шуме букве
	203,31
	51.274,1
	9.076,4
	17.366,8
	14.080,7
	8.548,1
	1.769,6
	432,6
	 
	 
	 
	1.008,0

	21121. Изд. меш. шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћ. и чет.
	27,39
	151,5
	25,5
	 
	126,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,6

	2620.   Изданачке мешовите шуме храстова
	452,37
	49.970,0
	19.996,7
	17.547,9
	9.248,5
	2.214,9
	297,8
	527,6
	136,7
	 
	 
	1.292,1

	2621.   Изд. меш. шуме храстова - Високе шуме храстова и ост. лишћ.
	133,35
	26.234,9
	3.965,2
	11.202,8
	8.135,9
	2.706,1
	225,0
	 
	 
	 
	 
	603,5

	2820.   Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	68,39
	11.471,0
	3.209,0
	4.860,1
	2.503,6
	712,6
	185,7
	 
	 
	 
	 
	238,3

	2920.   Изданачке мешовите шуме багрема
	2,55
	268,1
	233,9
	34,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,0

	Изданачке шуме
	887,36
	139.369,7
	36.506,7
	51.011,6
	34.094,7
	14.181,6
	2.478,1
	960,2
	136,7
	0,0
	0,0
	3.156,6

	21110. Високе мешовитe шуме букве
	31,85
	9.043,7
	251,3
	1.009,3
	1.770,1
	1.708,0
	1.672,7
	1.642,5
	500,4
	489,4
	 
	151,6

	Високе шуме
	31,85
	9.043,7
	251,3
	1.009,3
	1.770,1
	1.708,0
	1.672,7
	1.642,5
	500,4
	489,4
	0,0
	151,6

	31211. Високе меш. шуме борова - Високе шуме лишћ. и чет.
	124,50
	30.323,8
	5.635,2
	16.503,7
	6.669,0
	1.370,8
	145,1
	 
	 
	 
	 
	1.200,7

	31511. Високе меш. шуме смрче - Високе шуме чет. и лишћ.
	5,58
	1.763,9
	700,6
	941,7
	106,4
	15,2
	 
	 
	 
	 
	 
	54,1

	Вештачки подигнуте састојине
	130,08
	32.087,7
	6.335,8
	17.445,3
	6.775,4
	1.386,0
	145,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.254,8

	51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација
	1.716,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно
	2.765,35
	180.501,1
	43.093,8
	69.466,2
	42.640,2
	17.275,7
	4.296,0
	2.602,7
	637,0
	489,4
	0,0
	4.563,0



Највеће учешће запремине је у I дебљинском степену и то код ГТ 2620. Изданачке мешовите шуме храстова запремине 19.996,7m³ а следи II дебљински степен са запремином од 17.547,9m³. Трећи дебљински степен по заступљености је II дебљински степен у ГТ 21120. Изданачке мешовите шуме букве са запремином од 17.366,8m³. Четврити, најзаступљенији код четинара, је II дебљински степен у ГТ 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шума лишћара и четинара 16.503,7m³. Ови дебљински степени учествују у 39,6% од укупне запремине.


Дијаграм 9: Стање дебинске структуре по степенима Биолеја (m³)


У категорији танког материјала (дебљине до 30cm) налази се 112.560,0m³ запремине (62,4% укупне запремине ГЈ), у средње јаког материјала (дебљине 31-50cm) налази се 59.915,8m³ (33,2% укупне запремине), а у категорији јаког материјала (преко 51cm) налази се 8.025,2m³ (4,4% укупне запремине.
Велико учешће танког материјала говори о лошем станишту али и историји газдовања где су састојине неговане слабим проредама, а значајни део није био приступачан за адекватно газдовање.
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	Табела 15: Стање газдинских типова по добним разредима
	ГТ
	Добни разреди
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст

	
	
	ha
	%
	m³ 
	%
	m³ 
	%

	31211.
	I 
	3,07
	0,1
	 
	 
	0
	 

	
	III 
	0,44
	0,0
	23,8
	<1
	2,2
	9,0

	
	IV 
	26,52
	1,0
	5.576,0
	3,1
	251,6
	4,5

	
	V 
	75,05
	2,7
	17.433,5
	9,7
	716,9
	4,1

	
	VI 
	9,27
	0,3
	3.516,5
	1,9
	108,6
	3,1

	
	VII 
	9,07
	0,3
	3.586,8
	2,0
	115,5
	3,2

	
	VIII 
	1,08
	0,0
	187,2
	0,1
	6,0
	3,2

	Високе меш. шуме борова -Високе шуме лишћара и чет. 
	124,50
	4,5
	30.323,8
	16,8
	1.200,7
	4,0

	21110.
	VI 
	15,81
	0,6
	5.001,1
	2,8
	79,2
	1,6

	
	разнодобне
	16,04
	0,6
	4.042,7
	2,2
	72,4
	1,8

	Високе меш. шуме букве 
	31,85
	1,2
	9.043,7
	5,0
	151,6
	1,7

	31511.
	V 
	5,58
	0,2
	1.763,9
	1,0
	54,1
	3,1

	Високе меш. шуме смрче - Високе шуме чет. и лишћ.
	5,58
	0,2
	1.763,9
	1,0
	54,1
	3,1

	2820.
	III 
	8,51
	0,3
	1.409,8
	0,8
	26,5
	1,9

	
	V 
	9,92
	0,4
	2.075,7
	1,1
	45,1
	2,2

	
	VI 
	42,12
	1,5
	6.754,9
	3,7
	140,8
	2,1

	
	VII 
	7,84
	0,3
	1.230,6
	0,7
	25,9
	2,1

	Издананачкe мешовите шуме ОТЛ 
	68,39
	2,5
	11.471,0
	6,4
	238,3
	2,1

	2920.
	II 
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 

	
	V 
	0,30
	<1
	42,8
	<1
	1,6
	3,8

	
	VI 
	1,66
	0,1
	225,2
	0,1
	7,4
	3,3

	Изданачке мешовите шуме багрема 
	2,55
	0,1
	268,1
	0,1
	9,0
	3,4

	21120.
	VIII 
	203,31
	7,4
	51.274,1
	28,4
	1.008,0
	2,0

	Изданачке мешовите шуме букве 
	203,31
	7,4
	51.274,1
	28,4
	1.008,0
	2,0

	21121.
	I 
	27,39
	1,0
	151,5
	0,1
	5,6
	3,7

	Изданачке меш. шуме букве - Високе шуме букве и ост. лишћ. и четинара
	27,39
	1,0
	151,5
	0,1
	5,6
	3,7

	2620.
	I 
	131,29
	4,7
	137,5
	0,1
	3,7
	2,7

	
	II 
	18,01
	0,7
	2.600,7
	1,4
	53,5
	2,1

	
	IV 
	23,84
	0,9
	4.594,6
	2,5
	158,1
	3,4

	
	V 
	35,40
	1,3
	4.726,6
	2,6
	119,8
	2,5

	
	VI 
	9,78
	0,4
	720,0
	0,4
	16,8
	2,3

	
	VII 
	93,40
	3,4
	17.140,2
	9,5
	443,6
	2,6

	
	VIII 
	140,65
	5,1
	20.050,5
	11,1
	496,8
	2,5

	Изданачке мешовите шуме храстова 
	452,37
	16,4
	49.970,0
	27,7
	1.292,1
	2,6

	2621.
	VI 
	10,85
	0,4
	2.035,3
	1,1
	46,8
	2,3

	
	VIII 
	122,50
	4,4
	24.199,6
	13,4
	556,7
	2,3

	Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара 
	133,35
	4,8
	26.234,9
	14,5
	603,5
	2,3

	Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација 
	1.716,06
	62,2
	 
	 
	 
	 

	Укупно
	2.765,35
	100,0
	180.501,1
	100,0
	4.563,0
	2,5




	Табела 16: Стање добних разреда по газдинским типовима
	Добни разред
	Газдински типови
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст

	
	
	ha
	%
	m³ 
	m³ /ha
	%
	m³ 
	%

	I  
	21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара
	27,39
	1,0
	151,5
	5,5
	0,1
	5,6
	3,7

	
	2620.  Изданачке мешовите шуме храстова
	131,29
	4,7
	137,5
	1,0
	0,1
	3,7
	2,7

	
	31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара
	3,07
	0,1
	<1
	<1
	<1
	<1
	 

	I  
	161,75
	5,8
	289,0
	1,8
	0,2
	9,3
	3,2

	II  
	2620. Изданачке мешовите шуме храстова
	18,01
	0,7
	2.600,7
	144,4
	1,4
	53,5
	2,1

	
	2920. Изданачке мешовите шуме багрема
	0,59
	<1
	
	
	
	
	 

	II  
	18,6
	0,7
	2.600,7
	139,8
	1,4
	53,5
	2,1

	III
	2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	8,51
	0,3
	1.409,8
	165,7
	0,8
	26,5
	1,9

	
	31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара
	0,44
	<1
	23,8
	54,2
	<1
	2,2
	9,0

	III  
	8,95
	0,3
	1.433,6
	160,2
	0,8
	28,7
	2,0

	IV
	2620.  Изданачке мешовите шуме храстова
	23,84
	0,9
	4.594,6
	192,7
	2,5
	158,1
	3,4

	
	31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара
	26,52
	1,0
	5.576,0
	210,3
	3,1
	251,6
	4,5

	IV  
	50,36
	1,8
	10.170,5
	202,0
	5,6
	409,6
	4,0

	V  
	2620. Изданачке мешовите шуме храстова
	35,4
	1,3
	4.726,6
	133,5
	2,6
	119,8
	2,5

	
	2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	9,92
	0,4
	2.075,7
	209,2
	1,1
	45,1
	2,2

	
	2920. Изданачке мешовите шуме багрема
	0,3
	0,0
	42,8
	142,8
	0,0
	1,6
	3,8

	
	31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара
	75,05
	2,7
	17.433,5
	232,3
	9,7
	716,9
	4,1

	
	31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишћара
	5,58
	0,2
	1.763,9
	316,1
	1,0
	54,1
	3,1

	V  
	126,25
	4,6
	26.042,6
	206,3
	14,4
	937,4
	3,6

	VI  
	21110. Високе мешовите шуме букве
	15,81
	0,6
	5.001,1
	316,3
	2,8
	79,2
	1,6

	
	2620. Изданачке мешовите шуме храстова
	9,78
	0,4
	720,0
	73,6
	0,4
	16,8
	2,3

	
	2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара
	10,85
	0,4
	2.035,3
	187,6
	1,1
	46,8
	2,3

	
	2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	42,12
	1,5
	6.754,9
	160,4
	3,7
	140,8
	2,1

	
	2920. Изданачке мешовите шуме багрема
	1,66
	0,1
	225,2
	135,7
	0,1
	7,4
	3,3

	
	31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара
	9,27
	0,3
	3.516,5
	379,3
	1,9
	108,6
	3,1

	VI  
	89,49
	3,2
	18.253,0
	204,0
	10,1
	399,5
	2,2

	VII
	2620. Изданачке мешовите шуме храстова
	93,4
	3,4
	17.140,2
	183,5
	9,5
	443,6
	2,6

	
	2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	7,84
	0,3
	1.230,6
	157,0
	0,7
	25,9
	2,1

	
	31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара
	9,07
	0,3
	3.586,8
	395,5
	2,0
	115,5
	3,2

	VII  
	110,31
	4,0
	21.957,5
	199,1
	12,2
	585,0
	2,7

	VIII  
	21120. Изданачке мешовите шуме букве
	203,31
	7,4
	51.274,1
	252,2
	28,4
	1.008,0
	2,0

	
	2620.  Изданачке мешовите шуме храстова
	140,65
	5,1
	20.050,5
	142,6
	11,1
	496,8
	2,5

	
	2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара
	122,5
	4,4
	24.199,6
	197,5
	13,4
	556,7
	2,3

	
	31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара
	1,08
	0,0
	187,2
	173,4
	0,1
	6,0
	3,2

	VIII  
	467,54
	16,9
	95.711,4
	204,7
	53,0
	2.067,5
	2,2

	Разнод.
	21110. Високе мешовите шуме букве
	16,04
	0,6
	4.042,7
	252,0
	2,2
	72,4
	1,8

	Разнодобне састојине
	16,04
	0,6
	4.042,7
	252,0
	2,2
	72,4
	1,8

	51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација
	1.716,06
	62,1
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно
	2.765,35
	100,0
	180.501,1
	65,3
	100,0
	4.563,0
	2,5



Најзаступљенији добни разред је VIII са површином од 467,54ha (16,9%), запремином од 95.711,4m³ (53,0%), запреминским прирастом 2.067,5m³ и процентом прираста 2,2%. Следећи је I добни разред са површином од 161,75ha.
За приказ односа између стварне и нормалне запремине изабраћемо најзначајније газдинске типове шума у овој ГЈ а то су:

Табела 17: Стање добних разреда за ГТ 2620. Издананчке мешовите шуме храстова
	Газдински тип
	Укупно
	Добни разреди

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	2620
	P(ha)
	452,37
	131,29
	18,01
	
	23,84
	35,40
	9,78
	93,40
	140,65

	
	V(m³)
	49.970,02
	137,45
	2.600,7
	
	4.594,6
	4.726,6
	720,0
	17.140,2
	20.050,5

	
	Iv(m³)
	1.292,14
	3,69
	53,5
	
	158,1
	119,8
	16,8
	443,6
	496,8



    Нормална површина (Аn) добијена је по формули:  
                                     
			   Површина ГТ x Ширина добног разреда
                                              An =
                                                                                 Опходња ГТ


























Дијаграм 10: Расподела стварне и нормалне површине за ГТ 2620. Изданачке мешовите шуме храстова

	Опходња за овај ГТ је 90 година.	Најзаступљенији су VIII и I добни разреди, с тим да је приметан недостатак средњих добних разреда. 


	Табела 18: Стање добних разреда у ГТ 2621. Изданачке мешовите шуме храстова – Високе шуме храстова и осталих лишћара
	Газдински тип
	Укупно
	Добни разреди

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	2621
	 P (ha)
	133,35
	 
	 
	 
	 
	 
	10,85
	 
	122,50

	
	V(m³)
	26.234,92
	 
	 
	 
	 
	 
	2.035,3
	 
	24.199,6

	
	Iv (m³)
	603,51
	 
	 
	 
	 
	 
	46,8
	 
	556,7




















Дијаграм 11: Расподела стварне и нормалне површине за ГТ 2621. Изданачке мешовите шуме храстова – Високе шуме храстова и осталих лишћара



Опходња за овај ГТ је 80 год. Најзаступљенији је VIII добни разред. 

Табела 19: ГТ 21120. Изданачке мешовите шуме букве
	Газдински тип
	Укупно
	Добни разреди

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	21120
	P (ha)
	203,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,31

	
	V(m³)
	51.274,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51.274,1

	
	Iv (m³)
	1.008,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.008,0



Дијаграм 12: Расподела стварне и нормалне површине за ГТ 21120. Изданачке мешовите шуме букве
	
	Опходња за овај ГТ је 90 год. Све састојине овог ГТ налазе се у VIII добном разреду. Није реално очекивати изједначавање добних разреда у блиској будућности. 

Табела 20: ГТ 31211. Високе мешовите шуме борова – Високе шуме лишћара и четинара
	Газдински тип
	Укупно
	Добни разреди

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	31211
	P (ha)
	124,50
	3,07
	 
	0,44
	26,52
	75,05
	9,27
	9,07
	1,08

	
	V(m³)
	30.323,80
	 
	 
	23,8
	5.576,0
	17.433,5
	3.516,5
	3.586,8
	187,2

	
	Iv (m³)
	1.200,72
	 
	 
	2,2
	251,6
	716,9
	108,6
	115,5
	6,0



Дијаграм 13. Расподела стварне и нормалне површине за ГТ 31211. Високе мешовите шуме борова – Високе шуме лишћара и четинара

	
[bookmark: _Toc229647990]Опходња за овај ГТ је 80 год. Најзаступљенији је V добни разред а следи IV добни разред.

[bookmark: _Toc229654822][bookmark: _Toc231204453]Стање вештачки подигнутих састојина
[bookmark: _Toc229647991]Стање вештачки подигнутих састојина до 20 година

Табела 21. стање вештачки подигнутих састојина
	Газдински тип шуме
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст

	
	ha
	%
	m³
	m³/ha
	%
	m³
	m³/ha
	%

	31211.Високе мешовите шуме борова-Високе шуме лишћара и четинара
	3,07
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно културе
	3,07
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc229647992]Све културе су у ГТ 31211.Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара, а чини их одељење/одсек 21/i, ц. бор старости 3 год.
Стање вештачки подигнутих састојина старијих од 20 година




Табела 22. Стање вештачки подигнутих састојина преко 20 год.
	Газдински тип шуме
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст

	
	ha
	%
	m³
	m³/ha
	%
	m³
	m³/ha
	%

	31211.
	III добни разред
	0,44
	0,3
	23,8
	54,2
	0,1
	2,2
	4,9
	9,0

	
	IV добни разред
	26,52
	20,9
	5.576,0
	210,3
	17,4
	251,6
	9,5
	4,5

	
	V добни разред
	75,05
	59,1
	17.433,5
	232,3
	54,3
	716,9
	9,6
	4,1

	
	VI добни разред
	9,27
	7,3
	3.516,5
	379,3
	11,0
	108,6
	11,7
	3,1

	
	VII добни разред
	9,07
	7,1
	3.586,8
	395,5
	11,2
	115,5
	12,7
	3,2

	
	VIII добни разред
	1,08
	0,9
	187,2
	173,4
	0,6
	6,0
	5,6
	3,2

	
	Високе меш. шуме борова-Високе шуме лишћара и чет. Укупно
	121,43
	95,6
	30.323,8
	249,7
	94,5
	1.200,7
	9,9
	4,0

	31511.
	V добни разред
	5,58
	4,4
	1.763,9
	316,1
	5,5
	54,1
	9,7
	3,1

	
	Високе меш. шуме смрче - Високе шуме чет. и лишћара Укупно
	5,58
	4,4
	1.763,9
	316,1
	5,5
	54,1
	9,7
	3,1

	Укупно
	127,01
	100,0
	32.087,7
	252,6
	100,0
	1.254,8
	9,9
	3,9



Вештачки подигнуте састојине преко 20 год. налазе се на површини од 127,01ha, са запремином од 252,6m³, запрминским прирастом од 1.254,8m³ и процентом прираста од 3,9%. Најзаступљенији газдински тип је 31211. Високе мешовите шуме борова-Високе шуме лишћара и четинара са 95% учешћа по површини и 94,5% учешћа по запремини, а преостало учешће чини ГТ 31511. Високе мешовите шуме смрче – Високе шуме четинара и лишћара.
[bookmark: _Toc229647993][bookmark: _Toc229654823][bookmark: _Toc231204454]Степен угрожености од биљних болести, штеточина и пожара
Здравствено стање ове ГЈ је добро. Оштећења на стаблима узрокована фитопатолошким и ентомолошким обољењима су појединачног и секундарног карактера. Болесна, натрула и ошетећена стабла треба уклонити у току редовног газдовања. 

Осредње здравствено стање евидентирано је у објектима 8/b;21/g;21/h;21/j а последица је негативног утицаја абиотичких фактора (снега, ветра, леда). У овим састојинама планираће се мере неге санитарног карактера. 

Код букве, елементи угрожавања здравственог стања су најчешће - бела трулеж (Bjerkandera
adusta) и бела пегава трулеж (Fomes fomentarius, Pholiota adiposa i Plenrotus ostreatus).
Од штеточина храстова посебно обратити пажњу на следеће: Lymantria dispar L. (Lepidoptera, Limantridae)-губар , Tortrix viridana L. (Lepidoptera, Torticidae)-зелени храстов савијач, Erannis defoliaria Cl. (Lepidoptera, Geomtridae)-велики мразовац, Cerambix cerdo L.- велика храстова стрижибуба и Cerambix scopoli L. - мала храстова стрижибуба (Coleoptera, Cerambycidae), Coreabus bifasciatus Ol.-храстов прстенар (Coleoptera, Buprestidae) и др.
Вештачки подигнуте састојине у одељењима 46 и 47 захваћене су пожарима крајем 2025. год. а сеча се планира у 2026-ој год[footnoteRef:1]. Вештачки подигнуте састојине четинара, доброг су здравственог стања. [1:  Санациони план 1021 од 06.02.2026.год.] 

Неопходно је вршити едукацију, мониторинг и спречавање настанка пожара с обзиром на константо увећан утицај антропогеног фактора на подручје газдинске јединице.
[bookmark: _Toc229647994][bookmark: _Toc229654824][bookmark: _Toc231204455]Стање шума према угрожености од пожара
Шумски пожари представљају стално присутну опасност. Може се рећи да ниједна опасност није у стању да таквом брзином нанесе штете толиких размера, јер у пожару тренутно нестају велики комплекси шума. Шумски пожари представљају веома озбиљан и увек актуелан друштвени и привредни проблем. Они спадају у штетне факторе који за кратко време могу да почине велике штете и да промене изглед читавог шумског подручја.

Шумски пожари мењају биљне врсте у шуми и саме шуме, претварајући их у посебан облик вегетације која за дужи период може бити без икаквог привредног, економског и заштитног значаја.
Штете од пожара у шуми су веома велике и вишеструке. Шумски пожари су у сталном порасту. Разлог томе је, пре свега у интензивном развоју саобраћаја, отварању шума, повећаном промету као и незадрживом продирању цивилизације у раније затворена шумска подручја (искоришћавање шумских плодова и др.). 
У шуми се налазе  различити типови горивог материјала, од којих зависи интензитет и понашање пожара. 
Са становишта степена угрожености од пожара све врсте четинара припадају групи јако осетљивог горивог материјала, при чему су бели и црни бор и ариш изузетно осетљиви јер садрже знатне количине лако запаљиве смоле у дрвету и лако запаљиво уље у четинама.

Појава пожара у шуми зависи од временских прилика и стања влажности горивог материјала.
Према подацима за поједине месеце у последњих 50 година, могу се издвојити три критична периода. Први се јавља почетком пролећа у марту до половине априла, други у летњем периоду од половине јула до краја августа и трећи у септембру до половине октобра.

Здравствено стање је важан податак у спровођењу свих мера заштите шума, а међу најважнијим мерама спада и заштита шума од пожара. У зависности од степена угрожености од пожара, шуме и шумско земљиште разврстане су у шест категорија[footnoteRef:2]. [2:  Васић, Миломир „Шумски пожари“ Београд,1992)] 

	Табела 23: Приказ степена угрожености од пожара по газдинским типовима по Васићу
	Степен угрожености
	Тип састојина
	Површина

	
	
	ha
	%

	I
	Састојине и културе борова
	51,27
	1,9

	II
	Састојине и културе смрче, јеле и других четинара
	5,58
	0,2

	III
	Мешовите састојине и културе четинара и лишћара
	73,23
	2,6

	IV
	Састојине храста и граба
	656,66
	23,7

	V
	Састојине букве и других лишћара
	262,55
	9,5

	VI
	Шикаре, шибљаци и неплодне површине
	1.716,06
	62,1

	Укупно
	2.765,35
	100,0


[bookmark: _Toc229647995][bookmark: _Toc229654825][bookmark: _Toc231204456]Приказ стања биодивезитета	

Табела 24: Стање биодиверзитета по основној намени
	Основна намена
	Процена вредности биодиверзитета
	Површина ha
	Број одсека
	Дубећа мртва стабла пречника преко 30 цм (укупно ком.)
	Лежећа мртва стабла пречника преко 30 цм (укупно ком.)
	Дубећа одумирућа стара стабла (укупно ком.)
	Стара стабла са оштећеним/преломљеним врхом (укупно ком.)
	Стабла са гнездима (укупно ком.)
	Стабла са шупљинама, пукотинама или отворима (укупно ком.)
	Значајна заступљеност маховина на деблу  (укупно ком.)
	Значајна заступљеност лишајева на деблу  (укупно ком.)

	10. Производња дрвета
	Средње више природне вредности
	124,22
	5
	282,6
	79,2
	
	26,4
	
	
	5.230,4
	4.135,4

	
	Средње ниже природне вредности
	305,74
	28
	151,2
	144,6
	
	0,0
	83,4
	6,5
	7.111,2
	4.881,3

	
	Ниске природне вредности
	376,97
	53
	11,5
	
	11,5
	12,3
	
	
	184,8
	

	26. Заштита земљ. од ерозије
	Средње ниже природне вредности
	118,63
	12
	47,7
	
	
	
	75,1
	
	3.972,8
	3.218,9

	
	Ниске природне вредности
	116,42
	18
	
	
	
	
	
	
	133,9
	75,5

	78. Парк шума
	Средње ниже природне вредности
	15,81
	1
	
	
	
	
	
	
	
	63,2

	
	Ниске природне вредности
	3,84
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупно
	1.061,63
	118
	493,0
	223,8
	11,5
	38,7
	158,4
	6,5
	16.633,2
	12.374,3


	
Укупно гледано газдинска јединица је средње нижих природних вредности у погледу биодиверзтита.





[bookmark: _Toc229647996][bookmark: _Toc229654826][bookmark: _Toc231204457]Стање необраслих површина

	Табела 25: Стање необраслих површина
	Врста земљишта
	Површина

	
	ha
	%

	Земљиште за остале сврхе
	167,82
	72,8

	Камењар
	29,99
	13,0

	Пут
	22,14
	9,6

	Зграде и други објекти са окућницом
	3,08
	1,3

	Ски стаза
	2,00
	0,9

	Терен за спорт и рекреацију
	1,91
	0,8

	Поток (канал)
	1,87
	0,8

	Далековод
	1,41
	0,6

	Ливада
	0,18
	0,1

	Простор око локалитета историјског значаја
	0,18
	0,1

	Укупно
	230,58
	100,0



Укупна површина необраслих површина је 230,58ha (7,7%) укупне површине газдинске јединице, а најзаступљеније је земљиште за остале сврхе са 167,82ha (72,8% необраслих).

[bookmark: _Toc229647997][bookmark: _Toc229654827][bookmark: _Toc231204458]Фонд и стање дивљачи

Подручјем ове ГЈ, као делом ловишта „Нишава“ газдује Ловачка управа „Ниш“ из Ниша.
Ловиште  "Нишава" је укупне површине 59.424ha, од чега је ловно продуктивне површине око 44.000ha. Ловиште чине равничарски и брдско - планински терени, равничарски део се налази у сливу река Нишаве и Мораве, док су брдско планински терени на обронцима планина Јастребац, Селичевица, Сува планина, Плоче, Сврљишке планине и Каменички вис.

Ловиште почиње на граници општине Ниш и ловишта „Мали Јастребац“ и иде границом ловишта „Мали Јастребац“ у правцу југа, поново излази на границу општине Ниш. Даље граница ловишта „Нишава“ иде границом општине Ниш до почетне тачке.  Ловиште је подељено у шест ревира 78 секција, које се налазе на ловним теренима.

	На терену ловишта „Нишава“ се налазе скоро све пољопривредне културе на малим површинама и велики комплекси разноврсних шума, на надморским висинама од 168m до 1.552m. У приватном власништву налази се 76,1% ловишта, док је 23,9% ловишта у власништву државе. 

Структура ловишта је подељена на шуме 22,4%, ливаде и пашњаци 14,1%, Њиве, вртови и баште 41,1%, воћњаци и виногради 10,0% и остало 12,2%. 
По типу ловиште је подељено на три типа:
· Равничарски - 4.000ha;
· Брдски - 40.031ha;
· Планински  - 14.000ha.

	Баш због разноврсних култура и разноврсне конфигурације терена, у ловишту се налазе скоро све аутохтоне врсте дивљачи. Од свих врста посебно треба истаћи пољску јаребицу која се мозе наћи на 20.000ha. У ловишту се налазе још и фазан, зец, срна, дивља свиња, препелица, грлица, пловка и још доста гајених врста дивљачи. 
На подручју ГЈ „Каменички Вис I“ од дивљачи среће се још и вук, шакал, лисица, дивље гуске итд.
До сада је у ловишту вршен испуст дивљих свиња, зечева и фазана у свим узрастима и деловима године и то из сопственог узгоја.
Ловачко удружење  „Ниш“ из Ниша, које газдује ловиштем „Нишава“, поседује своју фазанерију  „Виник“, капацитета до 20.000 јединки.

	У зимском периоду се врши интезивна прихрана дивљачи, у ловишту је изграђено 25 хранилишта за крупну дивљач, 272 хранилишта за ситну дивљач, 40 солишта, 21 чека - осматрачница и 17 чека на дрвету.  У поменута хранилишта се годишње унесе преко 10.000kg зрнасте и око 3.000kg кабасте хране, такође се солишта напуне са око 500kg анималне соли.

[bookmark: _Toc229654828][bookmark: _Toc231204459]Стање семенских објеката

На подручју ове ГЈ нема издвојених семенских састојина. Потребе за семенским материјалом биће задовољене из других газдинских јединица у ШГ „Ниш“ Ниш или других газдинстава.

[bookmark: _Toc229654829][bookmark: _Toc231204460]Приказ стања заштићених природних добра и услови заштите природе

У заштићеним подручјима спроводе се мере заштите и развоја које су у складу са очувањем и унапређењем природних вредности и ресурса као и заштитом и развојем биогеографских карактеристика и вредности подручја екосистема и биодиверзитета, генетског фонда, геолошких, геоморфолошких, хидрогеолошких и хидрографских карактеристика. 
	
	Решењем Министарства заштите животне средине бр. 001068443 2025 14850 004 005 501 106 од 20.05.2026. год. (у прилогу ОГШ) прописани су услови које ова ОГШ мора да испуњава у погледу заштите природе.

	Табела 26: Стање заштићених природних добра
	Намена глобална
	Намена основна
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст

	
	
	ha
	m³
	m³/ha
	m³
	m³/ha
	%

	15. Парк шума
	78. Парк шума
	19,65
	5.628,0
	286,4
	92,7
	4,7
	1,6



Парк шума заузима површину од 19,65ha (0,65% укупне површине ГЈ) са запремином од 5.628,0m³ и запреминским прирастом од 92,7m³. Налази се у одељењу 26 а издвојена је у два одсека:
· Одсек е: 21110. Високе мешовита шума букве са површином од 15,81ha и запремином од 5.001,1m³
· Одсек f: 2820. Изданачке мешовите шуме ОТЛ са површином од 3,84ha и запремином од 626,9m³.

Парк шума као природно добро од изузетног значаја установњена је Актом заштите (Скупштине Општине Ниш бр.01-267/90-II-4 из 1990 године). Коришћење овог простора је у функцији науке, спорта, рекреације и здравља шире друштвене заједнице.

За парк шуму израђени су  Планови  управљања усклађени са актима о проглашењу заштићених подручја, Законом о заштити природе, Законом о шумама и осталим важећим законским актима.

Научно-истраживачким и културно-образивним активностима, развојем и унапређењем туристичких, рекреативних и других активности као и уређењем подручја и израда објеката на начин и под условима који неће нарушити природне лепоте све у циљу обезбеђења заштите и очувања природних вредности заштићених подручја.

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка,  14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавестило је јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Каменички вис“.  Ревизијом заштите у 2017. години утврђено је да ово природно добро испуњава критеријуме за заштиту ради очувања темељних природних вредности. За првобитну површина под заштитом 19,65ha планирано је проширење  на 21,53ha. Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) eколошки значајно подручје „Каменички вис“ утврђено је под редним бројем 79. Завод за заштиту природе Србије доставио је 2. октобра 2019. године Студију заштите Споменика природе „Каменички вис“ Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе Града Ниша, као надлежном органу.
Поступак проглашења Споменика природе „Каменички Вис“ у тренутку израде ове ОГШ није окончан.

	Сходно условима министарства за заштиту природе планирање ће бити усмерено на повећање биодиверзитета на екосистемском, специјском и на нивоу гена, као и на нивоу предела. Природном обнављању дат је приоритет у односу на вештачко подизање шума за које су планиране аутохтоне врсте дрвећа добро прилагођене станишним условима.

 	Заштићене врсте дрвећа (ретке, реликтне,ендемичне и угрожене), узете су у обзир током планирања радова на гајењу, а њихов принос, уколико је планиран плановима сеча, није обавезан, већ условљен стањем појединачних стабала. С тим у вези, стојећа или права одумрла стабла, и шупља стабла која су значајна за гнежђење птица дупљашица ( сове из реда Strigiformes, детлићи Piciformes  и неке врсте из реда певачица Passeriformes остављати у састојинама. Евидентирање оваквих стабала као и гнездилишта извршиће се преко Извођачких пројеката.
	
	Посебно заштићени елементи природе су делови одељења (27,28,32,35,37) као и цела одељења (33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48) налазе се у оквиру потенцијалних Натура 2000 подручја и то:

· Подручја су од значаја за Европску заједницу pSCIs – Sites of Community Importance:

· pSCI „Тресибаба“
· pSCI „Сићевачка клисура“
· pSCI „Нишава“

· Подручја посебне заштите pSPAs – Special Protection Areas:

· pSPA „Сврљишко побрђе“
· pSpA „Сићевачка клисура“.

· Директива о очувању природних станишта и дивљих биљних и животињских врста (Council Directive 92/43EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora) која представља станиште строго заштићених врста и Директива о очувању дивљих птица (Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council on the conservation of wild birds).

· Евидентиране су строго заштићене и заштићене врсте биљака, животиња и гљива: Панчићева рамонда (Ramonda serbica), Степски смук (Coluber caspius / Dolichophis caspius), дугодлаки слепи мишић (Hypsugo savii / Pipistrelus savii), зелембаћ (Lacerta viridis), змијски разроки коњић (Ophiogomphus cecilia), шумска корњача (Testudo hermanni), поскок (Vipera ammodytes), према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, као и врсте дрвећа које спадају у категорију ретких, реликтних, ендемичних и угрожених врста.

	За подручје ГЈ, у складу са Уредбом о еколошкој мрежи биће примењиване мере заштите еколошке мреже:

· Забрањено је уништавање и нарушавање станишта, као и уништавање и узнемиравање дивљих врста.
· Забрањена је промена намена површина под природном и полуприродном вегетацијом (шуме,ливаде,пашњаци,тршћаци итд.)
· Предузете су мере којима се обезбеђује спречавање, односно контрола и санација свих облика газађивања. 

	За потребе усаглашавања са условима заштите природе израђене су и одговарајуће карте за ову ГЈ.




[bookmark: _Toc229654830][bookmark: _Toc231204461]Отвореност шумског комплекса саобраћајницама  

	Отвореност, односно приступачност шумама представља један од основних предуслова за адекватно газдовање шумама. Од степена отворености шума зависи правилан просторни и временски распоред сеча и добро организовање радова на гајењу шума. Да би се сагледала и оценила развијеност мреже шумским комуникацијама неопходно је анализирати доступност шумском комплексу, како би се спровели планирани циљеви и мере газдовања.
[bookmark: _Toc229654831][bookmark: _Toc231204462]Спољашња отвореност шумског комплекса саобраћајницама

Саобраћајне прилике подручја на коме се налази ова газдинска јединица могу се сматрати повољним.
Са јужне стране ГЈ налази се Град Ниш а тиме и приступ инфраструктури – ауто-путу Е-75 државном путу озанаке А1 то са три петље (Малча, Ниш-исток , Ниш-север).
Са западне стране приступ комплексу одељења 1-16 омогућен је асфалтним путем из села Горња Топоница – Паљина - Миљковац где се налази одљење 1 комплекса.
Са северне стране је најнеповољнија отвореност (иако постоји асфалтни пут Веле Поље–Кравље-Попшица) јер је прилаз до комплекса онемогућен због орографских фактора (изузетак је Бања Топило која се налази уз саму границу ГЈ).
Са источне стране приступ ГЈ омогућен је регионалним путем Ниш-Сврљиг из села Јасеновик и Врело.
У централном делу, између два комплекса, налази се асфалтни пут Каменица-Дабила-Церје.
	Јавни путеви углавном се добро одржавају и доброг су квалитета. На њих се надовезују шумски путеви који омогућавају приступ газдинској јединици.

[bookmark: _Toc229654832][bookmark: _Toc231204463]Унутрашња отвореност шумског комплекса саобраћајницама

Укупна дужина путева у газдинској јединици „Каменички Вис I“ је 21,59km. У односу на укупну површину отвореност износи 7,21m/ha.

Табела 27: Стање путних праваца
	Редни број
	Назив путног правца
	Дужина кроз ГЈ
	Дужина ван ГЈ
	Укупна дужина п.п.
	Стање путног правца
	Одељења која отвара

	
	
	кроз ГЈ
	кат.путем
	укупно
	
	
	
	

	1
	Каменица-Дабила-Церје
	1,00
	1,35
	2,35
	3,88
	6,23
	асфалтни пут - добро стање
	17,21,22,24

	2
	Јасеновик-Кајица-Седалиште
	0,97
	2,75
	3,72
	1,44
	5,15
	меки камионски пут - осредње стање
	44,45,46,47

	3
	Горњи Матејевац - Слива
	0,95
	1,53
	2,48
	1,27
	3,74
	меки камионски пут - осредње стање
	35,36,37

	4
	Церје - Средњи бајир
	2,19
	0,00
	2,19
	1,45
	3,64
	меки к.п. - лоше стање, план реконструк.
	3,4,5,6,7

	5
	Дабило Рачва - Метeoролошка станица
	0,84
	2,40
	3,24
	0,00
	3,24
	асфалтни пут - добро стање
	24,25,26

	6
	Кнез Село-Стрелиште-Седалиште
	1,62
	1,13
	2,75
	0,47
	3,21
	меки камионски пут - осредње стање
	39,40,42,44

	7
	Миљковац-Манастир-Божуриште
	1,66
	0,00
	1,66
	0,05
	1,71
	асфалт 0,70km, тврди кам.пут.1.01km - добро
	1,2

	8
	Слива - Седалиште
	0,78
	0,53
	1,31
	0,00
	1,31
	меки камионски пут - осредње стање
	39

	9
	Бунгалови - Студена водица
	0,56
	0,60
	1,16
	0,00
	1,16
	меки камионски пут - добро стање
	26

	10
	Марков дел - ГЈ Сврљ.-гулијанске планине
	0,73
	0,00
	0,73
	0,00
	0,73
	тврди камионски пут - добро стање
	48

	Укупно
	11,30
	10,29
	21,59
	8,56
	30,12
	 
	 



	Шумски пут са коловозном конструкцијом (тврди пут) представља путни правац који је насипан тврдим материјалом и има изграђене системе за одвод воде - употребљив је током целе године, док су шумски путеви без коловозне конструкције (меки пут) без тврдог слоја материјала, и употребљиви су у летњим месецима.

Стање по питању унутрашње отворености је задовољавајуће, али је потребно извршити реконструкцију путног правца Церје - Средњи бајир и интезивирати одржавање постојећих путних праваца.
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Поред дрвета као главног шумског производа имамо и недрвне односно остале шумске производе као што су: лековито биље,шумски плодови, смола, гљиве, пашњаци, песковити и камени материјали. Од шумских плодова могу се наћи дрен, глог, шипурак, зова, јагода, купина итд. Од гљива поменућемо вргањ, лисичарку, сунчаницу, буковачу и др. Од лековитог биља у већим количинама срећемо: маслачак, бршљан, здравац, кантарион, јагорчевину, хајдучку траву, лазаркињу, коптњак и друго. Количина недрвних шумских производа није утврђена јер не постоје релевантни односно веродостојни показатељи. 
С обзиром да се ГЈ налази у непосредној близини значајног урбаног центра, њене површине се могу користити за комерцијални, спортско-рекреативни и здравствени туризам.

[bookmark: _Toc229647998][bookmark: _Toc229654834][bookmark: _Toc231204465]Анализа стања и спроведених мера газдовања
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· Укупна површина газдинске јединице „Каменички Вис I“ je 2.995,93ha. 
· Површина под шумом је 2.765,35ha, запремина је 180.501,1m³, запремински прираст 4.564,0m³.
· Однос обраслих : необраслих површина је 92:8.
· Најзаступљенији газдински тип у овој ГЈ је 51730. Шибљаци шикаре и жбунаста вегетација на 1.716,06ha површине (62,1%). Следи 2620. Изданачке мешовите шуме храстова на површини од 452,37ha (16,4%), са запремином од 49.970,0m³ (27,7%), и запреминским прирастом 1.292,1m³.
· Све састојине су очуване.
· Однос мешовите: чисте састојине је 94:6.
· Најзаступљенија врста дрвета је буква са запремином од 48.809,7m³ (27,0%), и текућим запреминским прирастом од 908,2m³ (19,9%). Следи цер са 33.028,8m³ (18.3%) запремине, затим црни бор са 26.274,6m³ (14,6%). Учешће лишћара у укупној запремини је 82,8% а четинара 17,2%, док је запремински прираст 72,7% према 27,3% у корист лишћара.
· У категорији танког материјала (дебљине до 30cm) налази се 112.560,0m³ запремине (62,4% укупне запремине ГЈ), у средње јаког материјала (дебљине 31-50cm) налази се 59.915,9m³ (33,2%), а у категорији јаког материјала (преко 51cm) налази се 8.025,2m³ (4,4%).
· Здравствено стање ГЈ је добро, а појединачна оштећења се јављају од абиотичких, фитопатолошких и ентомолошких фактора.
· Од заштићених природних добра налази се парк шума са површином од 19,65ha.
· Отвореност је задовољавајућа и износи 7,12m/ha.
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	Табела 28: Приказ промена у површинама
	Газдински тип шуме
	Укупна површина
	Шума
	Шумска култура
	Шумско земљиште
	Неплодно
	Остало
	Туђе земљиште
	Заузећа

	2016
	3.073,07
	2.762,36
	3,69
	32,52
	95,99
	125,94
	52,57
	

	2026
	2.995,93
	2.762,28
	3,07
	0,00
	31,86
	195,44
	0,00
	3,28

	разлика +-
	-77,14
	-0,08
	-0,62
	-32,52
	-64,13
	69,50
	-52,57
	3,28



Укупна површина газдинске јединице смањена је за 77,14ha. Разлог смањења површине газдинске јединице је промена имаоца права над парцелама. 
Повшрина шуме је мања за 0,08ha, шумских култура за 0,62ha, шумског земљишта за 32,52ha. Површине које су у претходном уређајном периоду описане као шуско земљиште су углавном површине обновљене природним путем. 
Туђе земљиште мање је за 52,57ha, а разлог је то површине других корисника нису део газдинске јединице.
Заузећа су већа за 3,28ha.
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Табела 29: Промене шумског фонда у запремини у запреминском прирасту
	Врста дрвећа
	2017-2026
	2027
	Разлика од очекиване запремие
	Запремински прираст 2027-2036

	
	Запремина
	Запремински прираст
	Посечена запремина
	Очекивана запремина
	Запремина стање
	
	

	
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³

	буква
	49.945,1
	11.610,9
	4.264,4
	57.291,6
	48.809,7
	-8.481,9
	9.082,0

	цер
	20.256,4
	5.031,9
	4.506,5
	20.781,8
	33.028,8
	12.247,0
	7.667,3

	китњак
	38.204,8
	10.265,4
	3.163,7
	45.306,5
	20.043,9
	-25.262,6
	5.310,7

	граб
	25.313,5
	8.371,8
	2.200,2
	31.485,1
	16.581,0
	-14.904,1
	3.140,2

	сладун
	2.375,7
	695,7
	0,3
	3.071,1
	11.855,3
	8.784,2
	3.044,0

	ост. тврди лишћ.
	6.332,8
	2.019,0
	167,9
	8.183,9
	9.937,7
	1.753,8
	2.879,6

	црни јасен
	7.592,4
	2.569,5
	44,9
	10.117,0
	3.934,1
	-6.182,9
	533,0

	клен
	5.820,1
	1.809,9
	225,7
	7.404,3
	3.551,8
	-3.852,5
	1.011,4

	јасика
	420,5
	139,5
	63,2
	496,8
	688,0
	191,2
	237,6

	ситнолисна липа
	222,4
	81,0
	0,0
	303,4
	414,5
	111,1
	79,3

	јавор
	416,9
	107,0
	0,0
	523,9
	271,0
	-252,9
	70,9

	багрем
	755,4
	436,5
	14,3
	1.177,6
	174,1
	-1.003,5
	73,6

	бели јасен
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	57,7
	57,7
	12,1

	брекиња
	74,6
	5,0
	0,0
	79,6
	14,1
	-65,5
	3,4

	мечја леска
	600,4
	205,2
	0,0
	805,6
	134,8
	-670,8
	33,8

	Свега лишћари
	158.331,0
	43.348,3
	14.651,1
	187.028,2
	149.496,7
	-37.531,5
	33.179,0

	црни бор
	29.893,4
	14.539,5
	6.756,0
	37.676,9
	26.274,6
	-11.402,3
	10.924,6

	бели бор
	9.549,9
	4.228,2
	2.432,4
	11.345,7
	2.860,0
	-8.485,7
	965,4

	смрча
	1.676,2
	647,1
	169,8
	2.153,5
	1.861,5
	-292,0
	557,4

	дуглазија
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,3
	8,3
	3,4

	Свега четинари
	41.119,5
	19.414,8
	9.358,2
	51.176,1
	31.004,4
	-20.171,7
	12.450,8

	СВЕГА
	199.450,5
	62.763,1
	24.009,3
	238.204,3
	180.501,1
	-57.703,2
	45.629,8


*посечена запремина је без последње године важења ОГШ, док је запремински прираст рачунат за период од 10год.

На основу прикупљених података за ову газдинску јединицу запремина је 180.501,1m³ а то је за 57.703,2m³ мање од очекиване запремине (24%). Десетогодишњи запремински прираст је 45,629,8m³ а у односу на онај из претходног уређајног периода мањи је за 28%. Ово је један од разлога значајне разлике у запремини.

Током припреме за прикупљање теренских података, а посебно при издвајању вештачких подигнутих састојина четинара на основу сателитских снимака, примећено је значајно одступање у величини одсека од стварне површине. Приликом теренског издвајања, такође је примећено исто те је и ово један од разлога за одступање у запремини. 

Површина са запремином била је 1084,80ha у претходној ОГШ, до је сада та површина  944,46ha – мања је за 140,34ha. Овде долазимо до још једног разлога за одступање у запремини а то је субјективни фактор у описивању састојина и то конретно шикара / младих / лошијих храстових и букових састојина.

 Контролом једног од одељења, у којима се јавља значајно одступање у очекиваној и добијеној запремини (одељење 37) по претходној основи постоји одсек од 40,71ha „изданачке мешовите шуме храстова“ са укупном запремином од 6.051,1m³. Приликом прикупљања података, а и накнадном провером пројектанта утврђено је да овај одсек шикара (37/а). Иако на одређеним мањим површинама постоје групе стабала на незнатним површинама које би могле да буду издвојене као изданачке шуме храстова, нема сумње да је овај одсек „школски пример“ шикаре. Овакви и слични случајеви примећени су у још пар одељења у овој ГЈ.

Узимајући у обзир да се у шикарама и шибљацима не врши премер (запремина је једанака нули), јасно је да је ово један од разлога „недостатка“ запремине у односу на очекивану.
Несумљиво је да је приступ орто-фото снимцима, као и дигиталном катастру, као савременим алатима утицао на побољшање добијања тачнијих површина одсека и одељења у газдинској јединици.
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	Табела 30: Приказ планираних и извшених радова на обнови и гајењу шума
	Врста рада на гајењу шума
	План
	Извршење

	
	ha
	ha
	%

	127. Комплетна припрема терена за пошумљавање
	56,50
	0,00
	0,00

	316. Вештачко пошумљавање сетвом под мотику
	52,64
	0,00
	0,00

	317. Вештачко пошумљавaње садњом
	0,00
	1,20
	 

	513. Сеча избојака и уклањање корова ручно
	45,97
	0,00
	0,00

	526. Чишћење у младим природним састојинама
	2,73
	0,00
	0,00

	527. Чишћење у младим културама
	2,36
	0,00
	0,00

	532. Прореде у вештачки подигнутим шумама
	90,53
	70,92
	78,34

	533. Прореде у изданачким шумама
	220,13
	165,48
	75,17

	311. План сеча обнављања једнодобних шума
	154,03
	90,40
	58,69

	Укупно
	624,89
	328,00
	52,49


	*извршење је без последње године важења основе газдовања шумама

Пошумљавање сетвом под мотику није извршено, а разлог је што су површине планиране овим радовима (као и комплетна припрема терена за пошумљавање) обновљене природним путем на задовољавајућ начин. На овим површинама овом ОГШ планирани су екстензивни радови чишћења. 

Разлози неизвршења радова на проредама и обнови шума су хитност и приоритет ангажовања механизације и људства ШГ „Ниш“ а посебно ШУ Ниш-Бела Паланка на пословима санација површина погођених ледоломима и снеголомима 2021. год. у другим газдинским јединицама. 

Треба узети у обзир и да је дато извршење радова без последње године важења ОГШ где се очекују радови на 37,80ha на површинма погођеним пожаром крајем 2025-те год.
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Табела 31: Досадашњи радови на коришћењу шума по врстама дрвећа
	Врста дрвећа
	Планирани принос
	Остварени принос
	Проценат остварења

	
	главни
	претходни
	укупно
	главни
	претходни
	укупно
	

	
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	%

	буква
	4.481,4
	1.712,0
	6.193,4
	1.515,0
	1.288,0
	2.803,0
	45,3

	цер
	3.424,3
	927,8
	4.352,1
	184,0
	1.361,0
	1.545,0
	35,5

	китњак
	3.966,2
	1.271,7
	5.237,9
	 
	849,0
	849,0
	16,2

	сладун
	268,8
	25,8
	294,6
	 
	 
	0,0
	 

	граб
	1.680,8
	1.319,5
	3.000,3
	100,0
	979,0
	1.079,0
	36,0

	јасика
	104,4
	2,7
	107,1
	 
	 
	0,0
	 

	клен
	581,4
	363,4
	944,8
	20,0
	36,0
	56,0
	5,9

	отл
	699,1
	580,4
	1.279,5
	95,0
	4,0
	99,0
	7,7

	багрем
	56,3
	24,0
	80,3
	 
	 
	0,0
	 

	Укупно лишћари
	15.262,7
	6.227,3
	21.490,0
	1.914,0
	4.517,0
	6.431,0
	29,9

	смрча
	0,0
	321,5
	321,5
	 
	28,0
	28,0
	8,7

	ц.бор
	861,8
	3.531,7
	4.393,5
	 
	3.615,0
	3.615,0
	82,3

	б.бор
	1.258,4
	1.347,3
	2.605,7
	13,0
	132,0
	145,0
	5,6

	Укупно четинари
	2.120,2
	5.200,5
	7.320,7
	13,0
	3.775,0
	3.788,0
	51,7

	Укупно
	17.382,9
	11.427,8
	28.810,7
	1.927,0
	8.292,0
	10.219,0
	35,5


	*извршење је без последње године важења основе газдовања шумама
			    
 		Табела 32: Непланирани принос по врстама дрвећа
	Врста дрвећа
	Непланирани принос

	
	m3
	%

	Цер
	2.961,0
	21,5

	Китњак
	2.314,0
	16,8

	Буква
	1.461,0
	10,6

	Граб
	1.121,0
	8,1

	Клен
	169,0
	1,2

	ОТЛ
	68,0
	0,5

	Јасика
	63,0
	0,5

	Црни јасен
	45,0
	0,3

	Багрем
	14,0
	0,1

	Трешња
	2,0
	0,0

	Укупно лишћари
	8.218,0
	59,6

	Црни бор
	3.141,0
	22,8

	Бели бор
	2.287,0
	16,6

	Смрча
	141,0
	1,0

	Укупно четинари
	5.569,0
	40,4

	Укупно
	13.787,0
	100,0


			     *извршење је без последње године важења основе газдовања шумама

	Планирано и непланирано изврешење за лишћаре износи 96% за лишћаре и 127% за четинаре и сматра се задовољавајућим. 
Крајем 2025. год. дошло је до појаве пожара на 46,22ha, који је изазвао штету на површини од укупно 24,41ha, на којој ће бити потребно извршити санацију 
Санација ће се извршити чистом сечом опожарених борова на оштећеној површини у одсецима 46/а, 46/c, 46/d, 46/e, 47/a и санитарним сечама у 47/i и 47/ј. Вештачко обнављање пошумљавањем, извршиће се на делу површине на којој ће бити извршена чиста сеча, у износу од 6,00 ha, док се на осталом делу, због појаве багрема и аутохтоних лишћара, предвиђа природно обнављање. 
Укупна дрвна запремина предвиђена санационим планом је 1.887,3m³ а извршиће се у 2026-ој год. утицаће на повећање непланираног приноса црног и белог бора.
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Планирана изградња пута Ореовац – серпентине - ловачке куће у дужини од 2,0km је извршена у току 2017-те год и путни правац је у добром стању ( нови назив Марков Дел – ГЈ Сврљишко гулијанске планине).
Планирана изградња Марков Трап- Јасеновик није извршена је али јесте било радова на путном правцу у смислу одржавања (проширења коловоза). 

Планирана реконструкција путних праваца Стрелиште – седалиште – Марков трап, Церје-Ц.бара-Одељење 3, и Асфалт – Одељење – Слива није изврешена а разлог је неопходно ангажовање радне механизације на санацијма у ШУ Ниш-Бела Паланка. Реконструкција путног правца Церје-Црна бара-Одељење 3 (нови назив Церје – Средњи бајир) планира се овом основом газдовања шумама.

Одржавање је извршено у задовољавајућем облику, с тим да је било уско повезано са планираним и непланираним радовима на коришћењу шума. 
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Заштита шума се спроводи у оквиру редовног газдовања шумама. Послове опажања и обавештавања врши техничко особље и то првенствено реонски чувари шума, нарочито у току пролећа и лета у месецима када су шумски пожари најчешћи и када постоји могућност појаве каламитета појединих штетних инсеката. 
Значајне елементарне непогодне били су снеголоми и ледоломи у одељењу 21 почетком 2021.год. и шумски пожари у одељењима 46 и 47 крајем 2025-те год.

У последњем уређајном раздобљу није било већих штета изазваних појавом штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла. Штете од дивљачи и стоке су незнатне. 	

Ради спречавања екстензивног сушења, у четинарским састојинама су редовно постављане феромонске клопке и ловна стабла ради контролисања поткорњака.
	У следећој табели приказане су бесправне сече по годинама важења основе:

				Табела 33: Бесправне сече 
	Година
	Посечена запремина m³

	2017
	12,33

	2018
	2,37

	2019
	4,9

	2020
	1,55

	2021
	4,68

	2022
	24,98

	2023
	4,18

	2024
	3,44

	2025
	0,61

	2026(I-IV)
	4,59

	Укупно
	63,63



Бесправне сече евидентиране су у количини од 63,63m³.
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На основу Правилника о начину утврђивања дрвне запремине, квалитетне структуре и других елемената за утврђивање вредности шума и начину утврђивања те вредности, утврђена је вредност по категоријама шума (високе, вештачки подигнуте састојине, изданачке шуме) и шумске културе без дрвне запремине.
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Табела 34: Квалитативна структура дрвне запремине
	Врста дрвећа
	Запремина
	Техника
	Просторно 

	
	Бруто
	Отпад
	Нето
	F
	L
	K
	I
	II
	III
	oсталo
	укупно 
	

	
	m³

	буква
	48.810
	4.881
	43.929
	132
	308
	2.196
	3.514
	3.954
	3.075
	 
	13.179
	30.750

	цер
	33.029
	3.303
	29.726
	30
	 
	 
	2.973
	2.973
	 
	 
	5.975
	24.346

	китњак
	20.044
	2.004
	18.040
	18
	 
	271
	1.353
	1.443
	1.082
	 
	4.167
	13.836

	граб
	16.581
	1.658
	14.923
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.923

	сладун
	11.855
	1.186
	10.670
	11
	 
	160
	800
	854
	640
	 
	2.465
	8.205

	отл
	9.938
	994
	8.944
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.944

	црни јасен
	3.934
	393
	3.541
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.541

	клен
	3.552
	355
	3.197
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.197

	јасика
	688
	69
	619
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	619

	ситнолисна липа
	414
	41
	373
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	373

	јавор
	271
	27
	244
	 
	 
	5
	12
	24
	 
	 
	41
	202

	багрем
	174
	17
	157
	 
	 
	 
	8
	23
	 
	16
	46
	111

	бели јасен
	58
	6
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52

	брекиња
	14
	1
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13

	мечја леска
	135
	13
	121
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121

	Свега лишћари
	149.497
	14.950
	134.547
	190
	308
	2.632
	8.660
	9.270
	4.798
	16
	25.873
	109.232

	црни бор
	26.275
	3.941
	22.333
	 
	 
	 
	3.350
	3.797
	4.020
	112
	11.278
	11.055

	бели бор
	2.860
	429
	2.431
	7
	 
	 
	316
	389
	413
	243
	1.369
	1.062

	смрча
	1.862
	278
	1.582
	5
	 
	 
	206
	253
	269
	158
	891
	691

	дуглазија
	8
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	Свега четинари
	31.004
	4.650
	26.354
	12
	0
	0
	3.872
	4.439
	4.702
	513
	13.538
	12.816

	СВЕГА
	180.501
	19.600
	160.901
	202
	308
	2.632
	12.532
	13.709
	9.500
	529
	39.411
	122.048



Бруто запремина у ГЈ „Каменички Вис I“ износи 180.501m³. Отпад је рачунат у износима од 10% за лишћарске и 15% за четинарске врсте. Нето запремина износи 160.901m³. Квалитативна структура формирана је на основу података одељења за коришћење шума ШГ „Ниш“ – плана и анализе и евиденције сеча на овој ГЈ. 

Табела: 35 Јединичне цене на камионском путу
	Врста дрвећа
	Техника
	Просторно 

	
	F
	L
	K
	I
	II
	III
	oсталo
	

	буква
	16.396
	11.438
	9.753
	7.693
	6.289
	5.211
	 
	4.790

	цер
	8.757
	 
	 
	6.900
	4.600
	 
	 
	4.790

	китњак
	36.591
	 
	19.585
	16.859
	12.137
	6.808
	 
	4.790

	граб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790

	сладун
	36.591
	 
	19.585
	16.859
	12.137
	6.808
	 
	4.790

	остали тврди лишћари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790

	црни јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790

	клен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790

	јасика
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.206

	ситнолисна липа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.206

	јавор
	 
	 
	15.481
	13.832
	10.826
	 
	 
	4.790

	багрем
	 
	 
	 
	9.959
	7.663
	 
	6.153
	4.790

	бели јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790

	брекиња
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790

	мечја леска
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790

	црни бор
	 
	 
	 
	7.949
	6.835
	5.153
	4.275
	3.206

	бели бор
	16.599
	 
	 
	11.062
	9.271
	7.670
	6.054
	3.206

	смрча
	16.599
	 
	 
	11.062
	9.271
	7.670
	6.054
	3.206

	дуглазија
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.206


	
Цене сортимената преузете су из ценовника ЈП „Србијашуме“( број 133/2022-3, од 10.08.2022. год.). За цене сортимената које имају подкласе извршено је пондерисање и учешће по подкласама је             1-65%; 2-25%; 3-10%.

Табела 36: Приказ продајне вредности 
	Врста дрвећа
	Техника
	 
	Просторно 

	
	F
	L
	K
	I
	II
	III
	oсталo
	укупно
	

	
	 

	буква
	2.160.766
	3.517.198
	21.421.845
	27.035.497
	24.864.100
	16.023.882
	 
	95.023.287
	147.293.027

	цер
	260.310
	 
	 
	20.512.239
	13.672.448
	 
	 
	34.444.996
	116.615.173

	китњак
	660.087
	 
	5.299.567
	22.809.649
	17.515.675
	7.368.792
	 
	53.653.769
	66.276.018

	граб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	71.480.667

	сладун
	390.418
	 
	3.134.519
	13.491.154
	10.359.943
	4.358.398
	 
	31.734.432
	39.302.291

	отл
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	42.841.220

	црни јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	16.960.001

	клен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	15.311.989

	јасика
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1.985.249

	ситнолисна липа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1.195.886

	јавор
	 
	 
	75.524
	168.699
	264.073
	 
	 
	508.296
	969.773

	багрем
	 
	 
	 
	78.029
	173.449
	 
	96.418
	347.895
	529.588

	бели јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	248.850

	брекиња
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	60.969

	мечја леска
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	580.988

	Свега лишћари
	3.471.582
	3.517.198
	29.931.454
	84.095.266
	66.849.687
	27.751.073
	96.418
	215.712.676
	521.651.689

	црни бор
	 
	 
	 
	26.630.406
	25.948.400
	20.713.316
	477.376
	73.769.498
	35.442.441

	бели бор
	121.057
	 
	 
	3.495.805
	3.605.897
	3.169.719
	1.471.737
	11.864.216
	3.405.907

	смрча
	78.793
	 
	 
	2.275.322
	2.346.978
	2.063.082
	957.913
	7.722.088
	2.216.810

	дуглазија
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	22.626

	Свега четинари
	199.850
	0
	0
	32.401.533
	31.901.275
	25.946.117
	2.907.027
	93.355.802
	41.087.785

	СВЕГА
	3.671.432
	3.517.198
	29.931.454
	116.496.799
	98.750.962
	53.697.190
	3.003.445
	309.068.478
	562.739.474




	Продајна вредност техничког дрвета
	309.068.478,00
	РСД

	Продајна вредност просторног 
	562.739.474,00
	РСД

	Укупна продајна вредност
	871.807.952,00
	РСД



Табела 37: Приказ просечних трошкова производње
	Врста дрвећа
	Техника
	Просторно 

	
	F
	L
	K
	I
	II
	III
	oсталo
	укупно 
	

	
	РСД 

	буква
	276.751
	645.752
	4.612.517
	7.380.026
	8.302.530
	6.457.523
	 
	27.675.099
	67.650.242

	цер
	62.424
	 
	 
	6.242.448
	6.242.448
	 
	 
	12.547.321
	53.560.205

	китњак
	37.883
	 
	568.246
	2.841.228
	3.030.643
	2.272.982
	 
	8.750.982
	30.439.925

	граб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	32.830.369

	сладун
	22.407
	 
	336.098
	1.680.492
	1.792.525
	1.344.394
	 
	5.175.917
	18.051.157

	остали тврди лишћари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	19.676.552

	црни јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	7.789.562

	клен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	7.032.646

	јасика
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1.548.073

	ситнолисна липа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	932.538

	јавор
	 
	 
	10.245
	25.612
	51.224
	 
	 
	87.081
	445.407

	багрем
	 
	 
	 
	16.454
	47.533
	 
	32.907
	96.893
	243.235

	бели јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	114.294

	брекиња
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	28.003

	мечја леска
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	266.842

	Свега лишћари
	399.465
	645.752
	5.527.105
	18.186.261
	19.466.903
	10.074.900
	32.907
	54.333.294
	240.609.049

	црни бор
	 
	 
	 
	8.040.025
	9.112.029
	9.648.030
	268.001
	27.068.085
	27.637.587

	бели бор
	17.503
	 
	 
	758.477
	933.510
	991.855
	583.444
	3.267.286
	2.655.885

	смрча
	11.392
	 
	 
	493.672
	607.596
	645.571
	379.747
	2.126.585
	1.728.642

	дуглазија
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.643

	Свега четинари
	28.896
	0
	0
	9.292.174
	10.653.135
	11.285.455
	1.231.192
	32.461.956
	32.039.757

	СВЕГА
	428.361
	645.752
	5.527.105
	27.478.435
	30.120.038
	21.360.355
	1.264.099
	86.795.250
	272.648.806



Трошкови на сечи, изради и привлачењу сортимената узете су просечне цене из плана за 2026.год. (добијене на основу тендерске документације и стања на тржишту у одељењу за коришћење ШГ „Ниш“) и износе (у РСД):
· 2.100 за техничко дрво лишћара;
· 2.200 за просторно дрво лишћара;
· 2.400 за техничко дрво четинара;
· 2.500 за просторно дрво четинара.
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Табела 38: Приказ просечних трошкова производње
	Порекло састојине
	Опходња
	Старост 
	Површина
	Трошкови подизања
	Фактор 1,0Pⁿ
	Вредност

	
	год.
	год.
	ha
	РСД/ha
	РСД
	
	РСД

	Изданачка природна састојина тврдих лишћара
	80
	1-10
	18,00
	11.847
	213.246
	1,28
	272.955

	
	
	11-20
	0,59
	11.847
	6.990
	1,64
	11.463

	Укупно изданачке природне састојине
	 
	 
	18,59
	
	220.236
	 
	284.418

	Вештачки подигнута састојина четинара
	80
	1-10
	3,07
	131.426
	403.475
	1,28
	516.448

	Укупно ВПС четинара
	
	
	3,07
	
	403.475
	
	516.448

	Укупно
	 
	 
	21,66
	
	623.711
	
	800.866



Вредност младих састојина без запремине утврђена је по формули:
Vn = C x 1,0 pn ,
где је:
Vn - вредност младих састојина
C - трошкови оснивања младих састојина
p - стопа раста, трошкови оснивања културе
n - број година старости шумске културе

	Продајна вредност запремине
	871.807.952,00
	РСД

	Вредност младих састојина без запремине
	800.866,00
	РСД

	Укупна вредност шума
	872.608.818,00
	РСД



Укупна вредност шума износи 872.608.818,00 дин.
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Површина ГЈ је смањена за 77,14ha. 
Разлика између очекивана и запремине добијене садашњом инвентуром је 24%.
Гајење је извршено у мери у којој је то било неопходно, а очекује се додатно извршење до краја 2026. год.
План коришћења извршен је у задовољавајућој мери, с тим да је непланирани принос 13.787,00m³ (57%).
У претходном уређајном периоду у вештачким састојинама било је појединачног сушења, снегоизвала, снеголома и ветроизвала. Пожар крајем 2025.год. нанео је велику штету одељењима 46 и 47.
Бесправних сеча било је 63,63m³.
Изградња пута извршена је у дужини од 2km, а на осталим путним правцима вршено је текуће одржавање.
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Функције и намена шума дефинисане су чланом 6. Закона о шумама: „Шуме имају општекорисну и привредну функцију.“ 

Општекорисне функције шума су:
· општа заштита и унапређивање животне средине постојањем шумских екосистема;
· очување биодиверзитета;
· очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске заједнице;
· ублажавање штетног дејства „ефекта стаклене баште“ везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе;
· пречишћавање загађеног ваздуха;
· уравнотежавање водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа;
· прочишћавање воде, снабдевање и заштита подземних токова и изворишта пијаћом водом;
· заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта;
· стварање повољних услова за здравље људи;
· повољан утицај на климу и пољопривредну делатност;
· естетска функција;
· обезбеђивање простора за одмор и рекреацију;
· развој ловног, сеоског и екотуризма;
· заштита од буке;
· подршка одбрани земље и развоју локалних заједница.

Према утврђеним приоритетним функцијама шуме, односно њихови делови могу бити: 
· привредне шуме; 
· шуме са посебном наменом. 

Шуме са посебном наменом су:
· заштитне шуме;
· шуме за очување и коришћење генофонда шумских врста дрвећа;
· шуме за очување биодиверзитета гена, врста, екосистема и предела;
· шуме значајне естетске вредности;
· шуме од значаја за здравље људи и рекреацију;
· шуме од значаја за образовање;
· шуме за научно-истраживачку делатност;
· шуме културно-историјског значаја;
· шуме за потребе одбране земље;
· шуме специфичних потреба државних органа;
· шуме за друге специфичне потребе.

Привредна функција шума остварује се коришћењем шумских производа и валоризацијом општекорисних функција шуме ради остваривања прихода. 
Шуме у заштићеним природним добрима имају приоритетну функцију шуме са посебном наменом.
Намена шума утврђује се, у складу са приоритетним функцијама шума. 

У складу са наведеним утврђују се глобална и основна намена сваке састојине. Глобална намена се односи на комплекс шума као целине у складу са општим циљевима газдовања. Основна намена представља приоритетну функцију шуме. 

10 - Производња  дрвета - Ове шуме  се налазе углавном на бољим стаништима са прилично стрмим теренима, без угрожености од ерозије, са малом угрожености од штетних утицаја.Ове површине поред производних имају и друге општекорисне функције.Производне  могућности ових  површина треба максимално користити,а то је могуће само планским и организованим радом.

26 - Заштита земљишта  од ерозије - Овде су сврстане шикаре и изданачке шуме на плитким земљиштима и екстремно стрмим теренима. Основна намена ових шума је заштита од разних ерозионих процеса. Због едафских и орографских услова онемогућена је интезивна производња дрвних сортимената те се предвиђа  прелазно газдовање.        

 66 - стална заштита шума (изван газдинског третмана) - У овој основној намени су сврстани шибљаци као едафска форма на плитким, сувим земљиштима, са стрмум теренима где се не планирају никакви радови. 

78 – Парк шума – У овој намени је издвојен и стављен под заштиту као природно добро од изузетног значаја установњен Актом заштите Скупштине Општине Ниш бр.01-267/90-II-4 из 1990 године. Поред биоеколошке функције парк шума има изузетан историјски и културни значај. Коришћење овог простора је у функцији науке, спорта, рекреације и здравља шире друштвене заједнице.
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На основу дефинисаних функција, неопходно је планирати различите циљеве газдовања шумама у појединим деловима шумског комплекса, односно намеће се потреба за израдом просторне поделе комплекса у зависности од приоритетне намене његових појединих делова. 

Шуме ове газдинске јединице имају основну функцију да производе сортименте најбољег квалитета, а да се при томе не наруше општекорисне функције шума у погледу климе, воде, ерозије, туристичке, здравствене и друге функције. Усклађеност наведених функција најефикасније је остварити ако су шуме доброг квалитета и обраста, ако се у одговарајућим условима гаје оне врсте дрвећа којима ти услови највише одговарају. Глобална намена комплекса шума или његових делова помирује и интегрише стање станишта и састојина и друштвене потребе у односу на шуму у (јединствене – опште) циљеве газдовања. Обично су глобалне намене шуме и општи циљеви газдовања шумама преточени у законски норматив и одреднице, чиме су и формално утврђени. 
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У оквиру спровођења процеса сертификације шума у ПД „Србијашуме“ д.о.о. Београд једна од обавеза је и израда Прегледа шума високих заштитних вредности. 

FSC (Forest Stewardship Council) је међународна непрофитна организација, основана 1993. године, ради промовисања одговорног газдовања светским шумама. Главни начини за остварење овога су стандардизациона тела, независна сертификација и означавање производа шума. Ово омогућује купцима широм света могућност да одаберу производе из социјално и еколошки одговорних шумарских предузећа.

HCV (High Conservation Value) концепт је развијен од стране FSC-a, како би помогао дефинисати шумска подручја од изузетне и критичне важности – шуме високе заштитне вредности. Кључ за коришћење приступа HCV је идентификација високих заштитних вредности, који покривају распон приоритета очувања које дели широк спектар интересних страна, а укључује друштвене вредности, као и еколошке вредности. Те су вредности оно што треба заштитити.

Табела 39: Стање HCV шума
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	Основна намена - приоритетна функција
	Површина

	
	
	ha
	%

	2
	78. парк шума
	19,65
	1,0

	Укупно HCV 2
	19,65
	1,0

	4
	26. заштита земљишта од ерозије
	764,33
	39,8

	
	66. стална заштита шума (изван газдинског третмана)
	1.136,76
	59,2

	Укупно HCV 4
	1.901,09
	99,0

	Укупно HCV
	1.920,74
	100,0
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Природи блиско газдовање шумама представља савремени приступ који тежи усклађивању еколошких, економских и социјалних функција шума. Дугорочни циљ је очување природних процеса и дугорочна одрживост шумских екосистема, уз рацијонално коришћење њихових ресурса. 

Дугорочни циљ концепта природи блиског газдовања је трансформација производних шума у еколошки и економски одрживе екосистеме које су богати биолошком разноврсношћу, отпорни на промене и које пружају широк спектар еколошких услуга друштву, уз обезбеђивање стабилних и квалитетних шума на неодређени временски период.
1. Очување и унапређење биодиверзитета
· Одржавање и обнављање природних шумских заједица
· Подстицање природне обнове 
2. Стварање стабилних и отпорних шума
· Подржавање развоја мешовитих састојина разнодобних структурних облика
· Повећање отпорности на климатске промене, болести и штетне утицаје
· Смањење ризика од природних непогода (ветроломи, пожари, суше)
3. Одрживо искоришћавање шума на основу природних процеса
· Избор, обележавање и подржавање стабала будућности (пажњу пребацити на развој индивидуалних стабала наспрам пажње усмерене на комплетну састојину)
· Подржати сечу појединачних стабала или малих група стабала да би се омогућило природно обнављање и смањио негативни утицај на екосистем
· Планирање обнова сеча и обнова у слкладу са природним капацитетима
4. Обезбеђење дугорочне економске одрживости
· Производња вредне дрвне запремине (усмерити проиводњу на вредније сортименте са већим дименизијама) 
5. Очување и унапређење еколошке функције шума
· Очување плодности тла и водних режима
· Заштита од ерозије и поплава
· Допринос ублажавању климатских промена
6. Очување и унапређење социјалне и културне функције шума
· Очување пејзажних и естетских вредности
· Омогућавање простора за рекреацију, туризам и едукацију
· Укључивање локалног становништва и поштовање традиције
7. Дугорочна одрживост
· Усклађивање економских интереса са очувањем природних процеса
· Остављање здравих и стабилних шума будућим генерацијама
[bookmark: _Toc229648004][bookmark: _Toc229654853][bookmark: _Toc231204484] Краткорочни циљеви газдовања

Краткорочни циљеви газдовања шумама проистичу из дугорочних циљева, а на њихово одређивање утиче и опште стање шумског фонда и намена појединих шумских подручја. 

Посебни циљеви газдовања шумама деле се на: 

· биолошко–узгојне, којима се обезбеђују стално и трајно повећање приноса и прираста шума, тј. највећу производњу дрвне запремине најбољег квалитета и вредности
· производне, којима се утврђују могућност производње шумских производа по сортиментима и количинама за потребе индустрије прераде дрвета и осталих потрошача 

· техничке, којима се обезбеђују услове за остварење биолошо – узгојних и производних циљева газдовања 

· oпштекорисне, који проистичу из законских одредби, заштитно – регулативних и социјалних улога шуме. 

1) Газдински тип 2620 - Изданачке мешовите шуме китњака, сладуна и цера
Дугорочни циљ: у односу на квалитет станишта, обезбедити оптималан број најквалитетнијих стабала 120-150/hа (на лошијим бонитетима 150-200/hа) циљног пречника, на крају производног процеса правилно распоређених по површини. 
Узгојни циљеви по узгојним групама

Фаза подмлатка (H < 3 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· редуковање броја изданака/избојака,
· подржавање стабала семеног порекла,
· подржавање густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· подржавање жељеног састава и смесе врста (горски јавор, бели јасен, дивља трешња),
· уклањање непожељних врста (граба, ц.јасена, клена, итд.)

Фаза раног младика (H 3 – 8 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (горски јавор, бели јасен, дивља трешња).

Фаза касног младика (H 8 – 15 m)
· наставак уклањања нежељеног предраста,
· контрола и регулисање смеше,
· уклањање предоминантних стабала лошег квалитета,
· уклањање непожељних врста (граб, ц.јасен, клен, итд.).

Фаза средњедобних састојина (H 15 – 20 m)
· избор, обележавање и нега 120 до 150 стабала будућности (семеног и изданачког порекла) у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,на растојању 6-7 m 
· интензивирање дебљинског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата,
· унапређење/неговање постојеће запремине.




Фаза дозревања ( H > 20 – 24 m)
· наставак неге стабала будућности у циљу развоја крошњи стабала, ради одржавања дебљинског прираста на жељеном нивоу,
· унапређење/неговање постојеће запремине.

Фаза зрелости (H > 24 m)
· стварање нове квалитетне изданачке састојине

2) Газдински тип 2621 – Изданачке мешовите шума храстова – Високе мешовите шуме храстова

Дугорочни циљ: 
· зреле састојине које имају довољан број стабала доброг квалитета (>50/hа) преведу у високи узгојни облик - оплодном сечом кратког подмладног раздобља,
· састојине лошег квалитета на добром станишту заменити новом састојином – чиста сеча - пошумљавање/сетва,
· састојине лошег квалитета које није економски оправдано (могуће) превести у високи узгојни облик обнављају се чистом сечом на малим површинама,
· у средњедобним и дозревајућим састојинама спроводити селективну прореду са одабиром плус стабала.

Узгојни циљеви по узгојним групама

Састојине овог ГТ доброг квалитета на средње до добро продуктивним стаништима

Изданачке састојине старости > 50 – 70 година
· избор одређеног броја најквалитетнијих плус стабала равномерно распоређених по састојини.
· 
Изданачке састојине старости /зреле/ >70 до 90(100) година
· завршетак природног обнављања превођењем изданачких шума у шуме високог узгојног облика.
· 
Састојине лошијег квалитета

Изданачке састојине старости > 50 – 70 година
· превођење изданачких шума у високе
· производња стабала нижих циљних пречника
· производња мањег броја плус стабала (45-55/hа)
· 
Зреле изданачке састојине (старости > 70 до 90(100) година
· Завршетак природног обнављања превођењем изданачких шума у шуме високог узгојног облика.








3) Газдински тип 2820 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ
Дугорочни циљ: у односу на квалитет станишта, обезбедити оптималан број најквалитетнијих стабала од 200 до 240/hа (на лошијим бонитетима од 260 до 300/hа) циљног пречника (25 – 40 cm), на крају производног процеса правилно распоређених по површини. 
Узгојни циљеви по узгојним групама

Фаза подмлатка (H < 3 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· редуковање броја изднанака/избојака,
· подржавање стабала семеног порекла,
· подржавање густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· подржавање жељеног састава и смесе врста (горски јавор, бели јасен, дивља трешња),
· уклањање непожељних врста (јасике, ц.јасена, клена, итд.)
· 
Фаза раног младика (H 3 – 8 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (горски јавор, бели јасен, дивља трешња).
· 
Фаза касног младика (H 8 – 14 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· избор стабала будућност и код примешаних врста (храст, буква, јавор, јасен, трешња),
· очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (храста, букве, јавора, бели јасен, дивља трешња).
· 
Фаза средњедобних састојина (H 14 – 18 m)
· избор, обележавање и нега 200 до 240 стабала будућности (семеног и изданачког порекла) у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу, на растојању од 6 до 8 m, на лошијим стаништима 260 до 300 стабала на растојању од 5 до 7 m,
· интензивирање дебљинског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата,
· унапређење/неговање постојеће запремине.

Фаза дозревања ( H > 18 – 22 m)
· наставак неге стабала будућности у циљу развоја крошњи стабала, ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,
· унапређење/неговање постојеће запремине.

Фаза зрелости (H > 22 m)
· стварање нове квалитетне изданачке састојине


4)   Газдински тип 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема
Дугорочни циљ: у односу на квалитет станишта, обезбедити оптималан број најквалитетнијих стабала од 120 до 200/hа (на лошијим бонитетима од 180 до 200/hа) циљног пречника, на крају производног процеса правилно распоређених по површини. 

5) Газдински тип 21110 Висока мешовита шума букве

	Дугорочни циљ: Производња 60 до 80 стабала (на лошијим бонитетима 80-100; 100-120) најквалитетнијих стабала изнад 60 cm (на лошијим бонитетима 50 cm и 40 cm), по хектару у што краћем временском периоду. 

Узгојни циљеви по узгојним групама

Фаза подмлатка (H < 3 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· подржавање најквалитетнијег подмлатка,
· подржавање густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· подржавање жељеног састава и смесе врста (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија),
· уклањање пионирских брзорастућих врста (бреза, јасика, ива),
· регулисање порекла.
 Фаза раног младика (H 3 – 12 m)
· очување и унапређење здравственог стања.
· очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· регулисање / очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија).
Фаза касног младика (H 12 – 17 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· избор стабала будућности код примешаних врста (четинари, јавор, јасен, трешња),
· очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа 
· регулисање смесе путем очувања група (четинара, јавора, јасена, трешње, храста),
· очување и унапређење здравственог стања.

Фаза средњедобних састојина (H 17 – 25 m)
· избор и обележавање стабала будућности у доминантном спрату,
· уклањање најјачих (главних) конкурената стаблима будућности,
· у састојинама у којима су квалитетна стабла (кандидати за стабла будућности) неравномерно распоређена по површини, могуће је издвајање стабала будућности у групама (2 до 4 стабла на минималном растојању од 3-5 m), а ако их нема, на делу површине изабрати за стабла будућности највиталнија/најквалитетнија стабла у кодоминантном спрату,
· даље интензивирање дебљинског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата,
· постизање адекватних димензија крошњи најквалитетнијих стабла (растојање између стабала будућности 12-14 m; 10-12 m и 8-10 m, у зависности од циљног пречника).

Фаза дозревања ( H > 25 – 30 m; DBH 35 – 60 cm)
· наставак неге стабала будућности у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,
· унапређење/неговање постојеће запремине.

Фаза зрелости (H > 30 m, D > = 60 cm у зависности од циљног пречника)
· сеча стабала која су достигла циљни пречник и стабала лошијег квалитета,
· праћење појаве „керна” у зависности од динамике раста и старости и сходно томе кориговање (увећати или смањити) циљних пречника,
· осигурати природно подмлађивање,
· осигурати (уношењем или природно) подмладак осталих врста у састојинама букве (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија),
· максимално смањити штете на подмлатку приликом спровођења сече обнављања.

6) Газдински тип 21120 -  Изданачка мешовита шума букве
Дугорочни циљ: у односу на квалитет станишта, обезбедити оптималан број најквалитетнијих стабала од 120 до 150/hа (на лошијим бонитетима од 150 до 200/hа) циљног пречника, на крају производног процеса правилно распоређених по површини. 
Узгојни циљеви по узгојним групама

Фаза подмлатка (H < 3 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· редуковање броја изднанака/избојака,
· подржавање стабала семеног порекла,
· подржавање густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· подржавање жељеног састава и смесе врста (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија),
· уклањање пионирских брзорастућих врста (бреза, јасике, ива)
Фаза раног младика (H 3 – 8 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија).
Фаза касног младика (H 8 – 15 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· избор стабала будућности код примешаних врста (четинари, јавор, јасен, трешња),
· очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (храста, букве, јавора, бели јасен, дивља трешња).

Фаза средњедобних састојина (H 15 – 20 m)
· избор, обележавање и нега 120 до 150 стабала будућности (семеног и изданачког порекла) у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу, на растојању 6 -8 m, 
· интензивирање дебљинског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата,
· унапређење/неговање постојеће запремине.

Фаза дозревања ( H > 20 – 24 m)
· наставак неге стабала будућности у циљу развоја крошњи стабала, ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,
· унапређење/неговање постојеће запремине.

Фаза зрелости (H > 24 m)
· стварање нове квалитетне изданачке састојине
· 
7)  Газдински тип 21121 -  Изданачка мешовита шума букве – Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара
Дугорочни циљ: 
· у средњедобним и дозревајућим састојинама спроводити селективну прореду са одабиром СБ,
· зреле састојине које имају довољан број стабала доброг квалитета (>80, 90 стабала/hа) превести у високи узгојни облик - оплодном сечом кратког пормладног раздобља,
· зреле састојине које имају мањи број квалитетних стабала 45-55/hа обновити у што краћем временском периоду комбинацијом природног и вештачког начина обнављања.

Узгојни циљеви по узгојним групама

Састојине овог ГТ доброг квалитета на средње до добро продуктивним стаништима

Изданачке састојине старости > 50 – 70 година
· избор одређеног броја најквалитетнијих плус стабала равномерно распоређених по састојини.
Изданачке састојине старости /зреле/ >70 до 90(100) година
· завршетак природног обнављања превођењем изданачких шума у шуме високог узгојног облика.
· 
Састојине лошијег квалитета

Изданачке састојине старости > 50 – 70 година
· превођење изданачких шума у високе
· производња стабала нижих циљних пречника
· производња мањег броја плус стабала (45-55/hа)

Зреле изданачке састојине (старости > 70 до 90(100) година
· Завршетак природног обнављања превођењем изданачких шума у шуме високог узгојног облика.

8) Газдински тип 31211- Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара

Дугорочни циљ: Мешовите шуме четинара и лишћара. Циљ неговања састојина представља избор и негу од 110 до 210 стабала будућности/hа са деблом од 6 до 8m чистим од грана на растојању од 6 до 8 метара са циљним пречником од 40 до 50 cm на крају производног процеса. Оволико велики број стабала у овом ГТ је узет услед потребе да се производни процес додатно скрати и на тај начин аутохтоне или станишту адаптиране врсте што пре појавиле и почеле да користе на најбољи начин производни потенцијал станишта.

Узгојни циљеви по узгојним групама

Фаза подмлатка (H < 3 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· у овој фази углавном нема великих интервенција
· подржавање најквалитетнијег подмлатка,
· подржавање густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· подржавање жељеног састава и смесе врста (буква, горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија),
· уклањање пионирских брзорастућих врста (бреза, јасика, ива)
· регулисање порекла.

Фаза раног младика (H 3 – 12 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· интервенције су у овој фази углавном минималне
· очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (горски јавор, буква, бели јасен, дивља трешња,  храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија).


Фаза касног младика (H 12 – 17 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· интервенције у овој фази су углавном минималне,
· очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· чишћење најквалитетнијих стабала борова од доњих грана вештачким путем на висини од 6 метара.

Фаза средњедобних састојина (H 17 – 25 m)
· избор, обележавање и нега од 110 до 150 стабала будућности по хектару у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,
· интензивирање дебљинског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата,
· велики избор стабала будућности је услед потребе за скраћеним производним процесом (мањим циљним пречником) како би се што пре дошло до жељних димензија бора и раније почео процес превођења састојина борова у мешовите састојине са осталим лишћарима и четинарима које ће знатно боље користити производне потенцијале станишта,
· постизање адекватних димензија крошњи најквалитетнијих стабла, удео круне изнад 30%,
· растојање између стабала будућности 6-8 m,

Фаза дозревања ( H > 25 – 30 m; DBH 35 – 60 cm)
· наставак неге стабала будућности у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,
· унапређење / неговање постојеће запремине.

Фаза зрелости (H > 30 m, D > = 60 cm у зависности од циљног пречника)
· сеча стабала која су достигла циљни пречник и стабала лошијег квалитета,
· осигурати природно подмлађивање,
· осигурати (уношењем или природно) подмладак осталих врста у састојинама борова (горски јавор, буква, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија),
· максимално смањити штете на подмлатку приликом спровођења сече обнављања,
· нега жељених лишћарски и четинарских врста.


9) Газдински тип 31511- Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме лишћара и четинара

Дугорочни циљ: Мешовите шуме четинара и лишћара. Циљ неговања састојина представља избор и негу од 230 до 320 стабала будућности/hа циљног пречника од 40 до 50 cm, са деблом до 6 - 8 m чистим од грана.

Узгојни циљеви по узгојним групама

Фаза подмлатка (H < 3 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· редукција броја стабала на око 2.000 стабала смрче по ha,
· подржавање најквалитетнијег подмлатка,
· подржавање густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· подржавање жељеног састава и смесе врста (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, , китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија)
· уклањање пионирских брзорастућих врста (бреза, јасика, ива)
· регулисање порекла.

Фаза раног младика (H 3 – 12 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· интервенције су у овој фази углавном минималне,
· очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа горски јавор, бели јасен, дивља трешња, китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија).

Фаза касног младика (H 12 – 17 m)
· очување и унапређење здравственог стања,
· интервенције у овој фази су углавном минималне,
· избор стабала будућности код примешаних врста (четинари, јавор, јасен, трешња, буква),
· очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,
· регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (регулисање смесе путем очувања група (четинара, јавора, јасена, трешње, букве).

Фаза средњедобних састојина (H 17 – 25 m)
· избор, обележавање и нега од 230 до 270 стабала будућности по хектару у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу
· скраћење производног процеса дефинисањем нижег циљног пречника на већем броју стабла будућности како би се постигао најбољи економски и еколошки ефекат
· интензивирање дебљинског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата,
· постизање адекватних димензија крошњи најквалитетнијих стабла, удео круне изнад 40%,
· растојање измеђустабала будућности 6-8 метара.

Фаза дозревања ( H > 25 – 30 m; DBH 35 – 60 cm)
· наставак неге стабала будућности у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљинског прираста на жељеном нивоу,
· унапређење/неговање постојеће запремине.

Фаза зрелости (H > 30 m, D > = 60 cm у зависности од циљног пречника)
· сеча стабала која су достигла циљни пречник и стабала лошијег квалитета,
· осигурати природно подмлађивање,
· осигурати (уношењем или природно) подмладак осталих врста у састојинама смрче (јела, дуглазија, горски јавор, буква, бели јасен, дивља трешња),
· максимално смањити штете на подмлатку приликом спровођења сече обнављања.

10) Газдински тип 51730 - Шибљаци/Шикаре/Жбунаста вегетација

Дугорочни циљ: Шикаре на слабо производним стаништима на стрмим теренима имају пре свега заштитну фунцију и као такве треба их задржати.
[bookmark: _Toc229648005] Узгојне, уређајне и специфичне мере газдовања шумама
[bookmark: _Toc229648006].Мере узгојне природе

	Основне мере за остваривање циљева газдовања шумама узгојне природе јесу: 

· Избор система газдовања
· Избор узгојног и структурног облика гајења
· Избор врсте дрвећа
· Избор начина сече обнављања и коришћења
· Избор начина неге
· [bookmark: _Toc229648007]Избор оптималног размера смесе

[bookmark: _Toc229654854][bookmark: _Toc231204485] Избор система газдовања

	Избор система газдовања шумама дефинисан је одабраним начином сече и обнављања старе састојине. На основу конкретних састојинских прилика у овом шумском подручју и досадашњег газдовања, а уважавајући биолошке особине врста дрвећа, усвојени су следећи системи газдовања:

· Састојинско газдовање – групимично оплодна сеча примениће се у високим  шумама лишћара као и у мешовитим шумама лишћара и четинара.
· За све културе и вештачки подигнуте састојине на неодговарајућим стаништима одређено је састојинско газдовање – чиста сеча (вештачко обнављање) 
· За изданачке састојине багрема прописује се чиста сеча – ресурекција
· За све изданачке састојине које трајно остају изданачке одређено је састојинско газдовање ( ГТ 2620, 2820, 21120) – чиста сеча
· За високе, вештачки подигнуте састојине и изданачке девастиране шуме одређено је састојинско газдовање – чиста сеча (реконструкција) 
[bookmark: _Toc229648008][bookmark: _Toc231204486] Избор узгојног и структурног облика
	
	За газдинске типове 2620. Изданачке мешовите шуме храстова, 2820. Изданачке мешовите шуме ОТЛ, 2920. Изданачке мешовите шуме багрема и 21120. Изданачке мешовите шуме букве одређује се изданачка шума као узгојни облик. За остале ГТ одређује се висока шума као узгојни облик.

	На основу затеченог стања, у складу са одређеним системом газдовања, одређују се следећи структурни облици у зависности од састојинских прилика:
· У свим високим разнодобним и једнодобним шумама букве одређује се групимично разнодобни структурни облик
· У свим изданачким састојинама одређује се једнодобни структурни облик
· За културе и вештачки подигнуте састојине одређује се једнодобни структурни облик

[bookmark: _Toc229648009][bookmark: _Toc229654855][bookmark: _Toc231204487]Избор врста дрвећа

	Код избора врсте дрвећа у газдинској јединици дати предност аутохтоним врстама дрвећа а посебно племенитим лишћарима. У чистим састојинама букве, уколико за то постоји могућност, на мањим прогалама и необновљеним површинама за попуњавање користити дуглазију.

	За пошумљавање и попуњавање користити плементе лишћаре а од четинара црни бор. На површинама на којима је констатована деградираност користити пионирске врсте: црни и бели бор и црвени храст.
[bookmark: _Toc229648010][bookmark: _Toc231204488]Избор начина сече обнављања и коришћења

	Од избора начина обнављања зависи и структура будућих састојина и целокупни газдински поступак, елементи за сва планска разматрања и поступак за одређивање приноса и обезбеђење трајности приноса, односно функционалне трајности.

	Начин обнављања, пре свега, зависи од биолошких особина врста дрвећа које граде састојине (особине састојине), особина станишта и економских прилика. За шуме ове газдинске јединице у овом уређајном периоду одређују се следећи начини обнављања и коришћења:

· У свим високим једнодобним и разнодобним шумама, као и изданачким састојинама (у којима се планира превођење у високи узгојни облик) прописује се комбинована сеча на узгојне групе 

· За изданачке састојине које задржавају овај узгојни облик прописује се комбинована сеча (с тим да чисту сечу треба планирати у следећем уређајном периоду).
· За културе и вештачки подигнуте састојине на адекватним стаништима прописује се комбинована сеча на узгојне групе
[bookmark: _Toc229648011][bookmark: _Toc229654856][bookmark: _Toc231204489]Избор начина неге

	Избор начина неге је у највећој мери условљен затеченим стањем састојина: старошћу и развојном фазом, структуром, врстом дрвећа, очуваношћу и досадашњим узгојним поступком. 

	У овом уређајном периоду у природним састојинама се прописују следеће мере неге: 
· чишћење;
· прореде.
	 У овом уређајном периоду у културама и вештачки подигнутим састојинама прописане су следеће мере неге: 
· сеча избојака и уклањање корова;
· окопавање и прашење;
· чишћење;
· прореде.
[bookmark: _Toc229648012][bookmark: _Toc229654857][bookmark: _Toc231204490]Избор оптималног раземера смеше

За учешће четинара у лишћарским састојинама прописује се размер лишћари : четинари = 85 : 15.

	Ради побољшања процеса хумификације за учешће лишћара у четинарским састојима прописује се размер четинари : лишћари = 20 : 80.

[bookmark: _Toc229648013][bookmark: _Toc229654858][bookmark: _Toc231204491]Мере уређајне природе

За остваривање циљева газдовања шумама у конкретним условима уређајне мере обухватају:

· Код високих шума: дефинисање оријентационог пречника сечиве зрелости, оријентационе опходње, дужине подмладног раздобља и величине просечне уравотежене запремине

· За изданачке шуме – избор опходње; изданачке шуме које се природним обнављањем преводе у високе шуме – избор конверзионог и подмладног раздобља,  дефинисање оријентационог пречника сечиве зрелости.

[bookmark: _Toc229648014][bookmark: _Toc229654859][bookmark: _Toc231204492]Избор дужина трајања опходње

	Опходња за поједине газдинске типове, имајући при том у виду поред биолошких особина дрвећа и циљеве газдовања као и основне (специфичне) карактеристике станишта, оријентационо је утврђена и износи:  

2620.   Изданачке мешовите шуме храстова – 90 година.
2621.   Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара – 80 година.
2820.   Издананачка мешовите шуме ОТЛ – 80-90 година.
2920.   Изданачке мешовите шуме багрема – 25 година.
21110. Високе мешовите шуме букве – 130 година.
21120. Изданачке мешовите шуме букве – 90 година.
21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара – 80 година.
31211. Високе мешовите шуме борова-Високе шуме лишћара и четинара – 80 година.
31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишћара – 80 година.
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За високе једнодобне шуме и изданачке шуме за конверзију одређује се дужина подмладног раздобља у трајању од 20 година.
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С обзиром да је у газдинској јединици планирана примена комбинованих сеча, а да је према упутствима за газдовање шумама почетак обнављања састојина условљен достизањем циљног пречника стабала, у уређајним мерама утврђује се циљни пречник као основни критеријум за отпочињање процеса обнове.
На основу анализе станишних услова, геолошке подлоге, дубине и продуктивности земљишта, као и виталности и производног потенцијала састојина, може се констатовати да станишта у овој газдинској јединици припадају средње до добром бонитету за главне врсте дрвећа, пре свега за букву и друге лишћарске врсте. Ова станишта омогућавају стабилан раст, добар прираст и постизање задовољавајућих техничких димензија стабала, уз очување стабилности састојина и њихових заштитних функција.
Полазећи од наведених станишних услова, биолошких особина главних врста дрвећа, структуре постојећих састојина и производних циљева газдовања, циљни пречник за главне врсте дрвећа у овој газдинској јединици утврђује у распону од 40-60 cm прсног пречника.
За високе разнодобне састојине букве одређује се оријентациони пречник сечиве зрелости за букву 50-60cm. 
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На основу утврђеног стања шума и прописаних краткорочних циљева и могућности њиховог обезбеђења, израђују се планови будућег газдовања. Основни задатак планова газдовања шумама је да у зависности од затеченог стања, омогући подмирење одговарајућих друштвених потреба и унапређење стања шума као дугорочног циља.
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Планом гајења шума одређује се врста и обим радова на обнови, узгоју, реконструкцији, подизању нових младих шума и производњи шумског семена и садног материјала.

Табела 40: План гајења шума
	Газдински тип
	Нега шума
	Обнова шума
	Подизање шума
	Укупно

	
	532. Прореде у ВПС
	533. Прореде у изд. шумама
	534. Прореде у високим шумама
	535. Санитарне прореде
	515. Уклањање корова ручно
	518. Окопавање и прашење у културама
	526. Чишћење у младим природним састојинама
	Укупно нега
	329. Обнављање групимично оплодним сечама
	127. Комплетна припрема терена за пошумљ.
	313. Вештачко пошумљавање голети 
	414. Попуњавање ВПС садњом
	Укупно подизање шума
	

	
	ha

	21110. Високе мешовите шуме букве
	 
	 
	6,10
	 
	 
	 
	 
	6,10
	9,94
	 
	 
	 
	0,00
	16,04

	21120. Изданачке мешовите шуме букве
	 
	136,20
	 
	33,05
	 
	 
	 
	169,25
	8,99
	 
	 
	 
	0,00
	178,24

	21121. Изд. Меш. шуме букве - Високе шуме букве и осталих лиш. и чет.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,22
	8,22
	 
	 
	 
	 
	0,00
	8,22

	2620. Изданачке мешовите шуме храстова
	 
	56,11
	 
	 
	 
	 
	35,13
	91,24
	 
	 
	 
	 
	0,00
	91,24

	2621. Изд. меш. шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћ.
	 
	125,17
	 
	 
	 
	 
	 
	125,17
	8,19
	 
	 
	 
	0,00
	133,36

	2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	 
	44,53
	 
	 
	 
	 
	 
	44,53
	 
	 
	 
	 
	0,00
	44,53

	31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара
	41,23
	 
	 
	3,36
	2,46
	 
	 
	47,05
	 
	1,23
	 
	0,61
	1,84
	48,89

	31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишћара
	0,33
	 
	 
	4,28
	 
	 
	 
	4,61
	 
	 
	 
	 
	0,00
	4,61

	Земљиште за остале сврхе / пожаришта
	 
	 
	 
	 
	5,80
	5,80
	 
	11,61
	 
	5,32
	5,32
	1,478
	12,12
	23,73

	Укупно
	41,56
	362,01
	6,10
	40,69
	8,26
	5,80
	43,35
	507,77
	27,13
	6,55
	5,32
	2,09
	13,96
	548,86



План гајења износи 548,86ha, а радови на гајењу разврстани су у три групе: нега шума, обнова шума и подизање шума.
Нега шума планирана је на 507,76ha, обнова на 27,13ha, подизање на 13,96ha
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План обнављања

	План обнављања планиран је ја површини од 27,13ha а вршиће се комбинованим сечама.
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	План подизања шума планиран је на 13,96ha a обухвата:
· Комплетну припрему терена за пошумљавање 6,55ha
· Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина 5,32ha
· Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом 2,09ha.

	     План расадничке производње

	Табела 41: План подизања шума
	Врста дрвећа
	Површина радова на гајењу
	Потребно садница
	Старост

	
	ha
	ком.
	ком/ha
	

	трешња
	1,47
	3.683
	2.500
	2+0

	сладун
	0,31
	1.535
	5.000
	2+0

	црни бор
	5,32
	13.305
	2.500
	2+0

	бели бор
	0,31
	1.535
	5.000
	2+0

	Укупно
	7,41
	20.058
	 
	 


	
	Укупан број садница за реализацију плана попуњавања и пошумљава износи 20.058ком.

Саднице ће бити обезбеђене из суседних газдинстава (ШГ „Пирот“ Пирот, ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац и ШГ „Шуме“ Лесковац). У случају немогућности набавке наведених врста могу се користити и друге врсте с тим да треба узети у обзир њихове еколошке карактеристике, и потребе станишта и састојина.
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		Табела 42: План неге шума
	Врста рада на гајењу шума
	Површина

	
	ha

	127. Комплетна припрема терена за пошумљавање
	6,55

	313. Вештачко пошумљавање голети и обешумљ.површ.
	5,32

	329. Обнављање групимично оплодним сечама
	27,13

	414. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом
	2,09

	515. Уклањање корова ручно
	8,26

	518. Окопавање и прашење у културама
	5,80

	526. Чишћење у младим природним састојинама
	43,35

	532. Прореде у вештачки подигнутим шумама
	41,56

	533. Прореде у изданачким шумама
	362,00

	534. Прореде у високим шумама
	6,10

	535. Санитарне прореде
	40,69

	Укупно
	548,84



План неге шума обухвата неколико видова радова који су планирани на радној површини од 548,48ha.

Прореде су планиране у високим, изданачким и вештачки подигнутим састојинама, младим до средњодобним једнодобним састојинама, чистим и мешовитим састојинама, али пре свега очуваним састојинама у оквиру напред наведених категорија. Санитарне прореде планирне су у састојинама осредњег здравственог стања и мањих су интензитета. Прореде су планиране на површини од 450,35ha.

Различити су очекивани ефекти извођења претходних захвата. У основи је нега састојина у циљу побољшања њиховог затеченог стања, а појединачни ефекти ће бити:

· постепено приближавање затеченог стања ка функционално оптималнијем;
· увећање биолошке стабилности у целини;
· побољшање здравственог стања састојина санитарно узгојним сечама у састојинама лошијег здравственог стања;
· побољшање састава састојина по мешовитости, посебно форсирањем племенитих лишћара;
· обезбеђење услова за несметано подмлађивање основних врста, у мешовитим шумама одговарајуће старости, регулисањем присуства пратиоца који су по правилу у младости у развојном смислу биолошки јаки;
· обезбеђење повољније квалитативне структуре уклањањем остатка старих састојина лошег квалитета и здравственог стања, уклањањем стабала “мање вредних” врста дрвећа;
· обезбеђивање повољних услова за природну обнову шума у изданачким састојинама предвиђеним за индиректну конверзију;
· побољшање структуре састојина у складу са биолошким карактеристикама врста дрвећа и основном наменом појединих делова комплекса.

Чишћење је планирано у састојинама које се налазе у развојној фази младика у раном периоду (густика), као и у састојинама које су у некој од каснијих фаза, али још увек нису прешле таксациони праг (10 cm) и ова мера им се примењује први пут. Оријентациони принос који је калкулисан у оквиру овог вида рада не улази у укупан принос ове газдинске јединице. Чишћење у природним састојинама и чишћење у вештачки подигнутим састојинама планирано је на површини од 43,35ha.

Уклањање корова ручно планирано је на површини од 8,26ha.

Окопавање и прашење планира се у новоподигнутим културама старости 1–3 године, као и у културама које ће се предвиђеним планом подигнути након мелиорације и вештачког пошумљавања садњом у наредном периоду. Окопавање и прашење планирано је на површини од 5,80ha.

Комплетна припрема терена за пошумљавање планирана је на истим површинама на којима су планирани радови на подизању и износи 6,55ha.
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У шумском газдинству „Ниш“ Ниш организована је служба за гајење и заштиту шума, која обавља послове на заштити шума и то: опажања, обавештавања, прогнозирања и предузимања потребних репресивних и превентивних мера. Газдинство сваке године израђује детаљни „Годишњи план заштите шума“.

План заштите шума је трајан и стални задатак у оквиру обављања редовне делатности. Сви негативни чиниоци који делују на површини ове газдинске јединице морају се пратити, контролисати и у случају појаве јачег дејства, стручним деловањем елиминисати.

Суштина као и приоритет заштити требале би бити превентивне мере, које имају за циљ да спрече појаву штете. Ово ће се постићи чувањем одбрамбених природних снага, саме шуме и подизањем снажних шумских састојина у којима неће доћи до појаве штеточина, или ће оне бити ретке, а биљке ће их лако подносити. Основне превентивне мере су: подизање шума на одговарајућим стаништима, за шуме треба користити снажне и здраве саднице, приликом садње треба се придржавати свих мера које препоручује наука о подизању и гајењу шума, благовремено предузети мере неге шума правилним избором врста сече, сталном контролом најважнијих штеточина итд.

У циљу превентивне заштите планирају се следеће мере:
· чување шума од бесправног коришћења и заузимања; 
· забрана пашарења на површинама где је процес обнављања у току и у шумским културама (према плану гајења шума), све док не прерасту критичну висину када им стока не може оштећивати врхове; 
· пратити евентуалне појаве сушења шума и каламитета инсеката и, у случају појаве истих, благовремено обавестити специјалистичку службу која ће поставити тачну дијагнозу и прописати адекватне мере сузбијања;
· успостављање шумског реда;
· постављање ловних стабала; 
· штитити и заштитити шуму од пожара, посебно у пролеће и лето, у том смислу поставити знакове обавештавања и забране ложења ватре, организовања дежурства и појачани надзор лугарских реона у критичном периоду у циљу благовременог откривања пожара и благовремених интервенција и др. 
· у току уређајног периода, одржавати и обнављати спољне границе као и ознаке унутрашње поделе шумског подручја у целини.
· пратити и сузбијати појаву сушења шума. При појави сушења шума обавестити специјалистичку службу, Сектор за гајење шума и заштиту шума ПД „Србијашуме”, која ће поставити праву дијагнозу и поставити објективне мере на сузбијању сушења шума.
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Пошто у току прикупљања теренских података није примећена појава штетних инсеката, у овом уређајном периоду планирају се превентивне мере: 
У лишћарским шумама – превентивне мере, стални мониторинг бројности штетних инсеката: 

Рани храстови дефолијатори:
· Зелени храстов савијач (Tortrix viridana) 
· Жути храстов савијач (Aleimma loeflingiana) 
· Совице из реда Orthosua и неке земљомерке Geometridae
Средње рани храстови дефолијатори: 
· Губар (Lymantria dispar) 
· Жутотрба (Euproctis chrysorrhoea) 
· Кукавичије сузе (Malcosomci neustria) 
· Храстов четник (Thaumatonoea processionea) 
Касни храстови дефолијатори:
· Неке врсте совица и земљомерки 
У буковим шумама пратити следеће врсте инсеката:
· Губар (Lymantria dispar)
· Буков минер (Orchestes fagi, Rhynchaenus fagi и Mikiola fagi) 

У буковим шумама пратити, односно утврђивати њихову бројност – висину популационог нивоа сваке године у свим њиховим стадијумима како би се благовремено открило њихово пренамножење и омогућили њихово директно сузбијање одговарајућим мерама борбе. Праћење наведених инсеката је стални посао рејонских шумара и ревирних инжењера. 

Поткорњаци у четинарским шумама и вештачки подигнутим састојинама 

Против поткорњака непрекидно спроводити мере сузбијања које се, углавном, базирају на спровођењу мера превентиве и мере сузбијања. Превентивне мере своде се на уклањање из шуме материјала погодног за развиће поткорњака. Оне се постижу негом шума, санитарним мерама и правилним пословањем, односно спровођењем строгог шумског реда при сечи, који се састоји у остављању ниских пањева, гуљењу пањева, слагању свих грана и гранчица на гомиле, с тим да окресани овршак и дебеле гране буду на дну гомиле, а најтање на врху. Једна од важних превентивних мера је и стална контрола поткорњака полагањем контролних ловних стабала. Број контролних стабала одређује се на основу детаљног упуства које се доставља сваком Шумском газдинству од стране центра извештајно-дијагнозно прогнозне службе. 
Контролна ловна стабла треба да буду равномерно распоређена по целој површини, а најмање 5 у газдинској јединици. На местима јачег напада потребан број контролно ловних стабала треба да буде 10 % од нападнутих, а најмање 3-5 стабала/ha у непосредној околини жаришта. При нормалном популационом нивоу подкорњака, стабла се постављају једном, а најбоље у току зимских месеци ( јануар – фебруар ). Код јачег напада стабла се постављају у више серија ( обично 3 ) и то непосредно на самом жаришту. Прва и највећа серија поставља се од јануара до марта, друга месец дана после констатације напада на прву серију и трећа средином лета пред излет младих имага прве генерације. Ако је на стаблима положеним у првој серији константован јак напад поткорњака, број стабала у другој серији треба повећати за најмање 50%. За слаб напад у првој серији, или га местимично није било број стабала може се смањити за 50%.
Од велике је важности контролно ловна стабла евидентирати, обилазити и контролисати развој поткорњака, ради одређивања тренутка гуљења коре или прскања Ксилолином, које треба урадити у тренутку када већина ларви потамни и пређе у стадијум лутке. 

У наредном уређајном периоду у ГЈ „Каменички Вис I“ потребно је постављати 20 ловних стабала годишње.

[bookmark: _Toc229654870][bookmark: _Toc231204503]Заштита шума од биљних болести

Превентивне мере борбе се огледају у избегавању садње осетљивих врста на угроженим теренима, ређа садња да би се спречио контакт путем жила као и сталну контолу зараженог подручја и др. Као директне мере спровести уклањање заражених стабала, третирање пањева неким од хемијских средстава после сече, уклањање пањева, копање шанчева око група заражених стабала. 

У  овој газдинској јединици примећено је појединачно сушење у културама смрче и борова, у састојинама у којима је примећено сушење потребно је снимати и пратити појаву сушења по степену, интензитету и правцу ширења.

[bookmark: _Toc229654871][bookmark: _Toc231204504]Заштита шума од пожара

Потребно је дати нарочити нагласак мерама превентивне заштите, које треба перманентно спроводити. Циљ ових мера је да се спречи настанак пожара, односно брзо открије и угаси када се појави. 

Главне превентивне мере су: 

Васпитно образовне мере 

Полазећи од стања да човек најчешће нехатом изазове преко 98% пожара као једну од најважнијих мера предвиђа се спровођење низа различитих активности на образовању и васпитању становништва свих доба узраста да воли и чува шуме од пожара. 

Биолошко - техничке мере 

	Правовремено обезбеђење услова и средстава за спречавање и сузбијања пожара. У ове мере улазе: 
· Противпожарне препреке - у овој газдинској јединици користити постојеће камионске путеве као противпожарне препреке на свим местима где путеви пролазе кроз вештачки подигнуте састојине. Већина постојећих путева могу се сврстати у споредне противпожарне пруге. Са тих путева и банкина потребно је да се сваке године врши уклањање свог горивог материјала који се налази на њима. 
· Знаци упозорења и забране - на путевима који улазе у шуму на видним местима поставити знаке упозорења од пожара и знаке забране ложења отворене ватре. 
· Снабдевање водом - на подручју ове газдинске јединице захватање воде могуће је на оближњим водотоцима и изворима (Дабила,Студена водица итд.). На свим рекама и потоцима обезбедити прилазе за захватање воде или обезбедити пумпе са дугачким цревима за дотурање воде од реке до пута. 
· Осматрачнице и места за осматрање – за ову газдинску јединицу нема потребе за изградњом осматрачница, већ се осматрање може вршити са више локација у газдинској јединици.
· Дежурства - у периоду највеће опасности од пожара увести редовна дежурства, како би што пре дошло до откривања пожара. 
Најважнији аспект заштите је заштита шума од пожара која је детаљно обрађена у важећем плану заштите шума од пожара за Шумску управу Ниш - Бела Паланка и план је разрађен за сваку газдинску јединицу. Поменути план садржи детаљно разрађене мере заштите, као и мере сузбијања пожара у случају његове појаве, посебно за сваку врсту зависно од степена угрожености.

[bookmark: _Toc229654872][bookmark: _Toc231204505]	План коришћења шума

План коришћења шума ће се анализирати у глобалу као план могућег коришћења шума у току уређајног периода, при чему су сви производи шуме и остали корисни учинци сједињени у оствариву материјалну добит. У оквиру овог плана биће приказан план коришћења дрвних сортимената изражен бруто сечивом запремином обухваћеном главним и претходним приносом.

[bookmark: _Toc229654873][bookmark: _Toc231204506]План сеча шума и калкулација приноса

Изради плана сеча обнављања шума (план главног приноса) претходила је анализа зрелости састојина за сечу, анализа стања састојина по очуваности, висина инвентара, однос врста дрвећа у смеси, бројност и стање подмлатка, негованост и вредност у односу на оптимално стање у оквиру сваке конкретне састојине. 

Табела 43: План сеча коришћења по газдинским типовима и узгојним групама
	Газдински тип шуме
	Стање шума
	Узгојна група
	Интензитет сече %

	
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Средњедобне
	Дозревајуће
	Укупно
	

	
	ha
	m³
	%
	m³
	%
	
	
	
	V
	Iv

	2620.   Изданачке мешовите шуме храстова
	452,37
	49.970,0
	27,7
	1.292,1
	2,6
	1.632,3
	 
	1.632,3
	3
	13

	2621.   Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара
	133,35
	26.234,9
	14,5
	603,5
	2,3
	3.934,3
	219,3
	4.153,6
	16
	69

	2820.   Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	68,39
	11.471,0
	6,4
	238,3
	2,1
	1.022,6
	 
	1.022,6
	9
	43

	2920.   Изданачке мешовите шуме багрема
	2,55
	268,1
	0,1
	9
	3,4
	 
	 
	 
	 
	

	21110. Високе мешовите шуме букве
	31,85
	9.043,7
	5,0
	151,6
	1,7
	 
	802,7
	802,7
	9
	53

	21120. Изданачке мешовите шуме букве
	203,31
	51.274,1
	28,4
	1.008,0
	2,0
	5.640,4
	 
	5.640,4
	11
	56

	21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара
	27,39
	151,5
	0,1
	5,6
	3,7
	 
	 
	 
	 
	

	31211. Високе мешовите шуме борова-Високе шуме лишћара и четинара
	124,50
	30.323,8
	16,8
	1.200,7
	4,0
	2.546,2
	 
	2.546,2
	8
	21

	31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишћара
	5,58
	1.763,9
	1,0
	54,1
	3,1
	298,8
	 
	298,8
	17
	55

	51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација
	1.716,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно
	2.765,35
	180.501,1
	100
	4.563,00
	2,5
	15.074,6
	1.022,0
	16.096,5
	9
	35



	Укупни принос износи 16.096,5m³ а највише је планирано у изданачким средњедобним шумама букве – 5.640,4m³.

				Табела 44: Принос по врстама дрвећа
	Врста дрвећа
	Укупни принос

	
	m³
	%

	Буква
	4.862,8
	30,2

	Цер
	2.457,3
	15,3

	Китњак
	1.663,1
	10,3

	Граб
	1.605,2
	10,0

	Остали тврди лишћари
	1.251,9
	7,8

	Сладун
	697,6
	4,3

	Црни јасен
	299,1
	1,9

	Клен
	273,4
	1,7

	Јасика
	142,4
	0,9

	Ситнолисна липа
	50,4
	0,3

	Јавор
	9,1
	0,1

	Брекиња
	0,1
	<0,1

	Мечја леска
	0,0
	0,0

	Бели јасен
	0,0
	0,0

	Укупно лишћари
	13.313,3
	82,7

	Црни бор
	2.358,1
	14,7

	Смрча
	273,5
	1,7

	Бели бор
	149,9
	0,9

	Дуглазија
	1,7
	<0,1

	Укупно четинари
	2.783,2
	17,3

	Укупно
	16.096,5
	100,0



Најзначајнија врста дрвећа, у погледу приноса, је буква са 4.862,8m³ тј. 30,2%. Следи цер са 2.457,3m³ (15,3%) па црни бор са 2.358,1m³ (14,7%).
[bookmark: _Toc229648019][bookmark: _Toc231204507]План изградње и одржавања шумских саобраћајница
Изградња и одржавање шумских саобраћајница треба да су у складу са „Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије.[footnoteRef:3] [3:  Службени гласник бр.17 од 21.02.2013. године (члан 2)] 

[bookmark: _Toc229654874][bookmark: _Toc231204508]Изградња путева

	У овом уређајном периоду не планира се изградња нових путних праваца. 
[bookmark: _Toc229648020][bookmark: _Toc231204509]Потребни радови на постојећим путевима

	Одређени камионски путеви без коловозне конструкције су у лошем стању и неопходно је урадити реконструкцију (превести у категорију камионски пут са коловозном конструкцијом) у циљу  постизања што бољег квалитета постојећих путева као основног предуслова интензивног газдовања.

	За реконструкцију планира се путни правац Церје – Средњи бајир.

	Табела 44: План реконструкције путних праваца
	Редни број
	Назив путног правца
	Дужина кроз ГЈ
	Дужина ван ГЈ
	Укупна дужина п.п.
	Одељења која отвара

	
	
	Г.Ј.
	кат.путем
	укупно
	
	
	

	1
	Церје - Средњи бајир
	2,19
	
	2,19
	1,45
	3,64
	3,4,5,6,7

	Укупно
	2,19
	0
	2,19
	1,45
	3,64
	 



	
Укупна дужина планирана за реконструкцију је 3,64km (од села Церје – до краја одељења 3 ове ГЈ). [footnoteRef:4] [4: Овај путни правац после одељења 3 наставља газдинском јединицом „Каменички Вис II“ чијом ОГШ ће се такође планирати реконструкција. ] 


	На основу снимљеног стања, одржавање путева биће планирано на дужини од  25,76km. 

Одржавање свих шумских комуникација ове газдинске јединице подразумева следеће радове:
· чишћење ригола;
· чишћење канала и пропуста за одвођење воде са трасе пута;
· осветљавање планума пута уклањањем стабала и жбуња које ометају исушивање водених површина на путу;
· насипање коловоза на местима где је водна ерозија оштетила подлогу;
· насипање ударних рупа и др.
[bookmark: _Toc229648021][bookmark: _Toc229654875][bookmark: _Toc231204510]План уређивања шума

Основа за газдовање шумама има важност 01.01.2027. - 31.12.2036. године, тако да се следеће прикупљање података планира за 2034. годину, а остали радови у току 2035. год.
[bookmark: _Toc229648022][bookmark: _Toc231204511]План коришћења осталих шумских производа

Организовано и планско коришћење осталих шумских производа није предвиђено у овом уређајном периоду.
[bookmark: _Toc229648023][bookmark: _Toc229654876][bookmark: _Toc231204512]Очекивани ефекти планираног газдовања

Планирани радови урађени су с циљем да се унапреди садашње стање, тј. постигну краткорочни циљеви газдовања који су у функцији постизања дугорочног општег циља, а то је постизање оптималног стања шума на датом станишту, тј. обезбеђење функционалне трајности.

На бази садашњег стања шума и шумског земљишта, а под претпоставком да се планирани радови реализују до краја уређајног периода, очекујемо:
· Гајење се планира на површини 548,84ha.
· Извођењем проредних сеча на радној површини 453,35ha обезбедиће већу биолошку стабилност и повећање квалитета наведених састојина. Санитарним прореда побољшаће се здравствено стање уклањањем појединачних стабала.
· Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина планира се на 5,32ha и усаглашено је са санационим планом 1021. од 06.02.2026.год. у циљу санације опожарених површина – одељења 46 и 47. Попуњавање ВПС садњом је на површини 2,09ha одељења 21,46,47.
· Извођењем мера неге шума: чишћење у младим природним састојинама на 43,35hа у два наврата окопавање и прашење на 5,80ha hа, уклањање корова на 8,26hа, обезбедиће правилан развој, биолошку стабилност младих састојина, као и повећање квалитета ових састојина.
· Реализацијом плана сеча од 16.096,5m³, очекује се да запремина за почетак следећег уређајног периода буде 210.034,6m³, односно 14% већу запремину.
· Реконструкцијом путног правца Церје-Средњи бајир (3,63ha) обезбедиће се несметано газдовање источним делом једно он значајних комплекса газдинске јединице.
· Спровођење прописаних мера на заштити (постављање ловних стабала, противпожарна дежурства) и гајењу шума поред унапређења постојећег стања имаће утицај на одржање и повећање биодиверзитета као и на унапређење општекорисне функције шума.
[bookmark: _Toc229648024][bookmark: _Toc229654877][bookmark: _Toc231204513]Економско финансијска анализа – просечно годишње
[bookmark: _Toc229648025][bookmark: _Toc229654878][bookmark: _Toc231204514]Врста и обим планираних радова

Врста и обим планираних радова детаљно су образложени у поглављу Планови газдовања шумама. 
У овом делу Основе планирани радови ће послужити како би се на основу њих могли рачунати приходи, односно расходи газдовања у газдинској јединици, односно утврдити биланс средстава за несметано газдовање.

Табела 45: Приказ сечиве запремине по врстама дрвећа и сортиментној структури 
	Врста дрвећа
	Запремина
	Техника
	Просторно 

	
	Бруто
	Отпад
	Нето
	F
	L
	K
	I
	II
	III
	oсталo
	укупно 
	

	
	m³

	буква
	486,3
	48,6
	437,7
	1,8
	3,1
	4,4
	21,9
	35,0
	26,3
	
	92,3
	345,3

	цер
	245,7
	24,6
	221,2
	0,3
	
	
	15,3
	17,6
	
	
	33,1
	188,1

	китњак
	166,3
	16,6
	149,7
	0,3
	
	1,0
	7,4
	9,2
	7,7
	
	25,6
	124,1

	граб
	160,5
	16,1
	144,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	144,5

	сладун
	69,8
	7,0
	62,8
	
	
	
	2,8
	4,5
	4,2
	
	11,5
	51,3

	отл
	125,2
	12,5
	112,7
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	112,7

	црни јасен
	29,9
	3,0
	26,9
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	26,9

	клен
	27,3
	2,7
	24,6
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	24,6

	јасика
	14,2
	1,4
	12,8
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	12,8

	ситнолисна липа
	5,0
	0,5
	4,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	4,5

	јавор
	0,9
	0,1
	0,8
	
	
	
	0,1
	
	
	
	0,1
	0,7

	багрем
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0

	бели јасен
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0

	брекиња
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0

	мечја леска
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0

	Свега лишћари
	1.331,3
	133,2
	1.198,1
	2,3
	4,2
	7,6
	43,0
	61,8
	50,1
	0,0
	169,1
	1.029,1

	црни бор
	235,8
	35,4
	200,4
	
	
	
	20,0
	24,1
	22,0
	5,0
	71,2
	129,3

	бели бор
	15,0
	2,2
	12,7
	
	
	
	1,3
	1,5
	1,1
	0,9
	4,8
	7,9

	смрча
	27,3
	4,1
	23,2
	
	
	
	2,3
	2,6
	2,0
	1,4
	8,3
	15,0

	дуглазија
	0,2
	0,0
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,1

	Свега четинари
	278,3
	41,7
	236,6
	0,0
	0,0
	0,0
	23,6
	28,1
	25,2
	7,3
	84,2
	152,3

	СВЕГА
	1.609,6
	174,9
	1.434,7
	2,3
	4,2
	7,6
	66,6
	89,9
	75,3
	7,3
	253,3
	1.181,4


*Квалитативна структура и проценат отпада преузети су из података одељења за коришћење шума и евиденције извшених радова за ову ГЈ.
		Табела 46: Планирани радови на гајењу шума
	Врста рада на гајењу шума
	Површина

	
	ha

	127. Комплетна припрема терена за пошумљавање
	0,66

	313. Вештачко пошумљавање голети и обешумљ.површ.
	0,53

	329. Обнављање групимично оплодним сечама
	2,71

	414. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом
	0,21

	515. Уклањање корова ручно
	0,83

	518. Окопавање и прашење у културама
	0,58

	526. Чишћење у младим природним састојинама
	4,34

	532. Прореде у вештачки подигнутим шумама
	4,16

	533. Прореде у изданачким шумама
	36,20

	534. Прореде у високим шумама
	0,61

	535. Санитарне прореде
	4,07

	Укупно
	54,88
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	Табела 47: Директни трошкови на сечи и привлачењу дрвних сортимената
	Врста сортимента
	Лишћари
	Четинари
	Укупно трошкови

	
	Трошкови сече и привлачења
	Количина
	Укупно
	Трошкови сече и привлачења
	Количина
	Укупно
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дин/m³
	m³
	дин
	дин/m³
	m³
	дин
	дин

	Просторно
	2.200
	1.029,1
	2.264.020
	2.500
	152,3
	380.750
	2.644.770

	Техничко
	2.100
	169,0
	354.900
	2.400
	84,2
	202.080
	556.980

	Укупно
	1.198,1
	2.618.920
	 
	236,5
	582.830
	3.201.750



	Трошкови производње су планске цене коштања дрвних сортимената по врсти рада и групи врсте дрвећа за 2025. год. у Одељењу за коришћење - ШГ „Ниш“ Ниш.

Годишњи трошкови производње дрвних сортимената износе годишње 3.201,750,00 динара.

Општи трошкови (42% од директних трошкова)

Обухватају:
· Трошкове шумске управе;	
· Трошкове шумског газдинства;	
· Трошкове генералне дирекције;	
· Зараде и накнаде зарада;	
· Амортизација;	
· Трошкове производних услуга;	
· Нематеријални трошкове;	
· Трошкове трансферисаних услуга;	
· Трошкове трансферисаних производа;	
· Алоцирани трошкове заједничких места трошкова;
· Остали варијабинe трошкове;	
· Остали фиксни трошкове;	
· Остали режијски материјал;	
· Гориво подигнуто из складиштa;	
· Остало гориво и енергија;	
· Материјал израде.

Општи трошкови износе 1.344.735,00 дин. 

Укупни трошкови (директни + општи) износе: 4.546.485,00 дин. 

Радови на гајењу шума

	Табела 48: Трошкови на гајењу шума
	Врста рада на гајењу шума
	Површина
	Jединична цена
	Годишње

	
	ha
	РСД/ha
	РСД

	127. Комплетна припрема терена за пошумљавање
	0,66
	14.620
	9.576

	313. Вештачко пошумљавање голети и обешумљ.површ.
	0,53
	329.142
	175.104

	329. Обнављање групимично оплодним сечама
	2,71
	12.125
	32.895

	414. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом
	0,21
	287.102
	60.004

	515. Уклањање корова ручно
	0,83
	42.614
	35.199

	518. Окопавање и прашење у културама
	0,58
	46.574
	27.013

	526. Чишћење у младим природним састојинама
	4,34
	51.420
	222.906

	532. Прореде у вештачки подигнутим шумама
	4,16
	8.600
	35.742

	533. Прореде у изданачким шумама
	36,20
	10.830
	392.046

	534. Прореде у високим шумама
	0,61
	10.970
	6.692

	535. Санитарне прореде
	4,07
	8.950
	36.418

	Укупно
	54,88
	 
	1.033.594



	У трошкове пошумљавања и попуњавање урачуниту су и трошкови набавке контејнерских садница 2+0 (ценовник шумског садног материјала, шумских воћкарице и семена шумских врста дрвећа у ПД „Србијашуме“ д.о.о. Београд).

	Просечни директни трошкови  радова на гајењу који се односе на радове на припреми терена, садњи и нези младих засада и младих природних састојина, до сече прореда, добијени су на основу појединачних калкулација по врстама радова и по објектима за план гајења за 2026. годину.

	Цене услуга утврђене су на основу детаљних калкулација за сваки објекат. Калкулације су урађене применом норми[footnoteRef:5] , које су прерачунате на потребан број радника дана по јединици мере, увећане за проценат пореза и доприноса до минималне цене коју  прописује Закон о раду за минималну цену рада по сату и укалкулисаних трошкова у износу од 10% за трошкове фирме која ангажује раднике. [5:  „Привремене норме радова у области гајења и заштите шума“ (др Предраг Алексић и др.) и нове „Привремене норме за гајење шума“, (др Звонимир Баковић; др Бранко Кањевац).] 

У трошкове гајења шума који се односе на  радове на сечи прореда и обнављања шума улазе само трошкови обележавања стабала за сечу, односно дознаке.

	У цену дознаке укалкулисан је: материјал, гориво и амортизација теренског возила, зараде ревирних инжењера, нематеријални трошкови и услуге - помоћни радници стручном особљу за рад на дознаци.

	Годишњи трошкови на гајењу шума износе 1.033.594,00 дин

Изградња реконструкција и одржавање путева

Табела 49: Трошкови на изградњи и одржавању шумских комуникација
	Врста рада
	Тип грађевинске механизације
	Трошкови (дан)
	Укупан Број дана
	Трошкови годишње

	Одржавање камионског пута
	Грејдер SHANTUI SG 16
	31.120
	8
	24.896

	Одржавање канала 
	Комб.машина CASE 695ST
	20.320
	12
	24.384

	Постављање цевастих пропуста Ø600
	Багер точкаш DOOSAN 190W-4
	78.320
	2
	15.664

	Осветљавање пута
	Багер точкаш DOOSAN 190W-4
	78.320
	8
	62.656

	Укупно радови на одржавању камионских путева
	127.600

	Изградња влака
	Булдозер LiuGong 160C
	40.240
	15
	603.600

	Одржавање влака
	Булдозер LiuGong 160C
	40.240
	10
	402.400

	Укупно радови на изградњи и одржавању влака
	1.006.000

	Укупно одржавање
	1.133.600

	Реконструкција путног правца Церје-Средњи бајир
	121.400
	25
	303.500

	Очекивани трошкови повећања цена 
	12%

	Укупно радови на одржавању и реконструкцији саобраћајница
	1.609.552



	Подаци су добијени од стране Радне јединице за механизацију и изградњу путева ШГ „Ниш“ Ниш, а за обрачун трошкова узете су конкретни типови машинске механизације које поседује газдинство.

	Трошкови обухватају дневнице руковаоца, трошкове деривата, амортизацију и текуће одржавање механизације, а број дана израчунат је на основу просечних дневних дистанци које се остварују за конкретне врсте радова. Број дана одређен је на основу укупних дужина планираних радова (одржавање путева, изградња влакаи одржавање влака. За постављање цевастих пропуста у трошкове је урачуната и њихова цена набавке.

	На укупне трошкове одржавања путева и изградње и одржавања влаке урачунати су очекивани трошкови од 12% који се односе на трошкове повећања цена, горива, мазива, дневница итд.

Укупни трошкови на одржавању и реконструкцији саобраћајница су 1.609,552,00 дин.

Заштита шума

		Табела 50: Трошкови заштите шума
	Врста рада
	Јед.мере
	Количина
	Јединична цена/РСД
	Годишње РСД

	Заштита од биљних болести, штетних инсеката / мониторинг
	ha
	2.765,35
	1.112
	307.506

	Постављање феромонских клопки
	ком
	3
	7.659
	22.977

	Ловна стабла
	ком
	20
	2.840
	56.800

	Мониторинг поткорњака
	ком
	3
	4.021
	12.064

	Чување шума
	ha
	2.765,35
	326
	90.150

	Укупно
	489.497



Директни трошкови  заштите шума дати су на основу планских калкулација за 2026. годину.

У трошкове заштите шума од биљних болести и штетних инсеката- мониторинг здравственог стања улазе: трошкови материјала, трошкови горива, трошкови зарада стручних лица, трошкови амортизације теренског возила и остали фиксни трошкови.

У трошкове постављања феромонских клопки и ловних стабала улазе: трошкови материјала- феромонских клопки и феромона, осталог  материјала, трошкови горива, трошкови зарада стручних лица и шумских радника, трошкови амортизације теренског возила и остали фиксни трошкови. 

У трошкове мониторинга поткорњака улазе:рошкови материјала, трошкови горива, трошкови зарада стручних лица, трошкови амортизације теренског возила и остали фиксни трошкови

У трошкове чувања шума од бесправних радњи улазе: трошкови материјала, трошкови осталог режијског материјала, трошкови горива и амортизације  мопеда и теренског возила,  трошкови зарада чувара шума, ревирних инжењера, шефа ШУ и самосталног референта за гајење и заштиту шума.

Годишњи трошкови на заштити шума износе 489.497,00 дин. 


Уређивање шума
		
		Табела 51: Трошкови уређивања шума
	Врста земљишта / Порекло
	Површина
	Цена
	Годишње

	
	ha
	РСД/ha
	РСД

	Високе шуме
	31,85
	4150
	13.218

	Изданачке шуме
	887,36
	3420
	303.477

	Културе и ВПС
	130,08
	2850
	37.073

	Чистине,шикаре,шибљаци
	1.946,64
	560
	109.012

	Укупно
	462.780



Трошкови уређивања преузети су из одељења за коришћење ШГ „Ниш“ Ниш– плана и анализе за ову ГЈ.
	Годишњи Трошкови уређивања шума износе 462.780,00 динара.


Трошкови репродукције шума

	Средства за репродукцију шума износе 15% од укупног прихода од продаје дрвета.

			Табела 52: Средства за репродукције шума
	Приход
	Коефицијент 
	Укупно

	РСД
	%
	РСД

	7.266.591
	15
	1.089.989



Трошкови репродукције шума износе 15% од прихода – 1.089.989,00 динара.

Трошкови за накнаду земљишта

	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта износи 3% од укупног прихода од продаје дрвета.
			Табела 53: Трошкови накнаде за коришћење шума и шум.земљишта.
	Приход
	Коефицијент 
	Укупно

	РСД
	%
	РСД

	7.266.591
	3
	217.998



	Годишња накнада за коришћење шума и шумског земљишта износи 217.998,00 динара.

Укупни трошкови 

			Табела 54: Укупни трошкови  
	Врста трошкова
	Годишње

	
	РСД

	Трошкови производње дрвних сортимената
	3.201.750

	Трошкови радова на гајењу шума
	1.033.594

	Трошкови заштите шума
	489.497

	Трошкови на шумским комуникацијама
	1.609.552

	Трошкови уређивања шума
	462.780

	Средства за репродукцију шума
	1.089.989

	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
	217.998

	Укупно
	8.105.159




Укупни трошкови производње износе 8.105.159,00 динара годишње.
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Приход од продаје дрвета

	Табела 55: Приход од продаје дрвних сортимената
	Врста дрвећа
	Техника
	Просторно укупно
	Укупно годишње

	
	F
	L
	K
	I
	II
	III
	oсталo
	укупно 
	
	

	
	m³

	буква
	28.703
	35.041
	42.684
	168.344
	220.193
	136.837
	
	631.803
	1.654.033
	2.285.836

	цер
	2.627
	
	
	105.287
	80.811
	
	
	188.726
	900.795
	1.089.520

	китњак
	10.954
	
	20.520
	124.496
	111.426
	52.312
	
	319.709
	594.360
	914.069

	граб
	
	
	
	
	
	
	
	
	692.015
	692.015

	сладун
	
	
	
	46.571
	54.862
	28.637
	
	130.070
	245.691
	375.761

	отл
	
	
	
	
	
	
	
	
	539.698
	539.698

	црни јасен
	
	
	
	
	
	
	
	
	128.946
	128.946

	клен
	
	
	
	
	
	
	
	
	117.866
	117.866

	јасика
	
	
	
	
	
	
	
	
	41.096
	41.096

	ситнолисна липа
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.547
	14.547

	јавор
	
	
	
	1.383
	
	
	
	1.383
	3.432
	4.815

	багрем
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	бели јасен
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	брекиња
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	мечја леска
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	Свега лишћари
	42.284
	35.041
	63.205
	446.082
	467.293
	217.786
	0
	1.271.691
	4.932.477
	6.204.169

	црни бор
	
	
	
	159.336
	164.388
	113.605
	21.422
	458.750
	414.481
	873.231

	бели бор
	
	
	
	14.091
	14.172
	8.793
	5.399
	42.455
	25.321
	67.776

	смрча
	
	
	
	25.715
	23.707
	15.156
	8.444
	73.022
	48.073
	121.095

	дуглазија
	
	
	
	
	
	
	
	0
	321
	321

	Свега четинари
	0
	0
	0
	199.142
	202.266
	137.554
	35.265
	574.227
	488.196
	1.062.422

	СВЕГА
	42.284
	35.041
	63.205
	645.224
	669.559
	355.340
	35.265
	1.845.918
	5.420.673
	7.266.591




Укупно годишњи приход

		Табела 56: Укупни годишњи приход
	Врста прихода
	Годишње

	
	РСД

	Приход од продаје дрвних сортимената
	7.266.591

	Приход од средстава за репродукцију шума
	1.089.989

	Укупан приход
	8.356.580



Укупни приход износеи 8.356.580,00 динара годишње.

[bookmark: _Toc229648029][bookmark: _Toc229654882][bookmark: _Toc231204517]Расподела укупног прихода - биланс

	Приходи
	8.356.580,00

	Трошкови
	8.105.159,00

	ДОБИТ
	251.421,00




	У газдинској јединици „Каменички Вис I“ очукује се добит од 251.421,00 динара годишње.
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Основа је израђена током 2025/2026. године. Израдио је одсек за израду основа и планова газдовања ШГ „Ниш“ Ниш, уз стручну помоћ и упутства сектора за шумарство – одељења за планирање газдовања шумама ПД „Србијашуме“ д.о.о. Београд. 

Припрему катастарске подлоге  и прелиминарно издвајање извршили:
· Александар Ћурчић дипл.инж.шум. 
· Милош Радојковић, дипл.инж.шум. 
· Дејан Ђођевић, дипл.инж.шум. самостални пројектант за путеве
	
Организацију радова на терену и послове прикупљања података извршили су:
· Александар Ћурчић дипл.инж.шум.;
· Никола Љубисављевић дипл.инж.шум.;
· Бојан Нишавић дипл.инж.шум.

Обнављање граница:
· Војкан Милетић, шум.тех.
· Милош Милијић, шум.тех.

Додатно издвајање извршено је на терену од стране чланова одсека за израду основа и планова газдовања шумама класичном методом, на основу теренског увида и примене важећих критеријума.
Премер је извршен методом делимичног премера, по принципу перманентне инвентуре, применом система случајног узорка на перманентним огледним површинама. У оквиру перманентне инветуре шума примењена је комбинација детаљних (сталних) и обичних (несталних) примерних површина.
Детаљне површине, трајно се обележавају и утрврђују и служе за мониторинг шумских екосистема, као и праћење раста и развоја састојина. По свом облику су кружне површине са концентричним круговима величина 7,98m и 12,62m (површина 2 и 5 ари). На површини од 2 ара мере се сва стабла изнад таксационе границе, док су на кругу од 5 ари мерена стабла пречина већих од 30cm. На детаљним примерним површинима мерене су висине свим стаблима, дужине крошњи, азимути, растојања од центра, социјални статус, техничка класа и извршена је пробна дознака. На свакој примерној површини сакупљани су подаци о биодиверзитету.

Прикупљени подаци обрађени су у одсеку за израду основа и планова газдовања шумама и од стране пројектанта. 
За катастарску подлогу узети су подаци дигиталног катастара републичког геодетског завода. 
За обраду такасционих података,описа и планова коришћен је софтверски пакет OsnovaIN. 

	Иако је од стране пројектанта основе извршена контрола података, у текстуалном делу основе у табелама могу се јавити евентуална одступања сумарних износа од ±0,1 а резултат су несавршености софтвера за обраду података (МS Excel).

Унос и обраду података извршили:
· Александар Ћурчић, дипл.инж.шум.;
· Никола Љубисављевић, дипл.инж.шум.;
· Бојан Нишавић, дипл.инж.шум. 
· Милош Радојковић, дипл.инж.шум.

Текстуални део урадио:
· Милош Радојковић, дипл.инж.шум.









Према утврђеном стању шума израђене су следеће прегледне карте:
· Прегледна карта 				Р=1:50 000
· Основна карта са вертикалном представом	Р=1:10 000 
· Карта намене површина				Р=1:20 000
· Карта газдинских типова			Р=1:20 000
· Састојинска карта				Р=1:20 000
· Привредна карта				Р=1:10 000 
· Карта премера шума				Р=1:10 000 

Израду карата урадио:
· Милош Радојковић, дипл.инж.шум.

Израда планова газдовања урађена је у сарадњи са стручним одељењима ШГ „Ниш“ Ниш:
· Небојша Миховиловић, дипл.инж.шум. интерни контролор за послове у шумарству
· Слободан Зејак, дипл.инж.шум. руководилац одељења за планирање газдовања шумама
· спец Тања Радовановић,инж.шум. самостални референт за гајење шума
· Марко Тешевић, дипл.инж.шум. руководилац одељења за коришћење шума
· Драган Спасић, дипл.инж.шум. референт плана и анализе 
· Дејан Ђорђевић, дипл.инж.шум. самостални пројектант за путеве
· Новак Митровић, дипл.инж.шум. шеф шумске управе Ниш-Бела Паланка
· Милан Виденовић, дипл.инж.шум. ревирни инжењер
· Александар Ћурчић, дипл.инж.шум. ревирни инжењер
· Никола Љубисављевић, дипл.инж.шум.сам. референт за израду основа и планова газдовања 
· Бојан Нишавић, дипл.инж.шум. референт за шуме сопственика 
· Голуб Милијић, шум.тех. самостални референт за шуме сопственика

У прилогу ове основе газдовања шумама налази се списак катастарских парцела које чине газдинску јединицу, записници са прелиминарних састанака и захтев поднет за развргавање сувласничких парцела.
















							                   Помоћник в.д. Директора
               ПРОЈЕКТАНТ			             ПД „Србијашуме“ д.о.о. Београд
			                  Директор ШГ „Ниш“ Ниш

______________________________			         ______________________________
Милош Радојковић, дипл.инж.шум.			                 Проф. др Братислав Дикић
	бр. лиценце 940




СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ГЈ „КАМЕНИЧКИ ВИС I“



	Општина
	Катастарска општина
	Бр.Парцеле
	Површина ari

	ПАНТЕЛЕЈ
	БРЕНИЦА
	1
	210

	
	
	12
	46

	
	
	13
	165

	
	
	14
	227

	
	
	15
	2285

	
	
	16
	17

	
	
	17
	22

	
	
	22
	2235

	
	
	220
	22

	
	
	23
	161

	
	
	28
	1949

	
	
	29
	100

	
	
	3
	3177

	
	
	53
	53

	
	
	74
	5

	
	БРЕНИЦА укупно
	10674

	
	ВРЕЛО
	1
	179

	
	
	1758
	294

	
	
	1829
	1

	
	
	1833
	183

	
	
	1834
	8

	
	
	1835
	205

	
	
	1839
	28

	
	
	350
	150

	
	
	460
	132

	
	
	462/1
	11

	
	
	462/2
	85

	
	
	463
	88

	
	
	468/1
	377

	
	
	468/2
	27

	
	
	485
	148

	
	
	486
	327

	
	
	510
	4

	
	
	511
	12

	
	
	529
	131

	
	
	619
	32

	
	
	620
	2

	
	
	644
	30

	
	
	645
	15

	
	
	647
	418

	
	
	650
	54

	
	
	657
	69

	
	ВРЕЛО укупно
	3012

	
	ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ
	1
	1261

	
	
	10
	3

	
	
	12
	4409

	
	
	13
	61

	
	
	14
	2

	
	
	15
	996

	
	
	17
	1488

	
	
	18
	6498

	
	
	19
	88

	
	
	1909
	49

	
	
	1915
	3

	
	
	20
	61

	
	
	23
	9

	
	
	24
	87

	
	
	27
	150

	
	
	28
	7513

	
	
	29
	3243

	
	
	3
	4952

	
	
	4
	418

	
	
	5
	20568

	
	
	64/2
	1

	
	
	66
	44

	
	
	67
	38

	
	
	68
	26

	
	
	69
	43

	
	
	7
	103

	
	
	70
	5860

	
	
	8
	74

	
	ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ укупно
	58050

	
	ДОЊА ВРЕЖИНА
	1540/6
	20

	
	
	1540/7
	1

	
	
	1607
	11

	
	
	1609
	119

	
	
	163
	17

	
	ДОЊА ВРЕЖИНА укупно
	166

	
	ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ I
	2221
	1

	
	
	2222
	9

	
	ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ I укупно
	10

	
	ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ II
	154
	6

	
	
	155
	6

	
	
	156
	5

	
	
	157
	1

	
	
	158
	3

	
	
	159
	2

	
	
	160
	4

	
	
	161
	2

	
	
	162
	3

	
	
	163
	2

	
	
	164
	2

	
	
	165
	3

	
	
	166
	2

	
	
	167
	3

	
	
	168
	4

	
	
	169
	13

	
	
	170
	2

	
	
	171
	3

	
	
	172
	8

	
	
	173
	11

	
	
	174
	7

	
	
	175
	4

	
	
	176
	4

	
	
	177
	4

	
	
	178
	4

	
	
	179
	4

	
	
	180
	3

	
	
	181
	4

	
	
	182
	2

	
	
	183
	2

	
	
	184
	2

	
	
	185
	5

	
	
	186
	2

	
	
	187
	3

	
	
	188
	4

	
	
	189
	3

	
	
	190
	6

	
	
	191
	2

	
	
	192
	3

	
	
	193
	2

	
	
	194
	4

	
	
	195
	2

	
	
	196
	4

	
	
	197
	3

	
	
	198
	2

	
	
	199
	3

	
	
	200
	9

	
	
	201
	6

	
	
	202
	4

	
	
	203
	3

	
	
	204
	2

	
	
	205
	6

	
	
	206
	3

	
	
	207
	5

	
	
	208
	5

	
	
	209
	11

	
	
	210
	7

	
	
	211
	3

	
	
	212
	4

	
	
	213
	2

	
	
	214
	6

	
	
	215
	4

	
	
	216
	4

	
	
	217
	3

	
	
	218
	4

	
	
	219
	3

	
	
	220
	2

	
	
	221
	3

	
	
	222
	2

	
	
	223
	3

	
	
	224
	3

	
	
	225
	4

	
	
	226
	2

	
	
	227
	2

	
	
	228
	2

	
	
	229
	6

	
	
	230
	2

	
	
	231
	3

	
	
	232
	3

	
	
	233
	2

	
	
	234
	3

	
	
	235
	3

	
	
	236
	3

	
	
	269
	123

	
	
	308
	0

	
	
	314
	16

	
	
	354
	39

	
	
	453
	6

	
	
	498
	15

	
	
	578
	5

	
	
	793
	13092

	
	
	794
	46

	
	
	795
	45

	
	ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ II укупно
	13704

	
	ЈАСЕНОВИК
	1
	676

	
	
	18
	32

	
	
	19
	2796

	
	
	20
	1771

	
	
	297
	569

	
	
	3
	125

	
	
	5
	8340

	
	
	69
	21

	
	
	75
	5346

	
	
	78
	575

	
	
	855
	2

	
	ЈАСЕНОВИК укупно
	20254

	
	КАМЕНИЦА
	2201
	67

	
	
	2338
	105

	
	
	2339
	25

	
	
	2341
	2

	
	
	2343
	13

	
	
	2344
	18

	
	
	2346
	5144

	
	
	2347
	13064

	
	
	2348
	4

	
	
	2350
	1221

	
	
	2351
	3801

	
	
	2353
	572

	
	
	2461/1
	3272

	
	
	2461/2
	306

	
	
	2462
	58

	
	
	2463/1
	14756

	
	
	2463/2
	1476

	
	
	2573
	547

	
	
	2610
	4

	
	
	2708
	5

	
	
	2720
	3

	
	
	2761
	141

	
	
	2763
	66

	
	
	2790
	115

	
	
	2797
	2

	
	
	2815
	18

	
	
	2843
	1

	
	
	2849
	1877

	
	
	3041
	7135

	
	
	3042
	15

	
	
	3043
	35

	
	
	3044
	141

	
	
	3046/1
	12

	
	
	3141
	17

	
	
	3153
	101

	
	КАМЕНИЦА укупно
	54138

	
	КНЕЗ СЕЛО
	1
	14203

	
	
	11
	<1

	
	
	12
	635

	
	
	13
	69

	
	
	2
	2138

	
	
	3
	65

	
	
	380
	152

	
	
	381
	71

	
	
	9
	80

	
	КНЕЗ СЕЛО укупно
	17413

	
	МАЛЧА
	4078/1
	1882

	
	
	5645
	534

	
	МАЛЧА укупно
	2417

	
	ОРЕОВАЦ
	15
	440

	
	
	260
	1075

	
	
	320
	9

	
	
	4460
	681

	
	
	4740
	628

	
	
	4826
	17

	
	
	4827
	60

	
	
	4904
	74

	
	
	4911
	33

	
	
	4912
	240

	
	
	4913
	66

	
	
	4943
	35

	
	
	80
	62

	
	
	97
	11

	
	ОРЕОВАЦ укупно
	3432

	
	ПАСЈАЧА
	2588
	15

	
	
	288
	24

	
	
	474
	22

	
	ПАСЈАЧА укупно
	62

	
	ЦЕРЈЕ
	1264
	42

	
	
	1712
	154

	
	
	267
	49

	
	
	3100
	91

	
	
	3427
	161

	
	
	3767
	2282

	
	
	3769
	7

	
	
	3771
	1

	
	
	3772
	64

	
	
	3774
	1

	
	
	3775
	1261

	
	
	3853
	15

	
	
	3855
	29

	
	
	3869
	835

	
	
	456
	129

	
	
	458
	452

	
	
	4766
	579

	
	
	4948/1
	76

	
	
	5048
	404

	
	
	544
	25

	
	
	5517
	2

	
	
	5931
	25

	
	
	771
	3436

	
	
	827
	67

	
	
	91
	909

	
	
	92
	6581

	
	ЦЕРЈЕ укупно
	17678

	ПАНТЕЛЕЈ укупно
	201009

	ЦРВЕНИ КРСТ
	БЕРЧИНАЦ
	474/2
	277

	
	БЕРЧИНАЦ укупно
	277

	
	ВЕЛЕ ПОЉЕ
	4077/1
	6232

	
	
	4082/1
	2935

	
	
	4082/59
	22

	
	ВЕЛЕ ПОЉЕ укупно
	9188

	
	ГОРЊА ТОПОНИЦА
	144/1
	5

	
	
	144/2
	<1

	
	
	144/3
	<1

	
	
	144/4
	1

	
	
	289
	2

	
	ГОРЊА ТОПОНИЦА укупно
	8

	
	КРАВЉЕ
	3237
	581

	
	
	3671
	43

	
	
	5368
	6

	
	
	6012
	32

	
	
	6072
	2

	
	
	6073
	49252

	
	
	6074
	114

	
	КРАВЉЕ укупно
	50029

	
	ЛЕСКОВИК
	1
	6398

	
	
	1045
	1

	
	
	193
	745

	
	
	2585
	166

	
	
	2622
	456

	
	
	2626
	44

	
	
	2628
	5

	
	
	308
	704

	
	
	379
	16

	
	
	388
	3

	
	
	389
	16

	
	
	390
	219

	
	
	391
	105

	
	
	392
	23

	
	
	450
	52

	
	
	451
	3108

	
	
	460
	172

	
	
	620
	231

	
	ЛЕСКОВИК укупно
	12465

	
	МЕДОШЕВАЦ
	2267/7
	16

	
	
	2267/8
	<1

	
	МЕДОШЕВАЦ укупно
	16

	
	МИЉКОВАЦ
	403
	684

	
	МИЉКОВАЦ укупно
	684

	
	ПАЛИГРАЦЕ
	822
	591

	
	ПАЛИГРАЦЕ укупно
	591

	
	ПОПОВАЦ
	1314/1
	55

	
	
	1314/180
	15

	
	ПОПОВАЦ укупно
	70

	
	РУЈНИК
	1465
	4

	
	РУЈНИК укупно
	4

	ЦРВЕНИ КРСТ укупно
	73333

	Укупно ПД "Србијашуме"
	274342

	ПАНТЕЛЕЈ
	ЈАСЕНОВИК
	66
	22

	
	ЈАСЕНОВИК укупно
	22

	
	КНЕЗ СЕЛО
	15
	17389

	
	КНЕЗ СЕЛО укупно
	17389

	
	ЦЕРЈЕ
	161
	7485

	
	ЦЕРЈЕ укупно
	7485

	ПАНТЕЛЕЈ укупно
	24896

	ЦРВЕНИ КРСТ
	ВЕЛЕ ПОЉЕ
	4083
	315

	
	ВЕЛЕ ПОЉЕ
	667
	30

	
	ВЕЛЕ ПОЉЕ укупно
	344

	
	ГОРЊА ТОПОНИЦА
	466
	6

	
	ГОРЊА ТОПОНИЦА укупно
	6

	ЦРВЕНИ КРСТ укупно
	350

	ПД "Србијашуме + сувласничке
	25246

	УКУПНО ГЈ
	299588


*разлог неслагања од 5 ari је заокруживање
















































[image: ][image: ]




[image: ]




[image: ]





[image: ]







[image: ]
[image: ]




[image: ]


[image: ]




[image: ]

59.915,8

до 30cm	30-51cm	преко 51cm	112559.99270622258	59915.881257476824	8025.2151538085891	


An=50,26ha

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	131.29	18.010000000000002	23.84	35.4	9.7799999999999994	93.4	140.65	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	50.26	50.26	50.26	50.26	50.26	50.26	50.26	50.26	


An=15,80ha

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	10.85	122.5	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	15.796250000000001	15.796250000000001	15.796250000000001	15.796250000000001	15.796250000000001	15.796250000000001	15.796250000000001	15.796250000000001	


An=22,59ha

Стварна површина	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	203.31	Нормална површина	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	


An=15,56ha

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	3.07	0	0.44	26.52	75.05	9.27	9.07	1.08	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	
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Janwo ripeayashe 3a raxioBame wyMama
.CpBujayme” ca n.o. Beorpad

ML _&:72./ =
Y,:’ ‘?‘ HoaeaETgIc:;zai. Bynesap Muxajna Nynura 113
Peny6smka Cpbuja
MHUHHUCTAPCTBO
3AIUTUTE XKUBOTHE CPEAMHE
Bpoj: 001068443 2025 14850 004 005 501 106
Harym: 20.5.2025. roguse
Hemarmsuna 22-26

Beorpan

Ha ocHoBy unana 9. cras 8. uw wiana 42. cr. 6. 1 8. 3aKoHa O 3aIITHTH TPUPOIC
(,,Cnyx6enn rnacaux PC”, 6p. 36/09, 88/10, 91/10 - ucmpaeka, 14/16, 95/18-np. 3aKkoH u
71/21), unana 23. ctaB 2. u wiana 24. cras 3. 3akoHa 0 ApKaBHOj yrpasH (,,CiryxOeHu riiacHuK
PC”, 6p. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-1p. 3axon u 47/18), unana 136. 3akona o ommTeM
ympasHoM nocTytky (,,Cryx6enn raacauk PC”, 6poj 18/16 u 95/18 — ayTenTHYHO TyMauebe),
Vpenbe o pexumuma 3amrate (,Ciyxdenn racHuk PC”, 6poj 31/12), Ypenbe o eKosommkoj
mpexH, (,CiuyxGenun rnacauk PC”, 6p. 102/10), Ypenbe o szamrutu I[lapka mpupone
,,Cuhesauka kimcypa” (,,Ciyx6enu rnacuuk PC”, 6poj 16/00), a permarajyhu mo 3axteBy JI1
,CpOujanryme” 3a W3qaBambe yCloBa 3allTHTE NPUpone, MUHMCTapCTBO 3allTHTE XKMBOTHE
cpenmHe, apxkaBHH cexpetap Jparana Ocrojuh mo Pememy o osnamhemy 6poj 002239680
2024 14850 009 005 020 092 ox 19.5.2025. rogune, JOHOCH

PEMEBE
0 YCJIOBHMA 3aIITHTE NPHPO/Ie

Ha ocuory Ctpyune ocrose 6poj 03 020 - 892/4 o 15.4.2025. rogune, a y CKiajty ca
3aKOHOM O 3aIUTHTH IIPHPOJIE, YPeAGoM O PEKHMUMA 3alITHTE, Y PeboM 0 EKOTIOIIKOj MPEXH,
Vpenbom o samtutu [Tapka npupoxe ,,CuheBauka kmucypa”, ObapelrerbeM 0 TOKPEHYTOM
IOCTYIIKY 3amITHTE Ha ocHOBY Cryimje samrure CroMeHHKa mpupose ,,Kampruuku BHC”
nocrasibeHuM gana 11.6.2020. roguse Ha cajry MHUHHCTApCTBa 3allTHTE KMBOTHE CPETHIC
(https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/zastita-prirode/obavestenjc-o-postupku-pokretanja-
zastite-spomenik-prirode-kamenicki-vis), IInasom ympaepawa Ilapka npupoge ,,Cuhepauxa
xmmcypa” 3a mepmon 2021-2030. rozmee, 3a m3pany OcHoBe rasjomama mymama 3a I'J.
,Kamenwmuxu Brc I” 3a mepuos 2027-2036. roune u3gajy ce exenchu yeaosu:

1) OcHoBa TasmoBarba ITymMaMma MoOpa OWTH WHTETPANIOr KapakTepa monasehu o
OIIpesie/beba yecMePEHOT Ha 00e36eljerbe 0OIpyKHBOT pa3BOja-IPHHIMTIA TPAJHOCTH Y Ta3I0Batby
YKYITHAM [OTEHIHjauMa 1yma y osoj I'.J.;

2) Y ommocy na IIpaBHNHEK O M3paji OCHOBA Ta3[OBama IIyMaMma, M3BOhadKkoMm
IPOjEKTy ra3jloBama IMyMama, CBUICHTHpPAHY H3BPIICHHX DPanoBa M LIYMCKO] XPOHHMIM
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(,,Cmyx6ern rnaciux PC”, 6poj 12/24) motpebHo je momatno, y ommreM peiry OcHose
ras/(oBama IlyMama 3a Ta3AuHCKY jeAnHuIy , Kamenuuku suc 17, ypaguru:

- JeTaJbHH TCKCTYaIHH IPHUKA3 CTAHWINTA U CACTOjMHa,

- IIpHKa3 3/{paBCTBEHOI CTakba,

- TIIaH yHanpehewa cTamba HoceGHUX NPUPOIHUX BPSIHOCTH K PETKOCTH,

- 1uiad caHanyje omrehieHux 3eMIBHIITA, IJTAH HIYMCKHX I[yTCBA M CTa3a;

3) ¥V OcHoBu ce MOpa mocTHIM BHIIH HUBO INTAHHPAFba KOjH IIPOMCTHYE H3 YCBOJEHOT
€BPOIICKOT KPUTEPHjyMa H OAPCAHHIA 3a OJPYKHBO YNPaBIbAC IyMama, HEOIXOJHUX 33
oJp>KaBare, OdyBame U noschame GHOAHBEP3UTETa Y IIYMCKMM eKOCHCTEMUMA,

4) IInanuparse razgoparma IyMamMa Tpeba jia Oyjie yeMepeHo Ha OuyBarbe, 3aliTHTY K
noBeharbe OHOIMBEP3UTETAa HA EKOCHCTEMCKOM, CIIENHjCKOM H HHBOY TEHA, a TAE j& TO
aJIcKBATHO ¥ HA HHBOY IIpeJiena;

5) IlpuponHo obHaBmame Tpeba ma OyAe NPHUOPHICT, HEOMXOAHO je oOe3benurn
aJIeKBaTHE YCIIOBE KaKo OH ce OCUTYpao KBaHTHTET M KBAIHTET IIYMCKHMX CaCTOjuHa;

6) LluibeBe rasoBama yCMEPHTH Ka yHaIpehetby Cramba CaCTOjMHA, 1ITO T0Apa3yMeBa
MoOOJBIIAIbe CTakbd MIyMa PEJOBHMM Ta3/0BAEeM - Y3TOJHUM MOCTYNIMMAa H Mepama
(perymucame cactaga W cmele, ocnobafjame HmoaMIaTKa H Op.), MONPaBKY KBAIUTETA M
3/IPAaBCTBEHOI CTaba, HAYHH HETe M Y3rojHe IPHOPHUTETE, HauiH 00HaBIbar:a, TOCCOHE 3aITHTe
MBHIIE [IlyM€, MPEBO)Erhe BEIITaUKY IOAUTHY THX CACTOjHHA Y KBAJIUTETHE OZIpaciie CacTOjuHe
H CIL;

7) IIpu o6HaBIBAILY M HOLIYyMJBABAIGY, TAMO IJI€ j€ TO NPUKIAJIHO, IPUOPUTET Tpeba Ja
uMajy JoMalie BpcTe JIoKallHe TPOBeHKjeHIrje 100po npuiaroljene CTaHAIIHAM YCIOBAMA;

8) IToTpebHO je eruieHTHPATH CBE BPCTE ACHAPOGIOPE KOje IPEACTABIbAjy PCIUKTE
€HJIEMUTE, OIIMCATH BUXOBE IOJI0XKAjC M CTAHHUIITA M OJPCAUTH aficKBaTHE MEpe ra3jloBama;

9) TToTpeCHO je mpHKa3aTH U YPanUTH OIHC H JAETEPMHHAIK]Y [JIABHMX NPUMENIAHKX
BpcTa Appehia. ¥V TekcTyanmnoM Hely cBe KOHCTATOBaHE NMPUMelaHe BpeTe HabpojaT U IaTh
IbMX0Ba JIATHHCKA HMCHa;

10) M3spmuTy aHaju3y 3aCTYIJBEHOCTH THIIOBA IIyMa IO IMOBPLIHHH, 3aIPEMHHH H
3aIPEMHHCKOM IIPHPACTY;

11)WsnBajatm cacTojHHE Ha OCHOBY KpHTEpHjyMa Koju 00yxBarajy elleMeHTe:
[IPHUIaIHOCTH FA3AHHCKOM THILY, HAMEHE H JIPYT0, & HAPOYKMTO HA OCHOBY CTENEHA 04yBAHOCTH,
CKOIIa ¥ CTEICHA 3aKOPOBIHEHOCTH;

12) Heomxo/HO je eBMieHTHpaTH | IPHKa3aTH cTporo samrurhene u 3aurruhicie Bpere
Ousbaka, >KMBOTHH-A M IVbHBA IpeMa I[IPaBHIHHKY O NpOTJALICISY W 3allTHTH CTPOrO
sainrulieHuX H 3aITHREHHX THUBIBHX BPCTa GHIbAKa, IKHBOTUHA M IJbKBA, KA0 U BPCTE ApBeha
KOj€ CIaziajy y KaTeropHjy PeTKHX, PETMKTHHX, €HJIEMUYHUX H YTPOXKEHHX BPCTA;

13) Crojeha mmm npaga oxympia crabira, mymsa crabia, cTape rajese i moce6io peTke
BpcTe Apseha 0CTaBUTH Y OHOj KOTHYHHK H IIPOCTOPHHM PACIIOPEIOM KOJIHKO j€ TO HEOIIXOHO
J1a 61 ce 06e30e/110 GHONOIIKY AUBEP3UTCT, Y3UMajyhu y 003Hp NOTEHIMjAIHE OCIENUIE HA
3/IPABCTBEHO CTAmbE M CTAOHIHOCT IIyMa H OKOJIHE eKOCHCTEME;

14)IIpenpunern ocraBibame W Kaprupame crabana Ha KojuMa cy 3abercikene
HOPHPOANE TyIUbe M UIYIJbUHE KOje Cy 3HauajHe 3a rHexlerbe NTHIla Jynibamuia (Heke Bpere
u3 pezia copa Strigiformes, nernuhu Piciformes u Heke Bpete 3 pena nesaunna Passeriformes);

15) 3anno4eryn nporpame npafiemsa, OCTAINX IPyIia NTHIE U IPYTHX IPYIIa JJUBJbHX BPCTA
JKUBOTHUERE, & OCEOHO BPCTA OZf HAMOHATHOT M Mel)yHapOIHOT 3HAYajd, y3 YCIOCTaBIbaAbEe 1
Boljeme 6ase mogaraxa;

16) Epunentupatn u kaptupatd y ©asu mojartaka rHesja urHia rpabibuBuia
npeyHuka of 40 cm u Bumic Ha cTabliMMa y rpaHdiaMa nojapyyja. Y capaimi ca 3aBoJoM
JPYTHM Hay9HHM M CTPYYHHM HHCTHTYI(MjaMa WICHTH()HKOBATH BPCTE IITHIA KOjE CE THE3/IE U
110 TOTPEOH CIPOBECTH MEPE 3aAIUTUTE H OUyBarba cTabana OJHOCHO THe3MIIMINTA;
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17) OcHoga ce uspaljyje y onHocy Ha yTBpheHO cTama IIyMa Ha TepeHy (CacTojHHCKY
HHBEHTYpY). [IpmiinkoM uHBEHTYpe IryMa (u30pajame crabana, mpeMep IPeUHHKA W BHCHHA)
u3abpaty MeTon mpeMepa mpomnucaH [IpaBHITHHKOM O HM3paid OCHOBA Ta3foBama LIyMaMa,
H3BODAYUKOM IIPOjeKTy TasfoBamsa IMyMaMa, eBHACHTHPAby W3BPIICHHX PajioBa H IIyMCKO]
XPOHHIIH;

18) IlprimkoM mpeMepa WiIeHTH(PHKOBATH HHBA3WBHE J(PBEHACTE BPCTE H KPO3 MPOIIee
IUIaHHPamka ra3/0Bamka OMOTYNHTH HBUXOBO YKIIAHKAKE H/HIIM KOHTPOILY LIHPEHha Ha Cyce/lHe
IIOBPIIKHE;

19) Haumn raspopama JeuHHCATH M NPWIATOMUTH IIPEMA CBUM IIPHCYTHUM
THIIOBAMA IMyMa, OZHOCHO Tpeba ma Oyly TakBM Aa YHAIpedce H OYyBajy Pa3sHOBPCHOCT
XOPH30HTAITHC H BEPTHKAIHE CTPYKTYPE CaCTOjHHa;

20) CranmmTa y mymMama Kao IITo ¢y H3BOPH BOJIE H KpajpedHa BereTartja, HoTpebHo
j€ MaKCHMAJTHO OuyBaTH;

21) VYrepauTu ceMeHCKe 0OjexTe M 0OpaauTH OMINTA H HOceOHa YIIyTCTBA 3a TPETMaH
CeMEHCKUX o0jexara, cacTojuHa, rpymna crabaia Win nojeAuHavyHuX ctabaia (YKOIHKO ¢y HCTH
H3IBOjCHH);

22) CammTapiic ceue ce Mopajy u3BecTH Jocieano (1a Bpemce) 6e3 063upa ima 06uM ceue
W HE €KOHOMCKH TIPHXOL;

23)3a razmHCKY jeyuHHLy ,KameHwdku Buc I ypajguTH CacTOjHHCKY KapTy
JOCTABUTH je 3aBojy;

24) 'V pexumy 3amrture [11 crenena :

- Ilapka mpupome ,,CuheBauka kimcypa” mpHKazaTH nAeo onesbema 49 I.J.
Kamennuku Buc I”, y 0HOCY Ha OCHOBHY HameHy (pHOpHTETHY GYHKIH]Y), ¥ CKIamy ca
Karanorom mudapa (crnoMeHUK npupose - Kop 68),

- Cnomenuxa mpupope ,Kamenwukn Buc I” mpuxaszata peo ojeibewa 26 I'.J.
~Kamennuku Buc 17, v OOHOCY Ha OCHOBHY HaMeHY (IPHOPHTETHY (GYHKIHjY), Y CKiaay ca
Karanorom mutapa (CIIOMEHUK IPHPOAE - KOI 68),

- IOyMe PeMKTHOT KapakTepa OCTaBHTH CIIOHTAHOM Pa3Bojy. YKOIHMKO je IOTpeGHO
MPUMEHHTH y3I0jHE MEPE BOMTH padyHa O OTBApary H IIPEKH/Iamy CKIOIa,

- HW3JaHAyYKe IIyMe IOCTENEHO MHPEBECTH IyTeM KOHBepsWje (mpopenama) H
PECTHUTYIHje Y BUIIH Y3rojHH 0OMIHK,

- MOTy Ce M3BOJMTH DajOBH M akTUBHOCTH ¥ MepH Koja oMoryhapa yHampeherme
cTarka U Ipe3eHTaIijy MPHPoJIHOT o0pa 6e3 Mocie/Iua Mo KBErose IPIMapHe BPEIHOCTH.

25)Y tekcryansom jeny OCHOBe, y INOMUAB/bY KOje Ce OJHOCH Ha CTambe I0CeOHO
sawmTniieHHX eleMeHara IPHPOJIe HABECTH A Ce:

- Jico ozesberba 48, kao u neno oxesbeme 49 I'.J. , Kamenuuku uc I” Hanasu ce y
OKBHPY €KOJIOIIKH 3HAYajHOT mojpy4ja ,,CuheBauka kiucypa”, mpema Ypeabu o eKOJIOLIKO]
MPEXH;

- pmeo opmesbewa 20 I'J. ,Kamenuuku Buc I” Hajiasw ce y OKBHpPY EKOJOLIKH
3MAYAjHOT IoApyYja ,,KaMeHnIku BHC”, mpeMa Ypeadu 0 eKOJIOIIKOj MPEeXKH;

- IenoBu ozeinerba 27, 28, 32, 35 u 37, kao u nena oxeisema 33, 34, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 n 48 T'.J. , Kamennuku Brc [” namase ce y OKBHPY IOTECHIHjaIHUX
Harypa 2000 uonpydja, u to: pSCI ,,Tpecubaba”, pSCI ,,CuheBauxa ximcypa” u pSCI
Humasa” ox 3Ha4aja 3a EBporncky 3ajenuuity (pSCls — Sites of Community Importance), xao
nozpydja ox mocebue samrute: pSPA ,,CBpssnmko mobphe” u pSPA ,,Culiepauka xincypa”
(SPAs - Special Protection Areas) (https://daphne.sk/Natura2000SerbiaSCI/pSClsl.php),
JlupekTriBa O OYyBaky NPUPOJHMX CTAHMINTA W JIMBJBHX OMJBHHX H JKMBOTHESCKHX BPCTa
(Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and
flora) xojc mpeTcaBsba CTAHHUINTE CTPOTO 3AITHACHAX BpcTa U JMPEKTHBA 0 04yBamy JIMBIHHX
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nruna (Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council on the
conservation of wild birds);

- Ha IIPOCTOpY Hala3c c¢ CBHACHTHpaHe CTporo 3aurruheHe w 3amruheHe Bpere
6nipaka, JKMBOTHIbA M TJbMBa: IlamumheBa pamownyia - Ramonda serbica, cTencKH cMyK -
Coluber caspius (Dolichophis caspius), nyrojuiaku cienu mutuuh - Hypsugo savii (Pipistrellus
savii), s3enmem6ah - Lacerta viridis, 3mujcku paspoxu xomuh - Ophiogomphus cecilia, mymcka
Kopmaya - Testudo hermanni, ockok - Vipera ammodytes, ipema I IpaBHiTHHKY 0 IIpOTaniesy
Y 3alITUTH CTPOTO 3aITHNEHUX M 3aTHICHUX JUBJEMX BpCTa OWMIbaKa, XKMBOTHIGA U IJbHBA,
Kao ¥ BpcTe ApBeha Koje crafiajy y KaTeropyjy peTKHX, PeJMKTHHX, CHIEMUYHUX H YTPOKEHHX
BpCTa;

- Ilapx mpmpome ,,Cuhesauka xiumcypa” Hamasw ce y oO0yxBary 3HauajHHX
noxanureTa 3a ntune (IBA);

26) C ob3upom na npocrop Ilapka mpupone ,.CulieBauka kiucypa” mpeicTaBiba
3HauajaH Jokamurer 3a nruue (IBA) HeomxomHo je, y Wby cMmaibema GyKe, penBUJIETH
cripoBoherse IIyMapcKHX pafoBa BaH Ieproa ruextfjema nruna (ox 15. Mapra j1o135. jyna);

27) Mepe koje Tpeba Ipey3eTH 3a 0y Bakbe IPHOPUTETHUX IIyMCKHX CTAHUINTA:

- O4YyBaTH BPCTE 3HAYajHE 3a TUII CTAHMINTA, KAO IITO Cy eAU(HUKATOPCKE BPCTE ¥
IryMama:

o 5prcke OykoBe (Fagetum moesiacae submontanumy),
erpaba, knena u 6yxse (Carpinion betuli illyrico moesiacum),
o KUTHaKa U uepa (Quercetum petraede-cerris).

- Y OKBHpY I'paHMIA OBHX HOJApYYja MOCEOHO He YHOCHTH CTpaHe (JI0XTOHE) BpeTe
U FeHETCKH MOJH(HKOBAHE OPraHH3MC;

- 00e30emUTH HCOIXOJAaH IpOLEHAT 3pENUX, CTapux M CyBHX (cTojehux u
oboperux) cTabana, a HAPOIHTO crabaia ¢ jaynbama;

- odyBaTH y Hajeehoj mepu pyOoBe 1yma.

28)3a myme y oxsupy I'.J. ,Kamenwdku Buc I” y cxiamy ca Ypeabom o eKoJIOLIKOj
MPEXH HEONXOMHO je NPHMECHHTH MCpC 3aIlTHUTE CKOJIOIIKE MPEXe KOje NOJpasyMeBajy
cnenehe:

— 3a0pameHo je YHMINTABAWkE M HapyIIaBake CTAHHINTA, KA0 W YHHINTABAME H
Y3HEMHpaBatbe JIMBIbHX BPCTA,

— 3abpameHa je IpoMcHA HaMEHA MOBPIIHHA [0/ IPUPOAHOM H IIOJIYHIPHPOLHOM
BereTayjoM (LTyMe, IMBa/C, MAlTkalH, Tpiihaiy L),

— mpefyseTd Mepe KojuMa ce o00e36elyjy cmpeuaBaibe, ONHOCHO CMambeme,
KOHTpOJIa M caHalKja cBUX o0uKa 3araljuBarna;

29) Ob6pahusay je myKam 1a MoceGHO MPUKAKE PEIKUME 3AIITHTE 1 JTOKATATETE YHYTAp
HUX y TEKCTyalHnoM ey ocHoBe ((DyHKIHje yMa i HaMEHa HOBPILIHHA, CTAILE 3aiTHhennx
ZIeTI0Ba TpUpoJie), TabenapHoM ey OCHOBE (Y OIHCY CTAHHINTA M CACTOjMHE) M Ipaduukd
(M3pajiH 1perieHy KapTy);

30) OcroBy je MOTpPeGHO JIOCTABHTH JOHOCUOLY OBOT pElIeHka paid MpHOaBILara
Munuserse 0 yrpaljeHOCTH YCioBa 3allTHTe IPUPOIE;

31)Osu ycnobu He ocnobabajy obaBese MOIHOCHOLA 3axTeBa jAa IPUOaBH W JApyre
YCIIOBE, JIO3BOJIE M CATTIACHOCTH MPEABHCHC TIO3UTHBHUM IIPOIIMCHMA.

Obpasnooicerse

4
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JI1,,Cpbujarnyme” ymyTno je MHHECTApCTBY 3alITHTE JKMBOTHE CPEJIMHE 3aXTEB 3a
U3/@Bare yclloBa 3aurthTe NpHpojge 3a m3pamy OcuoBe rasmoBama Imymama 3a I.J.
Kamennuku Buc I 3a nepuon 2027-2036. rogune. [Inanupa ce uzpaga OcHOBe raznobama
mymMama 3a ofiesbera o1 1 10 47, xoja ce Hanasu y okBupy MopaBcKor NIyMCKOT HoApydja,
xojom razayje JII ,,.CpGujauryme”, Illymcko razpuscTBo ,,Humr™ - Hum.

VY3 pmomyny 3axTeBa cy mocTaBibeHE shp (ajmoBH ca MCIPaBIbEHOM TEXHAYKOM
[PENIKOM, KOJH IIPHKa3yjy MON0XKaj IPEAMETHE Ta3IHHCKE jeIUHALE.

Ha ocnoBy uiana 9. crap 5. 3akoHa 0 3alITHTH IPHPOJE, [0 3aXTeBy MuHMCTapcTBa
3AIITUTE JKHBOTHE CPENUHE, 3aBoj 3a 3aiututy npupoje Cpbuje n3nao je CTpyuny ocHOBY 6poj
03 020 - 892/4 ox 15.4.2025. rofune, O IPEAMETHOM 3aXTERY.

Veumom y LlenTpannu perucrap samruiieHnx OpupojiHuX Jlobapa U JOKyMCHTAIH]Y
3aBona, KoHCTATYyje ce ma ce npeaMeTro moapyygje I'.J. ,, Kamenuuku Buc I” nanaszu:

1. Jennum JienoMm y obyxsary Ilapka mpupome ,,CuheBauka kaucypa” y OKBHPY
pexuma samrute 111 crenena, y ckiany ca Ypepbom o 3amrurth [Tapka npupone ,,Cuhesadxa
Kaucypa” - meo onessemba 49 I'.J. , Kamenwdxu Buc I

2. Jemuum memoMm y obyxeary Crnomennka npupoje ,Kamennuxn BHC” y OKBHDY
pexxuma samrare 11l cremena - meo oxesmema 26 T.J. ,Kamenwuxn Buc 1”. 3a moapydje
Cromenuka mpuposie ,,Kamennuku Buc” ypahena je pesusuja sawmrute u uspahena Crynuja
samrtute Criomenuk npupoje ,,Kamennuku Buc”. Ha ocHoBy unmana 42. ctag 7. 3akona o
3amTHTH npEpoje, CTymuja 3amture CrioMeHuKa IpUpoe ,,KaMCHHUKE BHC” ca YTBPhEeHUM
rpaHdnaMa H PeXHMHUMA 3aIUTHTE, I[OCTABJbEHA je Ha 3BAHMYNY HHTEPHET CTPAHHILY
MuHHCTAPCTBA 34 3AIITHTY XHBOTHE CPEIMHE, YHME je IIOKPEHYT TTOCTYIIAK PEBU3H]C 3AIUTHTE
M cMarpa ce 3amTHNEHHM y CKIafy ca HaBeJCHMM 3aKOHOM, a JI0 JIOHOINCHA aKTa O
mporjaliey NpUMErbY]y ce Mepe mpomucane y cryauju samrure (Cryjwja 3amrute
CnomMenuka npupoje . Kamenwuku Buc”, O6aBemreise Ha BeO cTpaHuiM MuHHCTapeTBa
3aIITUTE JKHBOTHE cpesiuHe ont 11.06.2020. rOJIMHE,
https://www.ckologija.gov.rs/obavestenja/zastita-prirode/obavestenje-o-postupku-pokretanja-
zastite-spomenik-prirode-kamenicki-vis).

3. Jleo onembetsa 48, kao u neno oxersene 49 I'.J. ,, Kamermuxu suc I” u nieo onemsema
26 I'.J. ,Kamenuuxu Buc ) Hanasu ce y OKBHPY €KOJOIIKY 3HAYAjHHX Moapydja ,,Cuhesauka
kiucypa” u ,,Kamcnnuky Buc”, exonomke mpexe PenyGmike Cpbuje, y cknamy Ypeabom o
€KOJIONIKO] MpexH. Exonommky 3navajia noapydja u3BojeHa cy y ckiajy ca llpapunnukom o
HpOTJIAllery M 3allTHTH CTPoro 3amruheHuX M 3aluTHiEHMX JMBJEMX Bpera OHIbaka,
xuBoTHEA H ribuBa (,,CityxGenn rmacmmx PC”, 6p. 05/10, 47/11, 32/16 u 98/16) u
[IpaBUIHUKOM O KPHTEPUjyMHMa 3a WU3J(Bajarbe THUIIOBA CTAHMINTA, O THIIOBMMA CTAHMINTA,
OCETJEMBAM, YIPOXCHHM, PETKHM M 3a 3aLUTHTY NPUOPUTETHHM THUIIOBHMA CTAHUIITA H O
mepama samtute (,,Ciayxbenn rimacauk PC”, 6poj 35/10) u y onHocy Ha €TaTyC 3alITHTE
HOZApyYja Ha HALMOHAIHOM ¥ MeljyHapOIHOM HHBOY.

4. JlenoBu ofemersa 27, 28, 32, 35 u 37, kao u uena oxesbema 33, 34, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 u 48 T'.J. , Kamenuuku Buc I, Hasiase ce y OKBHpPY HOTEHIMjAJIHUX
Harypa 2000 moapy4ja u 1o y: pSCI ,,Tpecubaba”, pSCI ,,Cuherauxa kmucypa” u pSCI
,Humaga” o 3Hauaja 3a Esporcky 3ajemuuny (pSCls — Sites of Community Importance), kao
noapy4ja ox moceGue samrure: pSPA ,,Cepipumko mobphe” u pSPA ,,Cuhiepadka wmcypa”
(SPAs - Special Protection Areas) (https://daphne.sk/Natura 2000SerbiaSCI/ pSCIsl.php).
IMoxpyyja mocebue 3amtute (pSPAS) mpezcrasmajy neo exonomxe Mpexe Harypa 2000 y
cKNagy ca nponucuMa EBporicke yuuje — JJUpeKTHBA O OdyBamy IPHPOJHUX CTAHHINTA H
IIMBIBUX OHIBHMX ¥ KuBOTUCKHX BpeTa (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of
natural habitats and of wild fauna and flora) u Jlupexrusa o odyBarsy nuBsbux nruua (Directive
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2009/147/EC of the European Parliament and of the Council on the conservation of wild birds).
Osa nonpyyja cy unentudukoBana y ciiaiy ca obaBesama PemyCmuke CpGuje y mpomecy
npHUCTynama EBponickoj yHHjH M OHA 3HAY4JHO IONPHHOCE OIPXKABAILY WIIM OOHABILARLY Y
TIOBOJBHOM CTaTyCy 3allITUTE IIPUPOJHHX CTAHHIIHHX THIIOBA W/WIM BPCTa, M JOHPUHOCE
KOXEPEHTHOCTH €BporicKe exosouke mpeske Hatypa 2000.

Ipema unany 35. cTaB 3. rauka 2. 3aKoHa 0 3aIITHTH NPUPOJE, HA MOBPLIMHAMA HA KOjUMA
je yrephen pesxum sawrute 111 cremeHa [03BO/baBajy €€ YIPAaB/LAuKe MHTEPBEHLUjE Y IUIBY
pecTaypauuje, peBUTaNH3aNMje U YKyIHOT yHanpehewa sawrunheror nojpyuja. Takohe, mpema
unady 4. Ypeade o pekMMKMa 3a1ITHTE ra3/l0Bakbe IIyMaMa U LyMCKHM 3CMJBMLITEM OrPaHUYEHO
je Ha oHe Mepe Koje cy yTBplieHe y IIaHOBMMA W OCHOBAaMA ras3ioBama ymama. Takolje, unarnom
5. ¥YpenBe o pesxumumMa 3amTHTe AeduHucaHo je 1a ce y pexumy sawrute 11 crenena n03sosbasajy
YNPaB/badKe HMHTEPBEHLMjE Y IHJBY pecTaypalyje, peBMTalM3aLuje W yKyNHOr yHanpelema
sawrTuhieHor mojpyyja.

Ha ocnoBy unana 6. YpenGe o ekoolKoj MPexH 3allTHTa eKoJoLKe Mpexe,06e3behyje
ce cmpopohemeM TIPOMMCAHMX Mepa 3alllTUTe pajd  OvyBama OMOJIOIIKE M Mpeicole
Pa3HOBPCHOCTH, OAPKHBOT KopHinfiewa u oOHaB/bama NPHPOAHMX pecypca W nobapa u
yHanpehera 3amTuheHux noapydja, TUINOBA CTAHMINTA M CTAHHLUTA AMBJBMX BPCTA Yy CKIATy ca
3aKOHOM KojuMm ce ypelyje 3amTira npupoe, i Apyrum NponucHMa, Kao W aKTHMa O MpPOTJIaIleHy
sawrtuliennx noapyyja u MehynapoaHum yroeopuma. C THM Y Be3H, HEOTIXOAHO j€ MPUAPIKABATH
ce mpaBuia JeuHucaHnx y camoj Ypeabu o CKOJOLIKO] MPEXH, N0/ HACTOBOM ,Mepe 3aliTnTe
€KOJIoLKE Mpeske”.

VY cinany ca rope HaBeIeHMM H3jiaje ce Pelnema 0 yCIOBEMA 3AIITHTE MPHPOJIE 33
uspany OcHoBe razfoBarsa mymama 3a I'.J. ,,Kamennuku Buc 17, 3a nepron 2027-2036. rojuse.

3a cBe JApyre pajioBe/akTHBHOCTH Ha MPCAMETHOM MOAPYYjy, WM NPOMEHE
TUIAHCKE/TIPOjeKTHE JOKyMEHTalkje, TOTpeGHO j¢ IOMHETH HOBH 3axTeR. TTojiHOCHIIal 3aXTeBa
je y obaBesw ma o j00HjeHOM peINCHY, YCIOBAMA M aKTHBHOCTHMA 00aBECTH YIIpaBibaua
samTrheHor nojpyyja.

IMopnocunan 3axTeBa je ocnoboljen miahawa PermyGiruke agMUHACTPATHBIC Takce
38 MOJHOINEE 3aXTEBa 3a M3/[aBaEe YCJIOBA 3aIUTHTE MPHPOJAE, KAO M TAKCE 33 M3/IaBake
CTPY'HE OCHOBE 3a m3pafy Pemema o ycnoBuMa 3aIITHTe IpHpojE, o TapudroM Opojy 186a
3akona o pernyOGIMUKHM aMUHHCTPATHBHUM Takcama (,,CiiysxGenu riacauk PC”, 6p. 43/03,
51/03 - menp., 61/05, 101/05 - mp. saxow, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - ycknajenu OuH. W3H.,
55/12-ycxnahenn mum. m3m., 93/12, 47/13 - ycxknabenu aun. usm., 65/13 - ap. 3axon, 57/14 -
yCknahenu num. m3H., 45/15 - yexnahenn mun. wsm., 83/15, 112/15, 50/16 - yexnahenn mum.
u3m., 61/17 - yexnahenn nus. u3n., 113/17, 3/18 - ucnp., 50/18 - yexnahenn mum. m3m., 95/18,
38/19 - yexnahenn nus. u3H., 86/19, 90/19 - ucnp., 98/20 - ycknalhenn mum. u3m., 144/20, 62/21
- yeknahenu nun. u3H. 1 138/22 u 54/23 - yexnahenu qwmn. usH. u 92/23, 9/24 - yexnahenu juH.
M3HOC U 63/24 — m3MeHa 1 JonyHa yekiaheHuX JuH. u3H.).

Ioyxka o npaBHOM cpeacTBy:

[TpoTue oBor pemesa Moxke ce u3jasuty xanba Biamu Peny6nuke Cpbuje y poxy o
15 nana ox mana merosor mpujema. JKanba ce npegaje HemocpeHo MUHNCTAPCTBY 3alITHTE
KHBOTHE cpexune y beorpany, Hemamuna 22-26, 11000 Beorpaxg wiu myTem momTe ca
IOKa30M O yIUIATH PENyONMYKe aJMHHHCTpaTHBHE Takce y u3HOcy on 590 mumapa, no
TapuhHOoM 6pojy 6 3aKoHa 0 PeIyBINYKAM &/ IMAHUCTPATHBHAM Takcama (,,CITyskOeHH TIIACHHK
PC», 6p. 43/03, 51/03 - memp, 61/05, 101/05 - mp. 3axow, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - ycxknahenn
IHH. 13H, 55/12 - ycxnahenu qus. usH, 93/12, 47/13 - yexknalernu jwn. ush, 65/13 - mp. 3aKoi,
57/14 - ycxnahenn jwH. u3H, 45/15 - yexnahenu jun. usn, 83/15, 112/15, 50/16 - ycknatjenu
nuH. M3H, 61/17 - ycxnaljenu gun. w3m, 113/17, 3/18 - ucnp. u 50/18 - yexnaljenn nun. usH,
95/18, 38/19 - ycknahenu aun. usH, 86/19, 90/19 - ucnip. 98/20 - ycxnahenu gun. usn, 144/20
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u 62/21- yexnahewn auH. w3H. B 92/23, 59/24 - ycknahenu jwH. usHoC, 63/24 — usmena u
JloTyHa yckiiaheHuX QUH. H3H., 94/24).

Jocrasrbeno:

OI 1,,Cpbujauryme”
byJierap Muxajna ITymuna 113, Hosu Beorpaj
-3aBop 3a 3amTuTy npupone Cpbuje,
Jamancka 35, 11070, Hoeu Beorpa,
-MHcneknyja 3a 3aITHTY )KHBOTHE CPEAHHE,
-Apxusa.
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JABHO ITPEJIY3ERE “CPEAJAIIYME” BEOTPA]
Ulymcko rasmanctso “Huw”, Ipsomajcka 45, Hum
Ten. 018/;54-886, 249-439, Tenedaxc: 018/246-074
Matym: 7 /2.—23;{9

Bpoj: 970 &

Peny6anuxa Cpéuja
Jp:xaBHO NPaBoGpaHUIAINTEO
Opememe y Humny
BosknoBa 6p.16
18000 Huu

NPEIMET: IIpemnor 3a TIOKPETAmE CYACKUX (BAaHIAPHIYHIX) IOCTyNaKa (GH3HIKe neobe
KaTacTapCKHX Iapiesa

Ilymcxko rasgunctso ,,Hum* Hum je y MOCTYTIKY 00Hjarba carnacHocTH 32 OCHOBE
rasjoearma Iymama 3a I'J , Kamenmuku Buc I xoje maje MunucTapeTBo nossonpuspere,
UyMapcTBa U BOIONpHBpeAe — VYmpaBa 3a mryme. OCHOBE TrasqoBama mymMama cy
obasesyjyhn miaHcK: IOKyMeHTH KOjH y CKiafy ca BaxehWM IIPONHCHMa MOpajy GuTH
YCBOjeHH JI0 Kpaja 2025. romuHe, ca epronoM Baxera o 10 romuna. Iaspuncke jenuaune
MOTy CadHaBaTH CaMO KarTacTapcke IaplelNe HCTOr CBOJUHCKOT obmHKa, Yy jaBHOj
(npxaBHoj) cBojunm Pemy6muke CpGuje, Ha Kojuma y Karactpy memoxpersocts JII
~CpOujamyme” uma npaso xopuirhemsa. Y 3aksbyuky Brage Peny6muke Cpbuje ce maBomm
/14 32 KaTaCTapCKe naprerne Ha KOjuMa je ¥ KaTacTpy HeOKPETHOCTH YIHCAHO CyBITACHHIITEO

JaBHe (npxasme) cBojume PemyGuxe Cpbuje u npuBatHe cBOjHHe TpaBHAX U busuuKux

JIHUA, €2 ONPENELEHAM CYBIACHHIKMM HICATHMM METOBHMA, HEONXOMHO je HOKPEHYTH
CYJCKH, BAaHNAPHETHU IOCTYNaK, pasBpriyha cysiacHuuke sajemmume, Gusnuxom neoGom,
napuenanujoM. JIokas o HOKpeHyTOM IOCTYTKY IPEACTAaB/ba OCHOB 1a Ce KaTacrapcka
uapuena Moxke HahH y OCHOBH rasjioBama IyMaMa ajli ce He IUIAHKPAjy HUKAKBU PaZiOBH Ha
THM NaprieniaMa 10 OKOHYaka II0CTYIIKA U yIHCa HOBOT crama y Karactap HEIOKPETHOCTH.
3a crenehe karacrapcke Hapuene je HEONXOAHO IOKPEHYTH BaHIIAPHUYHE IIOCTYIIKE 3a
(usruky feoby:

Karacrapcka mapuena 6poj 161, KO Ilepje, motec Tomu BpX, moBpumnHe 748963 M2,
10 BPCTH IOJEONPHBPEHO 3eMIBHINTE, HAIIAK 8. KITace, a Koja je y KaTacTpy yIHcana Kao
CYBJIaCHHINTBO ApXaBHE M [PHBATHE CBOjUHE, ¢ THM 1a je JII ,,Cpbujamryme™ nmanarm TIpaBa
Kopuhema Ha naeansom neiy 1242/1260;
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Karacrapcka mapnena 6poj 66, KO Jacenosux, motec Cepmamimre, mospmure 2165
M2, TI0 BPCTH IIYMCKO 3€MJBHINTE, IMymMa 6. Kiace, a Koja je y KaTacTpy ymHcaHa Kao
CYBIACHHINTBO JIp;KaBHE U IPUBATHE CBOjHHE, C TuM Ja je JIT ,,Cpbujamryme® umanan npasa
Kopuimhema Ha HIeamHOM aeiy 1/2;

Karactapcka mapnema 6poj 15, KO Kues Cemo, motec Iiiasuumna, mosprimde
1740014 M2, Mo BPCTH HOJBOIPHBPENHO 3EMIBMINTE, IyMa 6. Kilace, a Koja je y KaTacTpy
YlHCaHa Kao CyBJIACHUINTBO AP/KABHE M NPUBATHE CBOjuHE, ¢ THM Aa je JII ,,CpOujamryme
nMarnar Ipasa Kopunrhema Ha uaeanrsoM ey 124093/174093;

Karacrapcka mapnenma 6poj 4083, KO Bene Ilome, motec JKenmesnuk, mospummme
31478 M2, Mo BpCTH IIyMCKO 3eMJBMINTE, ITyMa 8. KJIace, a KOja je y KaTacTpy yIHcaHa Kao
CYBIIACHHIUTBO IpKaBHE H TPHBATHE CBOjHHE, ¢ THM 1a je JIT ,,CpGujamryme® umanan mpasa
xopumhesmsa Ha uneanHoM nemy 30076/31478;

Karacrapcka mapnena 6poj 466, KO I'opwa Tononuna, notec Ceno, nospmmre 561
M2, [0 BPCTH 3eMJbHINTE y rpaljeBHHCKOM IOAPYYjy, IIyMa 2. Kiace, a Koja je y KaTacTpy
yTIHCaHa Kao CyBIIACHUINTBO JpaBHE U IPUBAaTHE CBOjuHE, ¢ TMM xa je JII ,,CpOujarmyme’
HMaall IpaBa Kopuinhema Ha #earTHoM ey 269/562;

Karacrapcka maprena 6poj 667, KO Bene Ilosbe, notec Jlasapes mOTOK, TTOBPIIHHE
2972 M2, 1o BPCTH IIYMCKO 3eMJBHINTE, LIyMa 3. KIace, a Koja je y KaTacTpy ymucaHa Kao
CYBIIACHUINTBO /IPJKABHE M IIPUBATHE CBOjUHE, ¢ THM Aa je JIT ,,Cpbujamtyme” nvmanarn npasa
kopumhiera Ha rieanrsom ey 1511/2976;

C ob3upom j1a cy Harpe[| HaBeeHe Hapliesie CyBIaCHIHYKe U Ia Cy HCTe CACTAaBHE [[€0
OcHoBe Tasnopama mymama a uMajylin y Bugy dumenuny aa je JIT ,,Cp6ujanryme” camo
KOPUCHHK OBUX IApIIeNia U fia je O0JIMK CBOjHHE Np)KaBHA CBOjUHA, jaBHA CBOjHHA Pemy6muke
Cpbuje, T0 ce ofpahamo OBHM 3aXTEBOM M IPSINAKEMO [a Kao HAUISKHH OpraH y HMa
BJIACHHKA KaTacTapckux napiuena Oynere Ha crpanu mpemiarada JII ,,CpGujamryme’ xao
KopucHUKa, Tj. na OyneTe mpeinarad y MOCTYyNIEMAa (H3HUKE [eode MNpeIMeTHHX
KaTacTapcKuX Iaprena.

C nomroBameMm,

7
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IIpuspeono Opyutmeo 3a 2a3006arse uLymama

\3_-*“ ; ,, Cpoujauyme *“ 0.0.0. beozpao
@m”m IYRAS Llymcko I'azouncmeo , Huw “

Hu, yn. [IpBomajcka 4B,

Tenedon: 018/249-439, mejn: sgnis@srbijasume.rs
Bpoj: 209+ p

Hatym: QQ.OLI ' ZOLG.

[Mpenmer: TpenumunapHy cactanak 3a I'J ,,Kamennaku Buc I

Hana 17.04.2026. rom. y mpocropujama 1Y Hum-bBena Ilananka oppxan je
NpeTUMUHapHU cacTaHak y Besu uspage O ,,Kamennuxu Buc I 2027-2036.

IlIto ce TUYe CTara KOHCTATOBAHO je BEJIMKO ydemlie muKapa H MHU6/paKa y MOBPIIMHH
I'J. OuexuBaHa 3ampeMuHa je Marba Te Ce jaB/bajy pasiuKe y CTaby U INIAHUPAHOM eTaTy OJ OHOT
y Inany pa3Boja MopaBckor mryMckor noapydja 2023-2032.

V3umajyhin y 063up yaamenoct on 'pana Huma, yuecHunwm cy cariacHu na ¢pokyc Tpeba
GUTH TNPBEHCTBEHO Ha COLMjalHHO - pekpeaTHBHMM ¢yHkuujama myma. Otsopenoct I'J je
CONMIHA, iy je HEOMXOJHO PeOBHO oApiKaBame caoOpahajHuna u pekoHCcTpykuuja myta Llepje
— Opermeme 3, Ka0 W PeOBHO ra3foBame — cede Here y ofe/bermuMa 3-8 Ha ToMm moresy. Y
onesberM owmTeheHnM o abuotuukux ¢akropa y 2015.-Toj TOA. CIPOBOJWTH Y3TOjHO -
canuTapHe ceue (8,9,34,35 utn).

3a KOHBep3Wjy y BHCOKE LIyMe IUIAHHpajy Ce M3/laHauke IIyMe Ha HajKBaJMTETHHjeM
crannmTy (oxesbera 26,27,28) nok hie ce ocTanum mymama ra3foBaTé Kao W3JaHavyKiM a 0BO je
YCIIOBJEEHO efadckuM 1 oporpadckum hakTopuma.

[Ito ce Thue rajera HEONMXOJHH Cy PajloBU Ha YKIamamy KOpOBAa H IOMyHaBamy Y
onesbemy 21/i. Y '] He mocToje MOBpIIMHE Ha KOjiMa je HEeONMX0JHO / Moryhe molryMibaBame.

3a nmaseu pan Tokom uspane oe OI'TL mpojexTanT hie koncyaToBaT Kosere u3 11V Hum-
Bena IMananka, crpyune ciyx6e LT ,,Hum* u ciysx6e 3a nnaHuparme ra3joBarma U3 JUPEKIHje.

[TPOJEKTAHT
/Utﬂ

Mo PajiojKoBrH, AU HHK.IIyM.
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