Javno vodoprivredno preduzeće
“Vode Vojvodine”
Novi Sad



OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA
ZA
GJ „OKM - VRŠAC”
(2025 – 2034)





                                                                                           Izradio:

                                                                                               „ŠUMA PLAN“ d.o.o.Banja Luka
Sadržaj
1. UVODNE INFORMACIJE I NAPOMENE	8
1.1 Uvodne informacije	8
1.2Opšti opis prostornog i posedovnog stanja	10
1.2.1 Geografski položaj	10
1.2.2 Granice	10
1.2.3 Površine	11
1.3 Imovinsko – pravno stanje	11
1.3.1 Državni posed	11
1.3.2 Privatni posed	11
1.4 Reljef i geomorfološke karakteristike	12
1.5 Geološka podloga	12
1.6 Tipovi zemljišta	12
1.7 Hidrografske karakteristike	14
1.8 Klima	15
1.3.3 Rekapitulacija po katastarskim opštinama	15
1.8.1 Temperatura vazduha	16
1.8.2 Padavine	17
1.8.3 Vlažnost vazduha	18
1.8.4 Vetrovi	18
1.9 Opšte karakteristike šumskih ekosistema	19
1.9.1 Biotički uslovi	19
1.9.2 Šumski ekosistemi	20
2. STANJE ŠUMA, ANALIZA STANJA I SPROVEDENIH MERA GAZDOVANJA	22
2.1. Stanje šuma	22
2.1.1. Stanje šuma po nameni	22
2.1.1.1. Stanje šuma po globalnoj nameni	22
2.1.2 Stanja šuma po gazdinskim tipovima	24
2.1.3. Stanje šuma po uzgojnim grupama	25
2.1.4 Stanje šuma po poreklu i očuvanosti	26
2.1.5 Stanje šuma po smesi	29
2.1.6 Stanje šuma po vrstama drveća	31
2.1.7 Stanje šuma po debljinskoj strukturi	33
2.1.8 Stanje šuma po dobnoj strukturi	36
2.1.9 Stanje veštački podignutih sastojina	39
2.1.10 Zdravstveno stanje šuma	39
2.1.10.1 Stepen ugroženosti od biljnih bolesti i štetočina	39
2.1.10.3 Stanje šuma prema ugroženosti od požara	40
2.1.11 Stanje neobraslih površina	41
2.1.12 Stanje lovišta na području gazdinske jedinice	42
2.1.13 Stanje saobraćanica i otvorenost gazdinske jedinice	43
2.1.14. Stanje zaštićnih područja	44
2.1.15. Stanje biodiverziteta	45
2.1.16 Prikaz stanja nedrvnih proizvoda	45
2.2 Analiza stanja i sprovedenih mera gazdovanja	46
2.2.1 Opšti osvrt na zatečeno stanje	46
2.2.2 Promene šumskog fonda po površini	47
2.2.3 Promene šumskog fonda po zapremini i zapreminskom prirastu	48
2.3 Odnos planiranih i ostvarenih radova u dosadašnjem gazdovanju	49
2.3.1 Dosadašnji radovi na gajenju šuma	49
2.3.2Dosadašnji radovi na korišćenju šuma	50
2.3.3 Dosadašnji radovi na izgradnji i rekonstrukciji šumskih saobraćajnica	50
2.3.4 Dosadašnji radovi na zaštiti šuma	50
2.3.5 Opšti osvrt na dosadašnje gazdovanjedopuni	50
2.4 Vrednosti šuma	51
2.4.1 Kvalifikaciona struktura ukupne drvne zapremine	51
2.4.2 Jedinična vrednost sortimenata	52
2.4.3 Vrednost drvnih sortimenata	52
2.4.4 Troškovi proizvodnje	53
2.4.5 Ukupna vrednost drvnih sortimenata	53
2.4.6 Vrednost mladih sastojina bez zapremine	54
2.4.7 Ukupna vrednost šuma	54
3. FUNKCIJE ŠUMA	55
3.1Osnovne postavke i kriterijumi pri prostorno-funkcionalnom reoniranju šuma i šumskih staništa u gazdinskoj jedinici	55
3.2Funkcije šuma i namena površina u gazdinskoj jedinici	55
3.2.1 Globalna i osnovna namena	55
3.2.2 Uslovi zaštite prirode	56
3.3 Ciljevi gazdovanja	60
3.3.1 Opšti ciljevi gazdovanja	60
3.4. Uzgojne, uređajne i specifične mere gazdovanja	63
3.4.1. Mere uzgojne prirode	63
3.4.1.1 Izbor sistema gazdovanja	63
3.4.1.2 Izbor uzgojnog i strukturnog oblika	64
3.4.1.3 Izbor vrsta drveća	64
3.4.1.4 Izbor načina seče obnavljanja i korišćenja	64
3.4.1.5 Izbor načina nege	65
3.4.1.7 Generalne smernice za uzgojne mere	65
3.4.2 Mere uređajne prirode	66
3.4.2.1 Izbor ophodnje i dužine podmladnog razdoblja	66
3.4.2.2 Određivanje rekonstrukcionog razdoblja	66
3.4.2.3 Odnos obrasle i neobrasle površine	67
4. PLANOVI GAZDOVANJA I PROCENA OČEKIVANIH EFEKATA	67
4.1. Plan gazdovanja šumama	67
4.1.1. Plan gajenja šuma	67
4.1.1.1 Plan obnavljanja i podizanja novih šuma	67
4.1.1.3 Plan nege šuma	69
4.1.2 Plan zaštite šuma	69
4.1.2.1 Zaštita šuma od štetnih insekata i biljnih bolesti	70
4.1.2.2 Zaštita šuma od požara	70
4.1.3 Plan korišćenja šuma	70
4.1.3.1 Plan seča obnavljanja šuma	70
4.1.3.2 Plan prorednih seča	72
4.1.3.3 Ukupan plan seča po gazdinskim tipovima	73
4.1.3.4 Ukupan plan seče po vrstama drveća	74
4.1.4 Plan izgradnje i održavanja šumskih saobraćajnica	75
4.1.5 Plan unapređenja lovne divljači	75
4.1.6 Plan uređivanja šuma	76
4.1.7 Plan korišćenja ostalih šumskih proizvoda	76
4.1.8 Očekivani efekti planiranog gazdovanja	76
4.2 Ekonomsko finansiska analiza – prosečno godišnje	77
4.2.1 Vrsta i obim planiranih radova	77
4.2.1.1 Kvalifikaciona struktura drvne zapremine	77
4.2.1.2 Plan izgradnje i održavanja šumskih saobraćajnica	77
4.2.1.3 Plan gajenja i zaštite šuma – prosečno godišnje	77
4.2.1.4 Plan sadog materijala – prosečno godišnje	78
4.2.1.5 Plan uređivanja šuma – prosečno godišnje	78
4.2.2. Utvrđivanje troškova proizvodnje	79
4.2.2.1 Troškovi radova na gajenju šuma	79
4.2.2.2 Troškovi proizvodnje drvnih sorimenata	79
4.2.2.3 Troškovi izgradnje i održavanja šumskih saobraćajnica	80
4.2.2.4 Troškovi sadnog materijala – prosečno godišnje	80
4.2.2.5 Troškovi uređivanja šuma – prosečno godišnje	80
4.2.2.6 Sredstva za obnovu – reprodukciju šuma (biološke investicije) – prosečno godišnje	80
4.2.2.7 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta– prosečno godišnje	81
4.2.2.8 Ukupni troškovi – prosečno godišnje	81
4.2.3. Formiranje ukupnog prihoda – prosečno godišnje	81
4.2.3.1 Prikaz jediničnih cena drvnih sortimenata	81
4.2.3.2 Prihod od prodaje drveta	82
4.2.3.3 Prihodi sredstava za obnovu - reprodukciju šuma (biološke investicije) – prosečno godišnje	82
4.2.3.4 Ukupan prihod – prosečno godišnje	83
4.2.4 Raspodela ukupnog prihoda – bilans	83
6.NAČIN IZRADE OSNOVE	84
6.1 Prikupljanje terenskih podataka	84
6.2 Obrada podataka	84
6.3 Izrada karata	85
6.4 Izrada tekstualnog dela osnove	85
7. DRUGI ZNAČAJNI PODACI	86

[bookmark: _Toc103083829][bookmark: _Toc170061780][bookmark: _Toc176937529][bookmark: _Toc179192928][bookmark: _Toc185152192]

[bookmark: _Toc236993718][bookmark: _Toc170061781][bookmark: _Toc176937530]1. UVODNE INFORMACIJE I NAPOMENE
[bookmark: _Toc236993719]1.1 Uvodne informacije
Šume i šumsko zemljište Gazdinske jedinice “OKM – Vršac” je u vlasništvu države Republike Srbije, a korisnik je Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine” Novi Sad. 
Prema administrativno političkoj podeli pripada Banatskom okrugu, a nalazi se na teritoriji političkih opština Plandište, Sečanj, Alibunar, Vršac i Bela Crkva, u ataru Katastarskih opština Hajdučica, Jermenovci, Barice, Banatska Dubica, Ilandža, Janošik, Lokve, Vlajkovac, Ritiševo, Podporani, Zagajica, Straža, Parta, Orešac, Jasenovo, Grebenac, Dupljaja i Kajtasovo. 
Ovom gazdinskom jedinicom gazduje Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine” Novi Sad. Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" osnovala je Skupština AP Vojvodine na sednici održanoj 8. maja 2002. godine, donošenjem Odluke o osnivanju javnog preduzeća za gazdovanje vodama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list AP Vojvodine" broj 7/2002). Preduzeće je otpočelo sa radom 01. marta 2003. godine. U registar Trgovinskog suda u Novom Sadu preduzeće je upisano pod brojem I – 2146/2002 od 11. juna 2002. godine, a rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 5881- 2005 od 21.03.2005. godine prevedeno je u registar privrednih subjekata.  Za ovu gazdinsku jedinicu ovo je peto uređivanje. Neophodnost izrade i donošenja ovog plana, odnosno Osnove gazdovanja šumama Gazdinske jedinice “OKM – Vršac” ne samo da proističe iz obaveze utvrđene u odredbama Zakona o šumama i Zakona o vodama, već bi se moglo reći da je neophodnost prisutna zbog izuzetne i nezamenljive uloge tih šuma za ostvarivanje funkcija vodoprivrednih objekata (nasipa, korita obala, kanala, pumpi i sl.). 
Dovoljno tačno utvrđivanje stanja šuma, pažljivo, realno i stručno određivanje planskih zadataka, sa isticanjem obaveza u pogledu realizacije planova, ovaj planski dokument omogućava uvid vlasniku i korisniku u stanje i probleme te imovine, kao i uvid u odnos prema istoj. Šume i šumska zemljišta ove gazdinske jedinice su uglavnom zaštitni pojasevi vodoprivrednih objekata (nasipa). Sve predložene mere unapređivanja njihovog stanja moraju biti primerene tim funkcijama, pri čemu treba imati u vidu da najizraženije funkcije šuma pa i zaštitnu najbolje ostvaruje šuma dobrog zdravstvenog stanja, optimalne zalihe bruto drvne zapremine i svih drugih elemenata strukture sastojina u ovom slučaju preovlađujućih vrsta tvrdih lišćara.  
Prikupljanje podataka za izradu ove osnove gazdovanja šumama izvršeno je u proleće i leto  2025. godine, po jedinstvenoj metodologiji koja se koristi pri uređivanju šuma, koristeći Katalog šifara za informacioni sistem o šumama Srbije, i isti su mehanografski obrađeni. 
Obrada podataka je izvršena prema jedinstvenoj metodologiji za sve šume na teritoriji Republike Srbije, prema Katalogu šifara za informacioni sistem u šumama Srbije. 
Tokom izrade osnove održan je niz konsultacija i razgovora po raznim oblastima i pitanjima sa nadležnim subjektima i institucijama. 
Važenje  ove osnove za sledeći uređajni period je 01.01.2025.-31.12.2034. godine. 
Osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu “OKM – Vršac” urađena je u skladu sa sledećim zakonskim i normativnim aktima:
· Zakon o šumama (Sl.gl.RS.br. 30/10; 93/12; 89/15; 95/18 - dr. zakon);
· Zakon o zaštiti prirode („Sl. gl. RS“ br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.zakoni  i 71/21);
· Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 8/2005 - ispr., 41/2009 i 19/2025); 
· Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa („Sl. gl RS-Međunarodni ugovori“ br. 102/07);
· Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 94/2024);
· Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 94/2024); 
· Zakon o divljači i lovstvu („Sl. gl. RS“ br. 18/10, 95/18-dr.zakon i 92/2023-dr. zakon);
· Zakon o vodama („Sl. gl. RS“ br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-dr.zakon);
· Zakon o planiranju i izgradnji ('Sl. glasnik RS', br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021, 62/2023 i 91/2025); 
· Zakon o putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018 - dr. zakon i 92/2023 - dr. zakon);
· Zakon o zaštiti od požara („Sl. gl. RS“ br. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18-dr.zakon);
· Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn., 15/2021 - dop. usklađenih din. izn., 15/2023 - usklađeni din. izn., 92/2023, 120/2023 - usklađeni din. izn., 99/2024 - usklađeni din. izn., 109/2025, 118/2025 - usklađeni din. izn. i 35/2026);
· Zakon o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon, 9/2020 - dr. zakon, 92/2023 i 91/2025);
· Pravilnik o osnovi gazdovanja šumama, izvođačkom projektu gazdovanja šumama, evidentiranju izvršenih radova i šumskoj hronici (Sl. gl. RS br.18/2024);
· PRAVILNIK
· Pravilnik  o načinu i vremenu doznake, dodeljivanju doznačnog žiga, načinu obeležavanja panjeva bespravno posečenih stabala, načinu evidentiranja tih stabala i panjeva u doznačnim knjigama, odnosno knjigama šumske krivice, obliku i sadržini doznačnih žigova i žigova za šumsku krivicu kao i obrascima doznačne knjige ("Sl. glasnik RS", br. 110/2021);
·  Pravilnik o šumskom redu ("Sl. glasnik RS", br. 38/2011, 75/2016, 94/2017 i 87/2021);
· Pravilnik o obliku i sadržini šumskog žiga, obrascu propratnice, odnosno otpremnice, uslovima i načinu žigosanja posečenog drveta, načinu vođenja evidencije i načinu žigosanja, odnosno obeležavanja četinarskih stabala namenjenih za novogodišnje i druge praznike („Sl. gl. RS“ br. 93/16);
· Pravilnik o sadržini srednjoročnog plana zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina („Sl. gl. RS“ br. 36/11);
· Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja(„Sl. gl. RS“, br. 97/15); 
· Pravilnik o načinu obeležavanja zaštićenih prirodnih dobara („Sl. gl. RS“ br. 30/92, 24/94, 17/96);
[bookmark: _Toc353963897][bookmark: _Toc356194807][bookmark: _Toc415834683][bookmark: _Toc427566074][bookmark: _Toc450648710][bookmark: _Toc451771338][bookmark: _Toc457465022][bookmark: _Toc457465523][bookmark: _Toc457465933][bookmark: _Toc478114896][bookmark: _Toc483397293][bookmark: _Toc491335749][bookmark: _Toc492968080][bookmark: _Toc496100567][bookmark: _Toc496252176][bookmark: _Toc510010811][bookmark: _Toc37229385][bookmark: _Toc68689299][bookmark: _Toc103082277][bookmark: _Toc103083831][bookmark: _Toc170061782][bookmark: _Toc176937531][bookmark: _Toc179192929][bookmark: _Toc185152193][bookmark: _Toc191084775][bookmark: _Toc222644097][bookmark: _Toc222644181][bookmark: _Toc222729973][bookmark: _Toc223315040][bookmark: _Toc223842169][bookmark: _Toc223843328][bookmark: _Toc223846669][bookmark: _Toc342975010][bookmark: _Toc318029923][bookmark: _Toc352912620][bookmark: _Toc352913106]Osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu “OKM-Vršac'' takođe je usaglašena sa uslovima zaštite prirode za izradu Osnove koji su utvrđeni Rešenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode br. 003740460 2025 09415 004 000 000 001 04 004 od 23.09.2025. godine, o čemu je izdato mišljenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode o ugrađenosti uslova zaštite prirode u Osnovu za gazdovanje šumama za GJ “OKM-Vršac '' br. ___________________ godine. 
Pored toga, osnova je usaglašena sa vodnim uslovima za izradu Osnove koji su utvrđeni od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Rešenjem broj 004423128 2025 09419 005 000 000 001 04 002 od 09.02.2026. godine, o čemu je izdata vodna saglasnost broj ____________________________. 
Svako dalje korišćenje i zahtevi prema šumama i šumskim staništima gazdinske jedinice mogu se izvoditi ukoliko su zasnovani na Zakonima, pratećim podzakonskim aktima i odredbama ove osnove.  
[bookmark: _Toc236993720]1.2Opšti opis prostornog i posedovnog stanja
[bookmark: _Toc353963898][bookmark: _Toc356194808][bookmark: _Toc415834684][bookmark: _Toc427566075][bookmark: _Toc450648711][bookmark: _Toc451771339][bookmark: _Toc457465023][bookmark: _Toc457465524][bookmark: _Toc457465934][bookmark: _Toc478114897][bookmark: _Toc483397294][bookmark: _Toc491335750][bookmark: _Toc492968081][bookmark: _Toc496100568][bookmark: _Toc496252177][bookmark: _Toc510010812][bookmark: _Toc37229386][bookmark: _Toc68689300][bookmark: _Toc103082278][bookmark: _Toc103083832][bookmark: _Toc170061783][bookmark: _Toc176937532][bookmark: _Toc179192930][bookmark: _Toc185152194][bookmark: _Toc236993721]1.2.1 Geografski položaj
[bookmark: _Toc353963899][bookmark: _Toc356194809][bookmark: _Toc415834685][bookmark: _Toc427566076][bookmark: _Toc450648712][bookmark: _Toc451771340][bookmark: _Toc457465024][bookmark: _Toc457465525][bookmark: _Toc457465935][bookmark: _Toc478114898][bookmark: _Toc483397295][bookmark: _Toc491335751][bookmark: _Toc492968082][bookmark: _Toc496100569][bookmark: _Toc496252178][bookmark: _Toc510010813][bookmark: _Toc37229387][bookmark: _Toc68689301][bookmark: _Toc103082279][bookmark: _Toc103083833][bookmark: _Toc170061784][bookmark: _Toc176937533][bookmark: _Toc179192931][bookmark: _Toc185152195][bookmark: _Toc191084777][bookmark: _Toc222644099][bookmark: _Toc222644183][bookmark: _Toc222729975][bookmark: _Toc223315042][bookmark: _Toc223842171][bookmark: _Toc223843330][bookmark: _Toc223846671]Geografske koordinate ove gazdinske jedinice su 44º52‟53'' - 45º16‟32'' severne geografske širine i 20º49‟35'' - 21º17‟52''  istočne geografske dužine, računato od Griniča, na nadmorskoj visini od 80 do 90 metara. Šume ove gazdinske jedinice nalaze se u centralnom  delu Banata i prostiru se duž obala kanala sistema DTD na potezu od ušća kanala Brzava kod sela Banatska Dubica na severozapadu, do ustave kod sela Kajtasovo na jugoistoku u ukupnoj dužini 65 km. Šume se prostiru kroz političke opštine Plandište, Sečanj, Alibunar, Vršac i Bela Crkva.
[bookmark: _Toc236993722]1.2.2 Granice
[bookmark: _Toc170061785][bookmark: _Toc176937534][bookmark: _Toc179192932][bookmark: _Toc185152196]Granice ove GJ su uglavnom pregledne i jasne, bez spornih tačaka, delom  prirodne, a delom veštačke, i veoma lako se mogu definisati na terenu korišćenjem priloženih karata. Spoljne granice GJ, granice odeljenja i granice odseka su jasne i lako se mogu odrediti prema osnovnoj i sastojinskoj karti. Iz tih razloga, ovde se ne opisuju detaljno granice šumskog kompleksa. 



[bookmark: _Toc236993723]1.2.3 Površine
[bookmark: _Toc191084778][bookmark: _Toc222644100][bookmark: _Toc222644184][bookmark: _Toc222729976][bookmark: _Toc223315043][bookmark: _Toc223842172][bookmark: _Toc223843331][bookmark: _Toc223846672][bookmark: _Toc342975013][bookmark: _Toc318029926][bookmark: _Toc352912623][bookmark: _Toc352913109][bookmark: _Toc353963901][bookmark: _Toc356194811][bookmark: _Toc415834687][bookmark: _Toc427566078][bookmark: _Toc450648714][bookmark: _Toc451771342][bookmark: _Toc457465026][bookmark: _Toc457465527][bookmark: _Toc457465937][bookmark: _Toc478114900][bookmark: _Toc483397297][bookmark: _Toc491335753][bookmark: _Toc492968084][bookmark: _Toc496100571][bookmark: _Toc496252180][bookmark: _Toc510010815][bookmark: _Toc37229389][bookmark: _Toc68689303][bookmark: _Toc103082281][bookmark: _Toc103083835][bookmark: _Toc170061786][bookmark: _Toc176937535][bookmark: _Toc179192933][bookmark: _Toc185152197]Stanje površina prema vrsti zemljišta (načinu njegovog osnovnog korišćenja) prikazano je sledećom tabelom: 
tabela br. 1 
	Površina
	UKUPNA 
POVRŠINA
	    ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
	Ostalo zemljište

	
	
	Svega
	Šuma
	Šumska kultura
	Šumsko zemljište
	Svega
	Neplodno
	Za ost.svrhe

	ha
	942.98
	523.96
	110.79
	120.50
	292.67
	419.02
	11.68
	407.34

	%
	100.00
	55.56
	11.75
	12.78
	31.04
	44.44
	1.24
	43.20



Ukupna površina gazdinske jedinice je 942,98 ha, šume i šumsko zemljište zauzimaju 523,96 ha ( 55,56 %), ostalo zemljište zauzima 419,02 ha (44,44 %) površine gazdinske jedinice.  
Ukupno obraslo zemljište zauzima 231,29 ha  (24,53 %) površine. Na šumsko zemljište otpada 292,67 ha (31,04 %), na neplodno 11,68 ha (1,24 %), a na zemljište za ostale svrhe 407,34 ha (43,20 %) od ukupne površine. 
[bookmark: _Toc236993724]1.3 Imovinsko – pravno stanje
Sve površine obuhvaćene ovom osnovom predstavljaju zemljište u državnoj svojini, dato na korišćenje JVP “Vode Vojvodine” 
Šume ove gazdinske jedinice nalaze se u relativno uskim pojasevima širine 20 do 100 metara, na nasipu pored osnovne kanalske mreže sistema DTD. Veći deo ovih šuma podignut je veštačkim putem na zemljištu koje je pripalo ekspropriacionom pojasu pri izgradnji kanala. Ovom gazdinskom jedinicom od formiranja upravlja vodoprivredno preduzeće, koje je pod raznim nazivima i organizacionim oblicima pripadalo velikim sistemima za upravljanje vodnim resursima (Hidrosistem DTD - OOUR ''OKM DTD'', zatim JVP ''Dunav'' - Vodoprivredni centar ''OKM DTD''), a sada njom upravlja JVP ''Vode Vojvodine''. Sve površine ove gazdinske jedinice se prostiru na ukupno dvadeset katastarskih opština, odnosno na pet političkih opština.  Evidenciju ovih površina vodi sadašnji korisnik. 
[bookmark: _Toc170061787][bookmark: _Toc176937536][bookmark: _Toc179192934][bookmark: _Toc185152198][bookmark: _Toc236993725][bookmark: _Toc191084779][bookmark: _Toc222644101][bookmark: _Toc222644185][bookmark: _Toc222729977][bookmark: _Toc223315044][bookmark: _Toc223842173][bookmark: _Toc223843332][bookmark: _Toc223846673][bookmark: _Toc342975014][bookmark: _Toc318029927][bookmark: _Toc352912624][bookmark: _Toc352913110][bookmark: _Toc353963902][bookmark: _Toc356194812][bookmark: _Toc415834688][bookmark: _Toc427566079][bookmark: _Toc450648715][bookmark: _Toc451771343][bookmark: _Toc457465027][bookmark: _Toc457465528][bookmark: _Toc457465938][bookmark: _Toc478114901][bookmark: _Toc483397298]1.3.1 Državni posed
U površinu gazdinske jedinice ušle su katastarske parcele koje su vlasništvo Republike Srbije, s pravom korišćenja JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad (ili pod drugim nazivima istog preduzeća u slučajevima gde još nije ažurirana preregistracija korisnika).  Spisak katastarskih parcela prikazan je u poglavlju 7. 
[bookmark: _Toc170061788][bookmark: _Toc176937537][bookmark: _Toc179192935][bookmark: _Toc185152199][bookmark: _Toc236993726]1.3.2 Privatni posed
U površinu gazdinske jedinice “ OKM-Vršac“ ne ulaze parcele drugih privatnih lica.
[bookmark: _Toc353963908][bookmark: _Toc356194818][bookmark: _Toc415834694][bookmark: _Toc427566085][bookmark: _Toc450648725][bookmark: _Toc451771353][bookmark: _Toc457465037][bookmark: _Toc457465538][bookmark: _Toc457465948][bookmark: _Toc478114911][bookmark: _Toc483397303][bookmark: _Toc491335759][bookmark: _Toc492968090][bookmark: _Toc496100577][bookmark: _Toc496252186][bookmark: _Toc510010821][bookmark: _Toc37229395][bookmark: _Toc68689309][bookmark: _Toc103082287][bookmark: _Toc103083841][bookmark: _Toc170061793][bookmark: _Toc176937542][bookmark: _Toc179192940][bookmark: _Toc185152204][bookmark: _Toc236993727][bookmark: _Toc191084786][bookmark: _Toc222644108][bookmark: _Toc222644192][bookmark: _Toc222729984][bookmark: _Toc223315051][bookmark: _Toc223842180][bookmark: _Toc223843339][bookmark: _Toc223846680][bookmark: _Toc342975021]1.4 Reljef i geomorfološke karakteristike
[bookmark: _Toc191084787][bookmark: _Toc222644109][bookmark: _Toc222644193][bookmark: _Toc222729985][bookmark: _Toc223315052][bookmark: _Toc223842181][bookmark: _Toc223843340][bookmark: _Toc223846681][bookmark: _Toc342975022][bookmark: _Toc318029935][bookmark: _Toc352912631][bookmark: _Toc352913118][bookmark: _Toc353963910][bookmark: _Toc356194820][bookmark: _Toc191084788][bookmark: _Toc222644110][bookmark: _Toc222644194][bookmark: _Toc222729986][bookmark: _Toc223315053][bookmark: _Toc223842182][bookmark: _Toc223843341][bookmark: _Toc223846682][bookmark: _Toc415834696][bookmark: _Toc427566087][bookmark: _Toc450648727][bookmark: _Toc451771355][bookmark: _Toc457465039][bookmark: _Toc457465540][bookmark: _Toc457465950][bookmark: _Toc478114913][bookmark: _Toc483397305][bookmark: _Toc491335761][bookmark: _Toc492968092][bookmark: _Toc496100579][bookmark: _Toc496252188][bookmark: _Toc510010823][bookmark: _Toc37229397][bookmark: _Toc68689311][bookmark: _Toc103082289][bookmark: _Toc103083843][bookmark: _Toc170061794][bookmark: _Toc176937543][bookmark: _Toc179192941][bookmark: _Toc185152205]Ova gazdinska jedinica smeštena je na pretežno ravnom terenu, čija se nadmorska visina kreće od 80 do 90 metara (podatak za prirodne kote terena na koje je deponovan materijal prilikom kopanja kanala u visini 5 do 15 metara), tako da se može govoriti samo o veštačkom mikroreljefu, koji zajedno sa visinom podzemne vode ima uticaj na edafske prilike staništa.  
Veštački mikroreljef ovih terena je posebno interesantan sa aspekta gajenja šuma, jer od njega zavise i svojstva zemljišta i hidrološki uslovi. Materijal deponovan pored kanala u vreme izgradnje kanala bio je povoljan za uzgoj EAT, jer je sadržavao dovoljan procenat vlage i imao povoljnu strukturu. Međutim, vremenom je došlo do promene strukture usled oceđivanja i isušivanja, tako da ova zemljišta više nisu najpogodnija za EAT, a sve su povoljnija za gajenje vrsta koje trpe suvlja i siromašnija zemljišta.  
[bookmark: _Toc236993728][bookmark: _Toc415834697][bookmark: _Toc427566088][bookmark: _Toc450648728][bookmark: _Toc451771356][bookmark: _Toc457465040][bookmark: _Toc457465541][bookmark: _Toc457465951][bookmark: _Toc478114914][bookmark: _Toc483397306][bookmark: _Toc491335762][bookmark: _Toc492968093][bookmark: _Toc496100580][bookmark: _Toc496252189][bookmark: _Toc510010824][bookmark: _Toc37229398][bookmark: _Toc68689312][bookmark: _Toc103082290][bookmark: _Toc103083844][bookmark: _Toc170061795][bookmark: _Toc176937544][bookmark: _Toc179192942][bookmark: _Toc185152206]1.5 Geološka podloga
Geološku podlogu na području ove gazdinske jedinice čini terasni les eolskog porekla, obrazovan u pleistocenu. Njegova najznačajnija svojstva su relativno povoljan mehanički sastav, koji najčešće pripada teksturnoj klasi ilovače. Ovo svojstvo može varirati u zavisnosti od mikroreljefa, a naročito od blizine prirodnog vodotoka ili suvih vodotoka iz geološke prošlosti, u intervalu od peskovitog do jako glinovitog lesa. Osim na višim terenima, terasni les je značajno izmenjen, posebno u depresijama, procesima ranijeg oglejavanja i zabarivanja. Takođe, važno svojstvo lesa je njegova karbonatnost. Sadržaj karbonata u lesu najčešće se kreće u intervalu 20-30%, a može značajno i da varira (5-35%) u zonama ranijeg zabarivanja, zbog premeštanja u dublje slojeve (pojava akumulacije karbonata). Les je vrlo porozan materijal sa dobrim vodno-vazdušnim osobinama i izraženom sposobnošću skladištenja i čuvanja lako pristupačne vode, što se pozitivno odražava na svojstva, ali i na obrazovanje zemljišta. 
Geološku podlogu čine još i  aluvijalni nanosi rečica Brzave, Moravice, Guzojne i Karaša. U kontaktnoj zoni lesne i rečne terase susreće se metamorfozirani les, značajno izmenjen uticajem suficitnih voda, sa manjom i većom primesom aluvijalnog nanosa. 
U toku izgradnje kanala navedeni tipovi geološke podloge korišćeni su za pravljenje nasipa. Debljina nasipa zavisi od konfiguracije terena, a teksturni sastav od porekla materijala, te postoje zone sa glinovitijim i peskovitijim materijalom, na kome teče proces obrazovanja zemljišta. Potez od Banatske Dubice do Straže najvećim delom pripada zoni lesa, dok zona od Straže do ustave ispod Grebenca pripada rečnim nanosima. U zoni Grebenca javljaju se fragmenti sa eolskim peskom. 
[bookmark: _Toc236993729]1.6 Tipovi zemljišta
[bookmark: _Toc415834698][bookmark: _Toc427566089][bookmark: _Toc450648729][bookmark: _Toc451771357][bookmark: _Toc457465041][bookmark: _Toc457465542][bookmark: _Toc457465952][bookmark: _Toc478114915][bookmark: _Toc483397307][bookmark: _Toc491335763][bookmark: _Toc492968094][bookmark: _Toc496100581][bookmark: _Toc496252190][bookmark: _Toc510010825][bookmark: _Toc37229399][bookmark: _Toc68689313][bookmark: _Toc103082291][bookmark: _Toc103083845][bookmark: _Toc170061796][bookmark: _Toc176937545][bookmark: _Toc179192943][bookmark: _Toc185152207][bookmark: _Toc353963913][bookmark: _Toc356194823]Prema pedološkoj karti Vojvodine razmere 1:50.000 na području kroz koje prolazi kanal javlja se 13 sistematskih jedinica zemljišta, koje se mogu svrstati u sledećih 6 tipova: 
· černozem 
· fluvisol 
· humofluvisol 
· humoglej
· solonjec 
· solončak 
 
Na navedene tipove zemljišta deponovan je materijal različite debljine iz korita kanala, tako da se praktično više ne nalaze u fiziološki aktivnom delu profila, koji služi za razvoj korenovog sistema, izuzev u nekim delovima od Straže do ustave ispod Grebenca, ili pak na spoljnim obodnim delovima nasipa. Dakle, fragmenti prirodnog zemljišta mogu se naći samo u zonama izvan nasipa, a pripadaju ovoj privrednoj jedinici. 
Na krunama nasipa, praktično u terestričnoj zoni, obrazovana je klasa tehnogenih zemljišta, čiji je predstavnik deposol, kod koga jasno razlikujemo, prema vrsti deponovanog materijala, dva podtipa: 
· deposol formiran od lesnog materijala 
· deposol formiran deponovanjem rečnog materijala. 
 Tehnogeno zemljište označeno kao deposol sa lesom, antropogenog je porekla, obrazovano je na lesnom materijalu "težeg" granulometrijskog sastava, često sa znacima ranijeg oglejavanja. Naime, lesni materijal izbačen sa većih dubina prilikom izgradnje kanala, uvek je oglejan i veoma glinovit, naročito na potezu između Hajdučice prema Jermenovcima, ali i iza Jermenovaca prema Vlajkovcu - zona beskarbonatnih ritskih crnica. 
Ovo zemljište poseduje inicijalni ili slabo razvijeni humusno-akumulativni horizont male moćnosti, obrazovan pod uticajem travnih formacija, ispod koga je više slojeva deponovanog lesnog materijala. Stoga stratigrafska građa deposola sa lesnim materijalom ima oblik: (A) ili Amo-P1-P2... Pn. U teksturnom pogledu može se reći da gornji slojevi deponovanog lesnog materijala imaju značajno veći udeo frakcije praha+gline u odnosu na donje slojeve. Sadržaj frakcije praha+gline u fiziološki aktivnom delu profila kreće se u intervalu od 62,4-72,0%, sa udelom koloidne gline od 26,8-46,8%. U sadržaj sitnog peska od 30,8 do 35,6% ovakvi deposoli su slabo vodopropusni, a mogu da skladište malu količinu fiziološki aktivne vode. Dakle, imaju neuređen vodno-vazdušni režim. U ekološko-proizvodnom smislu ovakvi deposoli su suva staništa, na kojima može da preživi mali broj drvenastih vrsta (bagrem, sibirski brest, itd.). 
U odnosu na reakciju zemljišnog rastvora to su alkalna ili pak jako alkalna zemljišta (od 8,3 do 9,6 pH). Deponovan lesni materijal je jako karbonatan (potiče iz dubljih slojeva zona akumulacije CaCO3), a često sadrži od 0,04 do 0,09% ukupnih soli (zona malomorfnih zemljišta). 
Usled prirasta bujne stepske travne vegetacije humusno-akumulativni horizont je slabo do srednje obezbeđen humusom, ponekad i do 3%, slabo obezbeđen lakopristupačnim fosforom, a bogato obezbeđen lakopristupačnim kalijumom. 
Podtip deposola označen kao deposol sa rečnim nanosima javlja se u dolini rečice Karaš, na potezu od Straže do ustave. Na ovom potezu nasipi su debljine 1-1,5 m, ponekad i manje, različitog sastava u intervalu peskovita ilovača-ilovača-glinovita ilovača-glina. Ispod deponovanog materijala najčešće je prirodno zemljište fluvisol-humofluvisol-humoglej, ne retko i močvarno-glejno zemljište. Stoga, stratigrafska građa ovog deosola ima oblik (A) ili A-P1-P2-Ab... Gr. 
Inicijalni ili slabo razvijeni humusno-akumulativni horizont ovog podtipa deposola je plitak, sa sadržajem humusa oko 2,5% ili manje, a po teksturnom sastavu je peskovita ilovača do ilovača. Usled povoljnog teksturnog sastava ovaj podtip deposola dobro skladišti fiziološki aktivnu vodu, a takođe ima dobre filtracione osobine. Zbog dobrih filtracionih osobina ovo zemljište se dodatno snabdeva bočnim vodama iz kanala. Slabo su obezbeđena karbonatima, a neutralne su reakcije zemljišnog rastovra. 
U odnosu na sadržaj lakopristupačnih hranjiva slabo su do umereno snabdevena azotom i fosforom, a bogato snabdevena kalijumom. 
Generalno se može reči da je plodnost ovog podtipa deposola visoka, zahvaljujući povoljnom granulometrijskom sastavu, dobrim filtracionim osobinama, dodatnom vlaženju i relativno uravnoteženom sadržaju lakopristupačnih hranjiva. 
Zahvaljujući navedenim osobinama na ovom podtipu deposola dobro su uspevale crne topole (P. x euramericana sp.), pogotovo što su sađene na mokre (sveže) nasipe. Podizanje topola u budućnosti ima perspektivu uz izbor klonova koji se odlično ožiljavaju. Na višim reljefnim položajima (suvljim hidropoložajima) došlo je do promene ekoloških uslova (osušeni nasipi) doći će do smene vrsta, kao što je bagrem, koji odnosi ekološki suvlja staništa. 
Sporadično, osim krune nasipa, tereni ove privredne jedinice se prostiru u neposrednoj blizini nasipa na prirodnim zemljištima, naročito u zoni doline rečice Karaš, a to su fluvisol, humofluvisol, humoglej pa i močvarno-glejna (euglej) zemljišta. Ova zemljišta se praktično javljaju u pojasu starih meandara (rukavaca) rečice Karaš, čije je korito na više mesta presekao kanal. 
Fluvisol, humofluvisol zemljišta obrazovana su u uskom pojasu ovih starih rukavaca, po teksturnom sastavu peskovita ilovača do glinovita ilovača. Morfološka građa ovih zemljišta je Aa-IGso... Gr i A-C-Gr. U nešto udaljenijem delu, iza navedenog pojasa javljaju se humoglej i euglej zemljišta morfološke građe A-Gso-Gr i Aa-Gr. Ova zemljišta su težeg teksturnog sastava (glinasta ilovača do glina) i nalaze se pod izraženim uticajem podzemne vode. Kod ovih zemljišta čest je proces zamočvarivanja. 
Na fluvisol i humofluvisol zemljištu srećemo fragmente fitocenoze: Populetum albae x nigrae, Populetum nigrae i SaliciPopuletum. 
Na ritskim crnicama sreću se pojedinačna stabla hrasta lužnjaka i jasena, a na močvarno-glejnim zemljištima zajednica bele vrbe i zajednica šaša i trske. 
U proizvodnom smislu to su sve potencijalno visoko plodna staništa selektovanih topola i vrba. 
[bookmark: _Toc236993730]1.7 Hidrografske karakteristike
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Karaš svojim gornjim i srednjim tokom protiče kroz Rumuniju, a donjim, od graničnog sela Kuštilja, teče kroz našu zemlju u dužini od 60 km i uliva se u Dunav. Veličina sliva Karaša u našoj zemlji iznosi 344 km2. U gornjem toku Karaš je usekao dolinu u trijasko-jurskim i kreatecijskim krečnjacima, kristalastim škriljcima i pliocenim jezerskim sedimentima. U Panonskoj niziji i na njenom obodu dolina Karaša je usečena u lesu, jezerskim peskovima, glinama i šljunku pleistocena. Maksimum vode ima u proleće, a sekundarni maksimum u jesen. 
Nera najvećim delom svoga toka (142 km) teče kroz Rumuniju. U našu zemlju ulazi kod sela Ljeskovice i teče u 19 km južnim delom Belocrkvanske kotline. Od Vračevog Gaja skreće pod pravim uglom, teče na jug i uliva se u Dunav na oko 2.5 km severoistično od Rama. Srednji godišnji priticaj vode na ušću iznosi 11 m3/sec. 
Alibunarski i Ilandžanski rit imaju takođe svoju hidrologiju, koja je preko kanala vezana sa Tamišom, najvećom banatskom rekom. 
[bookmark: _Toc236993731]1.8 Klima
Vojvodina se nalazi na jugoistoku srednje Evrope u oblasti umerene kontinentalne klime sa nekim specifičnostima  koje se manifestuju kao elementi subhumidne i mikrotermalne, odnosno mezotermalne klime (Klima Vojvodine; Katić, Đukanović, Džakić). Ovo područje u mikroklimatskom smislu predstavlja sklop užih klimatskih reona sa specifičnim razlikama, koji se odražavaju na životne i privredne uslove sredine. Klimatske prilike ovog dela Vojvodine nalaze se pod uticajem delimično hladnih vazdušnih masa koje preko Đerdapa prodiru iz Vlaške nizije, a delimično je pod uticajem srednjeevropske klime, koja dolazi kretanjem toplijih vazdušnih masa sa severozapada. Ovi uticaji se naročito izražavaju zimi. U vreme uticaja vazdušnih masa iz Vlaške, zima je hladnija i suvlja, a u slučaju uticaja masa sa severozapada, zima je toplija i vlažnija. 
Radi potpunijeg uvida u klimatske prilike u narednom izlaganju prikazani su najznačajniji meteorološki podaci, izračunati kao prosečne vrednosti osmatranja na najbližoj meteorološkoj stanici u Banatskom Karlovcu (45°03N, 21°02E i nmv 100 m)  za period 1991-2020. godine. Podaci preuzeti sa sajta RHMZ-a, https://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.php 
[bookmark: _Toc236993732]1.3.3 Rekapitulacija po katastarskim opštinama
Tabela br. 2. Prikaz površine po katastarskim opštinama 
	Katastarska opština 
	Površina po katastru 
	Površina po osnovi 

	KO Dubica 
	17.67
	17.67

	OPŠTINA SEČANJ 
	17.67
	17.67

	KO Dobrica 
	21.00
	21.00

	KO Ilandža 
	31.95
	31.95

	KO Janošik 
	13.16
	13.16

	KO Lokve 
	41.40
	41.40

	OPŠTINA ALIBUNAR 
	107.51
	107.51

	KO Hajdučica 
	75.53
	75.53

	KO Jermenovci 
	67.84
	67.84

	KO Barice 
	68.21
	68.21

	OPŠTINA PLANDIŠTE 
	211.58
	211.58

	KO Vlajkovac 
	134.58
	134.58

	KO Ritiševo 
	136.30
	136.30

	KO Potporanj 
	126.30
	126.30

	KO Straža 
	44.00
	44.00

	KO Parta 
	14.49
	14.49

	KO Orešac 
	61.72
	61.72

	OPŠTINA VRŠAC 
	517.39
	517.39

	KO Jasenovo 
	5.32
	5.32

	KO Grebenac
	41.00
	41.00

	KO Dupljaja 
	42.51
	42.51

	OPŠTINA BELA CRKVA 
	88.83
	88.83

	UKUPNA POVRŠINA ZA G.J. 
	942.98
	942.98


Detaljan prikaz katastarskih parcela dat je u poglavlju „Drugi značajni podaci“.
[bookmark: _Toc236993733]1.8.1 Temperatura vazduha
Temperatura vazduha je veoma bitan klimatski element koji zajedno sa ostalim direktno utiče na opstanak i razvoj šumske i druge vegetacije.
Srednja temperatura vazduha po mesecima i srednja godišnja temperatura, apsolutni maksimumi i minimumi temperature po mesecima, kao i godišnje vrednosti, zatim srednji broj mraznih i tropskih dana prikazani su u tabeli.
Tabela br.3. Temperatura vazduha - prosečne vrednosi za perod 1991-2020 godina
	Parametar
	jan
	feb
	mar
	apr
	maj
	jun
	jul
	avg
	sep
	okt
	nov
	dec
	god.

	Normalna vrednost
	0.7
	2.3
	6.8
	12.5
	17.5
	20.9
	22.4
	22.3
	17.3
	12.0
	7.0
	1.9
	12.0

	Srednja maksimalna
	4.1
	6.8
	12.6
	18.7
	23.5
	27.1
	29.1
	29.6
	24.2
	18.4
	11.6
	5.2
	17.6

	Srednja minimalna
	-2.4
	-1.3
	2.1
	6.9
	11.5
	14.8
	15.9
	15.8
	11.8
	7.2
	3.4
	-0.9
	7.1

	Apsolutni maksimum
	19.6
	23.0
	27.6
	34.0
	34.1
	37.5
	41.6
	40.1
	37.4
	32.0
	25.7
	18.4
	41.6

	Apsolutni minimum
	-22.0
	-28.1
	-17.6
	-6.2
	0.5
	5.7
	6.5
	6.4
	0.0
	-7.2
	-9.4
	-19.5
	-28.1

	Sr. br. mraznih dana
	19.8
	15.6
	9.7
	1.2
	0
	0
	0
	0
	0
	2.2
	7.3
	16.3
	72.1

	Sr. br. tropskih dana
	0
	0
	0
	0.3
	2.4
	8.6
	14.1
	15.2
	3.7
	0.1
	0
	0
	44.4


Iz tabelarnog pregleda vidi se da srednja godišnja temperatura vazduha za posmatrani period iznosi 11,9 C°, najmanja srednja mesečna temperatura je u januaru, i iznosi 0,7 C°, a najviša srednja mesečna temperatura je u julu od 22,3 C°. Najviša srednja maksimala vrednost za posmatrani period je u avgustu, i iznosi 29,3 C°, dok je najmanja srednja minimalna vrednost tepmeratura vazduha u januaru, i iznosi -2,6 C°.
Apsolutne ekstremne temperature vazduha kreću se od -27,6 C° do 42,1 C°, sa apsolutnim kolebanjem za date vrednosti od 69,7 C°. Temperature ispod 0 C° javljaju se od oktobra do aprila, prosečan broj mraznih dana tokom godine za posmatrani period je 76,1 dan. Srednji godišnji broj tropskih dana (temperatura vazduha preko 30 C°) iznosi 39,8 dana.
[bookmark: _Toc236993734]1.8.2 Padavine
Padavine su takođe bitan klimatski element čija količina i raspored direktno utiče na opstanak, razvoj i raspored šumske i druge vegetacije. Srednje količine padavina po mesecima i godišnje za posmatrani period date su u sledećoj tabeli.
Tabela br.4. Prosečne vrednosi padavina za perod 1991-2020 godina
	PADAVINE (mm)

	Parametar
	jan
	feb
	mar
	apr
	maj
	jun
	jul
	avg
	sep
	okt
	nov
	dec
	god.

	Sr. mesečna suma
	37.4
	34.2
	35.5
	49.2
	67.4
	77.6
	80.2
	55.4
	55.9
	51.5
	42.0
	45.4
	631.7

	Max. dnevna suma
	34.2
	24.1
	29.1
	47.4
	59.7
	57.2
	92.0
	59.1
	52.2
	47.3
	49.9
	29.1
	92.0

	Sr. br. dana >= 0.1 mm
	11.9
	10.5
	9.7
	11.4
	13.0
	11.5
	9.7
	7.9
	9.3
	9.7
	9.8
	11.6
	126.0

	Sr. br. dana >= 10.0 mm
	1.1
	0.8
	0.9
	1.2
	2.2
	2.5
	2.2
	1.8
	1.9
	1.7
	1.3
	1.3
	18.9

	POJAVE (broj dana sa....)

	Snegom
	6.2
	5.2
	2.5
	0.4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.8
	5.0
	21.1

	Snežnim pokrivačem
	9.8
	7.0
	2.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.0
	6.3
	26.1

	Maglom
	5.3
	2.0
	0.8
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.2
	0.6
	1.7
	3.1
	5.3
	20.2

	Gradom
	0
	0
	0
	0.1
	0.2
	0.2
	0
	0.1
	0
	0
	0
	0
	0.6


Srednje godišnja količina padavina za posmatrani period iznosi 646,5 mm, sa najvećom srednjom mesečnom količinom padavina od 95.5 mm u maju, i najmanjom srednjom mesečnom količinom padavina od 28,4 mm u februaru. Od ukupne srednje količine padavina na vegetacioni period dolazi 379,1 mm padavina ili 58,9 %.
Prosečano su 22,6 dana godišnje zabeležene snežne padavine, a 27,7 dana je zabeležen snežni pokrivač. Takođe, pojava magle je prosečno zabeležena 32,9 dana godišnje.
[bookmark: _Toc236993735]1.8.3 Vlažnost vazduha
Vlažnost vazduha predstavlja stepen zasićenosti vazduha vodenom parom procentualno iskazan. Srednja mesečna i godišnja relativna vlažnost vazduha za posmatrani period data je u sledećoj tabeli.
Tabela br. 5. Relativna vlažnost vazduha (%), prosečne vrednosti za period 1991.-2020. godine
	Prosek godišnje (%)
	jan
	feb
	mar
	apr
	maj
	jun
	jul
	avg
	sep
	okt
	nov
	dec
	god.

	
	85.6
	80.8
	71.1
	66.5
	68.3
	70.1
	68.8
	67.9
	71.7
	76.1
	81.2
	86.2
	74.5


Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha iznosi 75,5 %, sa najvećom srednjom mesečnom relativnom vlažnošću od 87,7 % u decembru i najmanjom srednjom mesečnom relativnom vlažnošću od 67,3 % u aprilu.
[bookmark: _Toc236993736]1.8.4 Vetrovi
Za ovo područje karakteristični su vetrovi jugoistočnog pravca (košava), severozapadnog i severnog pravca (severac) i jugozapadnog i zapadnog pravca (jugo). Košava je slapovit i suv vetar, severac deluje ujednačeno, a jugo je plahovit vetar praćen letnjim olujnim pljuskovima. Najštetnija je košava, koja za vreme vegetacionog perioda isušuje zemljište, a zimi pospešuje golomrazicu. Jugo često nanosi elementarne štete pri olujnim naletima u letnjim mesecima. 
Broj dana sa jakim vetrovima prosečno iznosi 165 dana u godini, a ponekad prelazi i 200. Jaki olujni vetrovi se dešavaju i u hladnijem periodu godine. Prosečan broj dana sa olujnim vetrovima je 58. Srednja brzina vetra nije velika i ujednačena je iz svih pravaca, a iznosi oko 2 m/sec.
	pravac/ brzina
	0.1-2
	2.1-5
	5.1-9
	>9.1

	N
	0.9
	2.1
	0.3
	0.1

	NNE
	0.8
	1.1
	0.1
	0.0

	NE
	0.6
	0.7
	0.0
	0.0

	ENE
	0.7
	0.8
	0.0
	0.0

	E
	0.6
	1.2
	0.1
	0.1

	ESE
	1.2
	5.2
	1.3
	1.3

	SE
	1.2
	7.5
	2.9
	3.6

	SSE
	1.1
	5.5
	1.9
	1.2

	S
	0.9
	3.8
	1.0
	0.4

	SSW
	0.9
	3.4
	0.3
	0.0

	SW
	1.0
	3.0
	0.3
	0.0

	WSW
	1.2
	4.4
	0.5
	0.1

	W
	1.4
	4.9
	0.5
	0.1

	WNW
	1.9
	7.6
	1.2
	0.4

	NW
	1.4
	5.4
	0.9
	0.3

	NNW
	1.1
	3.4
	0.6
	0.3

	NAPOMENA Slučajevi kada se određena pojava nije javila i kada je relativna čestina 0 su u tabelama obojeni belom bojom
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[bookmark: _Toc170061799][bookmark: _Toc176937548][bookmark: _Toc179192946][bookmark: _Toc185152210][bookmark: _Toc236993738]1.9.1 Biotički uslovi 
[bookmark: _Toc191084792][bookmark: _Toc222644114][bookmark: _Toc222644198][bookmark: _Toc222729990][bookmark: _Toc223315057][bookmark: _Toc223842186][bookmark: _Toc223843345][bookmark: _Toc223846686][bookmark: _Toc342975027][bookmark: _Toc318029940][bookmark: _Toc352912636][bookmark: _Toc352913123][bookmark: _Toc353963915][bookmark: _Toc356194825][bookmark: _Toc415834701][bookmark: _Toc427566092][bookmark: _Toc450648732][bookmark: _Toc451771360][bookmark: _Toc457465044][bookmark: _Toc457465545][bookmark: _Toc457465955][bookmark: _Toc478114918][bookmark: _Toc483397310][bookmark: _Toc491335766][bookmark: _Toc492968097][bookmark: _Toc496100584][bookmark: _Toc496252193][bookmark: _Toc510010828][bookmark: _Toc37229402][bookmark: _Toc68689316][bookmark: _Toc103082294][bookmark: _Toc103083848][bookmark: _Toc170061800][bookmark: _Toc176937549][bookmark: _Toc179192947][bookmark: _Toc185152211]Iz opisa zemljišta da se ustanoviti da u gazdinskoj jedinici preovlađuje tip zemljišta deposol - zemljište deponija, antropogenog porekla. Na prostoru gde je smeštena ova gazdinska jedinica biocenoza se značajno menjala poslednjih 200 godina, prvenstveno uticajem čoveka, odnosno prokopavanjem Velikog kanala DTD koji je završen oko 1803.godine, i naknadnim prokopavanjem ostalih manjih i većih kanala. Za ovaj veliki graditeljski poduhvat bile su potrebne velike količine drveta koje su prema zapisima dopremane iz drugih krajeva, što znači da ga ovde nije bilo dovoljno. U prošlosti je na ovim prostorima postojala fitocenoza koju je uglavnom činila stepsko-travna formacija, sa odgovarajućom zoocenozom. 
Prokopavajući kanale, velike količine iskopanog zemljišta su odlagane pored kanala gde su nastale ogromne deponije na kojima su kasnije podignute šume. Ne postoje precizni podaci kada su i od kojih vrsta drveća podignute prve šume na ovim deponijama. Najverovatnije su prvi zasadi podignuti sadnicama bagrema. U poslednjih 30-40 godina najviše je bilo pošumljavanja EA-topolama, a u poslednjih 10 godina bagremom. Sve biljne vrste su sa sobom donele i svoje štetočine ili su na novom staništu stekle nove neprijatelje. 
Sve šumske zajednice, grubom podelom se mogu podeliti na autohtone i antropogene. Antropogene šume preovlađuju u ovoj gazdinskoj jedinici. Od antropogenih zajednica najviše su zastupljene veštački podignute sastojine bagrema. Pored ovih šuma značajno je i učešće izdanačkih šume nastalih posle neuspešnih pošumljavanja sečina EA-topola bagremom. Ove zajednice sačinjavaju izdanački bagrem. Autohtonih šuma u ovoj gazdinskoj jedinici nema. U nižim delovima, u barama, mrtvajama i mikrodepresijama u zoni iza deposola zastupljena je barska vegetacija, a na nešto višim zemljištima, koja su periodično plavljena i u većem delu godine pod uticajem visoke podzemne vode, zastupljeni su ostaci biljnih zajednica Salicetuma i Populetuma sa pratećim vrstama karakterističkim za te biljne zajednice. 
Veliko je učešće površina koje posle seče prethodne sastojine nisu uopšte obnovljene čak ni izdanačkim putem i sada su to uglavnom sečine obraslom travom ili retkim žbunjem. 
[bookmark: _Toc236993739]1.9.2 Šumski ekosistemi
Opšta karakteristika šumskih ekosistema ove gazdinske jedinice može prikazati u dva osnovna tipa: 
Šumski ekosistemi koji su nastali i dalje se razvijaju sa prirodnim putem

Kada su u pitanju prirodni šumski i drugi biljni ekosistemi na najnižim terenima koji su većim delom u dužem vremenskom periodu pod
vodom najvećim delom je prisutna „vegetacija voda“ (Salvinia natalus, Najas major, Nympha alba, Nuphar luteum). Nadalje se nadovezuje vegetacija močvarnih i livadskih zajednica koja je relativno siromašna biljnim vrstama. Većinom se javljavljaju vrste tipične za ove zajednice kao
što su trska, rogoz i druge (Phragmites communis.Scirpus palustrus , Tupha latifolia, Carex elata, Mantha aquatica). Pojedinačno se od drvenastih
vrsta javlja bela vrba koja može da podnese duže periode pod vodom. Najčešće se navedene biljne vrste javljaju u težim bioekološkim uslovima
kao što su duži periodi pod vodom, zemljišta teškog sastava iz grupe glejnih zemljišta sa prisutnim negativnim osobinama (izraženi oksido redukcioni procesi, anaerobni uslovi i dr.) itd. 

Autohtone šume topola i vrba čine zajednice:  
 
· Salicetum amygdalinae - zajednice bademaste vrbe. U uslovima dugog plavljenja pojavljuje se u malatima i kratko opstaje na srednjim položajima (do 10 godina).
· Salicetum albe - zajednica bele vrbe. Nastaje u oceditijim uslovima sa najčešćim flornim pratiocem Solanum dulcamara - paskvica. U uslovima brzog izdizanja terena (plavljenja) i obilnog taloženja šume bele vrbe čine subasocijaciju Rubetosum caesi tipicum. Donju granicu ove zone obeležava uz kupinu i Polygonum hidropiper - divlja paprika što je i donja granica crne topole.
· Populeto-fraxinetum angustifoliae - zajednica topole i jasena. Zauzima srednje i srednje visoke položaje koje nastanjuju Salix alba, Populus nigra sa Populus alba i ovde dolazi do sukcesije ovog tipa šume koji vode ka razvoju inicijalnih faza zajednice sa poljskim i američkim jasenom.
· Rubeto salicetum albae - zajednica vrbe sa kupinom. Karakteriše je prisustvo osnovnih diferencijalnih vrsta po čemu je zajednica dobila ime sa pojavom Plantago lanceolata, Calamagrostis epigeios i dr. sa pojedinačnom pojavom sviba i crnog gloga. Najčešći tip zemljišta na kome se javlja zajednica vrbe sa kupinom su aluvijalne pararendzine, sa izraženom oscilacijom vodnih režima.
· Rubeto - Populetum - zajednice vrbe i topole. Sa daljim dizanjem terena i nešto umanjenim oscilacijama vodnih režima dolazi do pojave biljne zajednice vrbe i crne topole, sa izrazitom dominacijom navedene dve diferencijalne vrste.
· Ulmeto Fraxinetum quercetosum - zajednica lužnjaka, poljskog jasena i bresta. Najviši tereni u gazdinskoj jedinici obrasli su biljnim zajednicama tvrdih lišćara (lužnjaka, poljskog jasena i bresta). Ova biljna zajedinica veoma je bogatog biljnog sastava (Fragaria vesca, Urtica dioica, Viola silvestris, circea lutei'tana), sa razvijenim pomoćnim spratom od vrsta kao što su Crategus nigra, Crategus monogina, Cornus sanquiea i dr.  

Šumski ekosistemi koji su nastali i razvijaju se pod direktnim uticajem intezivnog rada čoveka.
Radom čoveka na ovim prostorima kao što je izgradnja odbrambenog nasipa, i drugih vodoprivrednih objekata došlo je do promene
bioekoloških uslova sredine, pre svega u vodnim režimima. Ove promene su manje izražene u nebranjenom delu od nasipa prema vodotoku, za
razliku od branjenog dela. Promene u florističkom sastavu sa sukcesivnim fazama koje se odvijaju u dužim vremenskim intervalima već su vidljive na terenu.
Vegetacija odnosno zajednice koje su nastale i razvijaju se pod direktnim uticajem rada čoveka vezane su pre svega za sortni - klonski 
materijal vrba i EA topola, koje u uslovima staništa gazdinske jedinice daju veće proizvodne efekte. Vegetaciju gazdinske jedinice u sve manjoj meri čine autohtone biljne zajednice karakteristične za ritske uslove, kao i biljne zajednice različitog sastava nastale pre svega delovanjem čoveka, a u poslednje vreme zapažene su i određene sukcesivne promene pod dejstvom klimatskih činilaca (pojava sušnih perioda i sl.). Izgradnjom nasipa stvoreni su uslovi koji su negativno delovali na prirodnu obnovu ovih šuma. Posle redovnih seča nekada prirodnih šuma najveći deo je rekonstruisan u vidu osnivanja veštačkih zasada sa selekcionisanim sortama topola i vrba.
Istovremeno su stvoreni uslovi i za prirodnu konverziju na staništima gde su bile mešovite sastojine domaće crne i bele topole i vrbe sa američkim. Osobina ove vrste je da bogato plodonosi svake godine i da ima prilično teško seme koje vetar ne nosi daleko od matičnog stabla. Kada se u proleće povuku plavne vode pojavljuje se gust podmladak američkog jasena koji sa vrbom i topolom čine novu zajednicu. Ovde značajnu ulogu imaju mikroreljef i vlaženje zemljišta sa karakterističnim pratiocima flornih elemenata.
U mešovitim sastojinama visokog uzgoja gde nalazimo stare crne topole i vrbe sa ponekim stablima hrasta lužnjaka i ritskog bresta (vez), posle seče pojavljuje se obilno bela topola izdanačkog porekla i crna topola iz panja koje predstavljaju ostatke ranije vegetacije.
Iz dosadašnjeg izlaganja može se zaključiti da ritske (plavne) šume autohtonih vrba i topola čine azonalnu vegetacijsku formu čiji je  postanak i razvoj uslovljavan egzogenim faktorima: mikroreljef, hidrološki i edafski uslovi, dužina plavljenja, koji se stalno menjaju i imaju sukcesioni karakter. Iz tih kao i ekonomskih razloga osnivanje intenzivnih kultura topole i vrbe sa selektovanim sortama ima veće uporište u zahtevima koji mogu zadovoljiti osnovne funkcije u očuvanju prirode i šume, kao trajne biljne zajednice. Značajno je još istaći da je registrovano širenje prisustva američkog jasena koji je biološki agresivan. Prisustvo selekcionisanih sorti topola i vrba rezultat je rada čoveka i traženja optimalnih rešenja za ukupan ekosistem ovog područja.
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[bookmark: _Toc170061803][bookmark: _Toc176937552][bookmark: _Toc179192951][bookmark: _Toc185152215][bookmark: _Toc236993742]2.1.1. Stanje šuma po nameni
[bookmark: _Toc185152216][bookmark: _Toc236993743]	2.1.1.1. Stanje šuma po globalnoj nameni
Šume ove gazdinske jedinice prema globalnoj nameni pripadaju globalnoj nameni 12 – šume sa prioritetnom zaštitnom funkcijom i globalnoj nameni  20  - predeo izuzetnih odlika. 
Tabela br.6. Stanje sastojina po globalnoj nameni
	Namenska celina
	Površina
	Zapremina
	Zapreminski prirast
	Piv (%)

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	12 – šume sa prioritetnom zaštitnom funkcijom
	227.36
	98.3%
	9,963.6
	92.0%
	43.8
	389.8
	91.3%
	1.7
	3.9

	20  - predeo izuzetnih odlika
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	UKUPNO GJ
	231.29
	100.0%
	10,833.5
	100.0%
	46.8
	426.9
	100.0%
	1.8
	3.9


[bookmark: _Toc37229412][bookmark: _Toc68689326][bookmark: _Toc103082304][bookmark: _Toc103083858][bookmark: _Toc185152217]U gazdinskoj jedinici dominantno je zastupljena namenska celina 12 – šume sa prioritetnom zaštitnom funkcijom, koja zauzima 227,36 ha, odnosno 98,3% ukupne površine gazdinske jedinice. U ovoj namenskoj celini nalazi se 9.963,6 m³ drvne zapremine (92,0% ukupne zapremine) i ostvaruje se 389,8 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta (91,3% ukupnog prirasta). Prosečna zapremina iznosi 43,8 m³/ha, dok je prosečan godišnji prirast 1,7 m³/ha, uz procenat prirasta (Piv) od 3,9%.
Namenska celina 20 – predeo izuzetnih odlika obuhvata svega 3,93 ha (1,7% površine), ali se odlikuje znatno većom prosečnom drvnom zalihom od 221,3 m³/ha, što je oko pet puta više u odnosu na zaštitne šume. U njoj je evidentirano 869,9 m³ drvne zapremine (8,0% ukupne zapremine) i 37,2 m³ godišnjeg prirasta (8,7%), pri čemu prosečan godišnji prirast iznosi 9,5 m³/ha, a procenat prirasta 4,3%.
	2.1.1.2 Stanje šuma po osnovnoj nameni
Osnovna namena (prioritetna funkcija) može biti utvrđena kao zakonska obaveza ili se utvrđuje na osnovu specifičnih kriterijuma koji upućuju na neophodno formiranje osnovne namene. Koristeći ove principe, u predmetnoj gazdinskoj jedinci formirane su dve namenske celine osnovne namene: 24 - zaštita od voda (vodozaštita) i 83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite.


Tabela br.7. Stanje sastojina po osnovnoj nameni
	Osnovna namena
	Površina
	Zapremina
	Zapreminski prirast
	Piv (%)

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)
	227.36
	98.3%
	9,963.6
	92.0%
	43.8
	389.8
	91.3%
	1.7
	3.9

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	UKUPNO GJ
	231.29
	100.0%
	10,833.5
	100.0%
	46.8
	426.9
	100.0%
	1.8
	3.9


[bookmark: _Toc415834712][bookmark: _Toc427566103][bookmark: _Toc450648742][bookmark: _Toc451771370][bookmark: _Toc457465054][bookmark: _Toc457465555][bookmark: _Toc457465965][bookmark: _Toc478114928][bookmark: _Toc483397320][bookmark: _Toc491335776][bookmark: _Toc492968107][bookmark: _Toc496100594][bookmark: _Toc496252203][bookmark: _Toc510010838][bookmark: _Toc37229413][bookmark: _Toc68689327][bookmark: _Toc103082305][bookmark: _Toc103083859][bookmark: _Toc170061804][bookmark: _Toc176937553][bookmark: _Toc179192952][bookmark: _Toc185152218]Prema prikazanim podacima, gazdinska jedinica ima dve osnovne namene, pri čemu apsolutno dominira osnovna namena 24 – zaštita od voda (vodozaštita). Ova namena obuhvata 227,36 ha, odnosno 98,3% ukupne površine gazdinske jedinice. U okviru nje nalazi se 9.963,6 m³ drvne zapremine (92,0% ukupne zapremine) i ostvaruje se 389,8 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta (91,3% ukupnog prirasta). Prosečna drvna zapremina iznosi 43,8 m³/ha, dok je prosečan godišnji zapreminski prirast 1,7 m³/ha, uz procenat prirasta (Piv) od 3,9%. 
Osnovna namena 83 – predeo izuzetnih odlika – III stepen zaštite zastupljena je na svega 3,93 ha (1,7% ukupne površine), ali se odlikuje znatno većom prosečnom drvnom zapreminom od 221,3 m³/ha. U ovoj namenskoj celini evidentirano je 869,9 m³ drvne zapremine (8,0% ukupne zapremine) i 37,2 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta (8,7%), pri čemu prosečan godišnji prirast iznosi 9,5 m³/ha, a procenat prirasta 4,3%. 
Na nivou cele gazdinske jedinice ukupna površina iznosi 231,29 ha, ukupna drvna zapremina 10.833,5 m³, a godišnji zapreminski prirast 426,9 m³. Prosečna zapremina iznosi 46,8 m³/ha, prosečan godišnji prirast 1,8 m³/ha, dok procenat prirasta iznosi 3,9%.
[bookmark: _Toc236993744]2.1.2 Stanja šuma po gazdinskim tipovima
Formiranje gazdinskih tipova šuma izvršeno je na osnovu tri parametra, i to: dominantne vrste drveća u odseku, zatečenog trenutnog stanja sastojine i dugoročnog cilja koji želimo da ostvarimo u toj sastojini. Stanje sastojina po gazdinskim tipovima šuma u gazdinskoj jedinici prikazano je u sledećoj tabeli:
Tabela br.8. Stanje sastojina po gazdinskim tipovima
	[bookmark: _Toc212632999]Gazdinski tip
	Površina
	Zapremina
	Zapreminski prirast
	Piv (%)

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	10.62
	4.6%
	1,032.7
	9.5%
	97.2
	46.1
	10.8%
	4.3
	4.5

	1121 - Izdanačke mešovite šume OML - Visoke mešovite šume OML
	1.75
	0.8%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	9.90
	4.3%
	20.8
	0.2%
	2.1
	0.9
	0.2%
	0.1
	4.2

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	110.44
	47.7%
	5,965.5
	55.1%
	54.0
	222.8
	52.2%
	2.0
	3.7

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	94.65
	40.9%
	2,944.6
	27.2%
	31.1
	120.0
	28.1%
	1.3
	4.1

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)
	227.36
	98.3%
	9,963.6
	92.0%
	43.8
	389.8
	91.3%
	1.7
	3.9

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	UKUPNO GJ
	231.29
	100.0%
	10,833.5
	100.0%
	46.8
	426.9
	100.0%
	1.8
	3.9

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	14.55
	6.3%
	1,902.6
	17.6%
	130.8
	83.3
	19.5%
	5.7
	4.4

	1121 - Izdanačke mešovite šume OML - Visoke mešovite šume OML
	1.75
	0.8%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	9.90
	4.3%
	20.8
	0.2%
	2.1
	0.9
	0.2%
	0.1
	4.2

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	110.44
	47.7%
	5,965.5
	55.1%
	54.0
	222.8
	52.2%
	2.0
	3.7

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	94.65
	40.9%
	2,944.6
	27.2%
	31.1
	120.0
	28.1%
	1.3
	4.1

	UKUPNO GJ
	231.29
	100.0%
	10,833.5
	100.0%
	46.8
	426.9
	100.0%
	1.8
	3.9


U gazdinskoj jedinici izdvojeno je pet gazdinskih tipova, pri čemu dominiraju prirodne visoke i izdanačke šume, dok su veštački podignute plantaže zastupljene u veoma malom obimu.
Najzastupljeniji gazdinski tip su 2810 – Visoke mešovite šume OTL, koje zauzimaju 110,44 ha, odnosno 47,7% ukupne površine gazdinske jedinice. Ove sastojine sadrže 5.965,5 m³ drvne zapremine (55,1% ukupne zapremine) i ostvaruju 222,8 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta (52,2% ukupnog prirasta). Prosečna drvna zapremina iznosi 54,0 m³/ha, a godišnji prirast 2,0 m³/ha, uz procenat prirasta od 3,7%. 
Drugi po zastupljenosti su 2920 – Izdanačke mešovite šume bagrema, koje obuhvataju 94,65 ha ili 40,9% ukupne površine. U njima je evidentirano 2.944,6 m³ drvne zapremine (27,2%) i 120,0 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta (28,1%). Prosečna zapremina iznosi 31,1 m³/ha, dok je prosečan godišnji prirast 1,3 m³/ha, uz procenat prirasta od 4,1%. 
Gazdinski tip 1110 – Visoke mešovite šume OML zauzima 14,55 ha (6,3% površine), ali poseduje čak 1.902,6 m³ drvne zapremine, odnosno 17,6% ukupne zapremine gazdinske jedinice. Sa prosečnom zapreminom od 130,8 m³/ha i godišnjim prirastom od 5,7 m³/ha. 
Veštački podignute plantaže topole (1210) zastupljene su na 9,90 ha (4,3%), ali imaju veoma malu drvnu zapreminu (20,8 m³) i zanemarljiv godišnji prirast (0,9 m³).

[bookmark: _Toc236993745]2.1.3. Stanje šuma po uzgojnim grupama
Tabela br. 8. Stanje po uzgojnim grupama i gazdinskim tipovima
	Gazdinski tip
	Uzgojna grupa
	Površina
	Zapremina
	Zapreminski prirast
	Piv (%)

	
	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	4 - Srednjedobna sastojina
	10.62
	4.6%
	1,032.7
	9.5%
	97.2
	46.1
	10.8%
	4.3
	4.5

	1121 - Izdanačke mešovite šume OML –
 Visoke mešovite šume OML
	4 - Srednjedobna sastojina
	1.75
	0.8%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	4 - Srednjedobna sastojina
	9.90
	4.3%
	20.8
	0.2%
	2.1
	0.9
	0.2%
	0.1
	4.2

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	3 - Kasni mladik
	22.14
	9.6%
	436.0
	4.0%
	19.7
	9.1
	2.1%
	0.4
	2.1

	
	4 - Srednjedobna sastojina
	88.30
	38.2%
	5,529.5
	51.0%
	62.6
	213.7
	50.0%
	2.4
	3.9

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	4 - Srednjedobna sastojina
	94.65
	40.9%
	2,944.6
	27.2%
	31.1
	120.0
	28.1%
	1.3
	4.1

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)
	3 - Kasni mladik
	22.14
	9.6%
	436.0
	4.0%
	19.7
	9.1
	2.1%
	0.4
	2.1

	
	4 - Srednjedobna sastojina
	205.22
	88.7%
	9,527.6
	87.9%
	46.4
	380.7
	89.2%
	1.9
	4.0

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	4 - Srednjedobna sastojina
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite
	4 - Srednjedobna sastojina
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	UKUPNO
	3 - Kasni mladik
	22.14
	9.6%
	436.0
	4.0%
	19.7
	9.1
	2.1%
	0.4
	2.1

	
	4 - Srednjedobna sastojina
	209.15
	90.4%
	10,397.5
	96.0%
	49.7
	417.8
	97.9%
	2.0
	4.0



[bookmark: _Toc191084800][bookmark: _Toc222644124][bookmark: _Toc222644208][bookmark: _Toc222730000][bookmark: _Toc223315067][bookmark: _Toc223842196][bookmark: _Toc223843355][bookmark: _Toc223846696][bookmark: _Toc342975038][bookmark: _Toc318029951][bookmark: _Toc352912648][bookmark: _Toc352913135][bookmark: _Toc353963926][bookmark: _Toc356194836][bookmark: _Toc415834713][bookmark: _Toc427566104][bookmark: _Toc450648743][bookmark: _Toc451771371][bookmark: _Toc457465055][bookmark: _Toc457465556][bookmark: _Toc457465966][bookmark: _Toc478114929][bookmark: _Toc483397321][bookmark: _Toc491335777][bookmark: _Toc492968108][bookmark: _Toc496100595][bookmark: _Toc496252204][bookmark: _Toc510010839][bookmark: _Toc37229414][bookmark: _Toc68689328][bookmark: _Toc103082306][bookmark: _Toc103083860][bookmark: _Toc170061805][bookmark: _Toc176937554][bookmark: _Toc179192953][bookmark: _Toc185152219]Analiza strukture uzgojnih grupa pokazuje izrazitu dominaciju srednjedobnih uzgojnih grupa, dok su sastojine u razvojnoj fazi kasnog mladika zastupljene u znatno manjem obimu. Takva starosna struktura ukazuje da se najveći deo gazdinske jedinice nalazi u fazi intenzivnog prirašćivanja i formiranja stabilnih sastojina, što predstavlja povoljan osnov za sprovođenje mera nege i očuvanja zaštitnih funkcija šuma.
Najveći deo površine obuhvata uzgojna grupa 4 – srednjedobne sastojine, koja zauzima 209,15 ha, odnosno 90,4% ukupne površine gazdinske jedinice. U ovoj razvojnoj fazi nalazi se 10.397,5 m³ drvne zapremine, odnosno 96,0% ukupne zapremine, dok godišnji zapreminski prirast iznosi 417,8 m³ ili 97,9% ukupnog prirasta. Prosečna drvna zapremina iznosi 49,7 m³/ha, a prosečan godišnji prirast 2,0 m³/ha, uz procenat prirasta od 4,0%. 
Uzgojna grupa 3 – kasni mladik zastupljena je na 22,14 ha (9,6% površine), sa 436,0 m³ drvne zapremine (4,0%) i 9,1 m³ godišnjeg prirasta (2,1%). Prosečna zapremina iznosi 19,7 m³/ha, dok je godišnji prirast 0,4 m³/ha, uz procenat prirasta od 2,1%. Ove sastojine predstavljaju mlađe razvojne faze koje će u narednom uređajnom periodu prelaziti u srednjedobne sastojine.
[bookmark: _Toc236993746]2.1.4 Stanje šuma po poreklu i očuvanosti
Sve sastojine u okviru ove gazdinske jedinice prema poreklu razvrstane su kategoriju „Izdanačke sastojine“ - nastale vegetativnim putem iz izdanaka i izbojaka.
Sastojine prema očuvanosti razvrstane su: 
· Očuvane sastojine - koje po stepenu obraslosti, zdravstvenom stanju i kvalitetu mogu dočekati zrelost za seču, 
· Razređene sastojine - sastojine sa manjim stepenom obraslosti, dobrog zdravstvenog stanja i kvaliteta i mogu dočekati zrelost za seču i
· Devastirane sastojine – previše razređene sastojine koje nemaju mogućnost samostalne obnove.
Stanje sastojina po poreklu i očuvanosti prikazano je u sledeće tri tabele:
Tabela br.9. Stanje gazdinskih tipova po poreklu i očuvanosti
	Očuvanost/Osnovna namena/Gazdinski tip
	Površina
	Zapremina
	Zapreminski prirast
	Piv (%)

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	9.90
	4.3%
	20.8
	0.2%
	2.1
	0.9
	0.2%
	0.1
	4.2

	3 - devastirana (previše razređena) sastojina
	9.90
	4.3%
	20.8
	0.2%
	2.1
	0.9
	0.2%
	0.1
	4.2

	Veštački podignuta sastojina mekih lišćara
	9.90
	4.3%
	20.8
	0.2%
	2.1
	0.9
	0.2%
	0.1
	4.2

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	71.18
	30.8%
	4,985.9
	46.0%
	70.0
	183.8
	43.0%
	2.6
	3.7

	1 - očuvana sastojina
	71.18
	30.8%
	4,985.9
	46.0%
	70.0
	183.8
	43.0%
	2.6
	3.7

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	37.95
	16.4%
	979.7
	9.0%
	25.8
	39.0
	9.1%
	1.0
	4.0

	2 - razređena sastojina
	37.95
	16.4%
	979.7
	9.0%
	25.8
	39.0
	9.1%
	1.0
	4.0

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	1.31
	0.6%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	3 - devastirana (previše razređena) sastojina
	1.31
	0.6%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	Veštački podignuta sastojina tvrdih lišćara
	110.44
	47.7%
	5,965.5
	55.1%
	54.0
	222.8
	52.2%
	2.0
	3.7

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	2.57
	1.1%
	486.7
	4.5%
	189.4
	24.6
	5.8%
	9.6
	5.1

	2 - razređena sastojina
	2.57
	1.1%
	486.7
	4.5%
	189.4
	24.6
	5.8%
	9.6
	5.1

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	8.05
	3.5%
	545.9
	5.0%
	67.8
	21.5
	5.0%
	2.7
	3.9

	3 - devastirana (previše razređena) sastojina
	8.05
	3.5%
	545.9
	5.0%
	67.8
	21.5
	5.0%
	2.7
	3.9

	Visoka prirodna sastojina mekih lišćara
	10.62
	4.6%
	1,032.7
	9.5%
	97.2
	46.1
	10.8%
	4.3
	4.5

	1121 - Izdanačke mešovite šume OML - Visoke mešovite šume OML
	1.75
	0.8%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	3 - devastirana (previše razređena) sastojina
	1.75
	0.8%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	Izdanačka prirodna sastojina mekih lišćara
	1.75
	0.8%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	37.07
	16.0%
	1,560.9
	14.4%
	42.1
	63.4
	14.9%
	1.7
	4.1

	1 - očuvana sastojina
	37.07
	16.0%
	1,560.9
	14.4%
	42.1
	63.4
	14.9%
	1.7
	4.1

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	35.88
	15.5%
	702.8
	6.5%
	19.6
	28.2
	6.6%
	0.8
	4.0

	2 - razređena sastojina
	35.88
	15.5%
	702.8
	6.5%
	19.6
	28.2
	6.6%
	0.8
	4.0

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	21.70
	9.4%
	680.9
	6.3%
	31.4
	28.3
	6.6%
	1.3
	4.2

	3 - devastirana (previše razređena) sastojina
	21.70
	9.4%
	680.9
	6.3%
	31.4
	28.3
	6.6%
	1.3
	4.2

	Izdanačka prirodna sastojina tvrdih lišćara
	94.65
	40.9%
	2,944.6
	27.2%
	31.1
	120.0
	28.1%
	1.3
	4.1

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)
	227.36
	98.3%
	9,963.6
	92.0%
	43.8
	389.8
	91.3%
	1.7
	3.9

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	1 - očuvana sastojina
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	Visoka prirodna sastojina mekih lišćara
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	UKUPNO GJ
	231.29
	100.0%
	10,833.5
	100.0%
	46.8
	426.9
	100.0%
	1.8
	3.9

	3 - devastirana (previše razređena) sastojina
	9.90
	4.3%
	20.8
	0.2%
	2.1
	0.9
	0.2%
	0.1
	4.2

	Veštački podignuta sastojina mekih lišćara
	9.90
	4.3%
	20.8
	0.2%
	2.1
	0.9
	0.2%
	0.1
	4.2

	1 - očuvana sastojina
	71.18
	30.8%
	4,985.9
	46.0%
	70.0
	183.8
	43.0%
	2.6
	3.7

	2 - razređena sastojina
	37.95
	16.4%
	979.7
	9.0%
	25.8
	39.0
	9.1%
	1.0
	4.0

	3 - devastirana (previše razređena) sastojina
	1.31
	0.6%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	Veštački podignuta sastojina tvrdih lišćara
	110.44
	47.7%
	5,965.5
	55.1%
	54.0
	222.8
	52.2%
	2.0
	3.7

	1 - očuvana sastojina
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	2 - razređena sastojina
	2.57
	1.1%
	486.7
	4.5%
	189.4
	24.6
	5.8%
	9.6
	5.1

	3 - devastirana (previše razređena) sastojina
	8.05
	3.5%
	545.9
	5.0%
	67.8
	21.5
	5.0%
	2.7
	3.9

	Visoka prirodna sastojina mekih lišćara
	14.55
	6.3%
	1,902.6
	17.6%
	130.8
	83.3
	19.5%
	5.7
	4.4

	3 - devastirana (previše razređena) sastojina
	1.75
	0.8%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	Izdanačka prirodna sastojina mekih lišćara
	1.75
	0.8%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	1 - očuvana sastojina
	37.07
	16.0%
	1,560.9
	14.4%
	42.1
	63.4
	14.9%
	1.7
	4.1

	2 - razređena sastojina
	35.88
	15.5%
	702.8
	6.5%
	19.6
	28.2
	6.6%
	0.8
	4.0

	3 - devastirana (previše razređena) sastojina
	21.70
	9.4%
	680.9
	6.3%
	31.4
	28.3
	6.6%
	1.3
	4.2

	Izdanačka prirodna sastojina tvrdih lišćara
	94.65
	40.9%
	2,944.6
	27.2%
	31.1
	120.0
	28.1%
	1.3
	4.1

	UKUPNO GJ
	231.29
	100.0%
	10,833.5
	100.0%
	46.8
	426.9
	100.0%
	1.8
	3.9


Najveći deo gazdinske jedinice čine izdanačke prirodne sastojine tvrdih lišćara, koje zauzimaju 94,65 ha, odnosno 40,9% ukupne površine. U njima je evidentirano 2.944,6 m³ drvne zapremine (27,2% ukupne zapremine) i 120,0 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta (28,1%), pri čemu prosečna zapremina iznosi 31,1 m³/ha, a prosečan godišnji prirast 1,3 m³/ha. 
Drugu po zastupljenosti grupu predstavljaju veštački podignute sastojine tvrdih lišćara, koje zauzimaju 110,44 ha ili 47,7% ukupne površine gazdinske jedinice. U njima je koncentrisano 5.965,5 m³ drvne zapremine, odnosno 55,1% ukupne zapremine, uz godišnji zapreminski prirast od 222,8 m³ (52,2%). Prosečna zapremina iznosi 54,0 m³/ha, a prosečan godišnji prirast 2,0 m³/ha. Ovi pokazatelji ukazuju da se radi o dobro formiranim i stabilnim sastojinama koje predstavljaju nosioca drvne zalihe gazdinske jedinice.
Tabela br.10. Rekapitulacija stanja sastojina po očuvanosti
	Očuvanost
	Površina
	Zapremina
	Zapreminski prirast
	Piv (%)

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	1 – očuvana sastojina
	112.18
	48.5%
	7,416.6
	68.5%
	66.1
	284.4
	66.6%
	2.5
	3.8

	2 – razređena sastojina
	76.40
	33.0%
	2,169.2
	20.0%
	28.4
	91.9
	21.5%
	1.2
	4.2

	3 – devastirana (previše razređena) sastojina
	42.71
	18.5%
	1,247.7
	11.5%
	29.2
	50.7
	11.9%
	1.2
	4.1

	UKUPNO GJ
	231.29
	100.0%
	10,833.5
	100.0%
	46.8
	426.9
	100.0%
	1.8
	3.9
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Očuvane sastojine zauzimaju 112,18 ha, odnosno 48,5% ukupne površine gazdinske jedinice. U njima je koncentrisano 7.416,6 m³ drvne zapremine, što predstavlja čak 68,5% ukupne drvne zapremine, kao i 284,4 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta (66,6% ukupnog prirasta). Prosečna drvna zapremina iznosi 66,1 m³/ha, a prosečan godišnji prirast 2,5 m³/ha, uz procenat prirasta (Piv) od 3,8%. Ovi pokazatelji potvrđuju da očuvane sastojine predstavljaju najkvalitetniji i najstabilniji deo šumskog fonda i nose najveći deo proizvodnog i zaštitnog potencijala gazdinske jedinice.
Razređene sastojine zastupljene su na 76,40 ha ili 33,0% ukupne površine. Njihova ukupna drvna zapremina iznosi 2.169,2 m³ (20,0% ukupne zapremine), dok godišnji zapreminski prirast iznosi 91,9 m³ (21,5% ukupnog prirasta). Prosečna zapremina od 28,4 m³/ha znatno je niža u odnosu na očuvane sastojine, dok je procenat prirasta od 4,2%.
Devastirane (previše razređene) sastojine obuhvataju 42,71 ha, odnosno 18,5% ukupne površine gazdinske jedinice. U njima je evidentirano 1.247,7 m³ drvne zapremine (11,5% ukupne zapremine) i 50,7 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta (11,9% ukupnog prirasta). Prosečna zapremina iznosi 29,2 m³/ha, dok godišnji prirast iznosi 1,2 m³/ha, uz procenat prirasta od 4,1%. 
[bookmark: _Toc236993747]2.1.5 Stanje šuma po smesi
Stanje sastojina po smesi za gazdinsku jedinicu dato je u tabelama 11 i 12.
Tabela br.11. Stanje gazdinskih tipova po smesi i mešovitosti
	Mešovitost/Gazdinski tip
	Površina
	Zapremina
	Zapreminski prirast
	Piv (%)

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	68.62
	29.7%
	1,770.6
	16.3%
	25.8
	75.9
	17.8%
	1.1
	4.3

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	7.12
	3.1%
	752.7
	6.9%
	105.7
	38.3
	9.0%
	5.4
	5.1

	1121 - Izdanačke mešovite šume OML - Visoke mešovite šume OML
	1.75
	0.8%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	70.99
	30.7%
	3,901.1
	36.0%
	55.0
	140.8
	33.0%
	2.0
	3.6

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	9.44
	4.1%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	1 - Čista sastojina
	157.92
	68.3%
	6,424.5
	59.3%
	40.7
	255.0
	59.7%
	1.6
	4.0

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	26.03
	11.3%
	1,174.0
	10.8%
	45.1
	44.1
	10.3%
	1.7
	3.8

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	3.50
	1.5%
	279.9
	2.6%
	80.0
	7.8
	1.8%
	2.2
	2.8

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	39.45
	17.1%
	2,064.4
	19.1%
	52.3
	82.0
	19.2%
	2.1
	4.0

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	0.46
	0.2%
	20.8
	0.2%
	45.3
	0.9
	0.2%
	1.9
	4.2

	2 - Mešovita sastojina
	69.44
	30.0%
	3,539.2
	32.7%
	51.0
	134.8
	31.6%
	1.9
	3.8

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)
	227.36
	98.3%
	9,963.6
	92.0%
	43.8
	389.8
	91.3%
	1.7
	3.9

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	1 - Čista sastojina
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite
	3.93
	1.7%
	869.9
	8.0%
	221.3
	37.2
	8.7%
	9.5
	4.3

	UKUPNO GJ
	231.29
	100.0%
	10,833.5
	100.0%
	46.8
	426.9
	100.0%
	1.8
	3.9

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	68.62
	29.7%
	1,770.6
	16.3%
	25.8
	75.9
	17.8%
	1.1
	4.3

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	11.05
	4.8%
	1,622.6
	15.0%
	146.8
	75.4
	17.7%
	6.8
	4.6

	1121 - Izdanačke mešovite šume OML - Visoke mešovite šume OML
	1.75
	0.8%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	70.99
	30.7%
	3,901.1
	36.0%
	55.0
	140.8
	33.0%
	2.0
	3.6

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	9.44
	4.1%
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0

	1 - Čista sastojina
	161.85
	70.0%
	7,294.3
	67.3%
	45.1
	292.2
	68.4%
	1.8
	4.0

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	26.03
	11.3%
	1,174.0
	10.8%
	45.1
	44.1
	10.3%
	1.7
	3.8

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	3.50
	1.5%
	279.9
	2.6%
	80.0
	7.8
	1.8%
	2.2
	2.8

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	39.45
	17.1%
	2,064.4
	19.1%
	52.3
	82.0
	19.2%
	2.1
	4.0

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	0.46
	0.2%
	20.8
	0.2%
	45.3
	0.9
	0.2%
	1.9
	4.2

	2 - Mešovita sastojina
	69.44
	30.0%
	3,539.2
	32.7%
	51.0
	134.8
	31.6%
	1.9
	3.8

	UKUPNO GJ
	231.29
	100.0%
	10,833.5
	100.0%
	46.8
	426.9
	100.0%
	1.8
	3.9


Tabela br.12. Rekapitulacija stanja sastojina po smesi i mešovitosti
	Mešovitost
	Površina
	Zapremina
	Zapreminski prirast
	Piv (%)

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	1 – Čista sastojina
	161.85
	70.0%
	7,294.3
	67.3%
	45.1
	292.2
	68.4%
	1.8
	4.0

	2 – Mešovita sastojina
	69.44
	30.0%
	3,539.2
	32.7%
	51.0
	134.8
	31.6%
	1.9
	3.8

	UKUPNO GJ
	231.29
	100.0%
	10,833.5
	100.0%
	46.8
	426.9
	100.0%
	1.8
	3.9
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[bookmark: _Toc236993748]2.1.6 Stanje šuma po vrstama drveća
Stanje sastojina po vrsti drveća za gazdinsku jedinicu dato je u narednoj tabeli.
Tabela br.13. Učešće vrsta drveća u gazdinskoj jedinici
	Vrsta drveta
	Zapremina
	Zapreminski prirast
	Piv (%)

	
	m3
	%
	m3
	%
	

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)

	ostali tvrdi lišćari
	23.6
	0.2%
	0.7
	0.2%
	2.9

	klen
	44.1
	0.4%
	1.5
	0.3%
	3.4

	bagrem
	7,279.0
	67.2%
	295.2
	69.1%
	4.1

	poljski jasen
	153.3
	1.4%
	4.1
	1.0%
	2.7

	bela vrba
	256.3
	2.4%
	13.6
	3.2%
	5.3

	poljski brest
	136.9
	1.3%
	4.7
	1.1%
	3.4

	domaći orah
	12.3
	0.1%
	0.4
	0.1%
	2.9

	kiselo drvo
	4.3
	0.0%
	0.2
	0.0%
	4.1

	gledičija
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0%
	0.0

	lužnjak
	337.7
	3.1%
	8.3
	1.9%
	2.4

	bela topola
	1,245.9
	11.5%
	50.7
	11.9%
	4.1

	sibirski brest
	442.8
	4.1%
	9.2
	2.2%
	2.1

	topola robusta
	14.2
	0.1%
	0.5
	0.1%
	3.9

	topola I-214
	13.2
	0.1%
	0.7
	0.2%
	5.5

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)
	9,963.6
	92.0%
	389.8
	91.3%
	3.9

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite

	bagrem
	2.1
	0.0%
	0.1
	0.0%
	3.5

	bela vrba
	50.3
	0.5%
	1.3
	0.3%
	2.5

	bela topola
	817.5
	7.5%
	35.8
	8.4%
	4.4

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite
	869.9
	8.0%
	37.2
	8.7%
	4.3

	UKUPNO GJ
	10,833.5
	100.0%
	426.9
	100.0%
	3.9

	ostali tvrdi lišćari
	23.6
	0.2%
	0.7
	0.2%
	2.9

	klen
	44.1
	0.4%
	1.5
	0.3%
	3.4

	bagrem
	7,281.0
	67.2%
	295.3
	69.2%
	4.1

	poljski jasen
	153.3
	1.4%
	4.1
	1.0%
	2.7

	bela vrba
	306.6
	2.8%
	14.9
	3.5%
	4.9

	poljski brest
	136.9
	1.3%
	4.7
	1.1%
	3.4

	domaći orah
	12.3
	0.1%
	0.4
	0.1%
	2.9

	kiselo drvo
	4.3
	0.0%
	0.2
	0.0%
	4.1

	gledičija
	0.0
	0.0%
	0.0
	0.0%
	0.0

	lužnjak
	337.7
	3.1%
	8.3
	1.9%
	2.4

	bela topola
	2,063.5
	19.0%
	86.5
	20.3%
	4.2

	sibirski brest
	442.8
	4.1%
	9.2
	2.2%
	2.1

	topola robusta
	14.2
	0.1%
	0.5
	0.1%
	3.9

	topola I-214
	13.2
	0.1%
	0.7
	0.2%
	5.5

	UKUPNO GJ
	10,833.5
	100.0%
	426.9
	100.0%
	3.9
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Najzastupljenija vrsta je bagrem, sa ukupnom drvnom zapreminom od 7.281,0 m³, što predstavlja 67,2% ukupne drvne zapremine gazdinske jedinice. Bagrem ostvaruje i najveći godišnji zapreminski prirast od 295,3 m³, odnosno 69,2% ukupnog prirasta, uz procenat prirasta (Piv) od 4,1%. Ovi pokazatelji potvrđuju da bagrem predstavlja osnovnog nosioca drvne proizvodnje u gazdinskoj jedinici i vrstu sa dobrim proizvodnim potencijalom.
Druga po zastupljenosti je bela topola, sa 2.063,5 m³ drvne zapremine ili 19,0% ukupne zapremine, dok godišnji zapreminski prirast iznosi 86,5 m³ (20,3% ukupnog prirasta), uz procenat prirasta od 4,2%. Značajan deo ove drvne zalihe nalazi se u okviru Predela izuzetnih odlika – III stepen zaštite, gde bela topola formira visokokvalitetne i dobro očuvane sastojine.
[bookmark: _Toc236993749]2.1.7 Stanje šuma po debljinskoj strukturi
Stanje šuma po debljinskoj strukturi, u prvom redu, zavisi od biloških osobina vrsta drveća, starosti stabala i sastojina i konkretnih stanišnih i sastojinskih uslova. Stanje sastojina u ovoj gazdinskoj jedinici po debljinskim razredima dato je u narednom tabelarnom pregledu. 

Tabela br.14. Prikaz debljinske strukture po gazdinskim tipovima
	Gazdinski tip
	Zapremina
	D   E   B   Lj   I   N   S   K   I        R   A   Z   R   E   D   I

	
	
	O
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX

	
	(m3)
	< 10 cm
	11-20 cm
	21-30 cm
	31-40 cm
	41-50 cm
	51-60 cm
	61-70 cm
	71-80 cm
	81-90 cm
	> 90 cm

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	1,032.7
	0.0
	210.1
	388.3
	266.5
	66.7
	0.0
	0.0
	0.0
	101.1
	0.0

	1121 - Izdanačke mešovite šume OML – 
Visoke mešovite šume OML
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	20.8
	0.0
	8.4
	9.9
	2.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	5,965.5
	0.0
	2,637.0
	2,082.3
	334.8
	54.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	857.4

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	2,944.6
	0.0
	1,848.9
	896.1
	154.5
	45.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)
	9,963.6
	0.0
	4,704.5
	3,376.6
	758.3
	165.8
	0.0
	0.0
	0.0
	101.1
	857.4

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	869.9
	0.0
	142.3
	91.6
	50.3
	226.1
	82.7
	0.0
	0.0
	0.0
	276.9

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite
	869.9
	0.0
	142.3
	91.6
	50.3
	226.1
	82.7
	0.0
	0.0
	0.0
	276.9

	UKUPNO GJ
	10,833.5
	0.0
	4,846.8
	3,468.1
	808.6
	391.9
	82.7
	0.0
	0.0
	101.1
	1,134.3

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	1,902.6
	0.0
	352.4
	479.9
	316.8
	292.8
	82.7
	0.0
	0.0
	101.1
	276.9

	1121 - Izdanačke mešovite šume OML – 
Visoke mešovite šume OML
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	20.8
	0.0
	8.4
	9.9
	2.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	5,965.5
	0.0
	2,637.0
	2,082.3
	334.8
	54.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	857.4

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	2,944.6
	0.0
	1,848.9
	896.1
	154.5
	45.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	UKUPNO GJ
	10,833.5
	0.0
	4,846.8
	3,468.1
	808.6
	391.9
	82.7
	0.0
	0.0
	101.1
	1,134.3



Tabela br.15. Prikaz debljinske strukture po vrsti drveća
	Vrsta drveta
	Zapremina
	D   E   B   Lj   I   N   S   K   I        R   A   Z   R   E   D   I

	
	
	O
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX

	
	(m3)
	< 10 cm
	11-20 cm
	21-30 cm
	31-40 cm
	41-50 cm
	51-60 cm
	61-70 cm
	71-80 cm
	81-90 cm
	> 90 cm

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)

	bagrem
	7,279.0
	0.0
	4,018.2
	2,120.2
	255.7
	27.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	857.4

	bela vrba
	256.3
	0.0
	114.0
	69.8
	60.8
	11.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	bela topola
	1,245.9
	0.0
	117.4
	603.8
	297.2
	126.4
	0.0
	0.0
	0.0
	101.1
	0.0

	gledičija
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	domaći orah
	12.3
	0.0
	9.3
	3.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	kiselo drvo
	4.3
	0.0
	4.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	klen
	44.1
	0.0
	44.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	lužnjak
	337.7
	0.0
	28.3
	200.4
	108.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	ostali tvrdi lišćari
	23.6
	0.0
	3.4
	20.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	poljski brest
	136.9
	0.0
	111.8
	25.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	poljski jasen
	153.3
	0.0
	41.4
	83.7
	28.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	sibirski brest
	442.8
	0.0
	205.9
	231.8
	5.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	topola I-214
	13.2
	0.0
	6.4
	4.3
	2.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	topola robusta
	14.2
	0.0
	0.0
	14.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)
	9,963.6
	0.0
	4,704.5
	3,376.6
	758.3
	165.8
	0.0
	0.0
	0.0
	101.1
	857.4

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite

	bagrem
	2.1
	0.0
	2.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	bela vrba
	50.3
	0.0
	0.0
	0.0
	50.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	bela topola
	817.5
	0.0
	140.2
	91.6
	0.0
	226.1
	82.7
	0.0
	0.0
	0.0
	276.9

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite
	869.9
	0.0
	142.3
	91.6
	50.3
	226.1
	82.7
	0.0
	0.0
	0.0
	276.9

	UKUPNO GJ
	10,833.5
	0.0
	4,846.8
	3,468.1
	808.6
	391.9
	82.7
	0.0
	0.0
	101.1
	1,134.3

	ostali tvrdi lišćari
	23.6
	0.0
	3.4
	20.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	klen
	44.1
	0.0
	44.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	bagrem
	7,281.0
	0.0
	4,020.2
	2,120.2
	255.7
	27.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	857.4

	poljski jasen
	153.3
	0.0
	41.4
	83.7
	28.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	bela vrba
	306.6
	0.0
	114.0
	69.8
	111.1
	11.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	poljski brest
	136.9
	0.0
	111.8
	25.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	domaći orah
	12.3
	0.0
	9.3
	3.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	kiselo drvo
	4.3
	0.0
	4.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	gledičija
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	lužnjak
	337.7
	0.0
	28.3
	200.4
	108.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	bela topola
	2,063.5
	0.0
	257.7
	695.4
	297.2
	352.6
	82.7
	0.0
	0.0
	101.1
	276.9

	sibirski brest
	442.8
	0.0
	205.9
	231.8
	5.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	topola robusta
	14.2
	0.0
	0.0
	14.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	topola I-214
	13.2
	0.0
	6.4
	4.3
	2.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	UKUPNO
	10,833.5
	0.0
	4,846.8
	3,468.1
	808.6
	391.9
	82.7
	0.0
	0.0
	101.1
	1,134.3


Tabela br. 16. Raspored drvne zapremine po stepenima Bioleja
	Debljinska kategorija
	Prečnik
	Zapremina

	
	(cm)
	m3
	%

	1. Tanak materijal
	< 30sm
	8,314.9
	76.8

	2. Srednje jak materijal
	31-50 sm
	1,200.5
	11.1

	3. Jak materijal
	> 50 sm
	1,318.1
	12.2

	UKUPNO:
	10,833.5
	100.0


Analiza debljinske strukture pokazuje da u gazdinskoj jedinici izrazito dominira tanak drvni materijal, što ukazuje da najveći deo sastojina čine stabla manjih i srednjih dimenzija, karakteristična za mlađe i srednjedobne razvojne faze.
Najveće učešće ima tanak materijal (prečnika do 30 cm), sa ukupnom drvnom zapreminom od 8.314,9 m³, što predstavlja 76,8% ukupne drvne zapremine gazdinske jedinice. Ovako visok udeo potvrđuje da se najveći deo šumskog fonda nalazi u fazi intenzivnog debljinskog prirašćivanja, što je u skladu sa prethodno utvrđenom dominacijom srednjedobnih sastojina.
Srednje jak materijal (31–50 cm) zastupljen je sa 1.200,5 m³, odnosno 11,1% ukupne drvne zapremine. 
Jak materijal (preko 50 cm) zastupljen je sa 1.318,1 m³, što predstavlja 12,2% ukupne drvne zapremine. Prisustvo ove kategorije potvrđuje da u gazdinskoj jedinici postoje kvalitetna, starija i dobro razvijena stabla, pre svega u očuvanim visokim sastojinama i u sastojinama koje se nalaze u okviru zaštićenog područja. Međutim, njihov udeo nije veliki, što je očekivano imajući u vidu pretežno zaštitnu funkciju gazdinske jedinice i dominantno prisustvo srednjedobnih bagremovih i topolovih sastojina.
Posmatrano prethodno iznešene činjenice debljinska struktura može se okarakterisati kao povoljna obzirom na dominantno učešće izdanačkih sastojina u okviru ove gazdinske jedinice.
[bookmark: _Toc170061809][bookmark: _Toc176937558][bookmark: _Toc179192957][bookmark: _Toc185152223][bookmark: _Toc236993750]2.1.8 Stanje šuma po dobnoj strukturi
Stanje šuma po dobnoj strukturi (stvarni razmer dobnih razreda), na nivou gazdinske jedinice, a unutar njih po gazdinskim tipovima prikazan je u narednim tabelarnim pregledima. 
Širina dobnih razreda utvrđena je u odnosu na visinu ophodnje (trajanja proizvodnog procesa), a u konkretnom slučaju širina dobnih razreda iznosi: 
·       izdanačke sastojine bagrema 5 godina;
· 	veštački podignute mešovite sastojine 10 godina;
-	izdanačke sastojine lišćara do 80 godina ophodnje 10 godina;
-	visoke mešovite šume OML do 80 godina ophodnje 10 godina;
Tabela br.17. Prikaz dobne strukture za sastojine širine dobnog razreda 5 godina
	Gazdinski tip
	P
	Ukupno
	D   O   B   N   I         R   A   Z   R   E   D    I

	
	V
	
	I a
	I b
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X

	
	Zv
	
	m3

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	P
	9.90
	
	
	
	
	
	0.46
	9.44
	
	
	
	

	
	V
	20.8
	
	
	
	 
	 
	20.8
	0.0
	 
	 
	 
	 

	
	Zv
	0.9
	
	
	
	 
	 
	0.9
	0.0
	 
	 
	 
	 

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	P
	88.30
	
	
	
	13.66
	4.27
	52.92
	16.14
	1.31
	 
	 
	 

	
	V
	5,529.5
	
	
	
	479.6
	243.6
	3,354.9
	1,451.4
	
	 
	 
	 

	
	Zv
	213.7
	
	
	
	19.4
	9.6
	127.4
	57.2
	
	 
	 
	 

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	P
	94.65
	
	
	
	44.49
	23.65
	25.05
	1.46
	
	 
	 
	 

	
	V
	2,944.6
	
	
	
	922.3
	925.4
	1,042.0
	54.8
	 
	 
	 
	 

	
	Zv
	120.0
	
	
	
	41.3
	34.6
	41.9
	2.1
	 
	 
	 
	 

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)
	P
	192.85
	
	
	
	58.15
	27.92
	78.43
	27.04
	1.31
	 
	 
	 

	
	V
	8,495.0
	
	
	
	1,402.0
	1,169.1
	4,417.7
	1,506.2
	
	 
	 
	 

	
	Zv
	334.6
	
	
	
	60.7
	44.3
	170.2
	59.3
	
	 
	 
	 

	UKUPNO ŠIRINA DOBNOG RAZREDA 5 GODINA
	P
	192.85
	
	
	
	58.15
	27.92
	78.43
	27.04
	1.31
	 
	 
	 

	
	V
	8,495.0
	 
	 
	 
	1,402.0
	1,169.1
	4,417.7
	1,506.2
	
	 
	 
	 

	
	Zv
	334.6
	 
	 
	 
	60.7
	44.3
	170.2
	59.3
	
	 
	 
	 



U dobnoj strukturi za sastojine širine dobnog razreda 5 godina nisu zastupljene sastojine u I, II i III dobnom razredu, što znači da nema mladih sastojina nastalih u skorijem periodu. Prve značajnije površine javljaju se u III dobnom razredu, koji obuhvata 58,15 ha ili 30,2% ukupne površine obuhvaćene starosnom analizom, sa 1.402,0 m³ drvne zapremine i 60,7 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta.
IV dobni razred zastupljen je na 27,92 ha (14,5%), sa 1.169,1 m³ drvne zapremine i 44,3 m³ godišnjeg prirasta, dok je najzastupljeniji V dobni razred, koji obuhvata 78,43 ha, odnosno 40,7% ukupne površine. U njemu je koncentrisano čak 4.417,7 m³ drvne zapremine, što predstavlja više od 52% ukupne zapremine analiziranih sastojina, uz godišnji zapreminski prirast od 170,2 m³ ili oko 51% ukupnog prirasta. To potvrđuje da se najveći deo šuma nalazi u fazi najveće proizvodnosti.
VI dobni razred zauzima 27,04 ha (14,0%), sa 1.506,2 m³ drvne zapremine i 59,3 m³ godišnjeg prirasta, dok je VII dobni razred zastupljen svega na 1,31 ha, bez evidentirane drvne zapremine, što predstavlja zanemarljivo učešće u ukupnoj strukturi.
Tabela br.18. Prikaz dobne strukture za sastojine širine dobnog razreda 10 godina
	Gazdinski tip
	P
	Ukupno
	D   O   B   N   I         R   A   Z   R   E   D    I

	
	V
	
	I a
	I b
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X

	
	Zv
	
	m3

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	P
	10.62
	0.00
	0.00
	4.31
	6.31
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	V
	1,032.7
	 
	 
	562.0
	470.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zv
	46.1
	 
	 
	30.2
	15.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1121 - Izdanačke mešovite šume OML - Visoke mešovite šume OML
	P
	1.75
	 
	0.00
	0.00
	1.75
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	
	V
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zv
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	P
	22.14
	 
	7.31
	14.83
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	
	V
	436.0
	 
	0.0
	436.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zv
	9.1
	 
	0.0
	9.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)
	P
	34.51
	 
	7.31
	19.14
	8.06
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	
	V
	1,468.7
	 
	0.0
	998.0
	470.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zv
	55.2
	 
	0.0
	39.3
	15.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	P
	3.93
	 
	0.00
	3.93
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	
	V
	869.9
	 
	 
	869.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zv
	37.2
	 
	 
	37.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite
	P
	3.93
	 
	0.00
	3.93
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	
	V
	869.9
	 
	 
	869.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zv
	37.2
	 
	 
	37.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	P
	14.55
	 
	0.00
	8.24
	6.31
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	
	V
	1,902.6
	 
	 
	1,431.9
	470.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zv
	83.3
	 
	 
	67.3
	15.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1121 - Izdanačke mešovite šume OML - Visoke mešovite šume OML
	P
	1.75
	 
	0.00
	0.00
	1.75
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	
	V
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zv
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	P
	22.14
	 
	7.31
	14.83
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	
	V
	436.0
	 
	0.0
	436.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zv
	9.1
	 
	0.0
	9.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO ŠIRINA DOBNOG RAZREDA 10 GODINA
	P
	38.44
	 
	7.31
	23.07
	8.06
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	
	V
	2,338.6
	 
	0.0
	1,867.9
	470.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zv
	92.4
	 
	0.0
	76.4
	15.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Analiza starosne strukture po dobnim razredima širine 10 godina pokazuje da je najveći deo površina koncentrisan u srednjim dobnim razredima, što potvrđuje da gazdinskom jedinicom dominiraju srednjedobne sastojine. Mlađi dobni razredi su slabo zastupljeni ili potpuno izostaju, dok su najstariji dobni razredi prisutni na manjim površinama.
Ovako formirana starosna struktura ukazuje da će se u narednim uređajnim periodima najveći deo sastojina nalaziti u fazi intenzivnog debljinskog i zapreminskog prirašćivanja. Istovremeno, nedovoljna zastupljenost mlađih dobnih razreda ukazuje na potrebu planskog obezbeđivanja obnove sastojina kako bi se u budućnosti uspostavila uravnoteženija starosna struktura.     
[bookmark: _Toc185152224][bookmark: _Toc236993751]2.1.9 Stanje veštački podignutih sastojina
U narednoj tabeli prikazano je stanje veštački podignutih sastojina.
Tabela br.20. Prikaz stanja veštački podignutih sastojina
	Gazdinski tip
	Površina
	Zapremina
	Zapreminski prirast
	Piv (%)

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	9.9
	8.23%
	20.8
	0.35%
	2.1
	0.9
	0.20%
	0.1
	4.2

	Veštački podignuta sastojina mekih lišćara
	9.9
	8.23%
	20.8
	0.35%
	2.1
	0.9
	0.20%
	0.1
	4.2

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	110.44
	91.77%
	5,965.50
	99.65%
	54
	222.8
	52.20%
	2
	3.7

	Veštački podignuta sastojina tvrdih lišćara
	110.44
	91.77%
	5,965.50
	99.65%
	54
	222.8
	52.20%
	2
	3.7

	UKUPNO GJ
	120.34
	100.00%
	5986.3
	100.00%
	49.7
	223.7
	100.00%
	1.9
	3.9



Veštački podignute sastojine zauzimaju ukupno 120,34 ha, odnosno 52,0% ukupne površine gazdinske jedinice. U njima je evidentirano 5.986,3 m³ drvne zapremine, što predstavlja 55,3% ukupne zapremine, dok godišnji zapreminski prirast iznosi 223,7 m³, odnosno 52,4% ukupnog prirasta. Najveći deo ovih sastojina čine veštački podignute sastojine tvrdih lišćara (110,44 ha), koje predstavljaju nosioca drvne zalihe ove kategorije, dok su veštački podignute sastojine mekih lišćara zastupljene na svega 9,90 ha i imaju veoma malu drvnu zapreminu, što ukazuje na mlade ili nedovoljno razvijene kulture.
[bookmark: _Toc236993752][bookmark: _Toc170061811][bookmark: _Toc176937560][bookmark: _Toc179192959][bookmark: _Toc185152225]2.1.10 Zdravstveno stanje šuma
[bookmark: _Toc236993753]	2.1.10.1 Stepen ugroženosti od biljnih bolesti i štetočina
Zdravstveno stanje šuma ove gazdinske jedinice je u skladu sa opštim stanjem sastojina koje nije zadovoljavajuće, što se vidi iz prethodnih poglavlja. Zbog neizvršenih mera nege stabla su često nedovoljno razvijena, potištena i fiziološki slaba, te su zbog toga veoma podložna uticaju svih negativnih faktora, što konačno može rezultirati pojavom raznih oboljenja. Veći zdravstveni problemi, koji bi zahtevali hitne intervencije, nisu ovog momenta prisutni, ali ta opasnost u budućnosti evidentno postoji. 
Šume ove gazdinske jedinice su ugrožene od sledećih faktora:  
· od čoveka - obzirom da se većinom nalaze u neposrednoj blizini naselja, puteva i obradivih površina; 
· od divljači - ove šume u svom okruženju predstavljaju retke zelene oaze u poljoprivrednom području te su pogodne za zimski boravak divljači, naročito glodara (zec) koji često u nedostatku hrane oštećuje mlade sadnice; 
· od stoke - obzirom da se nalaze u neposrednoj blizini naselja, a odnosi se isključivo na najmlađe sastojine; 
· od požara - gazdinska jedinica je iscepkana na manje komplekse i uske pojaseve, okružene poljoprivrednim zemljištem, gde dolazi do redovnog paljenja ostataka poljoprivrednih kultura u proleće i jesen, kao i do paljenja suve travne i korovske vegetacije od strane vlasnika stoke. Naročito su od požara ugrožene mlade sastojine; 
· od vetra – ove šume su zapravo uski pojasevi, veštački podignuti, bez formiranog zaštitnog plašta na rubovima sastojina i direktno su izložene naletima jakih vetrova; 
· od entomoloških i fitopatoloških oboljenja - iako ove pojave nisu česte, postoji potencijalna opasnost od njihovog lošeg uticaja zbog generalno lošeg stanja šuma i slabljenja otpornosti sadnica iz prethodnih razloga. 
Sve ove činjenice iziskuju stalnu i dobro organizovanu čuvarsku i osmatračku službu. 
[bookmark: _Toc170061814][bookmark: _Toc185152226][bookmark: _Toc236993754]	2.1.10.3 Stanje šuma prema ugroženosti od požara
Šumski požari predstavljaju stalno prisutnu opasnost. Može se reći da nijedna opasnost nije u stanju da takvom brzinom nanese štete tolikih razmera, jer u požaru trenutno nestaju veliki kompleksi šuma. Šumski požari predstavljaju veoma ozbiljan i uvek aktuelan društveni i privredni problem. Oni spadaju u štetne faktore koji za kratko vreme mogu da počine velike štete i da promene izgled čitavog šumskog područja.
Šumski požari menjaju biljne vrste u šumi i same šume, pretvarajući ih u poseban oblik vegetacije koja za duži period može biti bez ikakvog privrednog, ekonomskog i zaštitnog značaja.
Štete od požara u šumi su veoma velike i višestruke. Šumski požari su u stalnom porastu. Razlog tome je, pre svega u intenzivnom razvoju saobraćaja, otvaranju šuma, povećanom prometu kao i nezadrživom prodiranju civilizacije u ranije zatvorena šumska područja (iskorišćavanje šumskih plodova i dr.). 
U šumi se nalaze različiti tipovi gorivog materijala, od kojih zavisi intenzitet i ponašanje požara. 
Pojava požara u šumi zavisi od vremenskih prilika i stanja vlažnosti gorivog materijala.
Prema podacima za pojedine mesece u poslednjih 50 godina, mogu se izdvojiti tri kritična perioda. Prvi se javlja početkom proleća u martu do polovine aprila, drugi u letnjem periodu od polovine jula do kraja avgusta i treći u septembru do polovine oktobra.
U zavisnosti od stepena ugroženosti, šuma od požara šume i šumsko zemljište, prema dr. M. Vasiću razvrstani su u šest kategorija: 
	- prvi stepen: 		sastojine i kulture borova i ariša 
	- drugi stepen: 	sastojine i kulture smrče, jele i drugih četinara 
	- treći stepen: 		mešovite sastojine i kulture četinara i lišćara 
	- četvrti stepen: 	sastojine hrasta i graba 
	- peti stepen: 		sastojine bukve i drugih lišćara 
	- šesti stepen: 		šikare, šibljaci i neobrasle površine 
Rukovodeći se napred iznetim kriterijumom formirana je sledeća tabela:
Tabela br. 22. Prikaz stepena ugroženosti od požara
	[bookmark: _Toc170061812][bookmark: _Toc176937561][bookmark: _Toc179192960]Stepen ugroženosti
	Površina
	Zapremina
	Zapreminski prirast
	Piv (%)

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	V
	231.29
	24,5
	10,833.5
	100.0
	46.8
	426.9
	100.0
	1.8
	3.9

	VI
	711,69
	75,5
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO GJ
	942,98
	100,00
	10,833.5
	100.0%
	46.8
	426.9
	100.0%
	1.8
	3.9


Cela površina gazdinske jedinice gledajući po stepenima ugroženosti od požara nalazi se u V i VI stepenu ugroženosti od požara. U V stepenu ugroženosti od požara nalazi se celokupna obrasla površina ove gazdinske jedinice -231,29 ha.
[bookmark: _Toc185152227][bookmark: _Toc236993755]2.1.11 Stanje neobraslih površina
 Prema iskazu površina stanje neobraslih površina je sledeće:
	Vrsta zemljišta
	Površina (ha)
	%

	Šumsko zemljište
	292.67
	41.1%

	Put
	1.80
	0.3%

	Livada
	256.78
	36.1%

	Zgrade i drugi objekti sa okućnicom
	15.45
	2.2%

	Bara
	1.14
	0.2%

	Njiva
	27.87
	3.9%

	Utrina
	105.44
	14.8%

	Potok (kanal)
	6.52
	0.9%

	Šljunkara
	4.02
	0.6%

	UKUPNO
	711.69
	100.0%


[bookmark: _Toc170061813][bookmark: _Toc176937562][bookmark: _Toc179192961][bookmark: _Toc185152228]Šumsko zemljište zauzima 292,67 ha, odnosno 41,1% ukupne površine neobraslih površina. 
Po zastupljenosti slede livade, koje zauzimaju 256,78 ha ili 36,1% ukupne površine. Njihovo veliko učešće ukazuje na značajan udeo otvorenih staništa koja imaju važnu ulogu u očuvanju biodiverziteta, pejzažnih vrednosti i ukupne ekološke stabilnosti prostora.
Utrine zauzimaju 105,44 ha (14,8%), dok njive obuhvataju 27,87 ha (3,9%). 
[bookmark: _Toc236993756]2.1.12 Stanje lovišta na području gazdinske jedinice
[bookmark: _Toc170061815][bookmark: _Toc176937563][bookmark: _Toc179192962][bookmark: _Toc185152229]Na području GJ ustanovljeno je više lovišta koja su data na gazdovanje lovačkim udruženjima i to:  
1. Lovište „Brzava” - Na teritoriji ovog lovišta nalaze se odeljenja 1, 3 i 5. 
2. Lovište „Tamiš-Brzava”- Na teritoriji ovog lovišta nalaze se deo odeljenja 2. 
3. Lovište „Sveti Nikola-Banatska Dubica” - Na teritoriji ovog lovišta nalaze se drugi deo odeljenja 2. 
4. Lovište „ Srednji Banat-Sever” - Na teritoriji ovog lovišta nalaze se treći deo odeljenja 2,odeljenje 4 i 6. 
5. Lovište „Vršačka kula” - Na teritoriji ovog lovišta nalaze se odeljenja 7, 8, 9, 10, 11, 12, prvi deo 13, prvi deo 14, drugi deo 16 i prvi deo 18. 
6. Lovište „Košava” - Na teritoriji ovog lovišta nalaze se drugi deoodeljenja 13, drugi deo 14, prvi deo 15 i prvi deo odeljenja 16. 
7. Lovište „Karaš-Kuštilj” - Na teritoriji ovog lovišta nalaze se drugi deo odeljenja 15 i prvi deo odeljenja 17. 
8. Lovište „Nera” - Na teritoriji ovog lovišta nalaze se drugi deo odeljenja 16, drugi deo 17, drugi deo 18, 19 i 20. 
  
Svi podaci vezani za lovišta a u smislu korisnika, površine, broja rešenja o ustanovljavanju, datuma ustanovljenja i slično dati 
su u sledećoj tabeli. 
Тabela br. 20 
	Број уговора
	Назив ловишта
	Дато на газдовање
ЛУ
	Место  -
Седиште
	Површина
	Број Решења
о
установљава њу ловишта
	Датум решења о
установља вању ловишта
	Службени лист- број
установљав ању ловишта
	Број
Решења о давању ловишта
	Датум решења
	Службени лист- број давање ловишта

	104-324-
412/2011-2
	Свети
Никола - Банатска
Дубица
	PRP "Свети
Никола"
д.о.о.
	Сечањ
	501,11
	104-324-
412/2011
	31.10.2011.
	17/11
	104-324-
412/2011-1
	07.03.2012.
	7/12


Тabela br. 20 
	Број уговора
	Назив ловишта
	Дато на газдовање
ЛУ
	Место  -
Седиште
	Површина
	Број Решења
о
установљава њу ловишта
	Датум решења о
установља вању ловишта
	Службени лист- број
установљав ању ловишта
	Број
Решења о давању ловишта
	Датум решења
	Службени лист- број давање ловишта

	104-324-
511/2011-2
	Тамиш – Брзава
	Горњи Тамиш
	Бока
	31,648.91
	104-324-
511/2011
	24.12.2011.
	23/11, 1/12 и 2/12
	104-324-
511/2011-1
	13.03.2012.
	7/12

	104-324-
497/2011-2
	Брзава
	Брзава
	Пландиште
	38,100.88
	104-324-
497/2011
	24.12.2011.
	23/11
	104-324-
497/2011-1
	13.03.2012.
	7/12

	104-324-
238/2012-05-2
	Кошава
	Фазан-
Вршац
	Вршац
	21,280.84
	104-324-
238/2012-05
	16.03.2012.
	7/12
	104-324-
238/2012-05-1
	10.04.2012.
	

	104-324-
236/2012-05-2
	Вршачка кула
	Вршачка кула
	Вршац
	25,567.57
	104-324-
236/2012-05
	16.03.2012.
	7/12
	104-324-
236/2012-05-1
	10.04.2012.
	

	104-324-
281/2012-05-2
	Средњи Банат-север
	Срндаћ
	Алибунар
	28,802.76
	104-324-
281/2012-05
	26.03.2012.
	8/12
	104-324-
281/2012-05-1
	18.04.2012.
	

	104-324-
237/2012-05-2
	Караш-
Куштиљ
	Караш-
Куштиљ
	Куштиљ
	12,045.22
	104-324-
237/2012-05
	26.03.2012.
	8/12
	104-324-
237/2012-05-1
	18.04.2012.
	

	104-324-
235/2012-05-2
	Нера
	Ловац
	Бела Црква
	29,154.95
	104-324-
235/2012-05
	26.03.2012.
	9/12
	104-324-
235/2012-05-1
	18.04.2012.
	


 
 Obzirom da lovišta obuhvataju mnogo veće površine, sa raznovrsnijim kulturama čiji raspored i struktura veoma utiču na brojno stanje divljači, nije moguće dati precizniji podatak o stanju divljači u ovoj gazdinskoj jedinici, ako se ona posmatra kao celina. Isto tako veoma je teško proceniti kapacitet ovih površina za gajenje pojedinih vrsta divljači.  
Može se reći da skoro sve površine ove gazdinske jedinice (obrasle i neobrasle), povoljno utiču na stanje fonda divljači i njegovo unapređenje, jer  su to retke oaze u prostranim obradivim površinama, gde divljač može naći sklonište. Ova gazdinska jedinica u sadejstvu sa okolnim poljoprivrednim površinama kao delovima lovišta povoljna je za gajenje fazana, zeca, poljske jarebice, divlje patke i srneće divljači. Od nezaštićenih vrsta divljači pogodnosti za svoje obitavanje nalazi lisica. 
Obzirom na kompleksnost ove problematike i na brojne činioce koji utiču na kapacitet lovišta i stanje fonda divljači, a izlaze iz nadležnosti ove osnove, problematika lovstva u ovoj gazdinskoj jedinici neće dalje biti obrađivana u smislu planiranja gazdovanja, već se to prepušta lovačkim udruženjima i novim lovnim osnovama.  
[bookmark: _Toc236993757]2.1.13 Stanje saobraćanica i otvorenost gazdinske jedinice
[bookmark: _Toc170061816][bookmark: _Toc176937564][bookmark: _Toc179192963][bookmark: _Toc185152230]
Za projektovanje i rentabilno poslovanje u šumarstvu treba detaljno analizirati dva tipa saobraćajnica. Jedno su saobraćajnice koje povezuju šumske  komplekse sa potrošačima drveta i korisnicima svih drugih proizvoda koje šuma daje. Ove saobraćajnice čine ''otvorenost šumskog kompleksa''. Druge saobraćajnice su one kroz šumu i koriste se za sve aktivnosti u šumi. 
Verovatno ni jedna privredna grana nema toliko problema sa saobraćajnim prilikama kao što to ima šumarstvo, pošto se šumski kompleksi uglavnom nalaze na planinskim masivima, a u ravnicama šume su obično u plavljenom području velikih reka i u nepristupačnim ritovima. Međutim, slučaj sa gazdinskom jedinicom „OKM - Vršac“' je suprotan, pošto su u ovoj gazdinskoj jedinici saobraćajne prilike skoro optimalne. Otvorenost gazdinske jedinice čine vodene i kopnene saobraćajnice. Vodenu saobraćajnicu čini kanal DTD, a kopnene putevi javnog saobraćaja. 
Otvorenost šumskog kompleksa gazdinske jedinice ocenjuje se kao povoljna. Razloga za ovakvu ocenu ima više među kojima su: 
· Mogućnost korišćenja nasipa za komunikaciju i transport, 
· Neposredna blizina vodenih tokova koji su većim delom plovni, 
· Blizina naseljenih mesta sa izgrađenom infrastrukturom,	
· Mogućnost uključivanja na osnovne magistralne putne pravce.
Korišćenje suvozemnog i vodenog transporta kao i međusobnim kombinovanjem omogućava da se radovi u šumarstvu izvode u toku većeg dela godine.  
Položaj gazdinske jedinice, blizina javnih saobraćajnica i plovni kanali, čine transportne uslove povoljnim. U neposrednoj okolini gazdinske jedinice postoji gusta mreža javnih puteva. Brojnim poljskim putevima, delovi gazdinske jedinice su povezani sa asfaltnim putevima.  
Pored kamionskog prevoza, za spoljni transport drveta moguće je koristiti i manja plovila. 
Uslovi za izvođenje prve faze privlačenja do privremenih i stalnih stovarišta izuzetno su povoljni pošto se radi o relativno uzanim pojasevima šumskih sastojina na nasipu.Unutrašnji saobraćaj se uglavnom obavlja zemljanim putevima, kojima je u periodu dugih kiša otežan ili nemoguć saobraćaj. Ipak, u većem delu godine mogu ih koristiti traktori, tako da se privlačenje drveta može vršiti direktno iz šume do potrošača ili privremenih stovarišta koja se postavljaju na pogodnim mestima. 
Imajući u vidu celokupnu mrežu unutrašnjih i spoljnih puteva, te obim seča, može se reći da su saobraćajne prilike za ovu 
gazdinsku jedinicu povoljne i da ne postoje potrebe za proširivanjem putne mreže. 
[bookmark: _Toc223171819][bookmark: _Toc236993758]2.1.14. Stanje zaštićnih područja 
[bookmark: _Toc223171820]Deo Gazdinske jedinice „OKM Vršac“, odnosno deo odeljenja 17, nalazi se u granicama Predela izuzetnih odlika „Karaš–Nera“, u režimima zaštite II i III stepena. Predmetno područje istovremeno pripada ekološki značajnom području „Deliblatska peščara“, koje je sastavni deo ekološke mreže Republike Srbije, kao i međunarodno i nacionalno značajnom području za ptice „Deliblatska peščara“ – IBA područje sa oznakom RS015IBA.
Zaštićeno područje odlikuje se prisustvom očuvanih autohtonih šumskih sastojina, prirodnih i poluprirodnih staništa i značajnih gnezdilišta strogo zaštićenih vrsta ptica, naročito orla belorepana, crne rode i drugih krupnih ptica grabljivica. Očuvanje postojećeg stanja zahteva održivo gazdovanje šumama, zaštitu autohtonih vrsta i staništa, očuvanje hidroloških karakteristika i ekoloških koridora, kao i sprečavanje unošenja i širenja alohtonih i invazivnih vrsta.
[bookmark: _Toc236993759]2.1.15. Stanje biodiverziteta 
Biodiverzitet predstavlja osnovni pokazatelj stabilnosti, otpornosti i ekološke vrednosti šumskih ekosistema. U procesu izrade osnove gazdovanja šumama, njegova procena ima poseban značaj jer omogućava planiranje mera koje obezbeđuju očuvanje prirodnih vrednosti i funkcionalnosti šuma. Procena prirodne vrednosti šuma vrši se na osnovu podataka prikupljenih tokom inventure šuma u skladu sa uputstvima datim od strane Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Uprave za šume. Podaci koji se se odnose na procenu prirodne vrednosti obuhvataju količinu stabala značajnih za biodiverzitet, količinu mrtvog drveta, strukturne elemente sastojine i prisustvo ključnih biotopa. Na ovaj način se dobijaju osnove za održivo upravljanje šumama koje istovremeno podržavaju njihovu proizvodnu, zaštitnu i ekološku funkciju. U narednoj tabeli dat je prikaz vrednosti biodiverziteta za predmetnu gazdinsku jedinicu.
Tabela 25. Stanje biodiverziteta
	Konačna ocena
biodiverziteta
	P ha
	Broj
odseka
	Dubeća mrtva
stabla prečnika
preko 30 cm
(Ukupno kom.)
	Ležeća mrtva stabla
prečnika preko 30 cm
(Ukupno kom.)
	Deo ležećih mrtvih
stabala prečnika preko
50 cm dužeg od 2 m
(Ukupno kom.)
	Stabla sa gnezdima
(Ukupno kom.)
	Stabla sa šupljinama,
pukotinama ili otvorima
(Ukupno kom.)
	Značajna zastupljenost
mahovina na deblu
(Ukupno kom.)
	Značajna
zastupljenost
lišajeva na
deblu  (Ukupno kom.)

	Srednje niže prirodne vrednosti
	4.1
	2.0
	33.3
	0.0
	25.7
	0.0
	3.0
	0.0
	18.1

	Niske prirodne vrednosti
	225.7
	53.0
	123.3
	30.1
	48.3
	204.8
	0.0
	59.5
	200.4

	0.0
	229.8
	55.0
	156.6
	30.1
	74.0
	204.8
	3.0
	59.5
	218.5


[bookmark: _Toc170061820][bookmark: _Toc176937568][bookmark: _Toc179192967][bookmark: _Toc185152233]Analizom pokazatelja biodiverziteta utvrđeno je da je najveći deo površine gazdinske jedinice svrstan u kategoriju niskih prirodnih vrednosti, dok je manji deo površine ocenjen kao srednje niže prirodne vrednosti.
Ukupna površina obuhvaćena procenom biodiverziteta iznosi 229,8 ha, raspoređena na 55 odseka. Od toga:
· 225,7 ha (53 odseka) pripada kategoriji niskih prirodnih vrednosti; 
· 4,1 ha (2 odseka) pripada kategoriji srednje nižih prirodnih vrednosti.
[bookmark: _Toc236993760]2.1.16 Prikaz stanja nedrvnih proizvoda
Organizovanog otkupa nedrvnih šumskih proizvoda iz ove gazdinske jedinice nema, a nema ni podataka o njihovim količinama. Najčešće zastupljeni nedrvni šumski proizvodi se različite vrste lekovitog bilja i plodovi šumskih voćkarica.
[bookmark: _Toc236993761]2.2 Analiza stanja i sprovedenih mera gazdovanja 
[bookmark: _Toc170061821][bookmark: _Toc176937570][bookmark: _Toc179192969][bookmark: _Toc185152234][bookmark: _Toc236993762]2.2.1 Opšti osvrt na zatečeno stanje
Detaljna analiza stanja šumskog fonda ove gazdinske jedinice po brojnim pokazateljima daje nam mogućnost da se zatečeno stanje, u celini posmatrano, oceni kao srednje povoljno. Osnov za donošenje ovakve ocene ogleda se kroz sledeće:
· Prema kriterijumima ekološkog vrednovanja i u skladu sa prostorom gazdinske jedinice, prostor gazdinske jedinice obuhvaćen je se dve osnovne namene: 24 - zaštita od voda (vodozaštita) i 83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite; 
· [bookmark: _Toc191084816][bookmark: _Toc222644143][bookmark: _Toc222644227][bookmark: _Toc222730018][bookmark: _Toc223315085][bookmark: _Toc223842214][bookmark: _Toc223843373][bookmark: _Toc223846714][bookmark: _Toc342975052][bookmark: _Toc318029965][bookmark: _Toc352912662][bookmark: _Toc352913149][bookmark: _Toc353963940][bookmark: _Toc356194850][bookmark: _Toc415834729][bookmark: _Toc427566120][bookmark: _Toc450648758][bookmark: _Toc451771386][bookmark: _Toc457465070][bookmark: _Toc457465571][bookmark: _Toc457465981][bookmark: _Toc478114943][bookmark: _Toc483397340][bookmark: _Toc491335796][bookmark: _Toc492968127][bookmark: _Toc496100614][bookmark: _Toc496252223][bookmark: _Toc510010858][bookmark: _Toc37229433][bookmark: _Toc68689348][bookmark: _Toc103082326][bookmark: _Toc103083880][bookmark: _Toc170061823][bookmark: _Toc176937571][bookmark: _Toc179192970][bookmark: _Toc185152235]U gazdinskoj jedinici izdvojeno je pet gazdinskih tipova, pri čemu dominiraju prirodne visoke i izdanačke šume, dok su veštački podignute plantaže zastupljene u veoma malom obimu.;
· Na nivou cele gazdinske jedinice ukupna površina iznosi 231,29 ha, ukupna drvna zapremina 10.833,5 m³, a godišnji zapreminski prirast 426,9 m³. Prosečna zapremina iznosi 46,8 m³/ha, prosečan godišnji prirast 1,8 m³/ha, dok procenat prirasta iznosi 3,9%.; 
· Analiza strukture uzgojnih grupa pokazuje izrazitu dominaciju srednjedobnih uzgojnih grupa, dok su sastojine u razvojnoj fazi kasnog mladika zastupljene u znatno manjem obimu. Takva starosna struktura ukazuje da se najveći deo gazdinske jedinice nalazi u fazi intenzivnog prirašćivanja i formiranja stabilnih sastojina, što predstavlja povoljan osnov za sprovođenje mera nege i očuvanja zaštitnih funkcija šuma.;
· Najveći deo gazdinske jedinice čine izdanačke prirodne sastojine tvrdih lišćara, koje zauzimaju 94,65 ha, odnosno 40,9% ukupne površine. U njima je evidentirano 2.944,6 m³ drvne zapremine (27,2% ukupne zapremine) i 120,0 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta (28,1%), pri čemu prosečna zapremina iznosi 31,1 m³/ha, a prosečan godišnji prirast 1,3 m³/ha. Drugu po zastupljenosti grupu predstavljaju veštački podignute sastojine tvrdih lišćara, koje zauzimaju 110,44 ha ili 47,7% ukupne površine gazdinske jedinice. U njima je koncentrisano 5.965,5 m³ drvne zapremine, odnosno 55,1% ukupne zapremine, uz godišnji zapreminski prirast od 222,8 m³ (52,2%). Prosečna zapremina iznosi 54,0 m³/ha, a prosečan godišnji prirast 2,0 m³/ha.;
· Očuvane sastojine zauzimaju 112,18 ha, odnosno 48,5% ukupne površine gazdinske jedinice. U njima je koncentrisano 7.416,6 m³ drvne zapremine, što predstavlja čak 68,5% ukupne drvne zapremine, kao i 284,4 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta (66,6% ukupnog prirasta). Prosečna drvna zapremina iznosi 66,1 m³/ha, a prosečan godišnji prirast 2,5 m³/ha, uz procenat prirasta (Piv) od 3,8%. Ovi pokazatelji potvrđuju da očuvane sastojine predstavljaju najkvalitetniji i najstabilniji deo šumskog fonda i nose najveći deo proizvodnog i zaštitnog potencijala gazdinske jedinice. Razređene sastojine zastupljene su na 76,40 ha ili 33,0% ukupne površine. Njihova ukupna drvna zapremina iznosi 2.169,2 m³ (20,0% ukupne zapremine), dok godišnji zapreminski prirast iznosi 91,9 m³ (21,5% ukupnog prirasta). Prosečna zapremina od 28,4 m³/ha znatno je niža u odnosu na očuvane sastojine, dok je procenat prirasta od 4,2%.
· Analiza mešovitosti sastojina pokazuje da u gazdinskoj jedinici dominiraju čiste sastojine, koje zauzimaju 161,85 ha, odnosno 70,0% ukupne površine. U njima je evidentirano 7.294,3 m³ drvne zapremine, što predstavlja 67,3% ukupne zapremine, kao i 292,2 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta (68,4% ukupnog prirasta). Prosečna drvna zapremina iznosi 45,1 m³/ha, dok je prosečan godišnji prirast 1,8 m³/ha, uz procenat prirasta (Piv) od 4,0%. Mešovite sastojine zastupljene su na 69,44 ha, odnosno 30,0% ukupne površine gazdinske jedinice; 
· Najzastupljenija vrsta je bagrem, sa ukupnom drvnom zapreminom od 7.281,0 m³, što predstavlja 67,2% ukupne drvne zapremine gazdinske jedinice. Bagrem ostvaruje i najveći godišnji zapreminski prirast od 295,3 m³, odnosno 69,2% ukupnog prirasta, uz procenat prirasta (Piv) od 4,1%. Ovi pokazatelji potvrđuju da bagrem predstavlja osnovnog nosioca drvne proizvodnje u gazdinskoj jedinici i vrstu sa dobrim proizvodnim potencijalom. Druga po zastupljenosti je bela topola, sa 2.063,5 m³ drvne zapremine ili 19,0% ukupne zapremine, dok godišnji zapreminski prirast iznosi 86,5 m³ (20,3% ukupnog prirasta), uz procenat prirasta od 4,2%. Značajan deo ove drvne zalihe nalazi se u okviru Predela izuzetnih odlika – III stepen zaštite, gde bela topola formira visokokvalitetne i dobro očuvane sastojine.
· Analiza debljinske strukture pokazuje da u gazdinskoj jedinici izrazito dominira tanak drvni materijal, što ukazuje da najveći deo sastojina čine stabla manjih i srednjih dimenzija, karakteristična za mlađe i srednjedobne razvojne faze.
· U dobnoj strukturi za sastojine širine dobnog razreda 5 godina nisu zastupljene sastojine u I, II i III dobnom razredu, što znači da nema mladih sastojina nastalih u skorijem periodu. Prve značajnije površine javljaju se u III dobnom razredu, koji obuhvata 58,15 ha ili 30,2% ukupne površine obuhvaćene starosnom analizom, sa 1.402,0 m³ drvne zapremine i 60,7 m³ godišnjeg zapreminskog prirasta. 
· Kod svih gazdinskih tipova prisutna je nenormalnost dobnih razreda. 
· Veštački podignute sastojine zauzimaju ukupno 120,34 ha, odnosno 52,0% ukupne površine gazdinske jedinice. U njima je evidentirano 5.986,3 m³ drvne zapremine, što predstavlja 55,3% ukupne zapremine, dok godišnji zapreminski prirast iznosi 223,7 m³, odnosno 52,4% ukupnog prirasta. Najveći deo ovih sastojina čine veštački podignute sastojine tvrdih lišćara (110,44 ha), koje predstavljaju nosioca drvne zalihe ove kategorije, dok su veštački podignute sastojine mekih lišćara zastupljene na svega 9,90 ha i imaju veoma malu drvnu zapreminu, što ukazuje na mlade ili nedovoljno razvijene kulture.
· Otvorenost šumskog kompleksa gazdinske jedinice ocenjuje se kao povoljna. 

[bookmark: _Toc236993763]2.2.2 Promene šumskog fonda po površini
Prikaz promene šumskog fona u prethodnom uređajnom razdoblju dat je u narednoj tabeli.
Tabela br.25. Prikaz promena u površinama
	[bookmark: _Toc353963941][bookmark: _Toc356194851][bookmark: _Toc415834730][bookmark: _Toc427566121][bookmark: _Toc450648759][bookmark: _Toc451771387][bookmark: _Toc457465071][bookmark: _Toc457465572][bookmark: _Toc457465982][bookmark: _Toc478114944][bookmark: _Toc483397341][bookmark: _Toc491335797][bookmark: _Toc37229434][bookmark: _Toc68689349][bookmark: _Toc103082327][bookmark: _Toc103083881][bookmark: _Toc170061824][bookmark: _Toc176937572][bookmark: _Toc179192971][bookmark: _Toc185152236]Površina
	UKUPNA
	ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
	Ostalo zemljište

	
	POVRŠINA
	Svega
	Šuma
	Šumska kultura
	Šumsko zemljište
	Svega
	Neplodno
	Za ost.svrhe

	2025
	942.98
	523.96
	110.79
	120.50
	292.67
	419.02
	11.68
	407.34

	2015
	942.98
	478.78
	96.19
	88.95
	293.64
	464.20
	11.68
	452.52

	Razlika
	0.00
	45.18
	14.60
	31.55
	-0.97
	-45.18
	0.00
	-45.18


Površina šuma i šumskog zemljišta povećana je sa 478,78 ha na 523,96 ha, odnosno za 45,18 ha. Njeno učešće u ukupnoj površini povećano je sa 50,77% na 55,56%. Povećanje je prvenstveno rezultat porasta površine pod šumskim kulturama za 31,55 ha, sa 88,95 ha na 120,50 ha, kao i povećanja površine pod šumom za 14,60 ha, sa 96,19 ha na 110,79 ha. Površina šumskog zemljišta neznatno je smanjena, za 0,97 ha, što može ukazivati na privođenje dela ranije neobraslih šumskih površina šumskoj proizvodnji.
Istovremeno je površina ostalog zemljišta smanjena sa 464,20 ha na 419,02 ha, odnosno za 45,18 ha. Celokupno smanjenje odnosi se na zemljište za ostale svrhe, čija je površina smanjena sa 452,52 ha na 407,34 ha, dok je površina neplodnog zemljišta ostala nepromenjena i iznosi 11,68 ha.
[bookmark: _Toc236993764]2.2.3 Promene šumskog fonda po zapremini i zapreminskom prirastu
Prikaz promena u zapremini i zapreminskom prirastu u prethodnom uređajnom razdoblju dat je u narednoj tabeli.
Tabela br.26. Prikaz promena u zapremini i zapreminskom prirastu
	[bookmark: _Toc37229435][bookmark: _Toc68689350][bookmark: _Toc103082328][bookmark: _Toc103083882][bookmark: _Toc170061825][bookmark: _Toc176937573][bookmark: _Toc179192972][bookmark: _Toc185152237]Vrsta drveća
	Zapremina na početku 
uređajnog perioda
	Iv-prirast 
od 2017-2026
	Posečeno 
od 2017-2026
	Očekivana 
zaprmina
	Zapremina dobijena 
premerom 2026
	Razlika

	
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3

	ostali tvrdi lišćari
	4.5
	3.0
	 
	7.5
	23.6
	16.1

	klen
	 
	 
	 
	0.0
	44.1
	44.1

	bagrem
	2,341.8
	1,297.0
	 
	3,638.8
	7,281.0
	3,642.2

	poljski jasen
	 
	 
	 
	0.0
	153.3
	153.3

	bela vrba
	18.5
	2.0
	 
	20.5
	306.6
	286.1

	poljski brest
	 
	 
	 
	0.0
	136.9
	136.9

	domaći orah
	 
	 
	 
	0.0
	12.3
	12.3

	kiselo drvo
	 
	 
	 
	0.0
	4.3
	4.3

	gledičija
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	0.0

	lužnjak
	 
	 
	 
	0.0
	337.7
	337.7

	bela topola
	41.1
	4.0
	 
	45.1
	2,063.5
	2,018.4

	sibirski brest
	 
	 
	 
	0.0
	442.8
	442.8

	topola robusta
	346.1
	43.0
	 
	389.1
	14.2
	-374.9

	topola I-214
	6.4
	1.0
	 
	7.4
	13.2
	5.8

	Ukupno
	2,758.4
	1,350.0
	 
	4,108.4
	10,833.5
	6,725.1


Razlika između očekivane zapremine i zapremine utvrđene premerom 2026. godine iznosi 6.725,1 m³. Očekivana zapremina obračunata je na osnovu zapremine sa početka uređajnog perioda i procenjenog zapreminskog prirasta, bez evidentirane posečene zapremine, dok je aktuelnim premerom utvrđeno ukupno 10.833,5 m³. Ovako velika pozitivna razlika ne može se pripisati isključivo ostvarenom prirastu, već je prvenstveno posledica promena u obuhvatu i metodologiji prikupljanja podataka. U odnosu na prethodno stanje povećana je obrasla površina, a premerom iz 2026. godine obuhvaćena je veća površina i veći broj sastojina i obraslih delova koji prethodnim premerom nisu bili obuhvaćeni ili njihova zapremina nije bila evidentirana. Istovremeno je primenjena nova metodologija terenskog prikupljanja i obrade podataka.
[bookmark: _Toc236993765]2.3 Odnos planiranih i ostvarenih radova u dosadašnjem gazdovanju
[bookmark: _Toc191084819][bookmark: _Toc222644146][bookmark: _Toc222644230][bookmark: _Toc222730021][bookmark: _Toc223315088][bookmark: _Toc223842217][bookmark: _Toc223843376][bookmark: _Toc223846717][bookmark: _Toc342975055][bookmark: _Toc318029968][bookmark: _Toc352912665][bookmark: _Toc352913152][bookmark: _Toc353963943][bookmark: _Toc356194853][bookmark: _Toc415834732][bookmark: _Toc427566123][bookmark: _Toc450648761][bookmark: _Toc451771389][bookmark: _Toc457465073][bookmark: _Toc457465574][bookmark: _Toc457465984][bookmark: _Toc170061826][bookmark: _Toc176937574][bookmark: _Toc179192973][bookmark: _Toc185152238][bookmark: _Toc236993766]2.3.1 Dosadašnji radovi na gajenju šuma
Prikaz izvršenja radova na gajenju šuma u prethodnom uređajnom razdoblju dat je u narednoj tabeli. 
Tabela br.27. Prikaz planiranih i izvršenih radova na gajenju šuma
	[bookmark: _Toc191084820][bookmark: _Toc222644147][bookmark: _Toc222644231][bookmark: _Toc222730022][bookmark: _Toc223315089][bookmark: _Toc223842218][bookmark: _Toc223843377][bookmark: _Toc223846718][bookmark: _Toc342975056][bookmark: _Toc318029969][bookmark: _Toc352912666][bookmark: _Toc352913153][bookmark: _Toc353963944][bookmark: _Toc356194854][bookmark: _Toc415834733][bookmark: _Toc427566124][bookmark: _Toc450648762][bookmark: _Toc451771390][bookmark: _Toc457465074][bookmark: _Toc457465575][bookmark: _Toc457465985][bookmark: _Toc478114946][bookmark: _Toc483397343][bookmark: _Toc491335799][bookmark: _Toc492968129][bookmark: _Toc496100616][bookmark: _Toc496252225][bookmark: _Toc510010860][bookmark: _Toc37229436][bookmark: _Toc68689351][bookmark: _Toc103082329][bookmark: _Toc103083883][bookmark: _Toc170061827][bookmark: _Toc176937575][bookmark: _Toc179192974][bookmark: _Toc185152239]Vrsta rada
	Planirano
	Izvršenje
	%

	Kompletna priprema zemljišta za pošumljavanje
	10.01
	
	0.00

	Veštačko pošumljavanje sadnjom
	147.15
	39.37
	26.76

	Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom
	10.01
	
	0.00

	Popunjavanje vestački podignutih kultura
	49.37
	
	0.00

	Popunjavanje vestački podignutih plantaža
	3.01
	
	0.00

	Seča izbojaka i uklanjanje korova mašinski
	30.03
	
	0.00

	Uklanjanje korova mašinski
	314.62
	
	0.00

	Kresanje grana
	20.02
	
	0.00

	Pinciranje
	10.01
	
	0.00

	Međuredno tarupiranje
	
	7.67
	0.00

	UKUPNO
	594.23
	47.04
	7.92



Analiza izvršenja planiranih radova pokazuje veoma nizak stepen realizacije mera gajenja šuma. Od ukupno planiranih 594,23 ha radovi su izvršeni na 47,04 ha, odnosno svega 7,92% planiranog obima. Od planiranih radova realizovano je jedino veštačko pošumljavanje sadnjom, koje je izvršeno na 39,37 ha od planiranih 147,15 ha, što predstavlja 26,76%. Kompletna priprema zemljišta, pošumljavanje topolom plitkom sadnjom, popunjavanje veštački podignutih kultura i plantaža, kao i planirani radovi nege nisu realizovani. Međuredno tarupiranje izvršeno je na 7,67 ha, iako ovaj rad nije bio iskazan u planu. Ukupno posmatrano, realizacija plana bila je nezadovoljavajuća, naročito u delu pripreme zemljišta, popunjavanja osnovanih kultura i plantaža i sprovođenja mera nege. Razloge niskog izvršenja trebalo bi sagledati kroz poziciju površina na terenu, raspoloživost sadnog materijala, organizacione i finansijske mogućnosti, kao i eventualne promene prioriteta tokom perioda važenja prethodne osnove.
[bookmark: _Toc236993767]2.3.2Dosadašnji radovi na korišćenju šuma 
U prethodnom uređajnom razdoblju nisu bili planirani radovi na korišćenju šuma.
[bookmark: _Toc236993768]2.3.3 Dosadašnji radovi na izgradnji i rekonstrukciji šumskih saobraćajnica
[bookmark: _Toc427566126][bookmark: _Toc450648764][bookmark: _Toc451771392][bookmark: _Toc457465076][bookmark: _Toc457465577][bookmark: _Toc457465987][bookmark: _Toc478114948][bookmark: _Toc483397345][bookmark: _Toc491335801][bookmark: _Toc492968131][bookmark: _Toc496100618][bookmark: _Toc496252227][bookmark: _Toc510010862][bookmark: _Toc37229438][bookmark: _Toc68689353][bookmark: _Toc103082331][bookmark: _Toc103083885][bookmark: _Toc170061829][bookmark: _Toc176937577][bookmark: _Toc179192976][bookmark: _Toc185152241]U prethodnom uređajnom razdoblju nisu bili planirani radovi na izgradnji i rekonstrukciji šumskih saobraćajnica.
[bookmark: _Toc236993769]2.3.4 Dosadašnji radovi na zaštiti šuma 
[bookmark: _Toc191084824][bookmark: _Toc222644151][bookmark: _Toc222644235][bookmark: _Toc222730026][bookmark: _Toc223315093][bookmark: _Toc223842222][bookmark: _Toc223843381][bookmark: _Toc223846722][bookmark: _Toc342975060][bookmark: _Toc318029973][bookmark: _Toc352912670][bookmark: _Toc352913157][bookmark: _Toc353963948][bookmark: _Toc356194858][bookmark: _Toc415834738][bookmark: _Toc427566127][bookmark: _Toc450648765][bookmark: _Toc451771393][bookmark: _Toc457465077][bookmark: _Toc457465578][bookmark: _Toc457465988][bookmark: _Toc478114949][bookmark: _Toc483397346][bookmark: _Toc491335802][bookmark: _Toc492968132][bookmark: _Toc496100619][bookmark: _Toc496252228][bookmark: _Toc510010863][bookmark: _Toc37229439][bookmark: _Toc68689354][bookmark: _Toc103082332][bookmark: _Toc103083886][bookmark: _Toc170061830][bookmark: _Toc176937578][bookmark: _Toc179192977]U prethodnom uređajnom razdoblju nisu bili planirani radovi na zaštiti šuma.
[bookmark: _Toc236993770]2.3.5 Opšti osvrt na dosadašnje gazdovanjedopuni 
[bookmark: _Toc170061831][bookmark: _Toc176937579][bookmark: _Toc179192978][bookmark: _Toc185152242]Dosadašnje gazdovanje može se sagledati kroz promene u šumskom fondu i stepen realizacije planiranih radova u prethodnom uređajnom periodu:
· Ukupna površina gazdinske jedinice nije se menjala i iznosi 942,98 ha. Površina šuma i šumskog zemljišta povećana je za 45,18 ha, prvenstveno usled povećanja površine šumskih kultura za 31,55 ha i šuma za 14,60 ha. Istovremeno je površina zemljišta za ostale svrhe smanjena za 45,18 ha; 
· Premerom iz 2026. godine utvrđena je ukupna zapremina od 10.833,5 m³, što je za 6.725,1 m³, odnosno 163,7%, više od očekivane zapremine. Ovako velika razlika nije isključivo rezultat zapreminskog prirasta, već prvenstveno povećanja obrasle i premerene površine, i promene metodologije prikupljanja i obrade podataka u odnosu na prethodni premer; 
· Ukupno izvršenje plana gajenja šuma iznosilo je 7,92%. Od planiranih radova realizovano je veštačko pošumljavanje sadnjom na 39,37 ha, odnosno 26,76% planiranog obima, dok ostali planirani radovi uglavnom nisu izvršeni. Međuredno tarupiranje sprovedeno je na 7,67 ha, iako nije bilo predviđeno planom; 
· U prethodnom uređajnom periodu nisu bili planirani radovi na korišćenju šuma, zaštiti šuma, kao ni na izgradnji i rekonstrukciji šumskih saobraćajnica. 
Ukupno posmatrano, prethodni uređajni period karakterišu povećanje obrasle površine i znatno veća zapremina utvrđena novim premerom, ali i nizak stepen realizacije planiranih radova na gajenju šuma. Razloge niske realizacije treba sagledati u odnosu na položaj i stanje površina na terenu, organizacione i finansijske mogućnosti i promene prioriteta tokom sprovođenja prethodne osnove. Pri budućem planiranju potrebno je realnije uskladiti obim uzgojnih radova sa stanjem sastojina, potrebama gazdovanja i raspoloživim kapacitetima.
[bookmark: _Toc236993771]2.4 Vrednosti šuma 
[bookmark: _Toc170061832][bookmark: _Toc176937580][bookmark: _Toc179192979][bookmark: _Toc185152243][bookmark: _Toc236993772]2.4.1 Kvalifikaciona struktura ukupne drvne zapremine
U narednoj tabeli dat je prikaz potencijalne sortimentne strukture dubeće drvne zapremine.
[bookmark: _Toc185152244]Tabela br. 33. Prikaz kvalitativne strukture ukupne drvne zapremine u gazdinskoj jedinici
	Vrsta
	Bruto
	Otpad
	Neto
	SORTIMENTI

	
	
	
	
	F
	L
	K
	I klasa
	II klasa
	III klasa
	Ostala tehnika
	Ukupno tehnika
	Ogrevno drvo
	Celuloza
	Ukupno prostorno

	
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3

	75. Bagrem
	7281.0
	727.7
	6553.3
	
	
	
	294.9
	688.1
	
	
	983
	5570.3
	
	5570.3

	23. Bela topola
	2063.5
	54.7
	2008.8
	
	
	
	150.7
	150.7
	
	
	301.3
	1707.5
	
	1707.5

	34. Sibirski brest
	442.8
	44.3
	398.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	398.5
	
	398.5

	42. Lužnjak
	337.7
	33.8
	303.9
	
	
	
	6.1
	18.2
	36.5
	
	60.8
	243.1
	
	243.1

	11. Bela vrba
	306.6
	21.3
	285.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285.3
	285.3

	41. Poljski jasen
	153.3
	15.4
	137.9
	
	
	
	6.9
	6.9
	
	
	13.8
	124.1
	
	124.1

	38. Poljski brest
	136.9
	13.6
	123.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	123.3
	
	123.3

	95. Klen
	44.1
	4.4
	39.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	39.7
	
	39.7

	51. Ostali tvrdi lišćari
	23.6
	2.3
	21.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.3
	
	21.3

	25. Topola robusta
	14.2
	1.4
	12.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.8
	12.8

	30. Topola I-214
	13.2
	1.3
	11.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.9
	11.9

	37. Domaći orah
	12.3
	1.2
	11.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.1
	
	11.1

	81. Kiselo drvo
	4.3
	0.5
	3.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.8
	3.8

	UKUPNO
	10833.5
	922.0
	9911.5
	
	
	
	458.5
	863.9
	36.5
	
	1358.9
	8238.9
	313.8
	8552.6


Bruto zapremina iznosi 10.833,5 m³, neto zapremina iznosi 9.911,5 m³, od toga tehničko drvo čini 1.358,9 m³, dok preostalih 8.552,6 m³ predstavlja prostorno drvo. Sortimentna struktura utvrđena je na osnovu analize evidencija izvršenih radova u prethodnom periodu u okviru ove i drugih gazdinskih jedinica ovog korisnika šuma.
[bookmark: _Toc236993773]2.4.2 Jedinična vrednost sortimenata
Jedinična cena drvnih sortimenata je izračunata na osnovu cenovnika i u trenutku izrade ove osnove gazdovanja šumama i predstavljena je u dinarima.

Tabela br. 34. Prikaz jediničnih vrednosti sortimenata
	Vrsta
	SORTIMENTI

	
	F-1
	F-2/L
	K
	I klasa
	II klasa
	III klasa
	Ostala tehnika
	Ogrevno drvo
	Celuloza

	
	дин/m3

	75. Bagrem
	
	
	
	12600.0
	9692.0
	
	
	6607.0
	

	23. Bela topola
	
	
	
	5382.0
	4937.0
	
	
	
	3840.0

	34. Sibirski brest
	
	
	
	
	
	
	
	6607.0
	

	42. Lužnjak
	
	
	
	25268.0
	18191.0
	12550.0
	
	6607.0
	

	11. Bela vrba
	
	
	
	
	
	
	
	
	3840.0

	41. Poljski jasen
	
	
	
	18417.0
	11049.0
	
	
	6607.0
	

	38. Poljski brest
	
	
	
	
	
	
	
	6607.0
	

	95. Klen
	
	
	
	
	
	
	
	6607.0
	

	51. Ostali tvrdi lišćari
	
	
	
	
	
	
	
	6607.0
	

	25. Topola robusta
	
	
	
	
	
	
	
	
	3840.0

	30. Topola I-214
	
	
	
	
	
	
	
	
	3840.0

	37. Domaći orah
	
	
	
	
	
	
	
	6607.0
	

	81. Kiselo drvo
	
	
	
	
	
	
	
	
	3840.0


[bookmark: _Toc185152245][bookmark: _Toc236993774]2.4.3 Vrednost drvnih sortimenata
U narednoj tabeli date je ukupna vrednost drvnih sortimenata u dinarima.
Tabela br. 35. Prikaz ukupne vrednosti sortimenata na kamionskom putu
	Vrsta drveća
	SORTIMENTI

	
	F
	L
	K
	I klasa
	II klasa
	III klasa
	Ostala tehnika
	Ukupno tehnika
	Ogrevno drvo
	Celuloza
	Ukupno prostorno
	Ukupno

	
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.

	75. Bagrem
	
	
	
	3715730
	6669048
	
	
	10384778
	36803098
	
	36803098
	47187876

	23. Bela topola
	
	
	
	810843
	743800
	
	
	1554642
	
	
	0
	1554642

	34. Sibirski brest
	
	
	
	
	
	
	
	
	2632737
	
	2632737
	2632737

	42. Lužnjak
	
	
	
	153588
	331715
	457701
	
	943004
	1606392
	
	1606392
	2549396

	11. Bela vrba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1095545
	1095545
	1095545

	41. Poljski jasen
	
	
	
	127020
	76204
	
	
	203224
	820222
	
	820222
	1023447

	38. Poljski brest
	
	
	
	
	
	
	
	
	814340
	
	814340
	814340

	95. Klen
	
	
	
	
	
	
	
	
	262309
	
	262309
	262309

	51. Ostali tvrdi lišćari
	
	
	
	
	
	
	
	
	140605
	
	140605
	140605

	25. Topola robusta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48995
	48995
	48995

	30. Topola I-214
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45611
	45611
	45611

	37. Domaći orah
	
	
	
	
	
	
	
	
	73255
	
	73255
	73255

	81. Kiselo drvo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14708
	14708
	14708

	GJ ukupno:
	
	
	
	4807182
	7820767
	457701
	0
	13085650
	43152958
	1204859
	44357817
	57443467


Ukupna vrednost sortimenata na kamionskom putu iznosi 57.443.467 dinara, pri čemu 13.085.650 dinara čini vrednost tehničkog drveta.
[bookmark: _Toc185152246][bookmark: _Toc236993775]2.4.4 Troškovi proizvodnje
U narednoj tabeli dati su troškovi proizvodnje u dinarima.
Tabela br.36. Prikaz troškova proizvodnje
	Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata
	Tehničko drvo
	Prostorno drvo
	Ukupno

	m3
	1358.9
	8552.6
	9911.5

	dinara/m3
	2750
	2500
	 

	Ukupno dinara
	3736952
	21381563
	25118515


[bookmark: _Toc185152247]Prikazane cene u tabeli su prosečne cene na seči, izradi i privlačenju sortimenata u 2026. godini. Ukupni troškovi na seči, izradi i privlačenju iznose 25.118.515 dinara.
[bookmark: _Toc236993776]2.4.5 Ukupna vrednost drvnih sortimenata
Ukupna tržišna vrednost 		57.443.467		dinara 
Ukupni troškovi proizvodnje 	            25.118.515		dinara 

Ukupna vrednost drvnih sortimenata 32.324.952	dinara
Ukupna vrednost sastojina u gazdinskoj jedinici „OKM – Vršac“ iznosi 32.324.952 dinara.
[bookmark: _Toc170061834][bookmark: _Toc176937582][bookmark: _Toc179192981][bookmark: _Toc185152248][bookmark: _Toc236993777]2.4.6 Vrednost mladih sastojina bez zapremine
U narednoj tabeli dat je prikaz vrednosti mladih sastojina bez zapremine.
Tabela br.37. Prikaz vrednosti mladih sastojina bez zapremine
	Poreklo
	Starost
	Površina
	Troškovi podizanja

	
	dobni razred
	ha
	dinara/ha
	Ukupno dinara

	1110. Visoke mešovite šume OML
	12. II dobni razred
	9.1
	60000
	543000

	2810. Visoke mešovite šume OTL
	11. I dobni razred (dobro obraslo)
	7.3
	60000
	438600

	2810. Visoke mešovite šume OTL
	12. II dobni razred
	14.8
	60000
	889800

	Ukupno mlade sastojine
	
	31.2
	
	1871400


[bookmark: _Toc185152249][bookmark: _Toc236993778]2.4.7 Ukupna vrednost šuma
Ukupna vrednost drvnih sortimenata 		          32.324.952              dinara 
Ukupna vrednost mladih sastojina 		         1.871.400		dinara 

[bookmark: _Toc353963918][bookmark: _Toc356194828][bookmark: _Toc415834705][bookmark: _Toc427566096][bookmark: _Toc450648735][bookmark: _Toc451771363][bookmark: _Toc457465047][bookmark: _Toc457465548][bookmark: _Toc457465958][bookmark: _Toc478114921][bookmark: _Toc483397313][bookmark: _Toc491335769][bookmark: _Toc492968100][bookmark: _Toc496100587][bookmark: _Toc496252196][bookmark: _Toc510010831][bookmark: _Toc37229405][bookmark: _Toc68689319][bookmark: _Toc103082297][bookmark: _Toc103083851][bookmark: _Toc170061835][bookmark: _Toc176937583][bookmark: _Toc179192982][bookmark: _Toc185152250][bookmark: _Toc191084794][bookmark: _Toc222644117][bookmark: _Toc222644201][bookmark: _Toc222729993][bookmark: _Toc223315060][bookmark: _Toc223842189][bookmark: _Toc223843348][bookmark: _Toc223846689][bookmark: _Toc342975031][bookmark: _Toc318029944][bookmark: _Toc352912641][bookmark: _Toc352913128]Ukupna vrednost šuma 				34.196.352		dinara


[bookmark: _Toc236993779]3. FUNKCIJE ŠUMA
[bookmark: _Toc353963919][bookmark: _Toc356194829][bookmark: _Toc415834706][bookmark: _Toc427566097][bookmark: _Toc450648736][bookmark: _Toc451771364][bookmark: _Toc457465048][bookmark: _Toc457465549][bookmark: _Toc457465959][bookmark: _Toc478114922][bookmark: _Toc483397314][bookmark: _Toc491335770][bookmark: _Toc492968101][bookmark: _Toc496100588][bookmark: _Toc496252197][bookmark: _Toc510010832][bookmark: _Toc37229406][bookmark: _Toc68689320][bookmark: _Toc103082298][bookmark: _Toc103083852][bookmark: _Toc170061836][bookmark: _Toc176937584][bookmark: _Toc179192983][bookmark: _Toc185152251][bookmark: _Toc236993780][bookmark: _Toc191084795][bookmark: _Toc222644118][bookmark: _Toc222644202][bookmark: _Toc222729994][bookmark: _Toc223315061][bookmark: _Toc223842190][bookmark: _Toc223843349][bookmark: _Toc223846690][bookmark: _Toc342975032][bookmark: _Toc318029945][bookmark: _Toc352912642][bookmark: _Toc352913129]3.1Osnovne postavke i kriterijumi pri prostorno-funkcionalnom reoniranju šuma i šumskih staništa u gazdinskoj jedinici
[bookmark: _Toc415834707][bookmark: _Toc427566098][bookmark: _Toc450648737][bookmark: _Toc451771365][bookmark: _Toc457465049][bookmark: _Toc457465550][bookmark: _Toc457465960][bookmark: _Toc478114923][bookmark: _Toc483397315][bookmark: _Toc491335771][bookmark: _Toc492968102][bookmark: _Toc496100589][bookmark: _Toc496252198][bookmark: _Toc510010833][bookmark: _Toc37229407][bookmark: _Toc68689321][bookmark: _Toc103082299][bookmark: _Toc103083853][bookmark: _Toc170061837][bookmark: _Toc176937585][bookmark: _Toc179192984][bookmark: _Toc185152252]Funkcije i namena šuma definisane su članom 6. Zakona o šumama.
Šume imaju opštekorisnu i privrednu funkciju.
Opštekorisne funkcije šuma su: opšta zaštita i unapređivanje životne sredine postojanjem šumskih ekosistema; očuvanje biodiverziteta; očuvanje genofonda šumskog drveća i ostalih vrsta u okviru šumske zajednice; ublažavanje štetnog dejstva “efekta staklene bašte” vezivanjem ugljenika, proizvodnjom kiseonika i biomase; prečišćavanje zagađenog vazduha; uravnotežavanje vodnih odnosa i sprečavanje bujica i poplavnih talasa; pročišćavanje vode, snabdevanje i zaštita podzemnih tokova i izvorišta pijaćom vodom; zaštita zemljišta, naselja i infrastrukture od erozije i klizišta; stvaranje povoljnih uslova za zdravlje ljudi; povoljni uticaj na klimu i poljoprivrednu delatnost; estetska funkcija; obezbeđivanje prostora za odmor i rekreaciju; razvoj lovnog, seoskog i ekoturizma; zaštita od buke; podrška odbrani zemlje i razvoju lokalnih zajednica.
Prema utvrđenim prioritetnim funkcijama šume, odnosno njihovi delovi mogu biti :
· Privredne šume i
· Šume sa posebnom namenom
Šume sa posebnom namenom su: zaštitne šume; šume za očuvanje i korišćenje genofonda šumskih vrsta drveća; šume za očuvanje biodiverziteta gena, vrsta, ekosistema i predela; šume značajne estetske vrednosti; šume od značaja za zdravlje ljudi i rekreaciju; šume od značaja za obrazovanje; šume za naučno-istraživačku delatnost; šume kulturno-istorijskog značaja; šume za potrebe odbrane zemlje; šume specifičnih potreba državnih organa; šume za druge specifične potrebe.
Šume u zaštićenim prirodnim dobrima imaju prioritetnu funkciju šume sa posebnom namenom.
Privredna funkcija šuma ostvaruje se korišćenjem šumskih proizvoda i valorizacijom opštekorisnih funkcija šume radi ostvarivanja prihoda.
Namena šuma utvrđuje se, u skladu sa prioritetnim funkcijama šuma. U skladu sa navedenim utvrđuje se globalna i osnovna namena svake sastojine. Globalna namena se odnosi na kompleks šuma kao celine u skladu sa opštim ciljevima gazdovanja. Osnovna namena predstavlja prioritetnu funkciju šume. 
[bookmark: _Toc236993781]3.2Funkcije šuma i namena površina u gazdinskoj jedinici
[bookmark: _Toc224493056][bookmark: _Toc225151987][bookmark: _Toc236993782]3.2.1 Globalna i osnovna namena
[bookmark: _Toc224493057][bookmark: _Toc225151988]S obzirom na sve složenije funkcije šuma zbog kojih je neophodno planirati različite ciljeve gazdovanja u pojedinim delovima šumskog kompleksa, nameće se potreba da se izvrši prostorna podela šumskog kompleksa, u zavisnosti od prioritetne namene (funkcije) njihovih pojedinih
delova. Pod funkcijom šuma podrazumeva se njeno korisno dejstvo, koje se postiže privrednom aktivnošću organizacije koja gazduje šumama u cilju prilagođavanja postojećeg stanja šuma postojećem zahvatu. Dakle, funkcije šuma odnose se na proces proizvodnje u kojem se ulažu rad i sredstva sa ciljem promene prirode šume i njeno prilagođavanje ljudskim potrebama. To drugim rečima znači da se funkcije ostvaruju u načinu gazdovanja šumama u cilju realizacije planiranih ciljeva.
Na osnovu zatečenog stanja i utvrđenog potencijala šuma i šumskog zemljišta i Zakonske i podzakonske regulative, koja se odnosi na gazdovanje šumama u gazdinskoj jedinici "OKM Vršac" utvrđene su sledeće osnovne namene (prioritetne funkcije) šuma:
1. Namenska celina 24 - zaštita od voda (vodozaštita)
            2.   Predeo izuzetnih odlika - II stepen zaštite-82
            3.   Predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite-83

Namenska celina 24 - prioritetna funkcija ove namenske celine je zaštita nasipa i vodnih objekata od štetnih uticaja talasa reke. pored ove prioritetne funkcije šume ove namenske celine ispunjavaju i druge funkcije šuma (dopunske funkcije) kao što su: proizvodnja tehničkog drveta, proizvodnja kiseonika, zaštita prirode, rekreativne, obrazovne itd.

Predeo izuzetnih odlika – II stepen zaštite predstavlja zonu u kojoj se štite prirodne vrednosti visokog značaja, uz dozvoljeno ograničeno korišćenje prirodnih resursa na način kojim se ne narušavaju osnovne karakteristike i ciljevi zaštite područja. U ovoj zoni prioritet imaju očuvanje prirodnih ekosistema, biodiverziteta, geoloških, geomorfoloških, hidroloških i pejzažnih vrednosti, kao i očuvanje prirodnih procesa. Gazdovanje šumama u II stepenu zaštite sprovodi se u skladu sa režimom zaštite utvrđenim aktom o proglašenju zaštićenog područja, planom upravljanja i uslovima zaštite prirode koje izdaje nadležni zavod za zaštitu prirode. Dozvoljene su samo one aktivnosti koje doprinose očuvanju i unapređenju prirodnih vrednosti područja i koje ne ugrožavaju njegove ekološke funkcije.
[bookmark: _Toc236993783]3.2.2 Uslovi zaštite prirode
Uslovi zaštite prirode za izradu Osnove gazdovanja šumama za Gazdinsku jedinicu „OKM Vršac“ propisani su Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine broj 003740460 2025 09415 004 000 000 001 04 004 od 23.09.2025. godine.
Deo Gazdinske jedinice „OKM Vršac“, odnosno deo odeljenja 17, nalazi se u režimu zaštite II i III stepena Predela izuzetnih odlika „Karaš–Nera“. Predmetni prostor istovremeno se nalazi unutar ekološki značajnog područja „Deliblatska peščara“, broj 20 u ekološkoj mreži Republike Srbije, koje obuhvata međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice „Deliblatska peščara“ – IBA područje sa oznakom RS015IBA.
Radove u šumarstvu potrebno je uskladiti sa merama zaštite PIO „Karaš–Nera“, pri čemu je naročito zabranjeno:
· unošenje alohtonih i invazivnih vrsta; 
· pošumljavanje travnih staništa, livada i pašnjaka; 
· zamena sastojina i grupacija autohtonih vrsta drveća alohtonim vrstama; 
· odlaganje ostataka od seče u vodotoke. 
Radovi u šumarstvu ograničavaju se na održivo gazdovanje šumama, u skladu sa planskom dokumentacijom, uz očuvanje autohtonih vrsta drveća i sprečavanje prenamnoženja patogena.

Zaštita gnezdilišta ptica
Radi zaštite orla belorepana (Haliaeetus albicilla) propisuju se posebne mere u okolini gnezda, u okviru zaštitne zone i pojasa neuznemiravanja, u zavisnosti od statusa gnezda.
Kod aktivnog gnezda zabranjuju se svi radovi i aktivnosti u zaštitnoj zoni tokom cele godine, osim monitoringa, naučnih istraživanja i sledećih neophodnih radova:
· uklanjanje izvala i vetroloma od 1. jula do 30. novembra; 
· nega šumskog podmlatka u sastojinama sa započetom obnovom od 1. maja do 30. novembra, uključujući ručno osvetljavanje podmlatka, uklanjanje korova i invazivnih biljaka i suzbijanje parazita, patogena i sitnih glodara. Od 1. maja do 15. juna zadržavanje na predmetnoj površini dozvoljeno je najviše jedan čas tokom samo jednog dana, a nakon toga, do 30. novembra, prema potrebi; 
· nega mladih zasada plantažnih topola i vrba od 1. maja do 30. novembra, uključujući suzbijanje korova, zaštitu od insekata i biljnih bolesti, pinciranje izbojaka, međurednu obradu i korektivno orezivanje grana, uz mogućnost zadržavanja najviše jedan čas tokom samo jednog dana od 1. maja do 15. juna, a nakon toga do 30. novembra prema potrebi; 
· održavanje revitalizovanih vlažnih livada, pašnjaka i bara od 15. jula do 30. novembra. 
U pojasu neuznemiravanja aktivnog gnezda zabranjuju se sve aktivnosti od 15. decembra do 15. juna, osim navedenih neophodnih radova u zaštitnoj zoni. Izvan ovog perioda aktivnosti su dozvoljene u skladu sa Osnovom gazdovanja šumama.
Kod potencijalno aktivnog gnezda zabranjuju se svi radovi i aktivnosti u zaštitnoj zoni tokom cele godine, osim monitoringa, naučnih istraživanja i sledećih neophodnih radova:
· uklanjanje izvala i vetroloma od 1. jula do 30. novembra; 
· nega šumskog podmlatka u sastojinama sa započetom obnovom od 15. aprila do 30. novembra, uz minimalno zadržavanje na predmetnoj površini; 
· nega mladih zasada plantažnih topola i vrba od 15. aprila do 30. novembra; 
· održavanje revitalizovanih vlažnih livada, pašnjaka i bara od 15. jula do 30. novembra. 
U pojasu neuznemiravanja potencijalno aktivnog gnezda zabranjuju se sve aktivnosti od 15. decembra do 1. marta, dok su izvan navedenog perioda aktivnosti dozvoljene u skladu sa Osnovom.
Kod neaktivnog gnezda zabranjuju se svi radovi i aktivnosti u zaštitnoj zoni tokom cele godine, osim monitoringa, naučnih istraživanja i sledećih neophodnih radova:
· uklanjanje izvala i vetroloma od 1. jula do 30. novembra; 
· nega šumskog podmlatka u sastojinama sa započetom obnovom od 1. aprila do 30. novembra, uz minimalno zadržavanje na predmetnoj površini; 
· nega mladih zasada plantažnih topola i vrba od 1. aprila do 30. novembra; 
· održavanje revitalizovanih vlažnih livada, pašnjaka i bara od 15. jula do 30. novembra. 
Kod neaktivnog gnezda ne uspostavlja se pojas neuznemiravanja. Ako gnezdo zadrži ovaj status dve godine, a isti par orlova belorepana na predmetnoj teritoriji ima drugo aktivno gnezdo, zaštitna zona može se ukinuti, dok gnezdo dobija status napuštenog gnezda.
Kod napuštenog gnezda ne uspostavljaju se zaštitna zona i pojas neuznemiravanja, ali je stablo sa gnezdom potrebno sačuvati sve dok na njemu postoje makar i najmanji tragovi gnezda.
U slučaju pada gnezda tokom kalendarske godine potrebno je sačekati do 1. aprila naredne godine. Ako do tada nema znakova izgradnje novog gnezda od strane orla belorepana u zaštitnoj zoni i pojasu neuznemiravanja koji su bili uspostavljeni oko naknadno palog gnezda, lokalitet se više ne smatra gnezdilištem.
Radi zaštite gnezdilišta crne rode (Ciconia nigra) zabranjuju se šumski radovi i druge aktivnosti u poluprečniku od 100 m oko gnezda tokom cele godine. Radi zaštite gnezdilišta ostalih krupnih ptica grabljivica zabranjuju se šumski radovi i druge aktivnosti u poluprečniku od 100 m oko svakog gnezda, u periodu od 1. aprila do 30. jula.
Prilikom izvođenja seča potrebno je ostaviti stabla sa dupljama, najmanje 3–5 stabala, kao staništa arborikolnih strogo zaštićenih vrsta, zatim stabla na kojima se nalaze kućice za gnežđenje ptica i stabla u čijim se krošnjama nalaze vidljiva gnezda strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta ptica.
Ne treba planirati izgradnju tvrdih šumskih puteva i šumskih proseka na mestima reprodukcije strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva. Takođe, nije dozvoljeno presecanje njihovih migratornih koridora izgradnjom puteva, mostova i privremenih prelaza preko vodenih objekata. Na postojećim šumskim komunikacijama koje presecaju bare i vodotoke potrebno je propustima obezbediti nesmetan protok vode.
Prilikom izvođenja sanitarnih i prorednih seča potrebno je ostaviti 3–8% mrtvog drveta, u vidu ležavine i dubećih stabala, od ukupne drvne mase, u različitim fazama razgradnje i heterogene debljinske strukture.

Zaštita ekološke mreže i prioritetnih staništa
Na površinama obuhvaćenim Osnovom primenjuju se mere zaštite ekološke mreže, kojima:
· nije dozvoljeno uništavanje i narušavanje staništa, niti uništavanje i uznemiravanje divljih vrsta; 
· nije dozvoljena promena namene površina pod prirodnom i poluprirodnom vegetacijom, kao što su livade, pašnjaci i tršćaci; 
· nije dozvoljena promena morfoloških i hidroloških osobina područja od kojih zavisi funkcionalnost ekoloških koridora. 
Potrebno je očuvati što prirodniji sastav i strukturu prioritetnih tipova šuma. Nije dozvoljeno unošenje ili širenje invazivnih i alohtonih vrsta, naročito:
· ciganskog perja (Asclepias syriaca); 
· jasenolisnog javora (Acer negundo); 
· kiselog drveta (Ailanthus altissima); 
· bagremca (Amorpha fruticosa); 
· koprivića (Celtis spp.); 
· dafine (Elaeagnus angustifolia); 
· pensilvanijskog jasena (Fraxinus pennsylvanica); 
· trnovca (Gleditsia triacanthos); 
· žive ograde (Lycium barbarum); 
· petolisnog bršljana (Parthenocissus quinquefolia); 
· kasne sremze (Prunus serotina); 
· zlatnog štapa (Solidago gigantea agg.); 
· zvezdana (Symphyotrichum spp.); 
· falope (Fallopia sp.); 
· bagrema (Robinia pseudoacacia); 
· sibirskog bresta (Ulmus pumila). 
Prilikom izvođenja radova na nezi i obnovi šuma navedene invazivne vrste potrebno je suzbijati. Prilikom završnog seka na većim šumskim površinama treba, gde god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposečene površine i u najvećoj mogućoj meri očuvati rubove šuma. Nije dozvoljena upotreba genetički modifikovanih organizama, niti pošumljavanje livada i pašnjaka kao prioritetnih nešumskih tipova staništa.

Primena hemijskih sredstava
Prilikom upotrebe hemijskih sredstava za zaštitu bilja i negu šuma moraju se primeniti organizacione i tehničke mere zaštite zemljišta i voda kojima se obezbeđuje očuvanje prirodnih vrednosti područja. Naročito je zabranjeno ispiranje ambalaže sredstava za zaštitu bilja i mehanizacije u zoni hidrološkog uticaja na prirodna i poluprirodna staništa, a potrebno je sprečiti i zagađivanje voda aerosolima i drugim materijama.
Za upotrebu hemijskih sredstava u zaštićenom području potrebno je prethodno pribaviti dozvolu nadležnog ministarstva. Pre početka njihove upotrebe na površinama na kojima je dozvoljena ispaša potrebno je obavestiti vlasnike stoke.
Propisane mere koje nije moguće neposredno ugraditi u pojedinačne planove potrebno je uključiti u odgovarajuće poglavlje za sprovođenje planova gazdovanja.
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Stanje i potencijali kao i sadašnji stepen korišćenja nameću obavezu preduzeću koje gazduje ovim šumama da svoju orijentaciju i pravce razvoja usmeri na unapređenju postojećih i aktiviranju novih delatnosti u cilju optimalnog korišćenja potencijala područja u skladu sa mogućnostima i društvenim potrebama. 
Mere za ostvarenje opštih i posebnih ciljeva gazdovanja šumama dele se na mere uzgojne i  uređajne prirode. 
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[bookmark: _Toc185152255]U ovoj osnovu gazdovanja šumama propisani su sledeći opšti ciljevi gazdovanja šumama:  
1. zaštita i stabilnost šumskih ekosistema, 
1. sanacija degradiranih šumskih ekosistema, 
1. obezbeđenje optimalne obraslosti, 
1. očuvanje trajnosti i povećanje prinosa, 
1. povećanje ukupne vrednosti šuma i njenih opštekorisnih funkcija, 
1. uvećanje stepena šumovitosti, 
1. očuvanje, zaštita i unapređivanje stanja šuma, korišćenje svih potencijala šuma i njihovih funkcija koje su u 
delatnosti od opšteg interesa (Zakon o šumama, čl. 4). 
 U odnosu na polifunkcionalno korišćenje, opšti ciljevi  se dele na:  
· Proizvodne 
· Zaštitne 
· Socijalne 
 
S obzirom na prethodne kategorije i ekološke kriterijume za utvrđivanje ciljeva na lokalnom nivou, u ovoj gazdinskoj jedinici ciljevi gazdovanja su vezani za opšte proizvodne ciljeve, pritom ne zanemarivajući  pozitivan efekat postojanja šume u ekološkom i socijalnom smislu na konkretnom lokalitetu. 
Primenom savremenih metoda gazdovanja šumama i intenzivnim gazdovanjem će se ostvariti kvantitativno maksimalna i kvalitetno optimalna proizvodnja u skladu sa zahtevima šuma to jest prilagoditi ih prioritetnoj funkciji šuma ove gazdinske jedinice.  
Ostvarenje opštih ciljeva gazdovanja u mnogome zavisi od dosledne primene uzgojnih, tehničkih i uređajnih mera propisanih u osnovi gazdovanja šumama gazdinske jedinice. 
  3.3.2 Posebni ciljevi gazdovanja
[bookmark: _Toc415834743][bookmark: _Toc427566132][bookmark: _Toc450648770][bookmark: _Toc451771398][bookmark: _Toc457465082][bookmark: _Toc457465583][bookmark: _Toc457465993][bookmark: _Toc478114954][bookmark: _Toc483397351][bookmark: _Toc491335807][bookmark: _Toc492968137][bookmark: _Toc496100624][bookmark: _Toc496252233][bookmark: _Toc510010868][bookmark: _Toc37229444][bookmark: _Toc68689359][bookmark: _Toc103082337][bookmark: _Toc103083891][bookmark: _Toc170061841][bookmark: _Toc176937589][bookmark: _Toc179192988][bookmark: _Toc185152256] Posebni ciljevi gazdovanja proizilaze iz opštih ciljeva i oni su u celini gledano isti za sve šumske komplekse, ali uz uvažavanje specifičnosti pojedinih gazdinskih jedinica. Najznačajniji zadatak koji se postavlja pred buduće gazdovanje šumama je prevođenje zatečenog stanaja ka optimalnijem stanju sastojina, čime će se očuvati proizvodni potencijal staništa i time osigurati racionalno i trajno korišćenje. Osnovni zadatak u narednom periodu je opšte unapređenje stanja šuma te se u skladu s tim i definišu posebni ciljevi gazdovanja. 
Posebni ciljevi gazdovanja se određuju i ostvaruju u okviru gazdinskih tipova, a pošto su često isti za više gazdinskih tipova, ovde se iz praktičnih razloga prikazuju zajedno, sa eventualnim posebnim napomenama u slučajevima kada navedeni ciljevi važe (ili ne važe) samo za neke određene gazdinske klase. 
Posebni ciljevi gazdovanja mogu biti dugoročni i kratkoročni. Dugoročni se ostvaruju tokom više uređajnih razdoblja ili trajno, a kratkoročni se ostvaruju u narednom uređajnom razdoblju, pa su zato prikazani u planu gazdovanja i to po gazdinskim tipovima. 
Primenom ove koncepcije, kao i napred istaknutih opštih ciljeva, sastojinskih prilika i gazdinskih potreba predviđaju se posebni ciljevi gazdovanja koji slede u narednim potpoglavljima.  
 Biološki ciljevi 
 Radi što potpunijeg korišćenja stanišnih uslova, maksimalnog povećanja prirasta i prinosa i održavanja vitalnosti šuma, te ostvarenja osnovne namene šuma, sprovođenjem gazdinskih mera potrebno je postići sledeće biološke ciljeve: 
 Dugoročni: 
· uzgoj, nega i zaštita autohtonih vrsta drveća; 
· planirane prorede izvoditi tako da se glavnoj sastojini omogući nesmetan razvoj i proizvodnja drvne zapremine veće vrednosti (za gazdinske klase u kojima se planiraju proredne seče); 
· svugde gde za to ima uslova merama nege podržati mešoviti sastav sastojina; 
 Kratkoročni: 
· zaštita svih sastojina od štetnih uticaja (biljne bolesti, štetni insekti, požari, bespravna seča, divljač...); 
· uvećanje prirasne snage sastojina sprovođenjem i intenziviranjem mera nege (prorede i sanitarne seče). 
Proizvodni ciljevi 
Svi proizvodni ciljevi određuju se za gazdinske klase u kojima se izvode seče. 
Dugoročni: 
· obezbediti što je moguće veće količine tehničkog drveta najboljeg kvaliteta za dalju preradu, oblog tehničkog drveta za podmirenje lokalnog i šireg tržišta, ogrevnog drveta, korišćenjem granjevine i drveta slabijeg kvaliteta; 
· proizvodnja i prikupljanje ostalih šumskih proizvoda (gljive i lekovito bilje). 
 Kratkoročni 
· posle svake intervencije sastojine treba da postanu vitalnije, kvalitetnije, stabilnije i proizvodno vrednije; 
· potpuno i racionalno korišćenje posečenog drveta, izradom što više najvrednijih sortimenata i redukovanje otpada na minimum. 
Tehničko-organizacioni ciljevi 
Preduslov obezbeđenja uslova za ostvarenje bioloških i uređajnih ciljeva je obavezno obezbeđivanje sledećih tehničko-organizacionih ciljeva: 
· uvoditi savremenu mehanizovanu visokoproduktivnu tehnologiju u svim fazama rada; 
· poboljšati organizaciju rada u skladu sa zahtevima savremene tehnologije; 
· izvršiti optimalnu koncentraciju radova i sredstava za njihovo izvođenje; 
· održavanje proseka radi obezbeđenja potpunijeg namenskog korišćenja; 
· poboljšati uslove rada; 
· poboljšati nivo znanja i stručnosti radnika kako bi mogli udovoljiti zahtevima tehnološki savremenog radnog procesa; 
Uređajni ciljevi 
Pravilnim izborom i sprovođenjem gazdinskih mera težiće se postizanju optimalnog stanja šuma radi omogućavanja trajnog ostvarivanja namene šuma. Postizanju i održavanju normalnog razmera dobnih razreda na nivou svih šuma kojima gazduje korisnik ove gazdinske jedinice, težiti kao glavnom dugoročnom cilju gazdovanja, u meri koliko to dozvoljavaju sastojinske prilike i uzgojne potrebe. 
Logičnim prostornim rasporedom vrsta drveća i sastojinskih oblika obezbediti uslove za maksimalno korišćenje proizvodnih i drugih kapaciteta šuma. 
Uzgojne oblike prilagoditi uslovima ostvarivanja maksimalnih efekata osnovne namene ovih šuma (zaštite od voda). 
Ciljevi za ostvarivanja estetsko-rekreativnih funkcija šuma 
Na lokalitetima koji povremeno služe za turističko-rekreativnu namenu (tradicionalna izletišta, površine oko ustava, prevodnica, 
mostova i čuvarnica), treba sprovoditi specifične mere putem kojih će se: 
· obezbediti uslove za potpunije ostvarivanje ove namene; 
· očuvati postojeće estetski vrednije delove šuma; 
[bookmark: _Toc236993786] 3.4. Uzgojne, uređajne i specifične mere gazdovanja
Sve mere su obuhvaćene u okviru dve osnovne kategorije: uzgojne i uređajne prirode. U daljem tekst dat je zasebno prikaz mera uzgojne i uređajne prirode.
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Osnovne mere za ostvarivanje ciljeva gazdovanja šumama uzgojne prirode jesu: 
· Izbor sistema gazdovanja;
· Izbor uzgojnog i strukturnog oblika gajenja;
· Izbor vrste drveća;
· Izbor načina seče obnavljanja i korišćenja;
· Izbor načina nege;
· Izbor optimalnog razmera smese.
[bookmark: _Toc185152258][bookmark: _Toc236993788]	3.4.1.1 Izbor sistema gazdovanja
[bookmark: _Toc185152259]Sistem gazdovanja šumama podrazumeva usklađen skup radnji na nezi šuma, korišćenju šuma, obnavljanju šuma, zaštiti šuma i planiranju u organizaciji gazdovanja šumama, a svoje ime  (naziv) dobija po načinu seče obnavljanja stare sastojine. 
Na osnovu konkretnih sastojinskih prilika u gazdinskoj jedinici i dosadašnjeg gazdovanja šumama, a uvažavajući biološke osobine vrsta drveća, usvojeni su sledeći sistemi gazdovanja šumama: 
Sastojinsko - čista seča, u veštački podignutim sastojinama tvrdih lišćara obavezno pošumljavanje nakon izvršenih čistih seča. 
Sastojinsko - čista seča, u niskim jednodobnim sastojinama mekih lišćara obavezno pošumljavanje nakon izvršenih čistih seča. 
Sastojinsko - čista seča, u plantažama topola uz obavezno pošumljavanje nakon izvršenih čistih seča.  
Sastojinsko - čista seča, u devastiranim sastojinama uz obavezno pošumljavanje nakon izvršenih rekostrukcionih seča  
[bookmark: _Toc236993789]	3.4.1.2 Izbor uzgojnog i strukturnog oblika
Osnovni uzgojni oblik kojem dugoročno treba težiti na ukupnom prostoru gazdinske jedinice jeste visoka šuma (nezavisno od načina obnove, prirodnim – prioritetnim ili veštačkim – iznuđenim putem). 
[bookmark: _Toc185152260]Izbor strukturnog oblika već je rešen izborom sistema gazdovanja , a uslovljen je kao i sistem gazdovanja zatečenim sastojinskim 
stanjem, utvrđenim prioretnim funkcijama to jest funkcionalnim zahtevima i biološkim osobinama glavnih vrsta drveća (edifikatora) koje grade sastojine. 
- 	Primenom sastojinskog gazdovanja-čistim sečama izgrađivaće se normalne jednodobne sastojine.   
[bookmark: _Toc236993790]	3.4.1.3 Izbor vrsta drveća
[bookmark: _Toc185152261]Polazeći od konkretnih ekoloških uslova proverenih pre svakog pošumljavanja, raspoloživog fonda vrsta drveća koje uspevaju na ovim staništima i ciljeva gazdovanja, za buduća pošumljavanja u ovoj gazdinskoj jedinici koristiće se pretežno bagrem (ili ostale vrste sličnih zahteva i osobina). 
Novi zasadi će se podizati korišćenjem jedne ili više vrste drveća. Međutim, da bi se ispoljile prednosti mešovitih sastojina, treba nastojati da se kod podizanja zasada po mogućnosti kombinuju dve ili više vrsta, ukoliko je to tehnološki opravdano, bez obzira što se u planu gajenja navodi samo pošumljavanje jednom vrstom. 
Ukoliko se u veštački podignute zasade u većoj starosti prirodnim putem nasele druge vrste u količini koja neće štetno uticati na razvoj glavne vrste, merama nege ove vrste ne treba u  potpunosti odstraniti. Na taj način će se povećati površine pod mešovitim sastojinama i delom otkloniti nepovoljne osobine monokultura. 
Osim planom predviđenih vrsta, ako to specifični uslovi zahtevaju, koristiće se eventualno i neke druge vrste (sibirski brest, dafina, gledičija, drugi klonovi topola). U ovom slučaju mogu se osnivati i klasične mešovite sastojine. 
[bookmark: _Toc236993791][bookmark: _Toc191084829][bookmark: _Toc222644158][bookmark: _Toc222644242][bookmark: _Toc222730033][bookmark: _Toc223315100][bookmark: _Toc223842229][bookmark: _Toc223843388][bookmark: _Toc223846729][bookmark: _Toc342975067][bookmark: _Toc318029980][bookmark: _Toc352912677][bookmark: _Toc352913164]	3.4.1.4 Izbor načina seče obnavljanja i korišćenja
[bookmark: _Toc185152262]Od izabranog načina obnavljanja zavisi strukturni oblik budućih sastojina i celokupni gazdinski postupak, elementi za sva planska razmatranja i postupak za određivanje prinosa i obezbeđenje trajnosti prinosa. Način obnavljanja pre svega zavisi od bioloških osobina vrsta drveća koje grade sastojinu (osobine sastojine), osobine staništa i ekonomskih prilika. 
Za šume ove gazdinske jedinice određuju se sledeći načini seče obnavljanja i korišćenja šuma:  
· Za veštački podignute sastojine tvrdih lišćara, kao način obnavljanja određuje se čista seča uz obavezno pošumljavanje nakon izvršenih čistih seča, 
· Za izdanačke jednodobne sastojine tvrdih lišćara, kao način obnavljanja određuje se čista seča uz obavezno pošumljavanje nakon izvršenih čistih seča, 
· Za izdanačke jednodobne sastojine bagrema, kao način obnavljanja određuje se čista seča i vegetativno obnavljanje.
· U devastiranim sastojinama kao način obnavljanja primenjivaće se čiste seče uz obavezno pošumljavanje nakon izvršenih čistih seča, 
· U veštački podignutim sastojinama, kao način korišćenja do zrelosti za seču primenjivaće se proredne seče, a kao način obnavljanja određuje se čista seča uz obavezno pošumljavanje nakon izvršenih čistih seča. 
[bookmark: _Toc236993792]	3.4.1.5 Izbor načina nege
[bookmark: _Toc353963955][bookmark: _Toc356194865][bookmark: _Toc415834745][bookmark: _Toc427566134][bookmark: _Toc450648772][bookmark: _Toc451771400][bookmark: _Toc457465084][bookmark: _Toc457465585][bookmark: _Toc457465995][bookmark: _Toc478114956][bookmark: _Toc483397353][bookmark: _Toc491335809][bookmark: _Toc492968139][bookmark: _Toc496100626][bookmark: _Toc496252235][bookmark: _Toc510010870][bookmark: _Toc37229446][bookmark: _Toc68689361][bookmark: _Toc103082339][bookmark: _Toc103083893][bookmark: _Toc170061843][bookmark: _Toc176937591][bookmark: _Toc179192990]Prema zatečenom stanju sastojina i postavljenim ciljevima gazdovanja šumama utvrđuju se sledeće mere nege šuma: 
· Uklanjanje korova mašinski;
· Proreda u srednjedobnim i dozrevajućim izdanačkim sastojinama.
[bookmark: _Toc185152263][bookmark: _Toc236993793]		3.4.1.7 Generalne smernice za uzgojne mere
Svaki gazdinski tip može se podeliti na uzgojne grupe. Grupe su opisane dimenzijama stabala (prečnik i visina) i glavnim tipovima gazdinskih tretmana koje se primenjuju u svakoj uzgojnoj grupi. U ovom poglavlju date su generalne smernice za uzgojne mere po uzgojnim grupama, dok „Uputstva za gazdovanje šumama Srbije“ sadrže opis svih tipičnih uzgojnih mera koje treba primeniti u svakoj uzgojnoj grupi kvalitativno i kvantitativno, za svaki gazdinski tip.
Uzgojni tretman po uzgojnim grupama-generalne smernice
Faza podmlatka 
Uzgojna mera: Nega podmlatka – osvetljavanje 
Stvaranja uslova za neometan rast glavne vrste.
Faza ranog mladika 
Uzgojna mera: Nega ranog mladika – čišćenje
U sastojinama bukve nema uzgojnog tretmana jačih razmera, u sastojinama hrastova sprovodi se 2 do 3 zahvata u uređajnom periodu.
Faza kasnog mladika 
Uzgojna mera: Nega kasnog mladika – čišćenje
Nastavak sprovođenja mera iz prethodne razvojne faze. Čišćenje i odabiranje kandidata za stabla budućnosti.
Faza srednjedobnih sastojina 
Uzgojna mera: Nega sastojine/ SB – visoka selektivna proreda
Izbor optimalnog broja stabala budućnosti i održavanje slobodnog prostora za rast njihovih krošnji, uklanjanjem konkurenata.
Faza dozrevanja 
Uzgojna mera: Nega sastojine/ SB – visoka selektivna proreda
Dozrevajuće sastojine imaju manji broj stabala svih vrsta po jedinici površine i jačina zahvata je manja nego kod srednjodobnih sastojina.

Faza zrelosti 
Uzgojna mera: Seče obnove
U ovoj fazi potrebno je ukloniti matičnu – postojeću sastojinu, ali istovremeno i stvoriti uslove za obnovu i nastanak buduće sastojine.
[bookmark: _Hlk233015155]U degradiranim sastojinama neophodno je sprovesti čistu seču radi revitalizacije  degradiranih šuma i staništa u II, III stepenu zaštite.
[bookmark: _Toc236993794]3.4.2 Mere uređajne prirode
Mere uređajne prirode u konkretnim sastojinskim prilikama obuhvataju određivanje dužine trajanja podmladnog razdoblja, ophodnje, konverzionog razdoblja u izdanačkim šumama i odnos obrasle i neobrasle površine. 
[bookmark: _Toc236993795]	3.4.2.1 Izbor ophodnje i dužine podmladnog razdoblja
U skladu sa napred istaknutim ciljevima gazdovanja, a naročito potrebom postizanja maksimalnih finansijskih efekata gazdovanja šumama, potrebom održavanja trajnosti prinosa i unapređivanja šumskog fonda, te u zavisnosti od sastojinskih prilika, usvojene su sledeće ophodnje: 
· za euroameričke topole ………………………… ………..…....25 godina, 
· za bagrem……... …..……………………...…………………....40 godina, 
· za domaće topole i vrbe …..…………………………………....60 godina, 
 
 
Izbor ovih dužina ophodnje po vrstama drveća je u skladu sa njihovim biološkim osobinama, a one se mogu po potrebi u budućnosti skraćivati ukoliko stanje ne zadovoljava sa gledišta obraslosti i sklopljenosti, sastava po vrstama drveća, očuvanosti i zdravstvenom stanju. 
[bookmark: _Toc236993796]	3.4.2.2 Određivanje rekonstrukcionog razdoblja
U skladu sa napred istaknutim ciljevima gazdovanja, a naročito potrebom postizanja maksimalnih finansijskih efekata gazdovanja šumama, potrebom održavanja trajnosti prinosa i unapređivanja šumskog fonda, te u zavisnosti od sastojinskih prilika, za sve degradirane sastojine se određuje rekonstrukciono razdoblje dužine 20 godina. Rekonstrukciono razdoblje ne može biti kraće obzirom na potrebu velikog obima pošumljavanja neobraslog zemljišta, što je hitnije od popravke strukture degradiranih sastojina. 
[bookmark: _Toc236993797]	3.4.2.3 Odnos obrasle i neobrasle površine
Odeđuje se period dostizanja optimalne šumovitosti od 20 godina. Period dostizanja optimalne šumovitosti ne može biti kraći obzirom na potrebu velikog obima pošumljavanja neobraslog zemljišta. 
[bookmark: _Toc191084830][bookmark: _Toc222644160][bookmark: _Toc222644244][bookmark: _Toc222730035][bookmark: _Toc223315102][bookmark: _Toc223842231][bookmark: _Toc223843390][bookmark: _Toc223846731][bookmark: _Toc342975069][bookmark: _Toc318029982][bookmark: _Toc352912679][bookmark: _Toc352913166][bookmark: _Toc353963957][bookmark: _Toc356194867][bookmark: _Toc415834747][bookmark: _Toc427566136][bookmark: _Toc450648774][bookmark: _Toc451771402][bookmark: _Toc457465086][bookmark: _Toc457465587][bookmark: _Toc457465997][bookmark: _Toc478114958][bookmark: _Toc483397355][bookmark: _Toc491335811][bookmark: _Toc492968141][bookmark: _Toc496100628][bookmark: _Toc496252237][bookmark: _Toc510010872][bookmark: _Toc37229448][bookmark: _Toc68689363][bookmark: _Toc103082341][bookmark: _Toc103083895][bookmark: _Toc170061844][bookmark: _Toc176937592][bookmark: _Toc179192991][bookmark: _Toc185152264][bookmark: _Toc236993798][bookmark: _Toc191084831][bookmark: _Toc222644161][bookmark: _Toc222644245][bookmark: _Toc222730036][bookmark: _Toc223315103][bookmark: _Toc223842232][bookmark: _Toc223843391][bookmark: _Toc223846732][bookmark: _Toc342975070][bookmark: _Toc318029983][bookmark: _Toc352912680][bookmark: _Toc352913167]4. PLANOVI GAZDOVANJA I PROCENA OČEKIVANIH EFEKATA
[bookmark: _Toc170061845][bookmark: _Toc176937593][bookmark: _Toc179192992][bookmark: _Toc185152265][bookmark: _Toc236993799][bookmark: _Toc353963958][bookmark: _Toc356194868][bookmark: _Toc415834748][bookmark: _Toc427566137][bookmark: _Toc450648775][bookmark: _Toc451771403][bookmark: _Toc457465087][bookmark: _Toc457465588][bookmark: _Toc457465998][bookmark: _Toc478114959][bookmark: _Toc483397356][bookmark: _Toc491335812][bookmark: _Toc492968142][bookmark: _Toc496100629][bookmark: _Toc496252238][bookmark: _Toc510010873][bookmark: _Toc37229449][bookmark: _Toc68689364][bookmark: _Toc103082342][bookmark: _Toc103083896]4.1. Plan gazdovanja šumama
[bookmark: _Toc170061846][bookmark: _Toc176937594][bookmark: _Toc179192993]Na osnovu u tvrđenog stanja šuma i propisanih kratkoročnih ciljeva gazdovanja šumama i mogućnosti njihovog obezbeđenja izrađuju se planovi budućeg gazdovanja šumama. Osnovni zadatak izrađenih planova gazdovanja šumama je da u zavisnosti od zatečenog stanja, omoguće podmirenje odgovarajućih društvenih potreba i unapređivanje stanja šuma kao dugoročnog cilja. 
[bookmark: _Toc185152266][bookmark: _Toc236993800]4.1.1. Plan gajenja šuma
Planom gajenja šuma određuje se vrsta i obim radova na obnovi, uzgoju, rekonstrukciji, podizanju novih mladih šuma i proizvodnji šumskog semena i sadnog materijala
[bookmark: _Toc236993801]	4.1.1.1 Plan obnavljanja i podizanja novih šuma
U narednoj tabeli dat je prikaz plana obnavljanja i podizanja novih šuma.
Tabela br. 42. Plan gajenja šuma po gazdinskim tipovima
	Gazdinski tip šume
	317. Veštačko pošumljavanje 
sadnjom
	414. Popunjavanje veštački 
podignutih kultura sadnjom
	UKUPNO

	
	Površina
	Površina radna
	Površina
	Površina radna
	Površina
	Površina radna

	
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha

	Čistina
	288.84
	288.84
	86.65
	86.65
	375.49
	375.49

	2810
	1.51
	1.51
	0.45
	0.45
	1.96
	1.96

	UKUPNO
	290.35
	290.35
	87.105
	87.105
	377.455
	377.45



Planirani radovi na podizanju novih šuma i unapređenju postojećih kultura obuhvataju veštačko pošumljavanje sadnjom i popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom, sa ukupnom površinom od 377,45 ha.
Najveći deo radova planiran je na čistinama, gde je predviđeno:
· 288,84 ha za veštačko pošumljavanje sadnjom, i 
· 86,65 ha za popunjavanje veštački podignutih kultura. 
Ukupno će se na čistinama izvoditi radovi na 375,49 ha, što predstavlja gotovo 99,5% ukupno planirane površine. Ovakva struktura ukazuje da je prioritet gazdovanja usmeren na ponovno uspostavljanje šumske vegetacije na neobraslim površinama i povećanje obraslosti gazdinske jedinice.
	4.1.1.2 Plan rasadničke proizvodnje
U narednoj tabeli dat je prikaz plana rasadničke proizvdnje.
Tabela br. 43. Plan rasadničke proizvodnje za pošumljavanje
	Vrsta drveta
	Jedinica mere
	Količina
	Starost
	Normativ kom/ha

	Bagrem
	Komada
	725.875
	1+1,1+2
	2500

	Ukupno
	
	725.875
	
	


Tabela br. 44. Plan rasadničke proizvodnje za popunjavanje
	Vrsta drveta
	Jedinica mere
	Količina
	Starost
	Normativ kom/ha

	Bagrem
	Komada
	217.763
	1+1,1+2
	2500

	Ukupno
	
	217.763
	
	


Za potrebe veštačkog pošumljavanja planirana je proizvodnja 725.875 sadnica bagrema, starosti 1+1 i 1+2, uz primenu normativa od 2.500 sadnica po hektaru. Ovakav obim proizvodnje odgovara planiranim radovima na podizanju novih kultura i obezbeđuje dovoljan broj kvalitetnih sadnica za realizaciju plana u toku uređajnog perioda.
Za potrebe popunjavanja veštački podignutih kultura planirana je proizvodnja dodatnih 217.763 sadnice bagrema, iste starosti (1+1 i 1+2) i po istom normativu od 2.500 sadnica po hektaru. Ove sadnice namenjene su popunjavanju mesta na kojima nije ostvaren zadovoljavajući prijem sadnica ili je došlo do njihovog sušenja tokom razvoja mladih kultura.
Ukupno je planirana proizvodnja 943.638 sadnica bagrema, čime se obezbeđuje dovoljan sadni materijal za realizaciju svih planiranih radova na pošumljavanju i popunjavanju kultura.
[bookmark: _Toc236993802]	4.1.1.3 Plan nege šuma
U narednoj tabeli dat je prikaz plana nege šuma.




Tabela br. 45. Plan nege šuma 
	Gazdinski tip šume
	516. Uklanjanje 
korova mašinski
	532. Prorede u veštački
 podignutim šumama
	533. Prorede u 
izdanačkim šumama
	UKUPNO

	
	Površina
	Površina radna
	Površina
	Površina radna
	Površina
	Površina radna
	Površina
	Površina radna

	
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha

	Čistina
	288.84
	577.68
	 
	 
	 
	 
	288.84
	577.68

	2810
	1.51
	3.02
	33.09
	33.09
	 
	 
	34.60
	36.11

	2920
	 
	 
	 
	 
	8.69
	8.69
	8.69
	8.69

	UKUPNO
	290.35
	580.7
	33.09
	33.09
	8.69
	8.69
	332.13
	622.48


[bookmark: _Toc191084832][bookmark: _Toc222644162][bookmark: _Toc222644246][bookmark: _Toc222730037][bookmark: _Toc223315104][bookmark: _Toc223842233][bookmark: _Toc223843392][bookmark: _Toc223846733][bookmark: _Toc342975071][bookmark: _Toc353963959][bookmark: _Toc356194869][bookmark: _Toc415834749][bookmark: _Toc427566138][bookmark: _Toc450648776][bookmark: _Toc451771404][bookmark: _Toc457465088][bookmark: _Toc457465589][bookmark: _Toc457465999][bookmark: _Toc478114960][bookmark: _Toc483397357][bookmark: _Toc491335813][bookmark: _Toc492968143][bookmark: _Toc496100630][bookmark: _Toc496252239][bookmark: _Toc510010874][bookmark: _Toc37229450][bookmark: _Toc68689365][bookmark: _Toc103082343][bookmark: _Toc103083897][bookmark: _Toc170061847][bookmark: _Toc176937595][bookmark: _Toc179192994]
Najveći obim radova odnosi se na uklanjanje korova mašinski (šifra 516), koje je planirano na 290,35 ha, odnosno 580,70 ha radne površine. Razlika između stvarne i radne površine proizlazi iz činjenice da će se radovi na istim površinama izvoditi više puta tokom uređajnog perioda. Gotovo svi ovi radovi planirani su na čistinama (288,84 ha), što ukazuje da će najveći deo aktivnosti biti usmeren na negu novoosnovanih kultura i obezbeđivanje njihovog uspešnog razvoja u najosetljivijoj fazi nakon sadnje.
Prorede u veštački podignutim šumama (šifra 532) planirane su na 33,09 ha, u okviru gazdinskog tipa 2810 – Visoke mešovite šume OTL. Cilj ovih radova je regulisanje gustine sklopa, izdvajanje kvalitetnijih stabala, poboljšanje uslova za njihov rast i razvoj, kao i povećanje stabilnosti i otpornosti sastojina.
Prorede u izdanačkim šumama (šifra 533) planirane su na 8,69 ha, u gazdinskom tipu 2920 – Izdanačke mešovite šume bagrema. Ovim radovima obezbeđuje se smanjenje konkurencije među stablima, poboljšanje kvaliteta sastojina i stvaranje povoljnijih uslova za dalji razvoj preostalih kvalitetnijih jedinki.
[bookmark: _Toc236993803]4.1.2 Plan zaštite šuma
Ovim planom utvrđuje se obim i vrsta radova na preventivnoj i represivnoj zaštiti od štetnih insekata, biljnih bolesti, stoke, divljači, čoveka, požara i drugih štetnih uticaja.Prema odredbama Zakona o šumama sopstvenik šuma dužan je preduzimati određene mere i radnje u cilju zaštite šuma od svih nepovoljnih uticaja. U narednoj tabeli dat je prikaz planiranih radova na zaštiti šuma.


[bookmark: _Toc236993804]	4.1.2.1 Zaštita šuma od štetnih insekata i biljnih bolesti
Preventivne mere zaštite od štetnih insekata i biljnih bolesti ogledaju se u sprovođenju kvalitetnih uzgojnih mera. Osim toga, nužno je neprekidno praćenje pojavljivanja biljnih bolesti i štetnih insekata, kako bi se u slučaju potrebe mogle na vreme preduzeti odgovarajuće mere. Praćenje ovih pojava mora se obavljati u saradnji sa IDP službom. 
Pri prikupljanju taksacionih podataka zdravstveno stanje sastojina je ocenjeno kao srednje dobro. Nisu evidentirana nikakva oboljenja i oštećenja jačeg intenziteta koja zahtevaju konkretno planiranje radova na zaštiti šuma u narednom uređajnom razdoblju. Plan zaštite od štetnih insekata i biljnih bolesti je teško precizno utvrditi za duži period, jer je nemoguće dugoročno prognozirati koji će se sve insekti i biljne bolesti javljati i koliko će biti njihovo štetno dejstvo, a ako se pojavi potreba za većim obimom zaštite šuma ona će se sprovesti iako nije planirana. 
[bookmark: _Toc236993805]	4.1.2.2 Zaštita šuma od požara
Ugroženost od požara je najveća u rano proleće nakon topljenja snega, a pre početka vegetacije, kao i u jesen ako je vreme izuzetno suvo. U tim periodima se javljaju velike površine suve trave koja se lako pali i brzo gori. Naročito su od požara ugroženi delovi šume koji se graniče sa poljoprivrednim zemljištem i u blizini naselja, gde se često vrši paljenje korova i strnjika. Radi efikasnije zaštite od požara u potrebno je izraditi protivpožarni plan na nivou preduzeća koje gazduje šumama, a kojim će biti obuhvaćene i šume ove gazdinske jedinice. 
Mere zaštite šuma od požara, koje naročito intenzivno treba sprovoditi u periodu povećane ugroženosti se sastoje u sledećem: 
· izvršiti tanjiranje uskog pojasa oko površina jače ugroženih od požara, a naročito u vreme paljenja strnjika; 
· strogo voditi računa o održavanju šumskog reda;
· postaviti i održavati protivpožarne table sa upozorenjem na opasnost od požara i zabranu loženja vatre;
· ažurnije registrovanje počinilaca i podnošenje prekršajnih prijava.
[bookmark: _Toc191084833][bookmark: _Toc222644163][bookmark: _Toc222644247][bookmark: _Toc222730038][bookmark: _Toc223315105][bookmark: _Toc223842234][bookmark: _Toc223843393][bookmark: _Toc223846734][bookmark: _Toc342975072][bookmark: _Toc318029984][bookmark: _Toc352912681][bookmark: _Toc352913168][bookmark: _Toc353963960][bookmark: _Toc356194870][bookmark: _Toc415834750][bookmark: _Toc427566139][bookmark: _Toc450648777][bookmark: _Toc451771405][bookmark: _Toc457465089][bookmark: _Toc457465590][bookmark: _Toc457466000][bookmark: _Toc478114961][bookmark: _Toc483397358][bookmark: _Toc491335814][bookmark: _Toc492968144][bookmark: _Toc496100631][bookmark: _Toc496252240][bookmark: _Toc510010875][bookmark: _Toc170061848][bookmark: _Toc176937596][bookmark: _Toc179192995][bookmark: _Toc236993806]4.1.3 Plan korišćenja šuma
Plan korišćenja šuma će se analizirati u globalu kao plan mogućeg korišćenja šuma u toku uređajnog perioda, pri čemu su svi proizvodi šume i ostali korisni učinci sjedinjeni u ostvarivu materijalnu dobit. U okviru ovog plana biće prikazan plan korišćenja drvnih sortimenata izražen bruto sečivom zapreminom obuhvaćenoj glavnim i prethodnim prinosom.
[bookmark: _Toc236993807]	4.1.3.1 Plan seča obnavljanja šuma
Izradi plana seča obnavljanja šuma (plan glavnog prinosa) prethodila je analiza zrelosti sastojina za seču, analiza stanja sastojina po očuvanosti, visina inventara, odnos vrsta drveća u smesi, brojnost i stanje podmlatka, negovanost i vrednost u odnosu na optimalno stanje u okviru svake konkretne sastojine.


Tabela br. 47. Plan seča obnavljanja po gazdinskim tipovima
	Gazdinski tip
	Površina (ha)
	Zapremina (m3)
	Zapreminski prirast (m3)
	Seča (m3/ha)
	Seča (m3)
	Intenzitet po V (%)
	Intenzitet po Zv (%)

	31 - Čista seča

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	1.51
	129.1
	4.5
	108.1
	163.2
	126.4%
	359.0%

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)
	1.51
	129.1
	4.5
	108.1
	163.2
	126.4%
	359.0%

	UKUPNO
	1.51
	129.1
	4.5
	108.1
	163.2
	126.4%
	359.0%


Plan korišćenja šuma predviđa sprovođenje čiste seče na ukupnoj površini od 1,51 ha, i to isključivo u okviru gazdinskog tipa 2810 – Visoke mešovite šume OTL, koji pripada osnovnoj nameni zaštita od voda (vodozaštita).
Na planiranoj površini evidentirana je drvna zapremina od 129,1 m³, uz godišnji zapreminski prirast od 4,5 m³. Planirani etat iznosi 163,2 m³, odnosno 108,1 m³/ha.
Intenzitet seče iznosi 126,4% u odnosu na postojeću drvnu zapreminu i 359,0% u odnosu na godišnji zapreminski prirast. Ovako visok intenzitet proizlazi iz činjenice da je u pitanju čista seča, kojom se u jednom zahvatu uklanja celokupna drvna masa sa planirane površine. Zbog toga intenzitet premašuje 100% zapremine i višestruko premašuje godišnji prirast, što je karakteristično za ovaj oblik gazdovanja i ne predstavlja pokazatelj prekomernog korišćenja na nivou cele gazdinske jedinice.
Tabela br. 48. Plan seča obnavljanja po vrsti drveća
	Vrsta drveta
	Zapremina (m3)
	Zapreminski prirast (m3)
	Seča (m3)
	Intenzitet po V (%)
	Intenzitet po Zv (%)

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)

	bagrem
	120.1
	4.3
	152.2
	126.6%
	356.4%

	domaći orah
	8.1
	0.2
	10.0
	122.9%
	402.1%

	poljski brest
	0.9
	0.0
	1.1
	125.6%
	367.4%

	Ukupno
	129.1
	4.5
	163.2
	126.4%
	359.0%

	UKUPNO
	129.1
	4.5
	163.2
	126.4%
	359.0%


Analizom planiranog etata prema vrstama drveća utvrđeno je da je ukupna planirana seča 163,2 m³, pri čemu se najveći deo odnosi na bagrem, dok su ostale vrste zastupljene u manjem obimu.
Učešće pojedinih vrsta u planiranom korišćenju drvne zapremine je sledeće:
· Bagrem predstavlja dominantnu vrstu u planiranoj seči, sa ukupno 152,2 m³, što čini oko 93,3% ukupnog etata. U postojećoj drvnoj zalihi učestvuje sa 120,1 m³, uz godišnji zapreminski prirast od 4,3 m³. Intenzitet seče iznosi 126,6% po zapremini i 356,4% u odnosu na godišnji zapreminski prirast. 
· Domaći orah učestvuje sa 10,0 m³ planirane seče, uz postojeću zapreminu od 8,1 m³ i godišnji prirast od 0,2 m³. Intenzitet korišćenja iznosi 122,9% po zapremini, odnosno 402,1% prema prirastu. 
· Poljski brest je zastupljen sa svega 1,1 m³ planirane seče, uz evidentiranu zapreminu od 0,9 m³. Intenzitet seče iznosi 125,6% po zapremini i 367,4% prema godišnjem prirastu.
[bookmark: _Toc236993808]	4.1.3.2 Plan prorednih seča
Izradi plana prorednih seča (plan prethodnog prinosa) prethodila je analiza stanja sastojina po očuvanosti, visina inventara, odnosu vrsta drveća u smesi u odnosu na optimalno stanje u okviru svake konkretne sastojine.
Tabela br. 49. Plan prorednih seča po gazdinskim tipovima
	Gazdinski tip
	Površina (ha)
	Zapremina (m3)
	Zapreminski prirast (m3)
	Seča (m3/ha)
	Seča (m3)
	Intenzitet po V (%)
	Intenzitet po Zv (%)

	10 - Uzgojno sanitarna seča

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	33.09
	3,570.6
	136.1
	17.8
	589.3
	16.5%
	43.3%

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	8.69
	507.0
	19.2
	7.8
	67.6
	13.3%
	35.2%

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)
	41.78
	4,077.6
	155.3
	15.7
	656.9
	16.1%
	42.3%

	UKUPNO
	41.78
	4,077.6
	155.3
	15.7
	656.9
	16.1%
	42.3%


Planom korišćenja šuma predviđene su uzgojno-sanitarne seče na ukupnoj površini od 41,78 ha, sa ukupnim planiranim obimom korišćenja od 656,9 m³ drvne zapremine. Ove seče predstavljaju mere nege i unapređenja stanja sastojina, sa ciljem uklanjanja stabala lošeg zdravstvenog stanja, smanjene vitalnosti, oštećenih i neperspektivnih jedinki, kao i poboljšanja stabilnosti i kvaliteta preostalih sastojina.
Tabela br. 50. Plan prorednih seča po vrsti drveća
	Vrsta drveta
	Zapremina (m3)
	Zapreminski prirast (m3)
	Seča (m3)
	Intenzitet po V (%)
	Intenzitet po Zv (%)

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)

	bagrem
	3,747.5
	145.6
	640.7
	17.1%
	44.0%

	bela topola
	108.7
	3.5
	0.0
	0.0%
	0.0%

	klen
	11.1
	0.4
	5.5
	50.0%
	150.5%

	lužnjak
	16.4
	0.3
	0.0
	0.0%
	0.0%

	poljski brest
	40.7
	1.4
	10.7
	26.3%
	79.0%

	poljski jasen
	153.3
	4.1
	0.0
	0.0%
	0.0%

	Ukupno
	4,077.6
	155.3
	656.9
	16.1%
	42.3%

	UKUPNO
	4,077.6
	155.3
	656.9
	16.1%
	42.3%


Analizom planiranih uzgojno-sanitarnih seča prema vrstama drveća može se zaključiti da je najveći deo planiranog zahvata usmeren na bagrem, koji predstavlja dominantnu vrstu u drvnoj zalihi predmetnih sastojina.
Ukupna drvna zapremina na površinama predviđenim za uzgojno-sanitarne seče iznosi 4.077,6 m³, uz ukupni godišnji zapreminski prirast od 155,3 m³. Planirani obim seče iznosi 656,9 m³, što predstavlja 16,1% postojeće drvne zapremine i 42,3% godišnjeg zapreminskog prirasta.
[bookmark: _Toc236993809]	4.1.3.3 Ukupan plan seča po gazdinskim tipovima
Ukupno planirani prinos po gazdinskim tipovima prikazan je u sledećoj tabeli.
Tabela br. 51. Ukupan prinos po gazdinskim tipovima
	Gazdinski tip
	Površina (ha)
	Zapremina (m3)
	Zapreminski prirast (m3)
	Seča (m3/ha)
	Seča (m3)
	Intenzitet po V (%)
	Intenzitet po Zv (%)

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	10.62
	1,032.7
	46.1
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0%

	1121 - Izdanačke mešovite šume OML - Visoke mešovite šume OML
	1.75
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0%

	1210 - Veštački podignute plantaže topole
	9.90
	20.8
	0.9
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0%

	2810 - Visoke mešovite šume OTL
	110.44
	5,965.5
	222.8
	6.8
	752.6
	12.6%
	33.8%

	2920 - Izdanačke mešovite šume bagrema
	94.65
	2,944.6
	120.0
	0.7
	67.6
	2.3%
	5.6%

	Ukupno
	227.36
	9,963.6
	389.8
	3.6
	820.2
	8.2%
	21.0%

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite

	1110 - Visoke mešovite šume OML
	3.93
	869.9
	37.2
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0%

	Ukupno
	3.93
	869.9
	37.2
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0%

	UKUPNO
	231.29
	10,833.5
	426.9
	3.5
	820.2
	7.6%
	19.2%


Ukupan planirani prinos u gazdinskoj jedinici iznosi 820,2 m³, odnosno prosečno 3,5 m³/ha. Ukupna drvna zapremina iznosi 10.833,5 m³, uz godišnji zapreminski prirast od 426,9 m³. Ukupan intenzitet korišćenja iznosi 7,6% prema drvnoj zapremini i 19,2% prema godišnjem zapreminskom prirastu, što ukazuje na umeren obim korišćenja koji ne ugrožava trajnost gazdovanja i omogućava očuvanje zaštitnih funkcija šuma.
Najveći deo planiranog prinosa ostvaruje se u okviru osnovne namene 24 – zaštita od voda (vodozaštita), gde je planirana ukupna seča od 820,2 m³, dok u okviru područja sa namenom 83 – predeo izuzetnih odlika – III stepen zaštite nije planiran prinos.
[bookmark: _Toc236993810]	4.1.3.4 Ukupan plan seče po vrstama drveća
Ukupno planirani prinos po vrsti drveća prikazan je u sledećoj tabeli.

Tabela br. 52. Ukupan prinos po vrsti drveća 
	[bookmark: _Toc191084834][bookmark: _Toc222644164][bookmark: _Toc222644248][bookmark: _Toc222730039][bookmark: _Toc223315106][bookmark: _Toc223842235][bookmark: _Toc223843394][bookmark: _Toc223846735][bookmark: _Toc342975073][bookmark: _Toc318029985][bookmark: _Toc352912682][bookmark: _Toc352913169][bookmark: _Toc353963961][bookmark: _Toc356194871][bookmark: _Toc415834751][bookmark: _Toc427566140][bookmark: _Toc450648778][bookmark: _Toc451771406][bookmark: _Toc457465090][bookmark: _Toc457465591][bookmark: _Toc457466001][bookmark: _Toc478114962][bookmark: _Toc483397359][bookmark: _Toc491335815][bookmark: _Toc492968145][bookmark: _Toc496100632][bookmark: _Toc496252241][bookmark: _Toc510010876][bookmark: _Toc37229451][bookmark: _Toc68689366][bookmark: _Toc103082344][bookmark: _Toc103083898][bookmark: _Toc170061849][bookmark: _Toc176937597][bookmark: _Toc179192996][bookmark: _Toc185152267]Vrsta drveta
	Zapremina (m3)
	Zapreminski prirast (m3)
	Seča (m3)
	Intenzitet po V (%)
	Intenzitet po Zv (%)

	24 - zaštita od voda (vodozaštita)

	bagrem
	7,279.0
	295.2
	792.9
	10.9%
	26.9%

	bela vrba
	256.3
	13.6
	0.0
	0.0%
	0.0%

	bela topola
	1,245.9
	50.7
	0.0
	0.0%
	0.0%

	gledičija
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0%

	domaći orah
	12.3
	0.4
	10.0
	80.8%
	276.3%

	kiselo drvo
	4.3
	0.2
	0.0
	0.0%
	0.0%

	klen
	44.1
	1.5
	5.5
	12.5%
	37.1%

	lužnjak
	337.7
	8.3
	0.0
	0.0%
	0.0%

	ostali tvrdi lišćari
	23.6
	0.7
	0.0
	0.0%
	0.0%

	poljski brest
	136.9
	4.7
	11.8
	8.6%
	25.3%

	poljski jasen
	153.3
	4.1
	0.0
	0.0%
	0.0%

	sibirski brest
	442.8
	9.2
	0.0
	0.0%
	0.0%

	topola I-214
	13.2
	0.7
	0.0
	0.0%
	0.0%

	topola robusta
	14.2
	0.5
	0.0
	0.0%
	0.0%

	Ukupno
	9,963.6
	389.8
	820.2
	8.2%
	21.0%

	83 - predeo izuzetnih odlika - III stepen zaštite

	bagrem
	2.1
	0.1
	0.0
	0.0%
	0.0%

	bela vrba
	50.3
	1.3
	0.0
	0.0%
	0.0%

	bela topola
	817.5
	35.8
	0.0
	0.0%
	0.0%

	Ukupno
	869.9
	37.2
	0.0
	0.0%
	0.0%

	UKUPNO
	10,833.5
	426.9
	820.2
	7.6%
	19.2%

	bagrem
	7,281.0
	295.3
	792.9
	10.9%
	26.9%

	bela vrba
	306.6
	14.9
	0.0
	0.0%
	0.0%

	bela topola
	2,063.5
	86.5
	0.0
	0.0%
	0.0%

	gledičija
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0%
	0.0%

	domaći orah
	12.3
	0.4
	10.0
	80.8%
	276.3%

	kiselo drvo
	4.3
	0.2
	0.0
	0.0%
	0.0%

	klen
	44.1
	1.5
	5.5
	12.5%
	37.1%

	lužnjak
	337.7
	8.3
	0.0
	0.0%
	0.0%

	ostali tvrdi lišćari
	23.6
	0.7
	0.0
	0.0%
	0.0%

	poljski brest
	136.9
	4.7
	11.8
	8.6%
	25.3%

	poljski jasen
	153.3
	4.1
	0.0
	0.0%
	0.0%

	sibirski brest
	442.8
	9.2
	0.0
	0.0%
	0.0%

	topola I-214
	13.2
	0.7
	0.0
	0.0%
	0.0%

	topola robusta
	14.2
	0.5
	0.0
	0.0%
	0.0%

	UKUPNO
	10,833.5
	426.9
	820.2
	7.6%
	19.2%



Analizom ukupnog prinosa prema vrstama drveća može se zaključiti da je planirano korišćenje drvne mase u gazdinskoj jedinici usmereno prvenstveno na bagrem, dok ostale vrste imaju znatno manje ili potpuno izostavljeno učešće u planiranom etatu.
Ukupna drvna zapremina gazdinske jedinice iznosi 10.833,5 m³, uz godišnji zapreminski prirast od 426,9 m³. Ukupno planirani prinos iznosi 820,2 m³, što predstavlja 7,6% postojeće drvne zapremine i 19,2% godišnjeg zapreminskog prirasta. Ovakav nivo korišćenja ukazuje na umeren intenzitet gazdovanja, kojim se obezbeđuje kontinuitet šumskih funkcija i trajnost prinosa. Bagrem predstavlja dominantnu vrstu u pogledu planiranog korišćenja. U ukupnoj drvnoj zalihi učestvuje sa 7.281,0 m³, odnosno oko 67,2% ukupne zapremine gazdinske jedinice, dok godišnji prirast iznosi 295,3 m³. Planirana seča iznosi 792,9 m³, odnosno oko 96,7% ukupnog planiranog prinosa.
[bookmark: _Toc236993811]4.1.4 Plan izgradnje i održavanja šumskih saobraćajnica 
[bookmark: _Toc415834752][bookmark: _Toc427566141][bookmark: _Toc450648779][bookmark: _Toc451771407][bookmark: _Toc457465091][bookmark: _Toc457465592][bookmark: _Toc457466002][bookmark: _Toc478114963][bookmark: _Toc483397360][bookmark: _Toc491335816][bookmark: _Toc492968146][bookmark: _Toc496100633][bookmark: _Toc496252242][bookmark: _Toc510010877][bookmark: _Toc37229452][bookmark: _Toc191084836][bookmark: _Toc222644165][bookmark: _Toc222644249][bookmark: _Toc222730040][bookmark: _Toc223315107][bookmark: _Toc223842236][bookmark: _Toc223843395][bookmark: _Toc223846736][bookmark: _Toc342975074][bookmark: _Toc318029986][bookmark: _Toc352912683][bookmark: _Toc352913170][bookmark: _Toc353963962][bookmark: _Toc356194872]U ovom uređajnom razdoblju ne planira se izgradnja već samo redovno održavanje putnih pravaca.
[bookmark: _Toc181714344][bookmark: _Toc236993812]4.1.5 Plan unapređenja lovne divljači
[bookmark: _Toc483397361][bookmark: _Toc491335817][bookmark: _Toc492968147][bookmark: _Toc496100634][bookmark: _Toc496252243][bookmark: _Toc510010878][bookmark: _Toc37229453][bookmark: _Toc68689368][bookmark: _Toc103082346][bookmark: _Toc103083900][bookmark: _Toc170061851][bookmark: _Toc176937598][bookmark: _Toc179192997][bookmark: _Toc185152268]Površine koje pripadaju ovoj gazdinskoj jedinici su delovi mnogih lovišta kojima gazduje mnogo lovačkih udruženja. Obzirom da lovišta obuhvataju mnogo veće površine, sa raznovrsnijim kulturama čiji raspored i struktura veoma utiču na brojno stanje divljači, nije moguće dati precizniji plan gazdovanja ovim lovištima. Isto tako veoma je teško proceniti kapacitet ovih površina za gajenje pojedinih vrsta divljači.  
Može se reći da skoro sve površine ove gazdinske jedinice (obrasle i neobrasle), povoljno utiču na stanje fonda divlječi i njegovo unapređenje, jer  su to retke oaze u prostranim obradivim površinama, gde divljač može naći sklonište. Ova gazdinska jedinica u sadejstvu sa okolnim poljoprivrednim površinama kao delovima lovišta povoljna je za gajenje fazana, zeca, poljske jarebice, divlje patke i srneće divljači. Od nezaštićenih vrsta divljači pogodnosti za svoje obitavanje nalazi lisica. 
Obzirom na kompleksnost ove problematike i na brojne činioce koji utiču na kapacitet lovišta i stanje fonda divljači, a izlaze iz nadležnosti ove osnove, problematika lovstva u ovoj gazdinskoj jedinici neće biti obrađivana u smislu planiranja gazdovanja, već se to prepušta lovačkim udruženjima i novim lovnim osnovama. 
Važno je da se u planiranju unapređenja stanja lovne divljači poštuje sledeće: 
· Optimalni broj divljači se mora u skladu sa bonitetnim mogućnostima staništa. 
· Potrebno je obezbediti uslove za prehranu divljači, pogotovo u zimskim uslovima, i za vreme dužih poplava. 
· Potrebno je organizovati stalnu zaštite divljači, pomoć i spašavanje u vanrednim uslovima (visok sneg, poplave i dr.). 
· Usklađivanje prostorno planskih dokumenata koji obrađuju oblast lovstva (osnova gazdovanja šumama, Lovne osnove, Programi zaštite i razvoja i dr.). 
[bookmark: _Toc236993813]4.1.6 Plan uređivanja šuma
[bookmark: _Toc491335818][bookmark: _Toc492968148][bookmark: _Toc496100635][bookmark: _Toc496252244][bookmark: _Toc510010879][bookmark: _Toc37229454][bookmark: _Toc68689369][bookmark: _Toc103082347][bookmark: _Toc103083901][bookmark: _Toc170061852][bookmark: _Toc176937599][bookmark: _Toc179192998][bookmark: _Toc185152269][bookmark: _Toc415834753]Osnova za gazdovanje šumama ima važnost 01.01.2025. – 31.12.2034. godine, tako da se sledeće prikupljanje podataka planira za 2033. godinu.
[bookmark: _Toc236993814]4.1.7 Plan korišćenja ostalih šumskih proizvoda
Organizovano i plansko korišćenje ostalih šumskih proizvoda nije predviđeno u ovom uređajnom periodu.
[bookmark: _Toc353963963][bookmark: _Toc356194873][bookmark: _Toc191084837][bookmark: _Toc222644166][bookmark: _Toc222644250][bookmark: _Toc222730041][bookmark: _Toc223315108][bookmark: _Toc223842237][bookmark: _Toc223843396][bookmark: _Toc223846737][bookmark: _Toc342975075][bookmark: _Toc318029987][bookmark: _Toc352912684][bookmark: _Toc352913171][bookmark: _Toc415834754][bookmark: _Toc427566142][bookmark: _Toc450648780][bookmark: _Toc451771408][bookmark: _Toc457465092][bookmark: _Toc457465593][bookmark: _Toc457466003][bookmark: _Toc478114964][bookmark: _Toc483397362][bookmark: _Toc491335819][bookmark: _Toc492968149][bookmark: _Toc496100636][bookmark: _Toc496252245][bookmark: _Toc510010880][bookmark: _Toc37229455][bookmark: _Toc68689370][bookmark: _Toc103082348][bookmark: _Toc103083902][bookmark: _Toc170061853][bookmark: _Toc176937600][bookmark: _Toc179192999][bookmark: _Toc185152270][bookmark: _Toc236993815]4.1.8 Očekivani efekti planiranog gazdovanja
U skladu sa stanjem sastojina gazdinske jedinice, opštim i posebnim ciljevima gazdovanja šumama, kao i sa merama za postizanje ovih ciljeva, na kraju uređajnog perioda 2025–2034, očekuje se sledeće: 
• Povećanje učešća obrasle površine u ukupnoj površini; 
• Povećanje ukupne zapremine; 
• Stabilnije stanje sastojina po svim elementima; 
• Poboljšanje zdravstvenog stanja sastojina. 
Očekuje se da će realizacija planiranih mera doprineti stabilizaciji zdravstvenog stanja šuma kroz blagovremeno sprovođenje zaštitnih i sanitarnih aktivnosti, kao i kroz unapređenje procesa prirodne obnove. Istovremeno, mere nege i proreda omogućiće razvoj kvalitetnijih i vitalnijih sastojina, uz povećanje njihove stabilnosti i proizvodnosti. Intenziviranjem aktivnosti u oblasti obnove i racionalnim korišćenjem šuma obezbediće se poboljšanje strukturnih karakteristika i adaptivnog kapaciteta šuma u uslovima izraženih klimatskih uticaja.
[bookmark: _Toc236993816]4.2 Ekonomsko finansiska analiza – prosečno godišnje
[bookmark: _Toc236993817]4.2.1 Vrsta i obim planiranih radova
Vrsta i obim planiranih radova detaljno su obrazloženi u poglavlju 4.
U ovom delu planirani radovi će poslužiti kako bi se na osnovu njih mogli računati prihodi, odnosno rashodi gazdovanja u gazdinskoj jedinici, odnosno za utvrđivanje bilansa sredstava za nesmetano gazdovanje šumom.
[bookmark: _Toc236993818]	4.2.1.1 Kvalifikaciona struktura drvne zapremine
U narednoj tabeli dat je prikaz kvalifikacione strukture planirane sečive zapremine.
Tabela br. 54. Prikaz sortimentne strukture po vrstama drveća
	Vrsta
	Bruto
	Otpad
	Neto
	SORTIMENTI

	
	
	
	
	F
	L
	K
	I klasa
	II klasa
	III klasa
	Ostala tehnika
	Ukupno tehnika
	Ogrevno drvo
	Celuloza
	Ukupno prostorno

	
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3

	75. Bagrem
	79.3
	7.9
	71.4
	
	
	
	3.2
	7.5
	
	
	10.7
	60.7
	
	60.7

	38. Poljski brest
	1.2
	0.1
	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.1
	
	1.1

	95. Klen
	0.6
	0.1
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	0.5

	37. Domaći orah
	1.0
	0.1
	0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.9
	
	0.9

	UKUPNO
	82.0
	8.2
	73.8
	
	
	
	3.2
	7.5
	0.0
	
	10.7
	63.1
	0.0
	63.1


Ukupan plan korišćenja šuma prosečno godišnje iznosi 82,0 m3, neto zapremina je 73,8 m3. U sortimentnoj strukturi tehničko drvo učestvuje sa 14,4%, a prostorno sa 85,6%.
[bookmark: _Toc236993819]	4.2.1.2 Plan izgradnje i održavanja šumskih saobraćajnica 

U ovom uređajnom periodu nije planirana izgradnja saobraćajnica. 
[bookmark: _Toc236993820]	4.2.1.3 Plan gajenja i zaštite šuma – prosečno godišnje
U narednoj tabeli dat je prikaz planiranih radova na gajenju i zaštiti šuma.


Tabela br. 56. Prikaz radova na gajenju i zaštiti šuma prosečno godišnje
	Vid rada
	Površina (ha)

	317. Veštačko pošumljavanje sadnjom
	29.0

	414. Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom
	8.7

	516. Uklanjanje korova mašinski
	58.1

	532. Prorede u veštački podignutim šumama
	3.3

	533. Prorede u izdanačkim šumama
	0.9

	Ukupno:
	100.0


Ukupan plan gajenja i zaštite šuma prosečno godišnje iznosi 100 hektara.
[bookmark: _Toc236993821]	4.2.1.4 Plan sadog materijala – prosečno godišnje
U narednoj tabeli dat je prikaz planiranih količina sadnog materijala.
Tabela br. 57. Prikaz planrane količine sadnog materijala prosečno godišnje
	Vrsta rada
	Površina za sadnju (ha)
	Vrsta
	Broj

	317. Veštačko pošumljavanje sadnjom
	290.35
	Sadnice Bag
	kom
	725875

	414. Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom
	87.11
	Sadnice Bag
	kom
	217763

	Ukupno:
	
	
	
	943638


Godišnji plan sadnog materijala iznosi 943.638 sadnica.
[bookmark: _Toc236993822]	4.2.1.5 Plan uređivanja šuma – prosečno godišnje
U narednoj tabeli dat je prikaz planiranih radova na uređivanju šuma.
Tabela br. 58. Prikaz radova na uređivanju šuma prosečno godišnje
	Poreklo sastojine
	Površina (ha)

	Neobraslo zemljište
	71.2

	12. Visoka prirodna sastojina mekih lišćara
	1.5

	14. Izdanačka prirodna sastojina tvrdih lišćara
	9.5

	15. Izdanačka prirodna sastojina mekih lišćara
	0.2

	25. Veštački podignuta sastojina tvrdih lišćara
	11.0

	26. Veštački podignuta sastojina mekih lišćara
	1.0

	UKUPNO
	94.3


Ukupan plan uređivanja šuma prosečno godišnje iznosi 94,3 hektara.
[bookmark: _Toc236993823]4.2.2. Utvrđivanje troškova proizvodnje
Troškove proizvodnje čine: troškovi proizvodnje drvnih sortimenata, izdvajanje sredstava za reprodukciju šuma, naknada za korišćenje šuma, troškovi uzgojnih radova i zaštite šuma, investiciona ulaganja, ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i održavanje puteva, troškovi zaštite prirode i troškovi narednog uređivanja šuma. Troškovi su izračunati na bazi iskustvenih kalkulacija u vreme izrade osnove za date radove.
[bookmark: _Toc236993824]	4.2.2.1 Troškovi radova na gajenju šuma
U narednoj tabeli dat je prikaz planiranih troškova na gajenju i zaštiti šuma prosečno godišnje.
Tabela br. 59. Prikaz troškova na gajenju i zaštiti šuma prosečno godišnje
	Vid rada
	Površina (ha)
	Jedinični troškovi
	Ukupna cena (din)

	317. Veštačko pošumljavanje sadnjom
	29.0
	130000
	3774550

	414. Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom
	8.7
	130000
	1132365

	516. Uklanjanje korova mašinski
	58.1
	75000
	4355250

	532. Prorede u veštački podignutim šumama
	3.3
	8000
	26472

	533. Prorede u izdanačkim šumama
	0.9
	8000
	6952

	Ukupno:
	100.0
	
	9295589


Troškovi gajenja i zaštite šuma prosečno godišnje iznose 9.295.589,00 dinara.
[bookmark: _Toc236993825]	4.2.2.2 Troškovi proizvodnje drvnih sorimenata
Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata izračunati su na bazi opredeljenja da se seče, izrada i izvlačenje drvnih sortimenata obavlja putem usluga.
Tabela br. 60. Prikaz troškova korišćenja šuma prosečno godišnje
	Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata
	Tehničko drvo
	Prostorno drvo
	Ukupno

	m3
	10.7
	63.1
	73.8

	dinara/m3
	2750
	2500
	 

	Ukupno dinara
	29435
	157776
	187211


Troškovi proizvodnje prosečno godišnje iznose 187.211 dinara.
[bookmark: _Toc236993826]	4.2.2.3 Troškovi izgradnje i održavanja šumskih saobraćajnica 
U ovom uređajnom periodu planira se paušalna cifra od 150.000 dinara za održavanje šumskih saobraćajnica.
[bookmark: _Toc236993827]	4.2.2.4 Troškovi sadnog materijala – prosečno godišnje
U narednoj tabeli dat je prikaz planiranih troškova za sadni materijal prosečno godišnje.
Tabela br. 62. Prikaz troškova sadnog materijala prosečno godišnje
	Vrsta drveta
	Jedinica mere
	Gorišnje
	Cena sadnica
	Ukupno din/godišnje

	Sadnice Bagrema
	Komada
	94364
	30
	2830920

	Ukupno
	
	94364
	
	2830920


Troškovi sadnog materijala prosečno godišnje iznose 2.830.920,00 dinara.
[bookmark: _Toc236993828]	4.2.2.5 Troškovi uređivanja šuma – prosečno godišnje
U narednoj tabeli dat je prikaz planiranih troškova na uređivanju šuma prosečno godišnje.
Tabela br. 63. Prikaz troškova na uređivanju šuma prosečno godišnje
	Poreklo sastojine
	Prosečno godišnje (ha)
	Jedinična cena (rsd)
	Ukupno (rsd)

	Neobraslo zemljište
	71.1
	1000
	71088

	12. Visoka prirodna sastojina mekih lišćara
	1.5
	3100
	4761.6

	14. Izdanačka prirodna sastojina tvrdih lišćara
	9.5
	3100
	29341.5

	15. Izdanačka prirodna sastojina mekih lišćara
	0.2
	3100
	542.5

	25. Veštački podignuta sastojina tvrdih lišćara
	11.0
	3100
	34236.4

	26. Veštački podignuta sastojina mekih lišćara
	1.0
	3100
	3069

	UKUPNO
	94.3
	
	143039


Troškovi uređivanja šuma prosečno godišnje iznose 143.038,00 dinara.
[bookmark: _Toc236993829]	4.2.2.6 Sredstva za obnovu – reprodukciju šuma (biološke investicije) – prosečno godišnje
Prihode od sredstava za reprodukciju šuma po članu 77, Zakona o šumama čine sredstva koja je korisnik šuma obavezan da izdvaja iz prihoda proizvedenih sortimenata i da ih namenski upotrebi za radove na gajenju šuma. Za planirani obim proizvodnje to je prikazano ispod.
Vrednost drveta na mestu seče = (Vrednost sortimenata na kaminskom putu*0,7)
(530.048 *0,7) x 0,15= 55.665 dinara
 	Istovremeno se prikazuju kao prihod i rashod jer se rezervišu kao obaveza, posebno se evidentiraju i namenski troše.
[bookmark: _Toc236993830]	4.2.2.7 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta– prosečno godišnje
Prema članu 85, Zakona o šumama obavezno je izdvajanje 3% od ukupnog godišnjeg prihoda sopstvenika šuma ostvarenog gazdovanjem šumama na ime naknade, što za planirani obim proizvodnje iznosi:
530.048 x 0,03 = 15.901 dinara 
[bookmark: _Toc236993831]	4.2.2.8 Ukupni troškovi – prosečno godišnje
Ukupni prosečni godišnji troškovi za planirane radove dati su u narednoj tabeli.
Tabela br. 64. Prikaz troškova prosečno godišnje
	Vrsta troška
	Iznos dinara

	Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata
	187211

	Troškovi izgradnje puteva
	150000

	Troškovi gajenja šuma
	9295589

	Troškovi sadnog materijala
	2830920

	Troškovi uređivanja šuma
	143038

	Sredstva za rerodukciju šuma
	55665

	Naknada za korišćenje šuma
	15901

	Ukupno
	12678324


Ukupni troškovi planiranih radova šuma prosečno godišnje iznose 12.678.324 dinara.
[bookmark: _Toc236993832]4.2.3. Formiranje ukupnog prihoda – prosečno godišnje
Formiranje ukupnog godišnjeg prihoda izvršeno je na osnovu planirane drvne zapremine za seču i sredstava koja se izdvajaju za proširenu reprodukciju šuma.
[bookmark: _Toc236993833]	4.2.3.1 Prikaz jediničnih cena drvnih sortimenata
Jedinična cena drvnih sortimenata je izračunata na osnovu cenovnika i u trenutku izrade ove osnove gazdovanja šumama i predstavljena je u dinarima.


Tabela br. 65. Prikaz cena drvnih sortimenata korišćenih za kalkulaciju prihoda
	Vrsta
	SORTIMENTI

	
	F-1
	F-2/L
	K
	I klasa
	II klasa
	III klasa
	Ostala tehnika
	Ogrevno drvo
	Celuloza

	
	дин/m3

	75. Bagrem
	
	
	
	12600.0
	9692.0
	
	
	6607.0
	

	38. Poljski brest
	
	
	
	
	
	
	
	6607.0
	

	95. Klen
	
	
	
	
	
	
	
	6607.0
	

	37. Domaći orah
	
	
	
	
	
	
	
	6607.0
	


[bookmark: _Toc236993834]	4.2.3.2 Prihod od prodaje drveta
U narednoj tabeli dat je prikaz godišnjeg prihoda od prodaje drvnih sortimenata.
Tabela br. 66. Prikaz prihoda od prodaje drveta
	Vrsta drveća
	SORTIMENTI

	
	F
	L
	K
	I klasa
	II klasa
	III klasa
	Ostala tehnika
	Ukupno tehnika
	Ogrevno drvo
	Celuloza
	Ukupno prostorno
	Ukupno

	
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.
	din.

	75. Bagrem
	
	
	
	40460
	72618
	
	
	113078
	400743
	
	400743
	513822

	38. Poljski brest
	
	
	
	
	
	
	
	
	7020
	
	7020
	7020

	95. Klen
	
	
	
	
	
	
	
	
	3286
	
	3286
	3286

	37. Domaći orah
	
	
	
	
	
	
	
	
	5920
	
	5920
	5920

	GJ ukupno:
	
	
	
	40460
	72618
	0
	0
	113078
	416970
	0
	416970
	530048


Ukupni prihod prosečno godišnje iznosi 530.048  dinara.
[bookmark: _Toc236993835]	4.2.3.3 Prihodi sredstava za obnovu - reprodukciju šuma (biološke investicije) – prosečno godišnje
Prihode od sredstava za reprodukciju šuma po članu 77, Zakona o šumama čine sredstva koja je korisnik šuma obavezan da izdvaja iz prihoda proizvedenih sortimenata i da ih namenski upotrebi za radove na gajenju šuma. Obavezno je za obezbeđivanje sredstava za reprodukciju šuma u iznosu najmanje 15% od vrednosti drvnih sortimenata na mestu seče. 
Vrednost drveta na mestu seče = (Vrednost sortimenata na kaminsoko putu*0,7)
(530.048 *0,7)x0,15= 55.665 dinara
 Istovremeno se prikazuju kao prihod i rashod jer se rezervišu kao obaveza, posebno se evidentiraju i namenski troše.
[bookmark: _Toc236993836]	4.2.3.4 Ukupan prihod – prosečno godišnje
U narednoj tabeli dat je prosečan godišnji prihod.
Tabela br. 67. Ukupan godišnji prihod
	Vrsta prihoda
	Iznos

	
	dinara

	Od prodaje drvnih sortimenata
	530.048

	Od bioloških investicija
	55.665

	Ukupno
	585.713


[bookmark: _Toc236993837]4.2.4 Raspodela ukupnog prihoda – bilans 
Nakon formiranja ukupne dobiti i formiranja ukupnih rashoda neophodno je napraviti bilans stanja planiranih radova. Bilans stanja planiranih radova dat je u narednoj tabeli.
Tabela br. 68. Bilans stanja planiranih radova
	Parametar
	dinara

	Ukupan prihod
	585713

	Ukupan rashod
	12678324

	Dobit
	12092611


Finansijski efekat izvršenih planiranih radova i prihoda od prodaje drvne zapremine su u minusu u iznosu 12.092.611 dinara prosečno godišnje.Iz prikazanog bilansa zaključuje se da ukupno gledajući ne postoji dovoljno finansijskih sredstava za izvršenje planiranih radova u ovoj gazdinskoj jedinici.
[bookmark: _Toc221787197][bookmark: _Toc221944430][bookmark: _Toc224493116][bookmark: _Toc415834798][bookmark: _Toc427566184][bookmark: _Toc450648822][bookmark: _Toc451771453][bookmark: _Toc457465136][bookmark: _Toc457465637][bookmark: _Toc457466046][bookmark: _Toc478115005][bookmark: _Toc483397403][bookmark: _Toc491335861][bookmark: _Toc492968191][bookmark: _Toc496100678][bookmark: _Toc496252287][bookmark: _Toc510010920][bookmark: _Toc37229490][bookmark: _Toc68689412][bookmark: _Toc103082394][bookmark: _Toc103083948][bookmark: _Toc170061859][bookmark: _Toc176937606][bookmark: _Toc179193005][bookmark: _Toc185152291]

[bookmark: _Toc236993838]6.NAČIN IZRADE OSNOVE
[bookmark: _Toc12010786][bookmark: _Toc12017215][bookmark: _Toc12017331][bookmark: _Toc12018602][bookmark: _Toc12019873][bookmark: _Toc12019990][bookmark: _Toc12022023][bookmark: _Toc48456567][bookmark: _Toc170061860][bookmark: _Toc176937607][bookmark: _Toc179193006]Prikupljanje podataka na terenu izvršeno je u skladu sa Pravilnikom o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama („Sl, gl, RS“ br, 122/03, 145/14-dr,pravilnik).
Obrada podataka i prikaz stanja za gazdinsku jedinicu izvršeni su u skladu sa Pravilnikom o osnovi gazdovanja šumama, izvođačkom projektu gazdovanja šumama, evidentiranju izvršenih radova i šumskoj hronici (Sl, gl, RS br,18/2024).
[bookmark: _Toc185152292][bookmark: _Toc205724386][bookmark: _Toc236993839]6.1 Prikupljanje terenskih podataka
Premer je izvršen metodom delimičnog premera po principu permanentne inventure po sistemu slučajnog uzorka, na permanentnim površinama. U permanentnoj inventuri šuma koristi se kombinacija inventure sa detaljnim (stalnim) i običnim (nestalnim) primerenim površinama. Detaljne površine su stalne površine i trajno se obeležavaju i utvrđuju, služe za monitoring šumskih ekosistema i praćenje rasta i razvoja sastojine. Detaljne površine su po svom tipu kružne površine sa koncentričnim poluprečnikom. U inventurisanju detaljnih i običnih permanentnih površina koristiće se koncentrični krugovi poluprečnika 7,98 m i 12,62 m (površina 2 i 5 ari). Na manjem krugu se mere sva stabla iznad taksacione granice, a na većem krugu samo stabla sa prečnikom većim od 30 cm.Svi radovi na izdvajanju i premeru sastojina srovedeni su uz pomoć GPS uređaja, kompletna izrada karata je urađena najsavremenijim GIS softverima, što je dovelo do povećanja preciznosti i kvaliteta izrađenih karata.

Radove na  terenu sprovodili su:
-	
-
-
[bookmark: _Toc12010787][bookmark: _Toc12017216][bookmark: _Toc12017332][bookmark: _Toc12018603][bookmark: _Toc12019874][bookmark: _Toc12019991][bookmark: _Toc12022024][bookmark: _Toc48456568][bookmark: _Toc170061861][bookmark: _Toc176937608][bookmark: _Toc179193007][bookmark: _Toc185152293][bookmark: _Toc205724387][bookmark: _Toc236993840]6.2 Obrada podataka
Svi podaci prikupljeni na terenu šifrovani su po katalogu šifara za informacioni sistem o šumama Srbije i unošeni u odgovarajuće obrasce.
Nove površine odseka i odelenja računate su uz pomoć GIS programa sa velikom tačnošću. 
Opis staništa i sastojina je dat tekstualno, a za svaki odsek su dati podaci o zapremini po debljinskim stepenima, prosečnoj zapremini po jedinici površine i zapreminskom prirastu.
[bookmark: _Toc12010788][bookmark: _Toc12017217][bookmark: _Toc12017333][bookmark: _Toc12018604][bookmark: _Toc12019875][bookmark: _Toc12019992][bookmark: _Toc12022025][bookmark: _Toc48456569][bookmark: _Toc170061862][bookmark: _Toc176937609][bookmark: _Toc179193008][bookmark: _Toc185152294]Zapremina je određivana na osnovu odgovarajućih zapreminskih tarifa za svaku vrstu drveća, a zapreminski prirast po metodu procenta prirasta u odgovarajućem softveru.
[bookmark: _Toc205724388][bookmark: _Toc236993841]6.3 Izrada karata
Karte kao prilog osnovi su :
· osnovna karta sa vertikalnom predstavom u razmeri 1:10.000;
· pregledna karta namenskih celina u razmeri 1:10.000;
· pregledna karta gazdinskih tipova u razmeri 1:10.000;
· privredna karta u razmeri 1:10.000;
· karta premera 1:10.000.
[bookmark: _Toc12010789][bookmark: _Toc12017218][bookmark: _Toc12017334][bookmark: _Toc12018605][bookmark: _Toc12019876][bookmark: _Toc12019993][bookmark: _Toc12022026][bookmark: _Toc48456570][bookmark: _Toc170061863][bookmark: _Toc176937610][bookmark: _Toc179193009][bookmark: _Toc185152295][bookmark: _Toc205724389][bookmark: _Toc236993842]6.4 Izrada tekstualnog dela osnove
Tekstualni deo osnove urađen je na osnovu obrađenih terenskih podataka i postojeće evidencije dosadašnjeg gazdovanja, a u skladu sa odgovarajućim uputstvima. Posebno se obratila pažnja na prikaz stanja šuma, analizu dosadašnjeg gazdovanja i planiranje unapređivanja stanja i optimalnog korišćenja šuma.









[bookmark: _Toc185152296][bookmark: _Toc236993843]7. DRUGI ZNAČAJNI PODACI
U narednoj tabeli dat je spisak katastarskih parcela koje ulaze u sastav ove gazdinske jedinice.
Tabela br. 71. Spisak katastarskih parcela
	Opština 
	Katastarska opština 
	Površina po katastru 
	Odeljenje (odsek) 
	Površina po osnovi 

	Sečanj 
	B. Dubica 
	17.67 
	2 (1-7) 
	17.67 

	  
	Ukupno KO Dubica 
	17.67 
	 
	17.67 

	UKUPNO OPŠTINA SEČANJ 
	
	17.67 
	 
	17.67 

	 
Alibunar 
	 
Dobrica 
	 
21.00 
	 
2 (deo 8,9,10) 
	 
21.00 

	 
	Ukupno KO Dobrica 
	21.00 
	
	21.00 

	Alibunar 
	Ilandža 
	21.25 
	2 (deo 8,9,10 i 11,12) 
	21.25 

	Alibunar 
	Ilandža 
	10.70 
	4 (deo 1,2,3) 
	10.70 

	 
	Ukupno KO Ilandža 
	31.95 
	
	31.95 

	Alibunar 
	Janošik 
	13.16 
	4 (a, deo 1,2,3) 
	13.16 

	 
	Ukupno KO Janošik 
	13.16 
	
	13.16 

	Alibunar 
	Lokve 
	41.40 
	6 (a,1-15) 
	41.40 

	  
	Ukupno KO Lokve 
	41.40 
	
	41.40 

	UKUPNO OPŠTINA ALIBUNAR 
	
	107.51 
	
	107.51 

	Plandište 
	Hajdučica 
	75.53 
	1 (sve) 
	75.53 

	 
	Ukupno KO Hajdučica 
	75.53 
	
	75.53 

	Plandište 
	Jermenovci 
	17.88 
	5 (1-7) 
	17.88 

	Plandište 
	Jermenovci 
	49.96 
	3 (sve) 
	49.96 



	Opština 
	Katastarska opština 
	Površina po katastru 
	Odeljenje (odsek) 
	Površina po osnovi 

	 
	Ukupno KO Jermenovci 
	67.84 
	
	67.84 

	Plandište 
	Barice 
	13.59 
	6 (16-18) 
	13.59 

	Plandište 
	Barice 
	54.62 
	5 ( 8-17) 
	54.62 

	  
	Ukupno KO Barice 
	68.21 
	
	68.21 

	UKUPNO OPŠTINA PLANDIŠTE 
	
	211.58 
	
	211.58 

	Vršac 
	Vlajkovac 
	27.56 
	7 (sve) 
	27.56 

	Vršac 
	Vlajkovac 
	38.28 
	8 (sve) 
	38.28 

	Vršac 
	Vlajkovac 
	19.81 
	9 (sve) 
	19.81 

	Vršac 
	Vlajkovac 
	24.14 
	10 (sve) 
	24.14 

	Vršac 
	Vlajkovac 
	12.42 
	11 (a-c, 1-3) 
	12.42 

	Vršac 
	Vlajkovac 
	12.37 
	12 (a-e, 1-2) 
	12.37 

	 
	Ukupno KO Vlajkovac 
	134.58 
	
	134.58 

	Vršac 
	Ritiševo 
	17.16 
	11 (d-f ,4-8) 
	17.16 

	Vršac 
	Ritiševo 
	28.76 
	12 (f-g, 3-5) 
	28.76 

	Vršac 
	Ritiševo 
	44.00 
	13 (1,2,a-g) 
	44.00 

	Vršac 
	Ritiševo 
	46.38 
	14 (a-e, 1-6) 
	46.38 

	 
	Ukupno KO Ritiševo 
	136.30 
	
	136.30 

	Vršac 
	Potporanj 
	21.07 
	13 (h,i,j,5, deo3,4) 
	21.07 

	Vršac 
	Potporanj 
	1.47 
	14 (7-8) 
	1.47 

	Vršac 
	Potporanj 
	46.09 
	15 (1-3,a-b) 
	46.09 

	Vršac 
	Potporanj 
	57.67 
	16 (a-c,2-3, deo 1,4) 
	57.67 

	 
	Ukupno KO Potporanj 
	126.30 
	
	126.30 

	Vršac 
	Straža 
	31.20 
	15 (c-f, 3-8) 
	31.20 

	Vršac 
	Straža 
	7.04 
	16 (d, deo 1,4,5,7) 
	7.04 

	Vršac 
	Straža 
	5.76 
	17 (a, deo 1) 
	5.76 

	 
	Ukupno KO Straža 
	44.00 
	
	44.00 

	Vršac 
	Parta 
	14.49 
	16 (e,6, deo 5) 
	14.49 

	 
	Ukupno KO Parta 
	14.49 
	
	14.49 

	Vršac 
	Orešac 
	7.74 
	16 (f-g,8) 
	7.74 

	Vršac 
	Orešac 
	24.17 
	17 (b-d ,f-g, deo 1,3) 
	24.17 

	Vršac 
	Orešac 
	29.81 
	18 (a-b,1,3, deo 2) 
	29.81 

	  
	Ukupno KO Orešac 
	61.72 
	
	61.72 

	UKUPNO OPŠTINA VRŠAC 
	
	517.39 
	
	517.39 

	Bela crkva 
	Jasenovo 
	3.12 
	17 (e, deo 1) 
	3.12 

	Bela crkva 
	Jasenovo 
	2.20 
	18 (deo c,2) 
	2.20 

	
	Ukupno KO Jasenovo 
	5.32 
	
	5.32 

	Bela crkva 
	Grebenac 
	24.65 
	17 (h-i,4-6,8, deo 1,2,j,k) 
	24.65 

	Bela crkva 
	Grebenac 
	15.20 
	18 (deo c,2,4) 
	15.20 

	Bela crkva 
	Grebenac 
	1.15 
	20 (deo 1,2,3,4) 
	1.15 


Ukupno KO Grebenac 41.00 41.00 Bela crkva Dupljaja 5.45 17 (deo1,3,j,2,7,k) 5.45 

	Opština 
	Katastarska opština 
	Površina po katastru 
	Odeljenje (odsek) 
	Površina po osnovi 

	Bela crkva 
	Dupljaja 
	2.10 
	18 (deo 4,2) 
	2.10 

	Bela crkva 
	Dupljaja 
	25.01 
	19 (sve) 
	25.01 

	Bela crkva 
	Dupljaja 
	9.95 
	20 (deo 1,2,3,4) 
	9.95 

	  
	Ukupno KO Dupljaja 
	42.51 
	
	42.51 


UKUPNO OPŠTINA BELA CRKVA 	88.83 	88.83 
UKUPNA POVRŠINA ZA G.J. 	942.98 	                                                                                                                                                     942.98 
Vodni uslovi:
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]
Rešenje o uslovima zaštite prirode:
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
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Kanan baHatcka Nap,
= A.21.3.1. Neen nacun y3 MOIJ::?'”(“IVGi%ég{”g:%;g):{?wjgn Banatcka Manarika fhﬁga;
Hosw Beuej (Xc ﬂTﬂ)'hlas;\:):paE”LIE A0 ywha Bpwaukor kaHana);
Beuej (Xc ATA) oa yu! Mopaguly YWwha y Kanan Banartcka MNanavka - Homy
= A.21.1.2. OecHu Hacun V3MU aouuly, 8,00 km (0+000 - 8+000);
(Xc ATA) Ao ywha Pu]re‘g sp‘;asv on Apwaske rpatmue o ywha y Kanan Barareks
= A.21.1.1. Nesn ua;mnejy(xc ATA), 20,07 km (204070 - 0+000), (Kaman Banatcka
Ranauxa = HHOaHEef:J (Xc ATA) 04 YWha Bpaage o0 ywha Mopasuue).
i va kanana baHaTcka Manauka - Hoau Beuej (Xc ATA) ce Hanase wa
Kacere 3a namyneme Kop:ana W cnyxe 32 AenoHosame My/ba NpUnuKoM uvwhersa KaWana
3eMBUIITY Y 6NKU3NHK x: Noxauuje nocTojehux kacera cy kop ywha BosoTOKa: Bpaasa,
s Mexauuaauniukéuanl NnawupaHe NoKaunje 3a kacere a peomMuaMa nese obane
Tacnp:::l;(ac ET?J.p‘éj::;Tcaa NanaHka = Sgﬂv; i:;lsivsogn km 48+300 Ao km 52+500, on km
on km 25+000 A A
éintrsec:ﬁiz l;r:w?r::\«sg?: :ny’?rpamu,nx 80Aa = 6POjHU Menmopaumoni kaHany.
7. MNnaucka pewera y OCHOBM ycknaawuTh €3 TEXHWYkoM AOKYMEHTaUMJOM 33 XMOPOTEXHWYKO
) ypeherwe npeamerHor npoctopa, ca nocTojehiM BoaHum o6jekTuMa N u3seaeHUM panoBuUMa Ha
hu npu ToM:
” 032:2: ie:o";ﬁ?!."(éfmiijl rnacr:-mx PC" 6P0j 30/10, 93/12, 93/12, 101/16, 95/18 1 95/18-
?%}aii:u:)ﬂnymama (.Cnyx6enu rnacHuk PC" 6poj 30/10, 93/12, 89/15 wn 85/18
- MpaBUnHUK O CAAPXMHM OCHOBA M NPOMPaMa rasgosarsa, roguwiber u3Bohaukor nnaHa wm
NPMBPEMEHOT NNaHA raspoearsa NPUBaTHUAM WYyMama (,Cnyx6eHn rnacHmk PC" 6poj 123/03 u
145/2014-Ap.NpasunHNK), Ka0 1 APYrMM 3aKOHCKUM 1 MNOA3AKOHCKMM akTuMa,
8. Mpunnkom mapage OcHose npensuaeTk panoBe, Koji

Eeueg

-Ap. 33KOH),

MMa ce Hehe yTuuaTh Ha pexm sopa u Hu
NIHOCT U DYHKUMOHANHOCT BoAHMX objekara

'34MH KojuM ce pemete ycnosw nponacka soga
M yCnosu oapxasara BoAHUX objekara.

9. ¥ 30HU MennopaumoHor KaHana/sonoToka ysaxuTi:
KOHTUHYWTET W npasau wHcneki

UMOHWX CTasa y obocTpaHom nojacy y nocrojehoj wupunu, He
Mareoj 04 5,0 m, cauysatu 3a |

PONas n pan MexaHusaunje Koja oapxasa sogre objekTe (kaHan,
Hacvn v ap.).
Y 33awTuTHOM nojacy kawWana Huje po3BOMBEHA w3rpagwa objekata, nocrasmarse orpaage,
ASnOHOBatE MaTepujana, caarwa apseha,

YCnoBvMMa papa C1CTeMa, K3ao HU cTabunHocT AHA U KOCWHa KaHana.

10. Y 30HM 33aWTUTHOr ofjekTa 3a 0ABpaHy OA Benukvx Boaa kon ywha BOAOTOKA - Hacuna ca
03HaKOM cekTopa A.21., yawuTtu:
Y unmy ouysarba u OAPXaBatba CTaBUNHOCTU U DYHKLUMOHANHOCTU Hacuna Kao oabpambeHor
objexTa on Bucoxwx Bopa, o6e3behera nponasa eenukmx soaa u cnposohersa oaGpare on
nonnasa, Huje aoasomena caara apseha, Marpaatba objekata HUTK n3soherbe panosa Ha Teny
gochna U y_nojacy wpne najmare 10 M OA HeGparmere HoxwLe Hacuna npema BOAoTOKy M
50,0 m on 6patbere HOXMUe Hacuna npema 6pareHom nNoApYujY.
Y3 Hebparseny 1 6parsery Howuuy Hacuna, HeonxonHo je obesbeanTy nojac WnpuHe HajMaroe
10,0 m 33 nponas u pap MEXaHn3aumje KojoM ce oapxasa Hacun.
11. ¥ 30HM 33WTnTHOr 06jeKTa 3a On6paHyY OA BENWKWX BOAA KOJM Cy Y PexuMy KaHana Xc ATA
Banatcka Manawka - Hopw Beuej — Hacuna ca 03Hakom cektopa /1.19., yBaxdTi:
¥ UWLY 04yBaiba v oapxaBarba CTaBUNHOCTH W DYHKUMOHANHOCTU HAcUNa Kao oaGpaMBeHor
objekTa OA BUcOKMX BORA, OBeaGehersa NPONA3a Benukwx Boda M cnposohetsa °A6pa"$e:n
NONNaea, HWje N03BOMLEHa Canrea apseha, W3rPaaba objexara HUTH asoherse pasosa "a“ :
Hacuna u y nojacy wupune HajMarbe 10 M OA HebpatbeHe HOXMUE HACUNA NPEMa BOAOTOKY
20,0 m oA GpaieHe Hoxmue Hacuna npema GPaHeHoM noapydly. 3AHO-
11.1. Ha pencHujaMa W Bucokum obanama KaHana ce wmoxe NOWYM/basaTtH, OCHM Ha r'|:0 gc Y
MHCNEKLMOKO] CTa3n y3 KaWan n Ha KpyHW AENOHMje, rpe Tpeba ocTtasuTu cnoboaar noj
noCT0)eNo) W1puHM, He Maiwoj op 5,0-7,0 M.

a He
11.2. Ha mecTuma noctojehux, dyHKuMOHANHHX KACETa W Ha MECTUMA NNAHMPAHWX KaCeT
nnaMmupaTn canksy.

n3 e
11.3. YKOIWKO Ha MecTumMa nocrojehux unwu NNaHNPanux kacera NOCTOJM WyMa, ng::“::nzna.plﬁge
OcHoBe, NOTPEGHO je ocTasnTi MoryhHOCT NPEBpemMeHe ceue wyme 3600 M3MYIL!

s
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npespeMene wyme noTpebHo je M3PaauTH TexHuuku NPOJjeKaT kacete Ha ocHoBY kojer he ce
AOHETM OANYKA O NOKAUMIM W 0BUMY ceue,

12, Ha MecTuMa rae ce WyMa Hanau HenocpenHo y 30HK HACKNA, NPUNUKOM ekcnnoaTauuje wyme,
He BPLIMTK YMCTY Ceuy, Kako 06jexaT Hacuna He 61 OCTA0 M3NOXEH AMPEKTHOM yTULaJy peyHor
Toxa. NOTPeBGHO je NOBPLWMHY KOja ce y jeanoj rOANHK UCEYe NPEABWAETH 33 NOLYMIbaBake ¥
HApEAHo) Ce30HM Y K0joj e BpLIM NowyMmaBatse

13. MPUNUKOM Cede W eKCNNoaTaumje uyme, poguTh pauyHa O NyTesuMa 3a Tpaucnopt. Mpeso3
ApBHe Mace BPWWTM Ha wTO kpahuM peowuuama Hacuna. MPUCTYN HA HACUN BPWHTH Npeko
HACMNCKUX PAMNK, 3 YKONMKO OHe He nocToje noTpeGHO KX je npeTxoaHo dopmMupaTtu.
3a6paweH0 je Kpetare y 30HM HOXMUe HacHna ¥ Mo KOCWHaMa Hacuna. 3abpareeHo je
AENOHOBAILE APBHE MACE HA KPYHW HACNa, No KOCMHaMA Y BParbeHoj N HEGPareHo) HOXMLM ¥
nojacy Hacuna. TpaHENOPT je 3a6patsen y ycnoBuMa packBaweHoCcTH Hackna. Caa owTehersa ce
N0 33BPWETKY PaA0Ba MOPAjy OTKNOHWTH,

14, 3a6paweHo je OANaraTM OTNAQ W Apyre Matepujane y BOAOTOKe, akyMynauuje, peTeHsuje,
MENUOPALMOHE W APYre KaHane, ynywTaTu 3araheHe BOAE UMM Apyre Marepujane v BpWHTY
pairbe, KOjMMa Ce MOXE OWTETUTH KOPUTO M 06ana BOAOTOKA, YTULATH Ha NpPOMeHy therose
Tpace, HWBOA BOAE, KOMMUMHY M KBANWTeT BoAe, YrPO3MTH CTABUNHOCT 33WITUTHUX 1 ADYriX
o6jexaTa Wni OTEXATi OAPXKABAHLE BOAHOT CUCTEMA.

15, Kartacrapcke napuene noBesaTv ca ofie/meriMa M oaceurmMa, 6e3 obaupa aa nm ce y UenocTu
VMW CBMO JeAHWM ANOM HANA3e Y rasfauMCKo] jeauHuLM.

16. Moce6HO Ha3HAUWUTH rae je Y OAHOCY Ha NPeTX0aHY OCHOBY AOWNO A0 NPOMEHE CTakba Ha TepeHy
(noceveHa wyMa, H1je NOWYMLEHO 1 Ap.).

17. HaMeHa BOQHOr 3eMILUWTA He MOXE Ce MetwaTu 6e3 carnachocTv JBMN ,Bone Bojsoauke™ Hoeu
Can.

18. O6pahuBay NnaHa je AyxaH Aa 0GENEXU Ha TepeHy rpaHnUy OACeKa Y Cknaay ca MpaBunHuKoM

© CAAPXMHK OCHOBA M NPOrPaMa ra3foBatba WyMa, FoANWHer n38ohayxor NnaKa u Np1UBpeMeHor
rOAWWbEr NNAKA ra3foBatba WyMaMa, roauulber asohaukor NaHa 1 NPUBPEMEHOT MOAWWEr

NNaHa rasnoBara NPYBaTHUM WyMamMa (,Cnyx6eHn rnackuk Penybnuke Cpouje” 6poj 122/03 v
145/14 - ap. NPABUNHMK).

19. NpeamerHy OCHOBY YPaavTv y CKNARY Ca yCNoBMMA 3aWTuTe Npupoae.

20. BaxHOCT 0BMX BOAHWX YCNOBa NPECTaje No UCTEKY FOANHY A3HA OA AAHA HWX0BOM W3AaBatka, ako
y TOM POKY Huje NOAHET 33XTEB 33 U3ABAtbE BOAHE CarnacHoCTH.

21. Mo 3aspweno) uapaan OcHoBe, 06aameHOM jaBHAM yBIUAaY, @ NPe AOHOWetba OCHOBE, 06paTUTH
€& HaANEXHOM OpraHy 3axTeBOM 33 W3aBarbe BOOHE CarnacHoCTH.

O6pasnoxemwe

MNoaHocunay 3axTesa, ,LWYMA NNAH" A.0.0. Bawa flyka, Pomanujcka 1E, Barsa Nlyka, y ume
JaBHor soaonpuapeaHor npeayseha “Boae Bojsoaune”, Bynesap Muxajna MynuHa 25, Hoew Cag,
NOAHED je 3aXTeB 328 N3AaBaLe BOAHWX YCNOBa, 33 U3pafly OCHOBE ra3foBarba WYMaMa 33 rasguHCKy
jeaunmuy ,OKM-Bpwau" 3a nepuoa 2025.-2034. roaune.
¥3 3axTes je noctas/beHa cnegeha AokyMexTauuja:

- 06pazau 0-2 oa 03.11.2025. roauHe;

- Opnyky 0 u3paau OCHOBE rasfoBarka WYyMama 3a ra3fiuHCKy jeaunuuy ,OKM-Bpuwadl* 3a
nepuoa 2025.-2034. roamne oa 27.05.2024. roawHe, Haasophu opfop JBM-a ,Bone
BojsoauHe";

. Muwbere y NOCTYNKy W3Aasara BOAHUX ycnosa, 6poj 11-932/8-25 KBN oa 29.10.2025.
roauHe, JBM-a ,Boae BojsoanHe” Hosu Can;

. OcCHOBa ra3aoBara WyMaMa 33 rasfiMHCKy jeaunuuy ,OKM-Bpuwaud®, koja ce oaHock Ha
npeTxoaHu ypehajHn Nepuos, Ca CNMCKOM KaTacTapckux napuena;

- Mperneana kapra.

Ha OCHOBY UENOKYNHe NOAHETe W PACNONOXMBE AOKYMEHTaLMje KOHCTaToBaHo je cneaehe:

MpeaMeT 0BMX BOAHWX YCN0BA je NNaHcka AOKYMeHTauwja OCHOBA rasnosatea wymama 3a
FasauHcky jeauHuLy ,OKM-Bpwau® 3a ypehajiu nepuoa 01.01.2025.-31.12.2034. roaue.

Npema oape6ama unava 117 craea 1 3aKoHa 0 BOAAMA, NPEAMETHW NNAHCKW AOKYMEHT je
cBpCTaH Noa Tauky 18) NNaHOBM ra3noBatea WyMaMa Ha BOAHOM NOAPYYy. Ha 0cHOBY Unana 43. oBor
3aKoHa, y CMMC/Y BOAHE AGNATHOCTH, Y NWTatLY jé 3aWTHTa O WTETHOT AEJCTBA BOAA M 33WTHTa BOAA
op 3arahema.

Mpema un, 26. u 27. 3aKoHa 0 BoAjaMa NpocTop o6yxsaTa OCHOBE NPUNaaa cnusy pexe [lyHas
¥ BOAHOM noapy4jy AyHas.
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3a 0By rasauHcky jeauHuuy 0BO je WECTO Ypehusare. MpeTxoaHa ocHosa ypaheHa je 33
nepuoa 2015-2024. roauna,
¥ npeTxonnom nepuony, 3a OcHoBy ra3A0BatA WyMama 3a Ma3AMHCKY JeanHiuy ,OKM-Bpuway®
©83j Cexpetapujat nanao je soawa akra:
— Pewetse o BoaHMM ycnosuma 6poj 104-325-233/2015-04 HLL op 27.04.2015, roavHe,
— Pewemwe o Bopwoj carnacHocTu 6poj 104-325-1304/2015-04 HLL oa 12.02.2016. rofiuHe,
OcHoBa rasnosarba WyMaMa 3a rasauHcKy jeaumuuy ~OKM-Bpwau® uspahyije ce y cknagy ca
33KOHOM O wymama, NpasunHukom o CanpXVHU OCHOBA W MporpaMa rasnoBarwa, roaWwrber

n3Bohaukor nnava n NPUBPEMEHOr NNaHa ra3nosatba NpuBaTHUM WyMaMa, Kao v APYruM 3aKoHCKMM
W NOA3AKOHCKMM aKTuMa,

. gal':::mpmnua ra3’nuHCKe jeantnue npeMa AOKYMEHTauujn NPUNOXEHO] Y 0BOM npeamMeTy n3Hocu
' a.

85/10) OcHoBa ce ycknahyje ca MpoctopHum nnavom Peny6nuke Cpbuje (+Cn. rnackuk PC", 6poj

Nopaum sa VI3BeWTajHe CTaHuue NOBPWIMHCKMX BOAa WM KapaKTEPUCTUYHN BOAOCTajM jaBHO Cy
AOCTYNHM  nyTem  nunkosa

Penybnuukor XUAPOMETEeopoNoWwKor 3asofa Beorpaa:
mwmﬂmmmmmﬁgmg!,m

YpenGom o axonownojﬁpexu (.Cn. rnacnmk PC", 6poj 102/10) sonoToun Bp3asa Mopaenua
€a ceojum o6anckum noja . Pk - el

P 6 COM npeacTaBmajy ekonouwke Kopunope o MehyHapoaHor 3uauaja y
enyonuun Cpéuju, koju OMoryhyje nosesusarse ca eKonoOWKMM MpexaMa cycenHvx 3eMmarna,
PasMeHy reHertckor MaTepujana u ouyeare Guonowke Pa3HoBpCHOCTH,

Wyme ose rasavHcke jeaunuue npunanajy BaHarckom OKpYry, Ha noapydjy onwTuHa
Nnananwre (KO Xajnyunua, Jepmenosum n Bapuue), Cevars (KO Ay6uua), AnubyHap (KO [obpuua,
Wnanua, Janowwk u Nokee), Bpway (KO Bnajkosau, Putuweso, Motnopaw, Crpaxa, Napta u
Opewau) u Bena u

Pksa (KO JeceHoso, Mpe6eHay un Aynmaja). Hajsehu yaeo y ykynHoj nospwumn
rasnukcke jeauHuue uma onwrrHa Bpway (54,87 %).

LWyme ose rasamHcke Jjeaunnue NPOCTHPY ce Ayk neee M aecHe obane KaHana Xc ATA BawWaTcka
MNanaxka - Hoeu Beuej Ha noTtesy og

yWwha npupoguor BopoToka Bp3asa KOA HacerfbeHor Mecra
BaHnarcka Ay6uua no YyCTase KOA HacesbeHor Mecra Kajracoso, y ykynHoj ayxurm 65,00km.
WyMe v wymcka 3emmuwTa o0Be  rasaumcke JEAMHUUE CY YrNaBHOM 3aWTWTHM nojacesu
BOAONpPMBpeaHUx objekarta (Hacmna, kaHana u Ap.). Cee npeanoxeHe Mepe yHanpehuBara uxosor
CTatba Mopajy Butv npumepene Tum PyHKUMjaMa, npu 4eMmy Tpeba wmaTu y Buay na ce dyHkumuje
wyMa (3aWwTuTHa, npuepeaHa n Ap.), Hajbome ocTBapyje wyma aobpor 3ApPaBCTBEHOr CTatba,
OnNTUManHe 3anuxe 6pyTo ApeHe 3anpeMmHe 1 CBUX APYrMXx eneMeHaTa CTPYKTYpe cacTojuHa.

YKYNHa NOBPWMHA rasauHCKe jeAuHuUe npema AOCTaB/beHoj OCHOBYM 33 NpeTxoaHn ypehajHu
nep1oA je 942,98 ha on uera wyme u WyMCKO 3eMmUWTE uuHe 50,77 % (478,78 ha) nospwune, a
0CTano semnuwre 49,23 % (464,20 ha) NOBPWMHE. YKYNHO 06pacno aemmuiTte 3ay3vma 19,63 %
(185,14 ha). Ha wymcko 3emmuwTe otnaga 31,14% (293,64 ha), Ha HennoaHo 1,24 % (11,68 ha),
@ Ha 3em/sniTe 33 ocTane cepxe 47,99% (452,52 ha).
Ha nospwwHamMa koje 06yx8aTa 0Ba rasauHCKa jeauHULE HeMa 3awTuhenmx Aenosa Npupoae.
HanmMopcka sucuna TepeHa kpehe ce on 80mnm Ao 90mnm.
nobanHa u ocHOBHA HaMeHa WyMa 0Be ra3AMHCKe jeanHuLe cy:

11 - WyMe ca NpoM3BOAHO-3aWTUTHOM dyHKUMjoM,
12 - Npou3BoaHO 3aWTUTHA WwyMa.

Tpanuue oBe rasavHcke jeAuHMLE Cy YrNaBHOM NperneaHe u jacke, AENOM NPUPOAHE, @ AENCM
BELUTaYKE M BEOMA NAKO Ce MOy AePUHWUCATH Ha TepeHy kopuwhereM NPUNOXeHUx kapata. U3 Tux
Pa3nora ce He onucyjy AeTamHo y OcHOBM.

VIMajynin y BUAY UENOKyYNHY MpeXy yHYTPAWHUX W CNOBHIX NyTeBa, Te 06MM Ceva, Moxe ce
pehu aa cy cacbpahajHe npunuke 3a 0BY rasAvHCKY jéAuHuLY noBosbHe.

¥ 0B0j rasaavHCKoj jeanHuuM dopMupaHo je 7 rasauHackux Knaca. Haj3acTynmennja raaauncka
Kaca no noBpWUHK je 3AaHNnuKa Wyma GarpemMa = Ha Mo3auKy PasNUUUTUX ANYBHJANHNX 3EMMBMLWTE
ca 81,13 ha, 0AHOCHO 43,83 % on ykynHo o6pacne NOBPWHHE raaauHCKe jeanHuue.

Mo 3anpemMuHn Haj3acTynmeHuja je ra3aMHCKa Knaca sewTauku MOAWIHYTA CACTOJHA OCTANWX
nuwhapa - Ha MO3auKy Pa3NUYUTMX anysujanHux 3eMmuwta ca 3anpeMUHOM on 51 %, 3atuM
W3aHKuKa WwyMa barpeMa - Ha MO3auKy Pa3NMuUTUX anysujanHux 3embuLITa Ca 3aNPeMMHOM OA
30,24 % yKynHe 3anpeMuUHe rasfuHcKke jeAuHULE. ) ) )

Mo ©0uYyBaHOCTM CTate CacTojuHa MOXE Ceé oueHMTM Kao Helanosobasajyhe jep je
38CTYN/LEHOCT OYYBaHe CacTojuHe Ha camo 37,87_ % obpacne nosplikHe. Pa3pehere cacTojuHe H:
44,13 % obpacne noBpwwHe, AeBacTUpPaHe CacTOJUHE Ha 16,60 % obpacne NOBPWMHE W WIKADE H
1,39 % ofpacne noBpuwuHe.
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Mo BpcTM apseha Haj3acTyn/beHmju je Garpem (84,89 % 3anpeMuHe), 3aTuM Tonona pobycra
55 % 3aﬂpeMMNe). AOK CBE OCTane Bpcre y yxynuoj 3anpeMuHmn yyecTsyjy ca 2,56%.

Ha noapyujy oBe rasauHcke jeauHuue ycraHoB/beHo je Bule NoBulITa Koja cy para wa
ra3oBatbe NOBAUKMM YAPYKEHUMA.

HeonxoaHOCT M3Pafe W fOHOWEHAa nnaHcKor AOKYMEHTa, O0AHOCHO OcHoBe ra3foBarba
wyMama 3a 0BY rasavHcKy jeauHMuy, nNpoucruue npe ceera U3 obasesze yrsphewe y oapenbama
3akoHa O WYMaMa W 33K0Ha O BOAAMA, anu je ucta NpucyTHa U 360r U3y3ETHE U HE3aMEHLMBE Yore
Twx WyMa 33 OCTBapMBae (yHKuMja BojonpuspenHux objexara. [0BOLHO TauHO yTBphuBate
Crarba WyMa, Nax/buao, PEanHo W CTPYYHO oapehuBarbe NNHCKNX 32/1aTaka, ca wcruLareeM obasesa
y norneay peanusauvje nnaHoBa, 08aj MNAHcKM AoKyMeHaT omoryhaBa yBuA BMaCHUKY W KOPHCHUKY
y CTare u npobeMe Te MMOBUHE, KA0 W yBMA y 0AHOC NPEMa WcToj.

OCHOBHW 330aTaK y HAPEAHOM NepHoay je onwTe yHanpehetse CTarba WyMa. OnwT™ UWbesn
rasnoBara Wymama cy:

- 3awTura v CTabUNHOCT WYMCKMX EKOCMCTEM,

- CaHauwja nerpagnpaHvx WYMCKUX eKocucTeMa,

- O6e3s6ehewe onTuManke obpacnoctw,

- OuyBare TpajHocTV 1 nosehatkse npuHoca,

. Mosehatbe YKyNHE BPEAHOCTH WYMa U HeHHX OMWTEeKOPUCHUX dyHKUnja,

- Ypehare creneHa WyMOBUMTOCTH,

. OuyBawe, 3aWTuTa W yHanpehusarwe CTara wyMa, kopuwherse CBUX noTeHuWjana wyMa v

FWMX0BUX QYHKUM]A KOje Cy Y AeNaTHOCTM OfL ONwTer uHTepeca.

Y OAHOCY Ha NONM@YHKUMOHANHO Kopuwheibe, ONWTH UA/LEBU CE fene Ha Npou3sofHe,
33AWTHTHE W COuKnjanHe.

¥ NOCTYNKY W3paae BORHMX yCnosa KopuuwheHo je Muwmnetse y MOCTYNKY W3Aaeatba BOAHMX
ycnoea 6poj 11-932/8-25 KBN oa 29.10.2025. roauHe, usfaror oa IBN-a ,Boae BojsoanHe™ HoBH

Caa. Muwsberbe je CacTaBHi A0 aKara NPeamMeTa u tiMe Cy A3TH NOA3LM OA 3HAYaja 33 nokaumjy 1
NPEANOXEHN YCNOBM, KOJH Cy NpuxBaheHn u MHTErpucaHn OBUM BOAHWMM YCNOBUMA.

BamHOCT BOAHWX YyCnoBa AeduHmucana Je npema un. 116. 3akoHa O BoAama, WTO je Aaro
ycnosom 6poj 20,

Ycnosom 6poj 21 aata je obasela Hochouy wapaae OcHoBe Aa ce, No 3aspwerky v3paae
nnaHcKe AOKyMeHTauuje, ORHOCHO MCNYlerwy yCnosa w3 saxeher Mpasunknka 0 CAApXAHA W
oBpaculy 33XTesa 33 W3AaBatbe BOAHWX 3KATA M CAAPKMHU MUW/LEH3 Y NOCTYNKY M37aBatba BOAHWX
yCnoBa, 06paTH HaANEXHOM OPraHy 3axTeBOM Paau W3AABatLa BOAHE CArnacHocTy, y cKknagy ca un.
119. ucTor 3aKoHa.

ToKpajHHCKY CekperapujaT 3a NO/bONPUBPEAY, BOAOPHBPEAY 1 WYMapCTBO, ¥ OKBMPY €BOjUX
HaanexHocTH, u3Aao je BoaHe ycnose y cknapy ca oapen6ama 3akoHa 0 BopaMa (CnyxBeHu rnacHuk
PC, 6poj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 v 95/18-ApyrH 3aKoH).

BOAHW YCOBM YBEAGHW Cy Y YNUCHMK BOAHMX ycnosa MokpajuHckor cekperapujata 3a
no/LONPUBpPEaY, BOAONPUBPEAY W WYMapCTBO 32 BoaHo nogpyyje AyHas noa peaHim 6pojem 1036 on

06.02.2026.roauHe, y c¢knaay ca MpasunHMKOM O CAAPXUHU, HaYUHY sohera u 0bpacuy BoaHe
Kromre (,Cnyx6eHn rnacHuK PC* 6poj 86/10).
e -t =

a2,

’ 110 OBNAWREH:Y MOKPAJMHCKOT CEKPETAPA

+ . BPOJ: 000267716 2026 09419 009 015 000 001 04 001

i - . Of 26.01.2026. FOAVHE
2.0 202 o  B.f1. NOMORHVKA NOKPAJMHCKOT CEKPETAPA
bospea Uhuwh s . o Digialy sgnedby Eaja

e Bojana IWawuh Wawnh ESUFLO00712599889
- es EL 000712599889 Date: 2026 02.09 11:51:57
§ Bojara #h

ma'{ e .
é SUIYMA NNAH® A.0.0. Bara flyka, Pomanwjcka 1E, 78000 Barsa Jiyka;

MUHHCTAPCTBY NOMRONPHBPEAE W 33WTHTE M1BOTHE cpeavte, PENYBIIMHKA JAWPEKUWIA 3A BOLE, Bynesap
ymetHocTH 2a, 11070 Hobw Beorpan (enex1pancku);—

- JBN-y LBOJIE BOJBOAMHE", 21000 Hosw Caa, Bynesap Muxajna Mynixa 6poj 25 (enexTpoHcku);

" HaanewHoM BOAHOM MHCNEKTODY (ENEKTPONCKH);

- BOAHOJ KibMIN;

* Apxnen
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MokpajuHcku cekperapujar 3a ypbaHuszam
W 3aWTUTY JKMBOTHE CPEANHE

Gynesap Muxajna Nynua 16, 21000 Hoaw Can

T:+381 21 487 4719 F: +381 21 456 238
ekourb@vovodina.gov.rs | www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs

BPOJ: 003740460 2025 09415 004 000 000 001 04 004 AATYM: 23.09.2025.

Ha ocHoBy 4naHa 9. cTas 9. 3akoHa 0 3awTuTi npupoae (,Cayw6enn rnacknk PC”, 6p. 36/09, 88/10,
91/10-ucnp., 14/16, 95/18-ap. 3akoH n 71/21), unaHa 15, 16, 23, 24, 26. n 39. MoKpPajUHCKe CKYNWITUHCKe
oANyKe 0 NOKpajuHCcKoj ynipasu (,Cayx6enu auct ANB”, 6p. 37/14, 54/14 - ap. oanyka, 37/16, 29/17, 24/19,
66/20, 38/21 1 22/25) vt unaHa 136. 3aKoHa O onwWTeM ynpasHom nocTynky (,Cayx6enn riackuk PC”, 6p. 18/16
¥ 95/18 - ayTeHTU4HO Tymauere 1 2/23 - oanyka YC), pewasajyhu no 3axtesy JBM ,Boae Bojsoante” Hosn
Cap, nogHeTor nytem osnawheHor npasHor sMua ,lyma Maan” g.0.0. Bara /lyka, y Be3n uspaae OcHose
rasgosarba Wwymama 3a ') «OKM Bpwal» y nepuogy 2025 - 2034. roaune, y rpakuuama sawTtuhieHor nogpyuyja
Mpeaena usyseThux oanuka ,Kapaw - Hepa®, MTOKpPajUHCKK cekpeTapujaT 3a ypbaHU3am 1 3aliTUTY KUBOTHE
cpeAuHe, BpwMnaL AyHocTy nomohHyKa NoKpajuHcKor cekpeTapa Mojko Mananuh, no Pewery o oBnawhery
6poj 001565859 2024 03415 002 000 000 001 04 005 oA 09.05.2024. rogu+e, AOHOCK

PELUEWE
© YCNOBMMA ZaWITUTE NPUPOAE

Y cknagy ca Crpyysom ocHosom 03 6p. 019-2801/2 oa 15.09.2025. roaute, MOKpajUHCKOM
CKYMWTUHCKOM OZLIYKOM © 33WITuTvt [Tpegena usyseTHux o4nnka ,Bpuiauke naanune” (,Caywbenn auct AMB
6p. 54/2022), u Ypepbom o ekonowxoj mpexu (,Caywbenn rnackuk PCY, 6p. 102/2010), uspaga OcHose
rasposarba Wymama 3a [J «OKM Bpuial» y nepuoay 2025-2034. rogune, y rpaHuuama sawtruheHor nogpydja

Mpepaena usyseTHux oanmka , Kapaw - Hepa” (y Hactasky rekcra: MO, Kapaw - Hepa“), ussectut nog cneaehum
ycnosuma:

1) Paposey WymapcTay, yCK/1aAyTH ca mepata u3 MoKpajuHCKe CKYNIWTUHCKe OANyKe 0 3awTuTi MU0 , Kapaw
- Hepa™:

1.1 3a6pakbeHo je yHOLEHE ANOXTOHMX U NHBA3MBHUX BOCTA;

1.2 3a6pakbeHo je NoLyM/basathe TPABHUX CTaHWILTA, MMBAAE U NalUHaKa;
1.3 3ameHa caCTojuHa 1 rpynauyja ayToXTOHNX BPCTa Apseha anoxTorum;
1.4 Opnararbe ocTaTaKa 0f céue Y BOAOTOKE;

1.5 PafioBn y WymapciBy (e OfpanvdaBajy Ha OAPHMSO rasfoBarbe WyMama y CKAagy Ca MAaHCKOM
AOKYMEHTALM]OM, Y3 04yBatbe ayTOXTOHMX BPCTA APEENA 1 Cipeyasarbe NPEHaMHOXe b NAaToTeHa.

2) Ha ocHOBYy YnaHa 74. 3aKoHa 0 3aWTUTH NPUPOAE:

2.1.Papu 3awrute opna GenopenaHa (Haliaeetus albiciila) onpehyjy ce cneaehe 3abparveHe W [03Bo/bEHE
AKTUBHOCTU Y OKONMIHYK THE3/|2, Y CKBUPY 3aLUTUTHE 30HE U I'ID]ECE Hey3Hemupasarba:

2.1.1. Y cnyyajy npucycTea aKTUBHOT rHesaa (A), 3a6patbyjy ce CBI P2A0BM ¥ @aKTUBHOCTH Y 3ALITUTHO] 30HM,
TOKOM Uene roAyHe ocum moryhkoCTU CnpoBoheha MOHUTOPUMHIA M Hay4HWUX UCTPAXKMBaAHbA, KAO W Y
cnyyajy notpeba:

2.1.1.1. Yknatbar-a U38ana 4 BETPOAOMa, y nepuogy oa 1. jyna ao 30. Hosembpa;
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2.1.1.2. Here wymckor noamnatka, y nepuogy o 1. maja ao 30. HoBem6pa y cacTojuHama ca 3anodetom
06HOBOM, Koje NoApasymesajy PY4HO OCBET/baBatbe MOAMAATKA VKAAAeM KOPOB2 M UHBASUBHUX
BpcTa 61/bana, cyabujarue napasuta, NaToreHa u CUTHUX F10Aapa, KOPUWAEHEM NPUPYYHNUX CPEACTaBA
¥ N0 NOTPCSM TPAKTOPOM Ca aToMK3epOM, Y3 MOTYRHOCT 3aApiaBatba Hajsmiue 1h y ToKy camo jesiHor
AaHa y nepvody o4 1. maja Ao 15. jyHa Ha NPeAMETHO] NOBPWMHM, 3 HaKOH Tora 4o 30. HoBem6pa no
notpebu;

2.1.1.3. Here mnagux 3acafla NaHTaXHWX Tonona u Bpba, y nepuoay oa 1. maja Ao 30. Hosem6pa, wro
noapasymesa cysbujarse KOpOBa, 3aWTUTY OA UHCeKaTa u BUbHUX BoAeCT, nuHLVipatbe M3bojaka,
mefypeany o6pasy v KOPEKTUBHO OpesMBakbe rpaHa, y3 MOryhHOCT 3aapwasatba Hajsuwe 1h y TOKY
camo jeaHor Aana y nepnoay oa 1. maja 40 15. jyHa Ha NpeAMETHOj NOSPLLNHIA, @ HAKOH Tora A0 30.
Hosem6pa no noTpebu;

2.1.1.4. OapiaBarba PeBUTaNM30BaHUX BaXKHUX IUE3/LA, Nalltbaka 1 Hapa, y nepuogy oa 15. jyna ao 30.
HoBembpa;

2.1.1.5. 3abparbyjy ce CBe axTMBHOCTM Y NOjaCy Hey3HemMupaeatba y nepuoay o4 15. geuembpa o 15. jyua,
OCMM aKTMBHOCTU ¥ pagosa noa 2.1.1.1,, 2.1.1.2,, 2.1.1.3. v 2.1.1.4., HaBeASHVX 3a 3aWITUTHY 30HY, OK
ce BaH Tor Nep1o/a A,0380/basajy aKTUBHOCTY y Cknady ca OCHOBOM 3a ra3A0Bakse Wymama;

2.1.2. Y cnyuajy npucycTea noTeHUMjanHo akTuBHOr reesaa (MA), 3abpatbyjy ce cBM paaoBy U aKTUBHOCTH y
33WTUTHO] 30HM, TOKOM Lene roguHe OCMM MOTYRHOCTVI NPOBONEH3 MOHVTOPMHIA M HAayuHMX
WCTPaXuBatsa, KAo Uy Cyuajy notpeba:

2.1.2.1.  Yxnarara U3Bana v BETPOLOMA, y nepuoay o4 1. jyna Ac 30. Hosembpa;

2.1.2.2. Here wymcKor noamnatka, y nepuogy of 15. ampuna go 30. Hosembpa y cacTojuHama ca
3ano4eTom 0BHOBOM, Keje Nospasymesajy PYuHO OCBET/baBatbe MOAMATKA YKAAKatbem KOPOBa M
VHBA3uBHUX BPCTa Oumwaka, cysbujarbe Mapazuta, NaTtoreHa M CUTHUX NOAaps, Kopuwhersem

NPUPY4HUX CpPeACTaBa W No NOTpebyu TPaKTOPOM ca aTOMU3EPOM, Y3 MUHUMA/HO 3ajpKaBatbe Ha
NPeaMETHO] NOBPIIMHY;

2.1.2.3. Here mnaaux 3acaja NNaHTaKHUX TONoAa 1 Bpba, WTo noapasymesa cy3bujarbe KOPOBa, 3aWTUTY
OA nHcexata u GubHux onecty, nuHumparse usbojaxa, mehypeany 06paay  KOPEKTUBHO Ope3uBakbe
rpaHa, y nepuogy oa 15. anpuna ao 30. Hopembpa;

2.1.2.4. OppikaBarba peBuUTaM30BaHNX BAAXKHUX MBAJa, Nalutbaka v Bapa, y nepuoay oA 15. jyna go 30.
HoBembpa;

2.1.2.5.3abparbyjy Ce CBe aKTUBHOCTY y Mojacy HeysHemupasara y nepuody oA 15. aeuembpa ao 1.
MapTa, fOK Ce BaH TOr nepuojia A03B0/baBajy aKTMBHOCTM y CKnady ca CCHOBOM ra3f0Batba LyMama;

2.1.3. Y cnyyajy npucyctea HeakTusHor riesaa (HEA), zabpabyjy ce C8i pafoBu 1 aKTMBHOCTH Y 3aLUTUTHO]
30HW, TOKOM Lig/1e FoANHe 0CM MOryNHOCTM NPoBOTeba MOHUTOPHHIA W HAYYHIX UCTPaKUBatba, KAo Uy
cnyyajy notpeba:

2.1.3.1. Yrnarbatba U3Bana u BETPO/IOMa, y nepuogy og 1. jyna ao 30. Hoeembpa;

2.1.3.2. Here wymckor noamnatka, y nepuogy og 1. anpuna ao 30. Hoeembpa y cacTojuHama ca
3ano4eTom OBHOBOM, Koje NOAPasyMeBajy pyyHO OCBET/baBatbe NOAM/ATKA YKNarbaHhem KOpoBa v
MHBa3vBHUX BpcTa Gubaka, cysbujarbe napazuta, natoreHa ¥ cuTHWX rnoAapa, Kopuwherem

NPUPYYHUX CPeACTaBa W MO NOTPeBM TPaKTOPOM Ca aTOMM3EPOM, Y3 MUHUMAAHO 33pwaBarbe Ha
nNpeAMETHOj NOBPLUMHY;

2.1.3.3. Here mnagux 3acapa nnaHTaxHuX TOfona v Bpba, wWTo noapasymesa cysbujarbe KOpoBa,
3aWTMTY 0A MHCeKaTa v 6ubHUx Gonecty, NuHLMpatse u3bojaka, mehypeaHy 06pady U KOPEKTUBHO
ope3usarbe rpaka, y nepvogy og 1. anpuna ao 30. HoBembpa;

2
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2.1.3.4. OppaBatba PEBUTANM30BAHNX BAANHUX NMBAA3, Nalwbaka v 6apa, y nepuoay o 15. jyna ao 30.
Hosem6pa;

2.1.3.5. He ycnocras/ba ce 1nojac Hey3Hemmupasarba;

2.1.3.6. AKo je rHe3po seh ABe roauHe y Tom CTaTycy, @ Nap opsosa GenopenaHa Ha Toj TEPUTOPUjU UMa
APYTO AKTURHN THEZ/10, MOXE C YKMHYTM 33WUTUTHA 30Ha, Na rHe340 Ao6uja CTaTyC HanyuITeHOT rHe3aa
(HAN);

2.1.4. Y cnyyajy npucyctBa HanywrteHor tHesga (HAM), He ycnocTaBba ce  3aluTUTHa 30Ha M nojac
Hey3HeMUPaBatba, 0K je HEONXOAHO CavyBaTy CTabo CBE AOK NOCTOje HajMarbh TParosy rHe3aa Ha themy;
2.1.5. Ycayuajy nanor rHespa (A1), wTo ce Aecuno y KaseHaapckoj roavHu, notpebHo je cadekatv 1. anpun
y cneaehoj KaneHAapcKoj roAMHM 1 YKOIMKO HEMa HasHaka Npas/betba HOBOM rHE3Aa 04 CTpaHe opna

6Genopenana y 3aWTHTHO] 30HU U NOJjaCy Hey3HEMUPABatba YCMOCTAB/bEHUM OKO HaKHaZHO Nanor rHesaa,
NIOKA/ITET HE CMaTPaTX 33 THE3AUNLITE;

2.2. Papu 3awtuTe rHesgMnniiTa LpHe poae (Ciconia nigra) 3abpatbeHi Cy LiyMCKU PafioBY U IYre aKTUBHOCTH
Y Kpyry nonynpeunura oa 100 m oxo rHe3ga. 3a6paHa Bau TOKOM LiENe TOANHE;

2.3.Paav 3aWUTUTe THE3INKLLTA OCTaNVMX KPYMHUX NTHLA rpab/bnBuLia 3abparbeHit Cy LWYMCKN Pafiosu u Apyre
AKTUBHOCTY y Kpyry nonynpevxuka o4 100 m oKo csakor rHesaa, y nepuogy oa 1. anpuna ao 30. jyna;

2.4.TpunuKom n3sohersa ceya Ha NOAPYYjY NPEAMETHE rasuHCKe jeANHILE, N30CTaBUTH cTabna ca Ayn/bama
(MuHMMyMm 3-5 cTabana) kao cTaHuwTa apBOPUKOHUX CTPOTO 3alTHheHux BPCTa (NTULE, ANB/bA MauKa,
cnenu muwesu), ctabna Ha kojuma ce Hanase Kyhuue/xyTuje 3a rHexherse NTUU2 ¥ cTabna y Yujum ce
KPOLHaMa Hana3e ENf/bnBa rHe3aa CTPOro 3aWTuReHNX U 3aluTHheHnx BpCTa nTuua;

2.5.He nnaHmpaTtyi roagiby TEPAMX LWYMCKUX NYTEBA U LIYMCKMX MPOCEKA Ha MECTUMa penpoaykumje cTporo
3aWTUheHMX 1 3aLTHReRUX AUB/bUX BPCTA BU/bAKa, XKMBOTHUHLA U [/bUBA;

2.6.He nnanupary npeceuarbe MUTPaToOPHUX KOPMAOPE CTPOTO 3aiTUReHnx W 3awTrheHnX AMB/LUX BPCTa
6ubaka, KUBOTHIS2 M [/bUBA M3TPaAH-OM NYTEBA MOCTOBA W NPUSPEMEHNX NPenasa NpeKo BOAEHMX
objekata. Ha nocrojehum LIyMCKiM KOMyHWKaumjama Koje npeceuajy 6ape u BOAOTOKE MponycTuma
obesbeanTn NpoTok BOAE;

2.7.Mpunukom n3scherma CaHUTIPHUX U NPOPEAHUX Ceva OcTasuTU 3 — 8% MpPTBOr ApseTa (ne}aBuHe U

Aybehux crabana) oa ykynHe ApBHe mace, y pasnvunTum dasama pasrpadrbe W xeteporeHe aebbuHcke
CTPYKTYpE;

3) 3a nospumHe obyxsahere OCHOBOM HEONXOAHO je NPUMEHUTH Mepe 3alwTuTe y cknagy ca Ypeabom o
€KO/IOWKOj Mpexy, Koje noapasymesajy cneaehe:

3.1. Huje R03BO/bEHO YHMILITABAK:E U HAPYIUABAtbE CTAHWIITA KA0 U YHULUTABALE W Y3HEMUPaBatbe AUB/LUX
BpCTa;

3.2. Huje fO3BO/LEHA NPOMEHA HaMEeHa NOBPLLKHA NOA NPUPOAHOM W NOAYNPUNOAHOM BereTauujom (nusage,
nawraum, Tpwhauyy ura.);

3.3.Huje po3Bo/bEHA MpomMeHa MODPMOAOWKUX M XUAPONOWKMUX OCOBMHA NOAPY4ja OA KOjHX 3aBUCH
GYHKUMOHANHOCT EKONOLWKUX KOPUAOPA;

4) Mpumenutn mepe nponucave TIPABUAHMKOM O KPUTEPUMjyMMMA 3a M3/Bajakbe TMUNOBa CTaHUWTa, O
TUNOBMMA CTAHKLWITA, OCET/bUBUM, YTPOXEHUM, PETKUM U 33 33WTUTY NPUOPUTETHUM TUNOBUMA CTAHWLWITA
¥ 0 Mepama 3alTUTe 33 HUXOBO GYyBatbe (,Cn. rnacHuk PCY, 6p. 35/2010). Mpema KapakTepuctukama
NpeaMETHOT NoJpy4ja To noapasymesa:

4.1.04yBatbe WTO NPUPCAHUIET CACTaBa M CTPYKTYPE NPYOPUTETHUX TUNOBA LYMa;

4.2.He yHOCUTW AW WIMPUTY BPCTE Koje Cy Ha NoApYYjy BojBoauHe npenoaHaTe Kao uHBa3uBHe (arpecuBHe,
a/10XTOHE) Kao WTO Cy: Lmurakcko nepje (Asclepias syriaca), jacewonuckv jasop (Acer negundo), kuceno Apso
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(Ailanthus altissima), Garpemay (Amorpha fruticosa), konpueuh (Celtis spp.), maduwa (Elaeagnus
angustifolia), newcunsanmjckn jacew (Fraxinus pennsylvanica), Tprosay, (Gleditsia triacanthos), xwsa
orpapa (Lycium barbarum), netoancun 6pwvan (Parthenocissus quinquefolia), xac#a cpemsa (Prunus
serotina), 3natHn wran (Solidago gigantea agg.), 3823aau (Symphyotrichum spp.), danona (Fallopia sp.),
6arpem (Robinia pseudoacacia) u cubupckn 6pect (Uimus pumila);

4.3, Y u3Boherby pajiosa Ha He3n U OBHOBY LyMa Cy361jaT NPETXOAHO HaBeAeHe MHBAsHEHS BpCTe;

4.4.MpuAnKOM 3aBpLUIHOT CeKa BehuX LWYMCKMX NOBPWWHA, rae roj je To moryhe u np4KkAasHo, oCTaB/baTn
Matbe HeroceueHe NOBPWUKE;

4.5.0u4yBatu y Hajsehoj mepu pyBose wyma;
4.6. He KOpUCTUTH rEHETCKU MOANGDVIKOBaHE OpraHnsme;
4.7.He nowym/sasati iMBaae 1 nailkbake, kao NPUOPUTETHE HELUYMCKE TUNOBE CTaHWLITA;

5) Y npumeHn xemuickux CpeACTaBa 3a 3aWTMTY GWba, OQHOCHO Hery Liyma, MOpajy ce mpegysetn
OPraHM3aLnoHe 1 TeXHWuKe Mepe 3aWTuTe 3eMbAWTA ¥ BOAA Kojuma he ce oGe3beanTn ouysare
NPUPOAHVX BpepHOCTM noapyyja (Hnp. 3abpaHa vicnvparsa amBanake Of CPeACTada 3awTuTe ©
MexaHu3aupmje y 30HM XMAPONOWKOT yTHU@ja Ha MPMPOAHA/NONYNPUPOAHA CTaHWWTa, Cnpevasarbe
3aralersa 804ja NyTeM aepocona v ci.).

6) 3a ynotpeby xemujckux cpeAcTaBa y 3awTHheHum NoAPYYjuMa, npema ynaky 19 3akoKa, HEONXOAHO je
npnbaBuTH [03BONY HEANENKHOT MUHUCTAPCTBS;

7) Npe nosetika ynoTpebe xemujcKux CPeACTasa Ha MOAPYH)Y Ha KOM je 40330/beHa Wcnawa, obasectTuti
BNACHUKE CTOKE;

8) Y oarosapajyhe nomasbe 3a ciposoherse NiaHoBa ra3A0Batba YrpaauTh Mepe M3 OBMX YCIoBa Koje Huje
moryhe AvpexTHO yrpaguty y oarosapajyhe nnaHose.

9) KowauHy sepauiy OcHose raszosarba Wymama 3a IJ ,,OKM Bpwau” 3a nepvog og, 2026. 0 2035. roauHe,
AOCTaBUTH AOHOCHOLY Petlietba Ha MuLL/berse O yrpaljeHOCTH YCI0Ba 3aLUTHTE NPUPCAE.

0O6pz3nomerve

BN, Boae Bojsoaune” yn. bynesap Muxajna Mynuna 6p.25. Hosu Cag, nogreno je nyrem osnatheror
npasHor nuua ,llyma 1nan” a.0.0. bawa Jlyka, MoKpajuHCKOM Cekperapujaty 3a ypbaHusam M 3awTuty
KUBOTHE CpeavHe 3axXTes 3a U34aBakbe akTa O YC/10BMMa 33LUTUTE NPUPOAE Y Be3n u3pape OcHose rasposara
wymama 3a ) «OKM Bpwauy y nepvoay 2025 - 2034. roauHe, y rpakuliama 3awTiheHor nogpyyja MU0 , Kapaw
- Hepa“.

Npeametio noapydje Ha Kome ce NnaHupa U3paaa OcHose razgosaree wymama y I ,OKM Bpuwauy®,
Aeo opemersa bp. 17 11 ,0KM Bpwau, Hanasu ce y pexumy 3awrute Il v Il (apyror v Tpeher) crenena NUO
»Kapaw - Hepa“, IToKpajuHcka CkynwTvHCKa oanyka o sawrtuti MO ,Kapaw - Hepa”, (,Cr. auct ANB* 6p.
14/15, 54/18 1 42/22), Koje ce Ha/la3u yHyTap eKONOLIKN 3HauajHor noApyYja ,Aennbnarcka newyapa” (6p. 20)
ekonolke mpexe Perybauke Cpbuje (Ypeaba o ekonowkoj mpesu, ,Cryx6euy rnackuk PC”, 6p. 102/10).
Exonowku 3xauajHuim nogpyyjem obyxsaheHo je MefyHapoaHO ¥ HALMOHA/HO 3HAauajHO Noapyyje 3a NTUue
»IBA Important Bird Area” nog Hasusom ,/[lennbnatcka newvapa” ca kogom ,RSO1SIBA” exonolwke mpeske
Penybauke Cpbuje”. 3a geo ) ,OKM Bpuwau” Koju ce Hanasu sBaH rpaHnua 3awtuheHor nojpyyja, osaj 3asoa
je uspao Pewerse 6p. 03 020-2615/2 op,01.09.2025. roanHe.

NokpajuHcKa CkyNWTHHCKA 0A/yKa 0 3awTuTh Mpegena usyseTHyix oannka ,Kapaw — Hepa” (,Cn. amct
AMB", 6p. 14/15, 54/18 1 42/22) perynviue npeamMeTHe 3KTUBHOCTH, Y YA. 5. O4YBarEM CACTOjUHa ayTOXTOHUX
BPCTa ¥ 3a6paHoM NOLWYM/baBaka TPABHMX CTAHWLLTA, /IViBAAA U NAWHHAKE.
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Ha ocHosy unaka 9. cTas 5. 3akoHa 0 3aWTUTU NPUPOAE, NO 3axTesy MokpajuHCKOr cekpeTapujaTa 3a
yp6aHWU3am U 3alTUTY KWBOTHE cpeauHe, MOKPajUHCKM 3380/ 3a 3alWTUTY NPUPoAE U3Aao je CTpy4YHy ocHoBy
03 6p. 019-2801/2 0 19.09.2025. roauHe NO NPeAMETHOM 3axTesy.

Y cknaay ca rope HaBefeHum uszaje ce Pewerbe O YCIOBUMA 3awWwTuTe NpupoAe 3a u3paay OcHose
rasgosatba Wwymama 3a I «OKM Bpwau» y nepuoay 2025 - 2034. roauHe, y rpaHuuama sawtuheHor nogpyyja
NWO ,Kapaw - Hepa” y3 npumery HasefeHnx mMepa M OrpaHuyerba. 3a CBe Apyre pajoBe/akTMBHOCTM Ha
npeAMETHOM NOAPYYjy Uiv npomeHe NoTpebHO je noaHeTH HOBYM 3axTes. MogHOCKAAL, 3axTesa je y obasesn
£a 0 A0BMjeHOM pewerby, YCI0BMMA M aKTUBHOCTUMa 06aBecTH ynpas/baya 3awtuheHor noapyyja.

Ha ocHoBy yBiAa y 33xTeB 3a u3/4aBarbe YCN0Ba 3alWTUTE NPUPOAE W LIMTUPAHKX NPONUCA, AOHETO je
PelLetse Kao y ANCnosuTusy.

NoaHocunaly je ocnoboher nnahaka Takce Ha 3aXTEB W TaKCe 3a peluetbe, No Ynan 12. cras 1. Tauka 2.
MoKpajuHCKe CKYNIWITVHCKe 0A/yKe O TMOKPajUHCKUM aBMUHUCTPaTHBHUM Takcama (,Cn.auct Al Bojsogune”
6p. 40/19, 59/20 - ycxnahenu AnH.u3n., 45/21 - ycknahenu anH.m3H., 54/21, 52/22 - ycknahenn aunH.msH., 43/23
-ycknaheHn AnH.u3H. u 50/2024 - ycknaheHu AMH.M3H.), Kao 1 33 naaharbe Takce 3a U3/1aBarbe CTPYYHE OCHOBE
y cknagy ca Tap. 6p. 22, Tauka 2.

Moyka 0 NnpaBHOM CPeACTBY:

MpoTus oBoOr Pelwserba MOXe Ce U3jaBuTh anba MUHUCTAPCTBY 3alUTUTe KMBOTHE CpeauHe, beorpag, y poky
04,15 faHa oa faHa npujema osor Pelletba. YKanba ce npesaje MOKPajUHCKOM CekpeTapujaty 3a ypbaHHuzam
W 33WUTUTY UBOTHe cpeauHe y Hosom Caay, Bynesap Muxajna Mynuua 6p. 16, HenocpeHo Wau nyTem noute,

Y3 A0Ka3 0 ynnatu ToKpajuHcKe aAMMHUCTPATUBHE Takce y uaHocy 470,00 gvkHapa Ha TeKyfwl paqu 6p. 840-
742231843-30, no3us Ha 6poj: 252230941501 no moaeny 97. =

Aocrasuru:

JBN ,Bope BojsoguHe” yn. Bynesap Muxajna Mynuxa 6p.25. Hosu Cag,
MoxpajuHcKom 3a80AY 33 3aWTUTY Npupoae

Ynpaemauy 3awvuheHor nogpy4ja

Apxusu

swne
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PenyBnuma Cpbuja
AYTOHOMHA NOXDAjiMa Bojaomma

NokpajuHckn cexpeTapujar 3a
no/boNpUBpeay, pOACNPUBPE/AY M LIYMapCTBO

Bvnenan Muxajna flyna 16, 21000 Hoaw Can
T. 4381 21 487 4411; 456731 o +381 21 456 040
psp@voivoding gov rs

EPOJ: 004423128 2025 09419 005 000 000 001 04 002 OATYM: 09.02.2026. ronume
BM

Ha 0CHOBY HAINEXHOCTY, CArNACHO un.y 113-118 3aKoHa 0 BOAAMA («CnyxGeHu racknk PC»,
6poj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 u 95/18-gp. 3akoW), y Bem ca un.om 33. Tlokpajumcke
CKYNWTHHCKE OANYKE O NOKPAJUHCKO] Ynpaew ("Cn. aucT Al Bojeoauue”, 6p. 37/2014, 54/2014 - ap.
oanyka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020, 38/2021 w 22/2025), pewasajyhw y nOCTYnKy
M303Batba BOAHMUX YCNOBa, No 3axtesy ,LYMA NNAH" A.0.0. Bawa Jlyka, PomaHujcka 1E, Barwa Jlyka
(MB: 01987500, NWB: 401778170000), y ume JaBHor BOAONPHBPEAHOT npeayseha “Bone
Bojsoauxe”, Bynesap Muxajna Mynuua 25, Hosw Caa, B.A. noMohHHUKa NOKPAJMHCKOr CexpeTapa 3a
norLonpuBpeay, BOAONPHUBPEAY W WyMapcTao, BojaHa Lawwh, Ha OCHOBY Pewera 0 oBnalwhewy
6poj 000267716 2026 09419 009 015 000 001 04 001 oa 26.01.2026. roAUHeE, AOHOCH

BOAHE YCNOBE

33 V3pady NNAHCKOr NOKYMEeHTa OCHOBA radnosarba WyMaMa 3a MA3AnHCKY JeauHnLY ~OKM-Bpuwau"
3a nepron 01.01.2025.-31.12.2034. roauHe (y namem Texcry OCHOBa), ¥ TO cneaehe:

1. 3a napapy OcHose o6e3beawTn OQ HANEXHOr OpraHa 3a KaTacrap HenoKpeTHocTH Baxehe
noAaTKe O NOBPWWHAMA, BPCTW 3EMILWWTA, KYNTYPH, WMMAOUMM3 Npasa Ha MpEeAMeTHaM
KaTacTapcKvM NaPUENaMa M KOMWje KaTacTapcKkux NNaHoBa NpeAMeTHUX napuena, kao noanore
3a yTephuBare rpaHuua rasfuHcKe jeauHuue.

2. Cnpoeecty notpeGHe aHanuie Baxehux PENEeBaHTHWUX 3aKOHA, NOA3AKOHCKMX akaTta 1 nNaHosa
BUWeEr pead 3a NpeaMeTHO Noapyuje, KOjU MOry WMaTu yTvuaja Ha HauWH w3pane QcHose,
Caapxaj v NNAHCKa pewera Koja ce nponucyjy OcHoBoM.

3. MapaauT OCHOBY KOja NpeacTas/ba ONEPATHBHU NNAHCKM OOKYMEHT rasnoBarba wymama y
ra3savHCKO]j jeNMHULM CAAPXAjHO U CTPYKTYPHO Y CKNaay ca 3akoHOM 0 WyMamMa 1 npasunHAKOM
KOjUM Ce To nponucyje.

4. 33 NpWKa3MBake KNMMATCKMX W XMAPOrpadickuMx KapakTepucTka NpeaMeTHor noapy4ja
KOPUCTHUTW jaBHO AOCTYNHe NoaaTke Peny6nMiKOr XWAPOMETEOPNOWKON 3a80Aa.

5. ¥ kapTorpadcKoM Npukasy Crarma wyMa Ha NPeaMeTHOM MoAapyu4jy yupTatw noctojehe BoaHe
ofjekTe o 3Hauaja 3a o6as/baree BOAHE AenatHocTw (w3 un. 13.-23. 3akoHa o Boaama).
Nonoxaj soarux ofjexata Be3aTu 3a CTAUMOHAXY.

6. OCHOBOM YB2XMTH NOAATKE 0 BOAHUM 06JEKTUMa AaTe Muww/bereM ¥ NOCTYIKY W3A3B3atba BOAHMX
ycnosa 6poj 11-932/8-25 KB/ on 29.10.2025. roavHe, nafaTuM 3a npeamerHy OcHosy oA Jen
~Boae BojsoavHe" Hosu Cag, u T0:

6.1. Y 06yxBaTy NpeAMeTHe rasnvHcke JeAMHUUE, Hanale ce cnenehy 3HauajHu BOAHW ofjexTn:
LLlyMe 0BE ra3avHcke jeauHuue NpocTUpy CE PenaTMBHO YCKMM nojacesnma wupure 20 m-100
m AyX nese 1 aecHe obane kaHana XcATA Banarcka Manaxka — Hoew Beuej Ha noTesy oA ywha
NpPMPOAHOr BOAOTOKa Bp3asa Kof Hace/beHor MecTa Banarcka [y6rua Ao yCTase KOA HacemeHor

MecTa Kajracoso, y ykynHoj AyXuHH 0KO 65 km.
3aWwTHTHY 06jeKTH 33 0ABPaHY OA BENHKUX BOAA U3 Baxeher OnepaTHBHOr Nnaxa 3a oabpaHy oA

nonnasa:
- [0.19.9.3. NNeBu Hacun y3 KaHan Banatcka Nananka - Hoewn Beuej (Xc AT/[l) oA Hacemsa
Aynmaja no ycrase Kajracoso, 5,00 km (84700 - 13+700);
- [.19.9.2. flecHu Hacvn y3 kaHan Banatcka Manatka - Hoswu Bevej (Xc ATA) oa ycrase
KajTacoso Ao Hacema Opewad, 6,90 km (8+700 - 15+600).
¥ 30nm ywha BopoToka Bp3asa, MopaBuua W Bpwauku kaHan, y kaHan BaHatcka Manawka —
Hoewu Beuej (Xc ATA) Hanaze ce cnegehn Hacunu:
[.21.4.1. Nean Hacun y3 Bpuiauku KaHan op ywha y Kavan baHaTtcka Manaxka — Hoswn
Beuej (Xc ATA) o Benukor CpeanwTa, 20,95 km (0+000 - 20+950);
1.21.3.2. flecky Hacvn y3 Bpuwauky kaHan of ywha y Kanan Banatcka Nananka - Hosw
Beuej (Xc ATA) Ao Benukor Cpeanwra, 13,40 km (0+000 - 11+200; 18+100 - 20+300);
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